en-us	 ### Host inventory  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).|
es	### Inventario de equipo  |Macro|Admitido en|Descripción| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo Alias ​​en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de etiqueta de activo en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo Chasis en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de contacto en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primero, segundo, ésimoird, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de número de contrato en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTARIO.NÚMERO DE CONTRATO[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de estado de implementación en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Hardware (Detalles completos) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de máscara de subred de equipo en el inventario de equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de redes de equipo en el inventario de equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de enrutador de equipo en el inventario de equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de arquitectura de hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de fecha de desmantelamiento del hardware en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo Fecha de vencimiento del mantenimiento del hardware en el inventario del equipo.*< br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo Fecha de instalación del hardware en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration ) widget|*Campo de fecha de compra del hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre del instalador en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTARIO.INSTALLADOR.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de latitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/interfaz_web/secciones_frontend/alertas/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/interface_web/secciones_frontend/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción*er en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de longitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Dirección MAC Un campo en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo B de dirección MAC en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de modelo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/secciones_frontend/alertas/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration ) y widget [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de nombre en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTARIO.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de notas en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo de dirección IP OOB en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo de máscara de subred OOB en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Maacción de equipo nual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) <br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets /gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Text* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*campo de enrutador OOB en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo SO en el inventario de equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo SO (detalles completos) en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo SO (corto) en el inventario del equipo.*<br> <br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^ <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value #advanced-configuration) y widget [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de celda POC principal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de correo electrónico de POC principal en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de POC principal en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de notas de POC principal en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Ennotificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6 ](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*] (/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb #advanced-configuration) widget|*Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Descripción * parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration ) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo B del teléfono POC principal en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de pantalla de POC principal en el inventario del equipo.*< br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de celda POC secundaria en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Ver [macros indexadas](supnotificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6 ](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*] (/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb #advanced-configuration) widget|*Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Descripción * parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration ) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo B del teléfono POC principal en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de pantalla de POC principal en el inventario del equipo.*< br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de celda POC secundaria en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Ver [macros indexadas](sunotificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6 ](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*] (/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb #advanced-configuration) widget|*Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Descripción * parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration ) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo B del teléfono POC principal en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de pantalla de POC principal en el inventario del equipo.*< br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de celda POC secundaria en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Ver [macros indexadas](suportado_por_ubicación#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de correo electrónico POC secundario en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de POC secundario en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de notas POC secundarias en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Descripción * parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration ) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Teléfono POC secundario Un campo en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVERTIRNTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Descripción * parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration ) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo B de teléfono POC secundario en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de nombre de pantalla de POC secundario en el inventario del equipo.*< br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Número de serie Un campo en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo Número de serie B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Dirección del sitio Un campo en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SITIO.DIRECCIÓN.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo Dirección B del sitio en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo C de dirección del sitio en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria *Texto* parámetro en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de ciudad del sitio en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de país del sitio en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTARIO.SITE.PAÍS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo de notas del sitio en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de ubicación del bastidor del sitio en el inventario del equipo.*<br>< br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo de estado/provincia del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo postal/ZIP del sitio en el inventario del equipo.*<br> <br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de software en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Aplicación de software Un campo en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parámetro en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced- configuración) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo B de aplicación de software en el inventario del equipo. *<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo C de aplicación de software en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo D de aplicación de software en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en el widget [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) <br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo E de la aplicación de software en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/interfaz_web/secciones_frontend/alertas/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y widget [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [* Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Campo Software (detalles completos) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico p.ej. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).|artículo |{INVENTORY.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Campo de etiqueta en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Escriba el campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Tipo (detalles completos) en el inventario del equipo.*<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ parámetro *Descripción* en [*Valor de la métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge* ](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Etiqueta primaria/secundaria parámetro *Texto* en [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo URL B en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTARIO.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [ *Valor de lamétrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br >→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo URL C en el inventario del equipo.*<br><br >Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificaciones y comandos basados ​​en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script y tipo navegador^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Parámetro *Descripción* en [*Valor de métrica*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) y [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Parámetro *Texto* de etiqueta primaria/secundaria en el widget [*Panal*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*campo Proveedor en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).|

en-us	### Host inventory  The host inventory object has the following properties.  ::: notetip Each property has it's own unique ID number, which is used to associate host inventory fields with items. :::  |ID|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|Maximum length| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|string|Alias.|128 characters| |11|asset\_tag|string|Asset tag.|64 characters| |28|chassis|string|Chassis.|64 characters| |23|contact|string|Contact person.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |32|contract\_number|string|Contract number.|64 characters| |47|date\_hw\_decomm|string|HW decommissioning date.|64 characters| |46|date\_hw\_expiry|string|HW maintenance expiry date.|64 characters| |45|date\_hw\_install|string|HW installation date.|64 characters| |44|date\_hw\_purchase|string|HW purchase date.|64 characters| |34|deployment\_status|string|Deployment status.|64 characters| |14|hardware|string|Hardware.|255 characters| |15|hardware\_full|string|Detailed hardware.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |39|host\_netmask|string|Host subnet mask.|39 characters| |38|host\_networks|string|Host networks.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |40|host\_router|string|Host router.|39 characters| |30|hw\_arch|string|HW architecture.|32 characters| |33|installer\_name|string|Installer name.|64 characters| |24|location|string|Location.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |25|location\_lat|string|Location latitude.|16 characters| |26|location\_lon|string|Location longitude.|16 characters| |12|macaddress\_a|string|MAC address A.|64 characters| |13|macaddress\_b|string|MAC address B.|64 characters| |29|model|string|Model.|64 characters| |3|name|string|Name.|128 characters| |27|notes|string|Notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |41|oob\_ip|string|OOB IP address.|39 characters| |42|oob\_netmask|string|OOB host subnet mask.|39 characters| |43|oob\_router|string|OOB router.|39 characters| |5|os|string|OS name.|128 characters| |6|os\_full|string|Detailed OS name.|255 characters| |7|os\_short|string|Short OS name.|128 characters| |61|poc\_1\_cell|string|Primary POC mobile number.|64 characters| |58|poc\_1\_email|string|Primary email.|128 characters| |57|poc\_1\_name|string|Primary POC name.|128 characters| |63|poc\_1\_notes|string|Primary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Primary POC phone A.|64 characters| |60|poc\_1\_phone\_b|string|Primary POC phone B.|64 characters| |62|poc\_1\_screen|string|Primary POC screen name.|64 characters| |68|poc\_2\_cell|string|Secondary POC mobile number.|64 characters| |65|poc\_2\_email|string|Secondary POC email.|128 characters| |64|poc\_2\_name|string|Secondary POC name.|128 characters| |70|poc\_2\_notes|string|Secondary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Secondary POC phone A.|64 characters| |67|poc\_2\_phone\_b|string|Secondary POC phone B.|64 characters| |69|poc\_2\_screen|string|Secondary POC screen name.|64 characters| |8|serialno\_a|string|Serial number A.|64 characters| |9|serialno\_b|string|Serial number B.|64 characters| |48|site\_address\_a|string|Site address A.|128 characters| |49|site\_address\_b|string|Site address B.|128 characters| |50|site\_address\_c|string|Site address C.|128 characters| |51|site\_city|string|Site city.|128 characters| |53|site\_country|string|Site country.|64 characters| |56|site\_notes|string|Site notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |55|site\_rack|string|Site rack location.|128 characters| |52|site\_state|string|Site state.|64 characters| |54|site\_zip|string|Site ZIP/postal code.|64 characters| |16|software|string|Software.|255 characters| |18|software\_app\_a|string|Software application A.|64 characters| |19|software\_app\_b|string|Software application B.|64 characters| |20|software\_app\_c|string|Software application C.|64 characters| |21|software\_app\_d|string|Software application D.|64 characters| |22|software\_app\_e|string|Software application E.|64 characters| |17|software\_full|string|Software details.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |10|tag|string|Tag.|64 characters| |1|type|string|Type.|64 characters| |2|type\_full|string|Type details.|64 characters| |35|url\_a|string|URL A.|2048 characters| |36|url\_b|string|URL B.|2048 characters| |37|url\_c|string|URL C.|2048 characters| |31|vendor|string|Vendor.|64 characters|
es	### Inventario de equipo  El objeto de inventario del equipo tiene las siguientes propiedades.  ::: notetip Cada propiedad tiene su propio número de identificación único, que se utiliza para asociar campos de inventario del equipo con métricas. :::  |ID|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción|Longitud máxima| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|cadena|Alias.|128 caracteres| |11|asset\_tag|cadena|Etiqueta de activo.|64 caracteres| |28|chassis|cadena|Chasis.|64 caracteres| |23|contact|cadena|Persona de contacto.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |32|contract\_number|cadena|Número de contrato.|64 caracteres| |47|date\_hw\_decomm|string|Fecha de desmantelamiento del HW.|64 caracteres| |46|date\_hw\_expiry|cadena|Fecha de caducidad del mantenimiento del HW.|64 caracteres| |45|date\_hw\_install|cadena|Fecha de instalación del HW.|64 caracteres| |44|date\_hw\_purchase|cadena|Fecha de compra de HW.|64 caracteres| |34|deployment\_status|cadena|Estado de implementación.|64 caracteres| |14|hardware|cadena|Hardware.|255 caracteres| |15|hardware\_full|string|Hardware detallado.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |39|host\_netmask|cadena|Máscara de subred del host.|39 caracteres| |38|host\_networks|cadena|Redes host.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |40|host\_router|cadena|Enrutador host.|39 caracteres| |30|hw\_arch|cadena|Arquitectura HW.|32 caracteres| |33|installer\_name|cadena|Nombre del instalador.|64 caracteres| |24|location|cadena|Ubicación.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |25|location\_lat|cadena|Latitud de ubicación.|16 caracteres| |26|location\_lon|cadena|Longitud de ubicación.|16 caracteres| |12|macaddress\_a|cadena|Dirección MAC A.|64 caracteres| |13|macaddress\_b|cadena|Dirección MAC B.|64 caracteres| |29|model|cadena|Modelo.|64 caracteres| |3|name|cadena|Nombre.|128 caracteres| |27|notes|cadena|Notas.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |41|oob\_ip|cadena|Dirección IP OOB.|39 caracteres| |42|oob\_netmask|cadena|Máscara de subred del host OOB.|39 caracteres| |43|oob\_router|cadena|enrutador OOB.|39 caracteres| |5|os|cadena|Nombre del sistema operativo.|128 caracteres| |6|os\_full|cadena|Nombre detallado del sistema operativo.|255 caracteres| |7|os\_short|cadena|Nombre corto del sistema operativo.|128 caracteres| |61|poc\_1\_cell|string|Número de móvil POC principal.|64 caracteres| |58|poc\_1\_email|string|Correo electrónico principal.|128 caracteres| |57|poc\_1\_name|cadena|Nombre de POC principal.|128 caracteres| |63|poc\_1\_notes|cadena|Notas principales de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |59|poc\_1\_phone\_a|cadena|Teléfono POC principal A.|64 caracteres| |60|poc\_1\_phone\_b|cadena|Teléfono POC principal B.|64 caracteres| |62|poc\_1\_screen|string|Nombre de pantalla de POC principal.|64 caracteres| |68|poc\_2\_cell|string|Número de móvil POC secundario.|64 caracteres| |65|poc\_2\_email|string|Correo electrónico POC secundario.|128 caracteres| |64|poc\_2\_name|cadena|Nombre de POC secundario.|128 caracteres| |70|poc\_2\_notes|cadena|Notas secundarias de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Teléfono POC secundario A.|64 caracteres| |67|poc\_2\_phone\_b|cadena|Teléfono POC secundario B.|64 caracteres| |69|poc\_2\_screen|string|Nombre de pantalla POC secundario.|64 caracteres| |8|serialno\_a|cadena|Número de serie A.|64 caracteres| |9|serialno\_b|cadena|Número de serie B.|64 caracteres| |48|site\_address\_a|cadena|Dirección del sitio A.|128 caracteres| |49|site\_address\_b|cadena|Dirección del sitio B.|128 caracteres| |50|site\_address\_c|cadena|Dirección del sitio C.|128 caracteres| |51|site\_city|cadena|Ciudad del sitio.|128 caracteres| |53|site\_country|cadena|País del sitio.|64 caracteres| |56|site\_notes|cadena|Notas del sitio.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |55|site\_rack|cadena|Ubicación del rack del sitio.|128 caracteres| |52|site\_state|cadena|Estado del sitio.|64 caracteres| |54|site\_zip|cadena|Código postal del sitio.|64 caracteres| |16|software|cadena|Software.|255 caracteres| |18|software\_app\_a|cadena|Aplicación de software A.|64 caracteres| |19|software\_app\_b|cadena|Aplicación de software B.|64 caracteres| |20|software\_app\_c|cadena|Aplicación de software C.|64 caracteres| |21|software\_app\_d|cadena|Aplicación de software D.|64 caracteres| |22|software\_app\_e|cadena|Aplicación de software E.|64 caracteres| |17|software\_full|string|Detalles del software.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |10|tag|cadena|Etiqueta.|64 caracteres| |1|type|cadena|Tipo.|64 caracteres| |2|type\_full|string|Escriba detalles.|64 caracteres| |35|url\_a|cadena|URL A.|2048 caracteres| |36|url\_b|cadena|URL B.|2048 caracteres| |37|url\_c|cadena|URL C.|2048 caracteres| |31|vendor|cadena|Proveedor.|64 caracteres|

en-us	#### Host items  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |name|<|string|(required) Item name.| |type|<|string|Item type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, default), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX\_ACTIVE (7), EXTERNAL (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), CALCULATED (15), JMX (16), SNMP\_TRAP (17), DEPENDENT (18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\_AGENT (20), ITEM\_TYPE\_SCRIPT (21), ITEM\_TYPE\_BROWSER (22).| |snmp\_oid|<|string|(required for SNMP\_AGENT items) SNMP object ID.| |key|<|string|(required) Item key.| |delay|<|string|Update interval of the item.<br>Default: 1m. The value will always be 0 for TRAP items.| |history|<|string|Time period (using [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [user macro](/manual/config/macros/user_macros) or [LLD macro](/manual/config/macros/lld_macros)) of how long the history data should be stored.<br>Default: 31d.| |trends|<|string|Time period (using [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [user macro](/manual/config/macros/user_macros) or [LLD macro](/manual/config/macros/lld_macros)) of how long the trends data should be stored.<br>Default: 365d.| |status|<|string|Item status.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ENABLED (0, default), DISABLED (1).| |value\_type|<|string|Received value type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ FLOAT (0), CHAR (1), LOG (2), UNSIGNED (3, default), TEXT (4), BINARY (5).| |allowed\_hosts|<|string|List of comma-delimited IP addresses of hosts allowed to send data for the item.<br>Supported for TRAP and HTTP\_AGENT items.| |units|<|string|Received value units (bps, B, etc.).| |params|<|text|Additional parameters depending on the type of the item (executed script for SSH and TELNET items; SQL query for ODBC items; formula for CALCULATED items; the script for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items).| |ipmi\_sensor|<|string|IPMI sensor.<br>Supported for IPMI items.| |authtype|<|string|Authentication type.<br>Supported for SSH and HTTP\_AGENT items.<br>Possible values for SSH items:^[1](#footnotes)^ PASSWORD (0, default), PUBLIC\_KEY (1).<br>Possible values for HTTP\_AGENT items:^[1](#footnotes)^ NONE (0, default), BASIC (1), NTLM (2).| |username|<|string|(required for SSH and TELNET items) Username for authentication.<br>Supported for SIMPLE, ODBC, JMX and HTTP\_AGENT items.<br>When used for JMX items, `password` (see below) should also be specified or both elements should be left blank.| |password|<|string|(required for SSH and TELNET items) Password for authentication.<br>Supported for SIMPLE, ODBC, JMX and HTTP\_AGENT items.<br>When used for JMX items, `username` (see above) should also be specified or both elements should be left blank.| |publickey|<|string|(required for SSH items) Name of the public key file.| |privatekey|<|string|(required for SSH items) Name of the private key file.| |description|<|text|Item description.| |inventory\_link|<|string|Host inventory field that is populated by the item.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NONE (0), ALIAS (4), etc. (see [Host inventory](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) for supported fields).| |valuemap|<| |Root element for item value maps.| | |name|string|(required) Name of the value map to use for the item.| |logtimefmt|<|string|Format of the time in log entries.<br>Supported for items of LOG value type.| |preprocessing|<| |Root element for item value preprocessing.| | |step| |Root element for [host item value preprocessing steps](#host-item-value-preprocessing-steps).| |interface\_ref|<|string|Reference to the host interface (format: `if<N>`).| |jmx\_endpoint|<|string|JMX endpoint.<br>Supported for JMX items.| |master_item|<| |(required for DEPENDENT items) Root element for dependent item's master item.| | |key|string|(required) Dependent item's master item key.| |timeout|<|string|Item data polling request timeout.<br>Supported for the [Timeouts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#timeouts) list of item types.| |url|<|string|(required for HTTP\_AGENT items) URL string.| |query_fields|<| |Root element for query parameters.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |<|name|string|(required for HTTP\_AGENT items) Query parameter name.| |^|value|string|Query parameter value.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |parameters|<| |Root element for user-defined parameters.<br>Supported for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items.| |<|name|string|(required for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items) User-defined parameter name.| |^|value|string|User-defined parameter value.<br>Supported for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items.| |posts|<|string|HTTP(S) request body data.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |status\_codes|<|string|Ranges of required HTTP status codes, separated by commas.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |follow\_redirects|<|string|Follow response redirects while polling data.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0), YES (1, default).| |post\_type|<|string|Type of post data body.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ RAW (0, default), JSON (2), XML (3).| |http\_proxy|<|string|HTTP(S) proxy connection string.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |headers|<| |Root element for HTTP(S) request headers.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |<|name|string|(required for HTTP\_AGENT items) Header name.| |^|value|string|(required for HTTP\_AGENT items) Header value.| |retrieve\_mode|<|string|What part of response should be stored.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ BODY (0, default), HEADERS (1), BOTH (2).| |request\_method|<|string|Request method type.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ GET (0, default), POST (1), PUT (2), HEAD (3).| |output\_format|<|string|How to process response.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ RAW (0, default), JSON (1).| |allow\_traps|<|string|Allow to populate value similarly to the trapper item.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |ssl\_cert\_file|<|string|Public SSL Key file path.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |ssl\_key\_file|<|string|Private SSL Key file path.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |ssl\_key\_password|<|string|Password for SSL Key file.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |verify\_peer|<|string|Whether to validate that the host's certificate is authentic.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |verify\_host|<|string|Whether to validate that the host name for the connection matches the one in the host's certificate.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |tags|<| |Root element for item tags.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.| |triggers|<| |Root element for [host item triggers](#host-item-triggers).|  ::: noteclassic See also: [Item object](/manual/api/reference/item/object) (refer to the relevant property with a matching name). :::
es	#### Elementos del host  |Elemento|<|Tipo|Descripción| |-|---|---|-----------------------| |name|<|cadena|(obligatorio) Nombre de la métrica.| |type|<|cadena|Tipo de métrica.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, predeterminado), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX\_ACTIVE (7), EXTERNAL (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), CALCULATED (15), JMX (16), SNMP\_TRAP (17), DEPENDENT (18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\_AGENT (20), ITEM\_TYPE\_SCRIPT (21), ITEM\_TYPE\_BROWSER (22).| |snmp\_oid|<|cadena|ID de objeto SNMP (obligatorio para métricas SNMP\_AGENT).| |key|<|cadena|(obligatorio) Clave de la métrica.| |delay|<|cadena|Intervalo de actualización de la métrica.<br>Predeterminado: 1 m. El valor siempre será 0 para los métricas TRAP.| |history|<|cadena|Período de tiempo (usando [sufijo de tiempo](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [macro de usuario](/manual/config/macros/user_macros) o [macro LLD](/manual /config/macros/lld_macros)) de cuánto tiempo se deben almacenar los datos del historial.<br>Predeterminado: 31d.| |trends|<|cadena|Período de tiempo (usando [sufijo de tiempo](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [macro de usuario](/manual/config/macros/user_macros) o [macro LLD](/manual /config/macros/lld_macros)) de cuánto tiempo se deben almacenar los datos de tendencias.<br>Predeterminado: 365d.| |status|<|string|Estado de la métrica.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ HABILITADO (0, predeterminado), DISABLED (1).| |value\_type|<|cadena|Tipo de valor recibido.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ FLOAT (0), CHAR (1), LOG (2), UNSIGNED (3, predeterminado), TEXTO (4), BINARIO (5).| |allowed\_hosts|<|cadena|Lista de direcciones IP delimitadas por comas de equipos autorizados a enviar datos para la métrica.<br>Compatible con métricas TRAP y HTTP\_AGENT.| |units|<|cadena|Unidades de valor recibido (bps, B, etc.).| |params|<|text|Parámetros adicionales dependiendo del tipo de métrica (script ejecutado para métricas SSH y TELNET; consulta SQL para métricas ODBC; fórmula para métricas CALCULADAS; script para métricas ITEM\_TYPE\_SCRIPT y ITEM\_TYPE\_BROWSER).| |ipmi\_sensor|<|string|Sensor IPMI.<br>Compatible con métricas IPMI.| |authtype|<|string|Tipo de autenticación.<br>Compatible con métricas SSH y HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles para métricas SSH:^[1](#footnotes)^ CONTRASEÑA (0, predeterminada), PUBLIC\_KEY (1).<br>Valores posibles para métricas HTTP\_AGENT:^[1](#footnotes)^ NONE (0, predeterminado), BASIC (1), NTLM (2).| |username|<|cadena|Nombre de usuario para autenticación (obligatorio para métricas SSH y TELNET).<br>Compatible con métricas SIMPLE, ODBC, JMX y HTTP\_AGENT.<br>Cuando se usa para métricas JMX, `password` (ver más abajo ) también debe especificarse o ambos elementos deben dejarse en blanco.| |password|<|cadena|(obligatorio para elementos SSH y TELNET) Contraseña para autenticación.<br>Compatible con métricas SIMPLE, ODBC, JMX y HTTP\_AGENT.<br>Cuando se usa para métricas JMX, `username` (ver arriba ) también debe especificarse o ambos elementos deben dejarse en blanco.| |publickey|<|string|(obligatorio para métricas SSH) Nombre del archivo de clave pública.| |privatekey|<|string|(obligatorio para métricas SSH) Nombre del archivo de clave privada.| |description|<|texto|Descripción de la métrica.| |inventory\_link|<|cadena|Campo de inventario del equipo que se completa con la métrica.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NINGUNO (0), ALIAS (4), etc. (consulte [inventario de equipos](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) para campos admitidos).| |valuemap|<| |Elemento raíz para mapas de valores de métricas.| | |name|cadena|(obligatorio) Nombre del mapa de valores que se utilizará para la métrica.| |logtimefmt|<|string|Formato de la hora en las entradas del registro.<br>Compatible con métricas de tipo de valor LOG.| |preprocessing|<| |Elemento raíz para el preprocesamiento del valor de la métrica.| | |step| |Elemento raíz para [pasos de preprocesamiento del valor de la métrica del equipo](#pasos-preprocesamiento-del-valor-de-la-métrica--de-equipo).| |interface\_ref|<|string|Referencia a la interfaz del equipo (formato: `if<N>`).| |jmx\_endpoint|<|string|Punto final JMX.<br>Compatible con elementos JMX.| |master_item|<| |(obligatorio para artículos DEPENDENTES) Elemento raíz para la métrica principal de al métrica dependiente.| | |key|cadena|(obligatorio) Clave maestra de la métrica dependiente.| |timeout|<|string|Tiempo de espera de solicitud de sondeo de datos de métricas.<br>Compatible con la lista de tipos de métricas [Tiempos de espera](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#timeouts).| |url|<|cadena|Cadena de URL (obligatorio para métricas HTTP\_AGENT).| |query_fields|<| |Elemento raíz para parámetros de consulta.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |<|name|cadena|(obligatorio para elementos HTTP\_AGENT) Nombre del parámetro de consulta.| |^|value|cadena|Valor del parámetro de consulta.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |parameters|<| |Elemento raíz para parámetros definidos por el usuario.<br>Compatible con métricas ITEM\_TYPE\_SCRIPT y ITEM\_TYPE\_BROWSER.| |<|name|cadena|(obligatorio para las métricas ITEM\_TYPE\_SCRIPT y ITEM\_TYPE\_BROWSER) Nombre de parámetro definido por el usuario.| |^|value|cadena|Valor de parámetro definido por el usuario.<br>Compatible con métricas ITEM\_TYPE\_SCRIPT y ITEM\_TYPE\_BROWSER.| |posts|<|cadena|Datos del cuerpo de la solicitud HTTP(S).<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |status\_codes|<|cadena|Rangos de códigos de estado HTTP requeridos, separados por comas.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |follow\_redirects|<|string|Siga las redirecciones de respuesta mientras sondea los datos.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NO (0), SÍ (1, predeterminado).| |post\_type|<|string|Tipo de cuerpo de datos de la publicación.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ RAW (0, predeterminado), JSON (2 ), XML (3).| |http\_proxy|<|cadena|Cadena de conexión de proxy HTTP(S).<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |headers|<| |Elemento raíz para encabezados de solicitud HTTP(S).<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |<|name|cadena|(obligatorio para elementos HTTP\_AGENT) Nombre del encabezado.| |^|value|cadena|(obligatorio para elementos HTTP\_AGENT) Valor del encabezado.| |retrieve\_mode|<|cadena|Qué parte de la respuesta debe almacenarse.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ BODY (0, predeterminado), HEADERS (1), AMBOS (2).| |request\_method|<|cadena|Tipo de método de solicitud.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ GET (0, predeterminado), POST (1), PONER (2), CABEZA (3).| |output\_format|<|cadena|Cómo procesar la respuesta.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ RAW (0, predeterminado), JSON (1) .| |allow\_traps|<|string|Permite completar el valor de manera similar a la métrica de captura.<br>Compatible con elementos HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, predeterminado) , SÍ (1).| |ssl\_cert\_file|<|cadena|Ruta del archivo de clave SSL pública.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |ssl\_key\_file|<|cadena|Ruta del archivo de clave SSL privada.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |ssl\_key\_password|<|cadena|Contraseña para el archivo de clave SSL.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.| |verify\_peer|<|cadena|Si se valida que el certificado del equipo es auténtico.<br>Compatible con métricas HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, predeterminado) , SÍ (1).| |verify\_host|<|string|Si se valida que el nombre de equipo para la conexión coincida con el del certificado del equipo.<br>Compatible con elementos HTTP\_AGENT.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes )^ NO (0, predeterminado), SÍ (1).| |tags|<| |Elemento raíz para etiquetas de métricas.| |<|tag|cadena|(obligatorio) Nombre de etiqueta.| |^|value|cadena|Valor de etiqueta.| |triggers|<| |Elemento raíz para [iniciadores de métricas de equipo](#host-item-triggers).|  ::: noteclassic Consulte también: [Objeto de métrica](/manual/api/reference/item/object) (consulte la propiedad relevante con un nombre coincidente). :::

en-us	##### Host item triggers  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |uuid|<|string|(required) Unique identifier for this trigger.| |expression|<|string|(required) Trigger expression.| |recovery\_mode|<|string|Basis for generating OK events.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ EXPRESSION (0, default), RECOVERY\_EXPRESSION (1), NONE (2).| |recovery\_expression|<|string|Trigger recovery expression.| |correlation\_mode|<|string|Correlation mode (no event correlation or event correlation by tag).<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ DISABLED (0, default), TAG\_VALUE (1).| |correlation\_tag|<|string|The tag name to be used for event correlation.| |name|<|string|(required) Trigger name.| |event\_name|<|string|Event name.| |opdata|<|string|Operational data.| |url\_name|<|string|Label for the URL associated with the trigger.| |url|<|string|URL associated with the trigger.| |status|<|string|Trigger status.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ENABLED (0, default), DISABLED (1).| |priority|<|string|Trigger severity.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NOT\_CLASSIFIED (0, default), INFO (1), WARNING (2), AVERAGE (3), HIGH (4), DISASTER (5).| |description|<|text|Trigger description.| |type|<|string|Event generation type (single problem event or multiple problem events).<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ SINGLE (0, default), MULTIPLE (1).| |manual\_close|<|string|Manual closing of problem events.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |dependencies|<| |Root element for dependencies.| |<|name|string|(required) Dependency trigger name.| |^|expression|string|(required) Dependency trigger expression.| |^|recovery\_expression|string|Dependency trigger recovery expression.| |tags|<| |Root element for trigger tags.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.|  ::: noteclassic See also: [Trigger object](/manual/api/reference/trigger/object) (refer to the relevant property with a matching name). :::
es	##### Iniciadores de métricas del equipo  |Elemento|<|Tipo|Descripción| |-|---|---|-----------------------| |uuid|<|cadena|(obligatorio) Identificador único para este iniciador.| |expression|<|cadena|(obligatorio) Expresión de iniciador.| |recovery\_mode|<|string|Base para generar eventos OK.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ EXPRESSION (0, predeterminado), RECOVERY\_EXPRESSION (1), NONE (2).| |recovery\_expression|<|string|Activar expresión de recuperación.| |correlation\_mode|<|string|Modo de correlación (sin correlación de eventos o correlación de eventos por etiqueta).<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ DISABLED (0, predeterminado), TAG\_VALUE (1) .| |correlation\_tag|<|string|El nombre de la etiqueta que se utilizará para la correlación de eventos.| |name|<|cadena|(obligatorio) Nombre del iniciador.| |event\_name|<|cadena|Nombre del evento.| |opdata|<|string|Datos operativos.| |url\_name|<|string|Etiqueta para la URL asociada con el iniciador.| |url|<|cadena|URL asociada con el iniciador.| |status|<|string|Estado del iniciador.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ HABILITADO (0, predeterminado), DISABLED (1).| |priority|<|cadena|Severidad del iniciador.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NOT\_CLASSIFIED (0, predeterminado), INFORMACIÓN (1), ADVERTENCIA (2), PROMEDIO (3), ALTA (4), DESASTRE (5).| |description|<|texto|Descripción del iniciador.| |type|<|cadena|Tipo de generación de evento (evento de problema único o eventos de problema múltiple).<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ SINGLE (0, predeterminado), MULTIPLE (1).| |manual\_close|<|string|Cierre manual de eventos de problema.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, predeterminado), SÍ (1).| |dependencies|<| |Elemento raíz para dependencias.| |<|name|cadena|(obligatorio) Nombre del iniciador de dependencia.| |^|expression|cadena|(obligatorio) Expresión desencadenante de dependencia.| |^|recovery\_expression|string|Expresión de recuperación del iniciador de dependencia.| |tags|<| |Elemento raíz para etiquetas de activación.| |<|tag|cadena|(obligatorio) Nombre de etiqueta.| |^|value|cadena|Valor de etiqueta.|  ::: noteclassic Consulte también: [Objeto de iniciador](/manual/api/reference/trigger/object) (consulte la propiedad relevante con un nombre coincidente). :::

en-us	##### Host item value preprocessing steps  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |type|<|string|(required) The item value preprocessing step type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ MULTIPLIER (1), RTRIM (2), LTRIM (3), TRIM (4), REGEX (5), BOOL\_TO\_DECIMAL (6), OCTAL\_TO\_DECIMAL (7), HEX\_TO\_DECIMAL (8), SIMPLE\_CHANGE (9, calculated: received value - previous value), CHANGE\_PER\_SECOND (10, calculated: (received value - previous value)/(time now - time of last check)), XMLPATH (11), JSONPATH (12), IN\_RANGE (13), MATCHES\_REGEX (14), NOT\_MATCHES\_REGEX (15), CHECK\_JSON\_ERROR (16), CHECK\_XML\_ERROR (17), CHECK\_REGEX\_ERROR (18), DISCARD\_UNCHANGED (19), DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT (20), JAVASCRIPT (21), PROMETHEUS\_PATTERN (22), PROMETHEUS\_TO\_JSON (23), CSV\_TO\_JSON (24), STR\_REPLACE (25), CHECK\_NOT\_SUPPORTED (26), XML\_TO\_JSON (27), SNMP\_WALK\_VALUE (28), SNMP\_WALK\_TO\_JSON (29), SNMP\_GET\_VALUE (30).| |parameters|<| |(required) Root element for parameters of the item value preprocessing step.| | |parameter|string|Individual parameter of the item value preprocessing step.| |error\_handler|<|string|Action type used in case of preprocessing step failure.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ORIGINAL\_ERROR (0, default), DISCARD\_VALUE (1), CUSTOM\_VALUE (2), CUSTOM\_ERROR (3).| |error\_handler\_params|<|string|Error handler parameters.|  ::: noteclassic See also: [Item preprocessing object](/manual/api/reference/item/object#item-preprocessing) (refer to the relevant property with a matching name). :::
es	##### Pasos de preprocesamiento del valor de la métrica del equipo  |Elemento|<|Tipo|Descripción| |-|---|---|-----------------------| |type|<|cadena|(obligatorio) El tipo de paso de preprocesamiento del valor de la métrica.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ MULTIPLIER (1), RTRIM (2), LTRIM (3), TRIM (4 ), REGEX (5), BOOL\_TO\_DECIMAL (6), OCTAL\_TO\_DECIMAL (7), HEX\_TO\_DECIMAL (8), SIMPLE\_CHANGE (9, calculado: valor recibido - valor anterior), CHANGE \_PER\_SECOND (10, calculado: (valor recibido - valor anterior)/(hora actual - hora de la última verificación)), XMLPATH (11), JSONPATH (12), IN\_RANGE (13), MATCHES\_REGEX (14 ), NOT\_MATCHES\_REGEX (15), CHECK\_JSON\_ERROR (16), CHECK\_XML\_ERROR (17), CHECK\_REGEX\_ERROR (18), DISCARD\_UNCHANGED (19), DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT (20), JAVASCRIPT (21), PROMETHEUS\_PATTERN (22), PROMETHEUS\_TO\_JSON (23), CSV\_TO\_JSON (24), STR\_REPLACE (25), CHECK\_NOT\_SUPPORTED (26), XML\_TO\_JSON (27), SNMP\_WALK\_VALUE (28), SNMP\_WALK\_TO\_JSON (29), SNMP\_GET\_VALUE (30).| |parameters|<| |(obligatorio) Elemento raíz para los parámetros del paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| | |parameter|cadena|Parámetro individual del paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| |error\_handler|<|cadena|Tipo de acción utilizado en caso de falla en el paso de preprocesamiento.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ ORIGINAL\_ERROR (0, predeterminado), DISCARD\_VALUE (1), CUSTOM\_VALUE (2), CUSTOM\_ERROR (3).| |error\_handler\_params|<|cadena|Parámetros del controlador de errores.|  ::: noteclassic Consulte también: [Objeto de preprocesamiento de métricas](/manual/api/reference/item/object#item-preprocessing) (consulte la propiedad relevante con un nombre coincidente). :::

en-us	##### Host low-level discovery rule filters  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |evaltype|<|string|Override filter condition evaluation method.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ AND\_OR (0, default), AND (1), OR (2), FORMULA (3).| |formula|<|string|Custom calculation formula for filter conditions.| |conditions|<| |Root element for filter conditions.| |<|macro|string|(required) The name of the low-level discovery macro to perform the check on.| |^|value|string|Value to compare with.| |^|operator|string|Condition operator.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ MATCHES\_REGEX (8, default), NOT\_MATCHES\_REGEX (9).| |^|formulaid|string|(required) Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.|  ::: noteclassic See also: [LLD rule filter object](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-filter) (refer to the relevant property with a matching name). :::
es	##### Alojar filtros de reglas de descubrimiento de bajo nivel  |Elemento|<|Tipo|Descripción| |-|---|---|-----------------------| |evaltype|<|string|Reemplazar el método de evaluación de la condición del filtro.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ AND\_OR (0, predeterminado), AND (1), OR (2), FORMULA (3 ).| |formula|<|cadena|Fórmula de cálculo personalizada para condiciones de filtro.| |conditions|<| |Elemento raíz para condiciones de filtrado.| |<|macro|cadena|(obligatorio) El nombre de la macro de descubrimiento de bajo nivel para realizar la verificación.| |^|value|cadena|Valor con el que comparar.| |^|operator|cadena|Operador de condición.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ MATCHES\_REGEX (8, predeterminado), NOT\_MATCHES\_REGEX (9).| |^|formulaid|cadena|(obligatorio) ID único arbitrario que se utiliza para hacer referencia a una condición de la expresión personalizada. Sólo puede contener letras mayúsculas. El ID debe ser definido por el usuario al modificar las condiciones del filtro, pero se generará nuevamente al solicitarlas posteriormente.|  ::: noteclassic Consulte también: [objeto de filtro de regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-filter) (consulte la propiedad relevante con un nombre coincidente). :::

en-us	##### Host low-level discovery rule override operations  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |operationobject|<|string|Object to which the operation is applied.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ITEM_PROTOTYPE (0), TRIGGER_PROTOTYPE (1), GRAPH_PROTOTYPE (2), HOST_PROTOTYPE (3).| |operator|<|string|Override condition operator.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ EQUAL (1), NOT_EQUAL (2), LIKE (3), NOT_LIKE (4), REGEXP (5), NOT_REGEXP (6).| |value|<|string|A regular expression or a string for the override condition operator.| |status|<|string|Status of the object upon the override operation.| |discover|<|string|Whether the object is added as a result of the discovery.| |delay|<|string|Update interval set for the item prototype upon the override operation.| |history|<|string|History storage period set for the item prototype upon the override operation.| |trends|<|string|Trend storage period set for the item prototype upon the override operation.| |severity|<|string|Trigger prototype severity set upon the override operation.| |tags|<| |Root element for the tags set for the object upon the override operation.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.| |templates|<| |Root element for the templates linked to the host prototype upon the override operation.| | |name|string|(required) Template name.| |inventory_mode|<|string|Host prototype inventory mode set upon the override operation.|  ::: noteclassic See also: [LLD rule override operation object](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-override-operation) (refer to the relevant property with a matching name). :::
es	##### Operaciones de reemplazo de reglas de descubrimiento de bajo nivel del equipo  |Elemento|<|Tipo|Descripción| |-|---|---|-----------------------| |operationobject|<|cadena|Objeto al que se aplica la operación.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ ITEM_PROTOTYPE (0), TRIGGER_PROTOTYPE (1), GRAPH_PROTOTYPE (2), HOST_PROTOTYPE (3). | |operator|<|cadena|Operador de condición de anulación.<br>Valores posibles:^[1](#footnotes)^ EQUAL (1), NOT_EQUAL (2), LIKE (3), NOT_LIKE (4), REGEXP (5) , NOT_REGEXP (6).| |value|<|cadena|Una expresión regular o una cadena para el operador de condición de reemplazo.| |status|<|string|Estado del objeto tras la operación de reemplazo.| |discover|<|string|Si el objeto se agrega como resultado del descubrimiento.| |delay|<|cadena|Intervalo de actualización establecido para el prototipo de la métrica tras la operación de reemplazo.| |history|<|string|Período de almacenamiento del historial establecido para el prototipo de la métrica en la operación de reemplazo.| |trends|<|string|Período de almacenamiento de tendencias establecido para el prototipo de la métrica tras la operación de reemplazo.| |severity|<|string|Severidad del prototipo de activación establecida en la operación de reemplazo.| |tags|<| |Elemento raíz de las etiquetas establecidas para el objeto en la operación de reemplazo.| |<|tag|cadena|(obligatorio) Nombre de etiqueta.| |^|value|cadena|Valor de etiqueta.| |templates|<| |Elemento raíz para las plantillas vinculadas al prototipo de equipo tras la operación de reemplazo.| | |name|cadena|(obligatorio) Nombre de la plantilla.| |inventory_mode|<|string|Modo de inventario del prototipo del equipo establecido en la operación de reemplazo.|  ::: noteclassic Consulte también: [objeto de operación de reemplazo de regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-override-operación) (consulte la propiedad relevante con un nombre coincidente). :::

en-us	##### Host macros configuration  To use VMware simple checks, the host must have the following user macros defined:  - {$VMWARE.URL} - VMware service (vCenter or ESXi hypervisor) SDK URL (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - VMware service user name - {$VMWARE.PASSWORD} - VMware service {$VMWARE.USERNAME} user password
es	##### Configuración de macros de equipo  Para utilizar comprobaciones simples de VMware, el equipo debe tener definidas las siguientes macros de usuario:  - {$VMWARE.URL} - URL del SDK del servicio VMware (vCenter o hipervisor ESXi) (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - Nombre de usuario del servicio VMware - {$VMWARE.PASSWORD} - Contraseña de usuario del servicio VMware {$VMWARE.USERNAME}

en-us	### Host macro  The host macro object defines a macro available on a host, host prototype or template. It has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |hostmacroid|ID|ID of the host macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |hostid|ID|ID of the host that the macro belongs to.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *required* for create operations| |macro|string|Macro string.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |value|string|Value of the macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *write-only* if `type` is set to "Secret macro"<br>- *required* for create operations| |type|integer|Type of macro.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Text macro;<br>1 - Secret macro;<br>2 - Vault secret.| |description|string|Description of the macro.| |automatic|integer|Defines whether the macro is controlled by discovery rule.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Macro is managed by user;<br>1 - Macro is managed by discovery rule.<br><br>User is not allowed to create automatic macro.<br>To update automatic macro, it must be [converted to manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|
es	### Macro de host  El objeto macro de host define una macro disponible en un host, host prototipo o plantilla. Tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |hostmacroid|ID|ID de la macro de host.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |hostid|ID|ID del host al que pertenece la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constante*<br>- * requerido* para crear operaciones| |macro|cadena|Cadena de macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |valor|cadena|Valor de la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo escritura* si `tipo` está establecido en " Macro secreta"<br>- *obligatoria* para operaciones de creación| |tipo|entero|Tipo de macro.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* Macro de texto;<br>1 - Macro secreta;<br>2 - Secreto de Vault.| |descripción|cadena|Descripción de la macro.| |automatic|integer|Define si la macro está controlada por la regla de descubrimiento.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* La macro es administrada por el usuario;<br>1 - La macro es administrada por el descubrimiento regla.<br><br>El usuario no puede crear una macro automática.<br>Para actualizar la macro automática, debe [convertirse a manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value -que-fue-creado-por-regla-de-descubrimiento).|

en-us	Host markers displayed on the map have the color of the host's most serious problem and green color if a host has no problems. Clicking on a host marker allows viewing the host's visible name and the number of unresolved problems grouped by severity. Clicking on the visible name will open [host menu](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Hosts displayed on the map can be filtered by problem severity. Press on the filter icon in the widget's upper right corner and mark the required severities.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)
es	Los marcadores del equipo que se muestran en el mapa tienen el color más destacado del equipo. Problema grave y color verde si un equipo no tiene problemas. Al hacer clic en un marcador de equipo permite ver el nombre visible del equipo y el número de problemas no resueltos agrupados por gravedad. Al hacer clic en el nombre visible se abrirá [menu del equipo](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Los equipos que se muestran en el mapa se pueden filtrar según la gravedad del problema. Pulse en el icono de filtro en la esquina superior derecha del widget y marque las gravedades requeridas.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)

en-us	# host.massadd
es	# host.massadd

en-us	# host.massremove
es	# host.massremove

en-us	# host.massupdate
es	# host.massupdate

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process. If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 65535 octetos en UTF-8. El valor devuelto por la métrica debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.