en-us	#### Searching for hosts using wildcards with "preservekeys"  If you add the parameter "preservekeys" to the previous request, the result is returned as an associative array, where the keys are the id of the objects.  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["hostid", "host"],         "selectInterfaces": ["port"],         "filter": {             "port": ["10050", "10071"]         },         "search": {             "host": "*server*"         },         "searchWildcardsEnabled": true,         "searchByAny": true,         "sortfield": "host",         "sortorder": "DESC",         "limit": 5,         "preservekeys": true     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "50003": {             "hostid": "50003",             "host": "WebServer-Tomcat02",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },         "50005": {             "hostid": "50005",             "host": "WebServer-Tomcat01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },         "50004": {             "hostid": "50004",             "host": "WebServer-Nginx",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },         "99032": {             "hostid": "99032",             "host": "MySQL server 01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10050"                 }             ]         },         "99061": {             "hostid": "99061",             "host": "Linux server 01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10050"                 }             ]         }     },     "id": 1 } ```
ca	#### Cercant equips emprant comodins amb "preservekeys"  Si afegiu al paràmetre "preservekeys" a la consulta anterior, retorna el resultat com una matriu associativa, on les claus són els id dels objectes.  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["hostid", "host"],         "selectInterfaces": ["port"],         "filter": {             "port": ["10050", "10071"]         },         "search": {             "host": "*servidor*"         },         "searchWildcardsEnabled": true,         "searchByAny": true,         "sortfield": "host",         "sortorder": "DESC",         "limit": 5,         "preservekeys": true     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "50003": {             "hostid": "50003",             "host": "WebServer-Tomcat02",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },         "50005": {             "hostid": "50005",             "host": "WebServer-Tomcat01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },                 "50004": {             "hostid": "50004",             "host": "WebServer-Nginx",             "interfaces": [                 {                     "port": "10071"                 }             ]         },         "99032": {             "hostid": "99032",             "host": "MySQL server 01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10050"                 }             ]         },         "99061": {             "hostid": "99061",             "host": "Linux server 01",             "interfaces": [                 {                     "port": "10050"                 }             ]         }     },     "id": 1 } ```

en-us	#### Searching hosts by problem severity  Retrieve hosts that have "Disaster" problems.  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "severities": 5     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "10160",             "name": "Zabbix server"         }     ],     "id": 1 } ```  Retrieve hosts that have "Average" and "High" problems.  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "severities": [3, 4]     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "20170",             "name": "Database"         },         {             "hostid": "20183",             "name": "workstation"         }     ],     "id": 1 } ```
ca	#### Cerca d'equips per gravetat del problema  Cerca els equips que tenen problemes amb gravetat "Desastre".  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "severities": 5     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "10160",             "name": "Zabbix server"         }     ],     "id": 1 } ```  Recupera els equips que tenen com gravetat "Mitjana" i "Alta".  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "severities": [3, 4]     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "20170",             "name": "Database"         },         {             "hostid": "20183",             "name": "workstation"         }     ],     "id": 1 } ```

en-us	#### Searching host with tags and template tags  Retrieve a host with tags and all tags that are linked to parent templates.  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "hostids": 10502,         "selectTags": ["tag", "value"],         "selectInheritedTags": ["tag", "value"]     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "10502",             "name": "Desktop",             "tags": [                 {                     "tag": "A",                     "value": "1"                 }             ],             "inheritedTags": [                 {                     "tag": "B",                     "value": "2"                 }             ]         }     ],     "id": 1 } ```
ca	#### Cerca d'equips amb les etiquetes i les etiquetes de les plantilles  Cerca un equip amb les etiquetes i totes les etiquetes enllaçades a les plantilles mare.  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "host.get",     "params": {         "output": ["name"],         "hostids": 10502,         "selectTags": ["tag", "value"],         "selectInheritedTags": ["tag", "value"]     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": [         {             "hostid": "10502",             "name": "Desktop",             "tags": [                 {                     "tag": "A",                     "value": "1"                 }             ],             "inheritedTags": [                 {                     "tag": "B",                     "value": "2"                 }             ]         }     ],     "id": 1 } ```

en-us	#### Search results  Search results consist of four separate blocks for hosts, host groups, templates and template groups.  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/global_search_results.png){width="600"}  It is possible to collapse/expand each individual block. The entry count is displayed at the bottom of each block, for example, *Displaying 13 of 13 found*. Total entries displayed within one block are limited to 100.  Each entry provides links to monitoring and configuration data. See the [full list](/manual/web_interface/global_search#links_available) of links.  For all configuration data (such as items, triggers, graphs) the amount of entities found is displayed by a number next to the entity name, in gray. **Note** that if there are zero entities, no number is displayed.  Enabled hosts are displayed in blue, disabled hosts in red.
ca	#### Resultats de cerca  Els resultats de la cerca consisteixen en quatre blocs separats per a equips, grups d'equips, plantilles i grups de plantilles.  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/global_search_results.png){width="600"}  És possible col·lapsar/ampliar cada bloc individualment. El nombre d'entrades es mostra a la part inferior de cada bloc, per exemple, *Mostrant 13 de 13 trobats*. El nombre total d'entrades que es mostren en un bloc és limitada a 100.  Cada entrada proporciona enllaços a dades de monitoratge i configuració. Consulteu la [llista sencera](/manual/web_interface/global_search#links_available) d'enllaços.  Per a totes les dades de configuració (com ara elements, triggers, gràfics), el nombre d'entitats trobades es mostra amb un nombre al costat del nom de l'entitat, en gris. **Tingueu en compte** que si no hi ha cap entitat, no es mostra cap nombre.  Els equips activats es mostren en blau, els equips inhabilitats en vermell.

en-us	## Secret text   Values of secret text macros are masked by the asterisks.  To make macro value 'secret', click on the button at the end of the value  field and select the option *Secret text*.  ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_value_type.png)   Once the configuration is saved, it will no longer be possible to view the value.   The macro value will be displayed as asterisks.   To enter a new value, hover over the value field and press Set new value button (appears on hover).  ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_type_secret2.png)   If you change macro value type or press *Set new value*, current value will be erased. To revert the original value, use the backwards arrow at the right end of the *Value* field ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_type_secret3.png) (only available before saving new configuration). Reverting the value will not expose it.   ::: noteclassic  URLs that contain a secret macro will not work as the macro in them will be resolved as "\*\*\*\*\*\*".  ::: 
ca	## Text secret  Els valors de les macros de text secrets són emmascarats amb asteriscs.  Per fer que el valor de la macro sigui "secret", feu clic al botó al final del camp de valor i trieu l'opció *Text secret*.  ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_value_type.png)  Un cop desada la configuració, ja no es podrà veure el valor.  El valor de la macro es veurà com a asteriscs.  Per introduir un valor nou, passeu el cursor per sobre del camp de valor i premeu el botó Establir un valor nou (apareix al passar el cursor).  ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_type_secret2.png)  Si canvieu el tipus de valor de macro o premeu *Estableix un nou valor*, el valor actual s'esborrarà. Per revertir el valor original, empreu la fletxa cap enrere a l'extrem dret del camp *Valor* ![](../../../../assets/en/manual/config/macros/macro_type_secret3.png) (només disponible abans de desar la nova configuració). Revertir el valor no l'exposarà.  ::: noteclassic   Les URL que continguin una macro secreta no funcionaran com a macro i es resoldrà com "\*\*\*\*\*\*". :::

en-us	#### Sections  [Introduction](about) provides general information about current Zabbix software. Reading this section should equip you with some good reasons to choose Zabbix.  [Zabbix concepts](/manual/definitions) explain the terminology used in Zabbix and provides details on Zabbix components.  [Installation](/manual/installation/getting_zabbix) and [Quickstart](/manual/quickstart/item) sections should help you to get started with Zabbix. [Zabbix appliance](/manual/appliance) is an alternative for getting a quick taster of what it is like to use Zabbix.  [Configuration](/manual/config) is one of the largest and more important sections in this manual. It contains loads of essential advice about how to set up Zabbix to monitor your environment, from setting up hosts to getting essential data to viewing data to configuring notifications and remote commands to be executed in case of problems.  [Service monitoring](/manual/it_services) section details how to use Zabbix for a high-level overview of your monitoring environment.  [Web monitoring](/manual/web_monitoring) should help you learn how to monitor the availability of web sites.  [Virtual machine monitoring](/manual/vm_monitoring) presents a how-to for configuring VMware environment monitoring.  [Maintenance](/manual/maintenance), [Regular expressions](/manual/regular_expressions), [Event acknowledgment](/manual/acknowledges) and [XML export/import](/manual/xml_export_import) are further sections that reveal how to use these various aspects of Zabbix software.  [Discovery](/manual/discovery) contains instructions for setting up automatic discovery of network devices, active agents, file systems, network interfaces, etc.  [Distributed monitoring](/manual/distributed_monitoring) deals with the possibilities of using Zabbix in larger and more complex environments.  [Encryption](/manual/encryption) helps explaining the possibilities of encrypting communications between Zabbix components.  [Web interface](/manual/web_interface) contains information specific for using the web interface of Zabbix.  [API](/manual/api) section presents details of working with Zabbix API.  Detailed lists of technical information are included in [Appendixes](/manual/appendix). This is where you will also find a FAQ section.
ca	#### Seccions  La [introducció](sobre) proporciona informació general sobre la versió actual del programari Zabbix. La lectura d'aquesta secció hauria de donar-vos algunes bones raons per triar Zabbix.  [Conceptes de Zabbix](/manual/definitions) explica la terminologia emprada a Zabbix i proporciona detalls sobre els components de Zabbix.  Les seccions [instal·lació](/manual/installation/getting_zabbix) i [guia ràpida](/manual/quickstart/item) us haurien d'ajudar a començar amb Zabbix.  El [Zabbix Appliance](/manual/appliance) és una alternativa per fer-se una idea ràpida del que permet emprar Zabbix.  La secció [configuració](/manual/config) és una de les seccions més extenses i importants d'aquest manual. Conté molts consells essencials sobre com configurar Zabbix per monitorar el vostre entorn, des de configurar equips, obtindre dades essencials, visualitzar dades, configurar notificacions i comandes remotes per executar en cas de problemes.  La secció [Serveis de TI](/manual/it_services) explica com emprar Zabbix per obtindre una visió general d'alt nivell del vostre entorn de monitoratge.  La secció [Monitoratge web](/manual/web_monitoring) us hauria d'ensenyar com monitorar eficaçment la disponibilitat dels vostres llocs web.  La secció [Virtual Machine Monitoring](/manual/vm_monitoring) presenta una guia pràctica per configurar el monitoratge d'un entorn VMware.  Les seccions [Manteniment](/manual/maintenance), [Expressions regulars](/manual/acknowledges), [Reconeixement d'esdeveniments](/manual/acknowledges) i [Importar/Exportar XML](/manual/xml_export_import) són seccions importants que ensenyen com emprar aquests diferents aspectes del programari Zabbix.  La secció [Discovery](/manual/discovery) conté instruccions per configurar la descoberta automàtica de dispositius de xarxa, agents actius, sistemes de fitxers, interfícies de xarxa, etc.  [Monitoratge distribuït](/manual/distributed_monitoring) tracta de les possibilitats d'emprar Zabbix en entorns més grans i complexos.  La secció [Encriptació](/manual/encryption) ajuda a explicar les possibilitats de xifrar les comunicacions entre components Zabbix.  La secció [Interfície web](/manual/web_interface) conté informació específica per emprar la interfície web Zabbix.  La secció [API](/manual/api) presenta els detalls de l'ús de l'API Zabbix.  Les llistes d'informació tècnica detallada s'inclouen als [Apèndixs](/manual/appendix). També trobareu aquí les FAQ (preguntes més freqüents).

en-us	#### Secure autoregistration  A secure way of autoregistration is possible by configuring PSK-based authentication with encrypted connections.  The level of encryption is configured globally in *Administration* → *General* → *[Autoregistration](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#autoregistration)*.  It is possible to select no encryption, TLS encryption with PSK authentication or both (so that some hosts may register without encryption while others through encryption).  Authentication by PSK is verified by Zabbix server before adding a host. If successful, the host is added and *[Connections from/to host](/manual/config/hosts/host#encryption)* are set to 'PSK' only with identity/pre-shared key the same as in the global autoregistration setting.  ::: noteimportant To ensure security of autoregistration on installations using proxies, encryption between Zabbix server and proxy should be enabled. :::
ca	#### Enregistrament automàtic securitzat  És possible un mitjà segur de registre automàtic configurant l'autenticació basada en PSK amb connexions xifrades.  El nivell de xifrat es configura globalment a *Administració* → *General* → *[Enregistrament Automàtic](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#autoregistration)*. És possible no triar cap xifrat, xifrat TLS amb autenticació PSK o tots dos (de manera que alguns equips es puguin registrar sense xifrat mentre que altres amb xifrat).  El servidor Zabbix verifica l'autenticació PSK abans d'afegir un equip. Si té èxit, s'afegeix l'equip i *[Connexions des de/a l'equip](/manual/config/hosts/host#encryption)* s'estableixen en 'PSK' només amb una identitat/clau predefinida igual que la configuració de desat automàtic global.  ::: noteimportant Per garantir la seguretat del registre automàtic a les instal·lacions que empren proxys, s'ha d'habilitar el xifrat entre el servidor Zabbix i el proxy. :::

en-us	 #### Secure password change  When changing your user password in [*User profile*](/manual/web_interface/user_profile/#user-profile) or [*User configuration*](/manual/config/users_and_usergroups/user#configuring-a-user) (for users with the *Super admin role*), Zabbix now asks and verifies the current (old) password to allow changing it. On a successful password change, the user will be logged out of all active sessions. Note that the password can only be changed for users using Zabbix [internal authentication](/manual/web_interface/frontend_sections/users/authentication#default-authentication).
ca	 ##### Canvi segur de mot de pas  Quan canvieu el mot de pas d'usuari a [*Perfil d'usuari*](/manual/web_interface/user_profile/#user-profile) o [*Configuració de l'usuari*](/manual/config/users_and_usergroups/user#configuring-a-user) (per als usuaris amb el *rol de superadministrador*), Zabbix demana i verifica el mot de pas actual (antic) per permetre canviar-lo. Si es canvia el mot de pas correctament, es tancaran totes les sessions actives de l'usuari. Tingueu en compte que el mot de pas només es pot canviar per als usuaris que empren [autenticació interna](/manual/web_interface/frontend_sections/users/authentication#default-authentication) de Zabbix.

en-us	#### Secure user for Zabbix agent  In the default configuration, Zabbix server and Zabbix agent processes share one 'zabbix' user. If you wish to make sure that the agent cannot access sensitive details in server configuration (e.g. database login information), the agent should be run as a different user:  1.  Create a secure user 2.  Specify this user in the agent [configuration     file](/manual/appendix/config/zabbix_agentd) ('User' parameter) 3.  Restart the agent with administrator privileges. Privileges will be     dropped to the specified user.
ca	#### Usuari securitzat per l'agent Zabbix  A la configuració predeterminada, el servidor Zabbix i els processos de l'agent Zabbix comparteixen un usuari "zabbix". Si voleu assegurar-vos que l'agent no pot accedir als detalls sensibles de la configuració del servidor (per exemple, la informació d'inici de sessió de la base de dades), l'agent s'ha d'executar com un usuari diferent:  1. Creeu un usuari segur 2. Especifiqueu aquest usuari a l'agent [fitxer de configuració](/manual/appendix/config/zabbix_agentd) (paràmetre "Usuari") 3. Reinicieu l'agent amb privilegis d'administrador. Els privilegis seran cedits a l'usuari especificat.

en-us	 ## Security
ca	 ### Seguretat

en-us	##### Security  |Parameter|Description| |--|--------| |*Validate URI schemes*|Unmark this checkbox to disable URI scheme validation (enabled by default).<br>If marked, you can specify a comma-separated list of allowed URI schemes (default: http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh). Applies to all fields in the frontend where URIs are used (for example, map element URLs).| |*Use X-Frame-Options HTTP header*|Unmark this checkbox to disable the HTTP X-Frame-options header (not recommended).<br>If marked, you can specify the value of the HTTP X-Frame-options header. Supported values:<br>**SAMEORIGIN** (default) or **'self'** (must be single-quoted) - the page can only be displayed in a frame on the same origin as the page itself;<br>**DENY** or **'none'** (must be single-quoted) - the page cannot be displayed in a frame, regardless of the site attempting to do so;<br>**a string of space-separated hostnames**; adding **'self'** (must be single-quoted) to the list allows the page to be displayed in a frame on the same origin as the page itself.<br>Note that using **'self'** or **'none'** without single quotes will result in them being regarded as hostnames.| |*Use iframe sandboxing*|Unmark this checkbox to disable putting the retrieved URL content into sandbox (not recommended).<br>If marked, you can specify the iframe sandboxing exceptions; unspecified restrictions will still be applied. If this field is empty, all sandbox attribute restrictions apply.<br>For more information, see the description of the [`sandbox`](https://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-20100624/the-iframe-element.html#attr-iframe-sandbox) attribute.|
ca	##### Seguretat  |Paràmetre|Descripció| |--|---------| |*Validar els esquemes d'URI*|Desmarca aquesta casella per desactivar la validació d'esquemes d'URI (activada de manera predeterminada).<br>Si és marcada, pots especificar una llista separada per comes d'esquemes d'URI permesos (per defecte: http,https,ftp,fitxer, mailto, tel, ssh). S'aplica a tots els camps de la interfície on s'utilitzen URI (per exemple, URL d'elements de mapa).| |*Emprar la capçalera HTTP X-Frame-Options*|Desmarca aquesta casella per desactivar la capçalera HTTP X-Frame-options (no recomanat).<br>Si està marcada, pots especificar el valor de la capçalera HTTP X-Frame-options . Valors admesos:<br>**SAMEORIGIN** (predeterminat) o **'self'** (ha d'estar entre cometes simples): la pàgina només es pot mostrar en un marc del mateix origen que la pàgina mateixa;<br >**DENEGAR** o **'cap'** (ha de ser entre cometes simples): la pàgina no es pot mostrar en un marc, independentment del lloc que ho provi;<br>**una cadena d'espais- noms d'equip separats**; afegir **'self'** (ha d'estar entre cometes simples) a la llista permet que la pàgina es mostri en un marc del mateix origen que la pàgina mateixa.<br>Tingueu en compte que si feu servir **'self'** o **'cap'** sense cometes simples farà que es considerin noms d'euips.| |*Emprar la zona de proves iframe*|Desmarqueu aquesta casella de verificació per desactivar l'inserció del contingut de l'URL recuperat a la zona de proves (no recomanat).<br>Si és marcada, pots especificar les excepcions de l'espai de proves iframe; encara s'aplicaran restriccions no especificades. Si aquest camp és buit, s'apliquen totes les restriccions d'atributs del sandbox.<br>Per obtindre més informació, consulteu la descripció del [`sandbox`](https://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-20100624/ l'atribut-iframe-element.html#attr-iframe-sandbox).|

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	 See [all supported functions](/manual/appendix/functions).  
ca	 Veieu [totes les funcions admeses](/manual/appendix/functions).

en-us	### See also  1.  [Additional details about memory calculation in different     OS](http://blog.zabbix.com/when-alexei-isnt-looking#vm.memory.size)
ca	### Veieu també  1.  [Més detalls sobre el càlcul de la memòria als diferents sistemes d'explotació](http://blog.zabbix.com/when-alexei-isnt-looking#vm.memory.size)

en-us	### See also  1.  [Differences in the Zabbix agent configuration for active and     passive checks starting from version     2.0.0](http://blog.zabbix.com/multiple-servers-for-active-agent-sure/858).
ca	### Veieu també  1. [Diferències a la configuració de l'agent Zabbix per les verificacions actives i passives des de la versió 2.0.0](http://blog.zabbix.com/multiple-servers-for-active-agent-sure/858).

en-us	#### See also  1.  [Differences in the Zabbix agent configuration for active and     passive checks starting from version     2.0.0](http://blog.zabbix.com/multiple-servers-for-active-agent-sure/858)
ca	#### Veieu també  1. [Diferències a la configuració de l'agent Zabbix per les verificacions actives i passives des de la versió 2.0.0](http://blog.zabbix.com/multiple-servers-for-active-agent-sure/858).

en-us	### See also  -   [Action filter](object#action_filter) -   [Action operation](object#action_operation)
ca	### Veieu també  -   [Filtre d'acció](object#action_filter) -   [Operació d'acció](object#action_operation)

en-us	### See also  -   [Action filter](object#action_filter) -   [Action operation](object#action_operation)
ca	### Veieu també  -   [Filtre d'acció](object#action_filter) -   [Operació d'acció](object#action_operation)

en-us	### See also  -   [Action filter](object#action_filter) -   [Action operation](object#action_operation) -   [Script](/manual/api/reference/script/object)
ca	### Veieu també  -   [Filtres d'acció](object#action_filter) -   [Operació d'acció](object#action_operation) -   [Script](/manual/api/reference/script/object)

en-us	### See also  -   [Alert](/manual/api/reference/alert/object) -   [Item](/manual/api/reference/item/object) -   [Host](/manual/api/reference/host/object) -   [LLD rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld_rule) -   [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object)
ca	### Veieu també  -   [Alerta](/manual/api/reference/alert/object) -   [Element](/manual/api/reference/item/object) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object) -   [Regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld_rule) -   [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object)

en-us	### See also  -   [Alert](/manual/api/reference/alert/object) -   [Item](/manual/api/reference/item/object) -   [Host](/manual/api/reference/host/object) -   [LLD rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld_rule) -   [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object)
ca	### Veieu també  -   [Alerta](/manual/api/reference/alert/object) -   [Element](/manual/api/reference/item/object) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object) -   [Regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld_rule) -   [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object)

en-us	### See also  -   [Audit log object](/manual/api/reference/auditlog/object)
ca	### Veieu també  -   [Audit log object](/manual/api/reference/auditlog/object)

en-us	### See also  -   [Authentication](/manual/api/reference/authentication)
ca	### Veieu també  -   [Autenticació](/manual/api/reference/authentication)

en-us	### See also  -   [Authentication](/manual/api/reference/authentication) -   [Media](/manual/api/reference/user/object#media) -   [User group](/manual/api/reference/usergroup/object#user_group) -   [Role](/manual/api/reference/role/object#role)
ca	### Veieu també  -   [Autenticació](/manual/api/reference/authentication) -   [Suport](/manual/api/reference/user/object#media) -   [Grup d'usuaris](/manual/api/reference/usergroup/object#user_group) -   [Rol](/manual/api/reference/role/object#role)

en-us	### See also  -   [Correlation filter](object#correlation_filter) -   [Correlation operation](object#correlation_operation)
ca	### Veieu també  -   [Filtre de correlació](object#correlation_filter) -   [Operació de correlació](object#correlation_operation)

en-us	### See also  -   [Correlation filter](object#correlation_filter) -   [Correlation operation](object#correlation_operation)
ca	### Veieu també  -   [Filtre de correlació](object#correlation_filter) -   [Operació de correlació](object#correlation_operation)

en-us	### See also  -   [Correlation filter](object#correlation_filter) -   [Correlation operation](object#correlation_operation)
ca	### Veieu també  -   [Filtre de correlació](object#correlation_filter) -   [Operació de correlació](object#correlation_operation)

en-us	 **See also:**  - [Creating an item](/manual/config/items/item) -  how to start monitoring additional metrics (custom monitoring without templates). - [Zabbix agent items](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent),  [Zabbix agent items for Windows](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/win_keys) -  full list of metrics you can monitor using Zabbix agent on Windows. - [Problem escalations](/manual/config/notifications/action/escalations) - how to create multi-step alert scenarios  (e.g., first send message to the system administrator, then, if a problem is not resolved in 45 minutes,  send message to the data center manager).
ca	 **Veieu també:**  - [Creació d'un element](/manual/config/items/item) - com començar a monitorar mètriques addicionals (vigilància personalitzada sense plantilles). - [Elements de l'agent Zabbix](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent), [Elements de l'agent Zabbix per a Windows](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/win_keys) - llistat sencer de mètriques que podeu monitorar amb l'agent Zabbix a Windows. - [Escalades de problemes](/manual/config/notifications/action/escalations) - com crear escenaris d'alerta de diverses passes (p. ex., primer enviar missatge a l'administrador del sistema i després, si un problema no es resol en 45 minuts, enviar missatge al gestor del centre de dades).

en-us	#### See also  -   [Creating an item](/manual/config/items/item) - how to start monitoring additional metrics. -   [Problem escalations](/manual/config/notifications/action/escalations) - how to create multi-step alert scenarios     (e.g., first send message to the system administrator, then, if a problem is not resolved in 45 minutes, send message to the data center manager). -   [ODBC monitoring](/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks) - how to set up ODBC on other Linux distributions, and how to start monitoring additional database-related metrics with ODBC. -   Template [*MySQL by Zabbix agent*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_agent?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - additional information about the *MySQL by Zabbix agent* template. -   Template [*MySQL by Zabbix agent 2*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_agent2?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - additional information about the *MySQL by Zabbix agent 2* template. -   Template [*MySQL by ODBC*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_odbc?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - additional information about the *MySQL by ODBC* template.
ca	### Veieu també  - [Creació d'un element](/manual/config/items/item) - com començar a monitorar mètriques addicionals. - [Escalat de problemes](/manual/config/notifications/action/escalations) - com crear escenaris d'alerta de diverses passes (per exemple, primer envieu el missatge a l'administrador del sistema i després, si un problema no es resol en 45 minuts, envieu el missatge al gestor del centre de dades). - [Monitoratge ODBC](/manual/config/items/itemtypes/odbc_checks) - com configurar ODBC en altres distribucions de Linux i com començar a monitorar mètriques addicionals relacionades amb la base de dades amb ODBC. - Plantilla [*MySQL per l'agent Zabbix*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_agent?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - informació addicional sobre la plantilla *MySQL by Zabbix agent*. - Plantilla [*MySQL per l'agent Zabbix 2*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_agent2?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - informació addicional sobre la plantilla *MySQL by Zabbix agent 2*. - Plantilla [*MySQL per ODBC*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/db/mysql_odbc?at=refs%2Fheads%2Frelease%2F6.4) - informació addicional sobre la plantilla *MySQL per ODBC*.

en-us	#### See also  - [Creating an item](/manual/config/items/item) - how to start monitoring additional metrics. - [Problem escalations](/manual/config/notifications/action/escalations) - how to create multi-step alert scenarios   (e.g., first send message to the system administrator, then, if a problem is not resolved in 45 minutes, send message to the data center manager). - [Virtual machine monitoring](/manual/vm_monitoring#ready-to-use-templates) - additional information about VMware monitoring (data collection process, server configuration options, troubleshooting guidance, etc.). - [VMware monitoring item keys](/manual/vm_monitoring/vmware_keys) - a full list of VMware metrics that can be monitored using Zabbix. - Template [*VMware*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/vmware) - additional information about the *VMware* template. - Template [*VMware FQDN*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/vmware_fqdn) - additional information about the *VMware FQDN* template.
ca	#### Veieu també  - [Creació d'un element](/manual/config/items/item) - com començar a monitorar mètriques addicionals. - [Escalat de problemes](/manual/config/notifications/action/escalations) - com crear escenaris d'alerta de diverses passes   (p. ex., primer envieu el missatge a l'administrador del sistema i després, si un problema no es resol en 45 minuts, envieu el missatge al gestor del centre de dades). - [Monitoratge de la màquina virtual](/manual/vm_monitoring#ready-to-use-templates) - informació addicional sobre el monitoratge de VMware (procés de recollida de dades, opcions de configuració del servidor, orientació per a la resolució de problemes, etc.). - [Claus d'element de monitoratge de VMware](/manual/vm_monitoring/vmware_keys): una llista completa de mètriques de VMware que es poden monitorar mitjançant Zabbix. - Plantilla [*VMware*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/vmware) - informació addicional sobre la plantilla *VMware*. - Plantilla [*VMware FQDN*](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/app/vmware_fqdn) - informació addicional sobre la plantilla *VMware FQDN*.

en-us	### See also  -   [Dashboard page](object#dashboard_page) -   [Dashboard widget](object#dashboard_widget) -   [Dashboard widget field](object#dashboard_widget_field) -   [Dashboard user](object#dashboard_user) -   [Dashboard user group](object#dashboard_user_group)
ca	### Veieu tamé  -   [Pàgina del tauler](object#dashboard_page) -   [Giny del tauler](object#dashboard_widget) -   [Camp de giny del tauler](object#dashboard_widget_field) -   [Usuari del tauler](object#dashboard_user) -   [Grup d'usuaris del tauler](object#dashboard_user_group)

en-us	### See also  -   [Dashboard page](object#dashboard_page) -   [Dashboard widget](object#dashboard_widget) -   [Dashboard widget field](object#dashboard_widget_field) -   [Dashboard user](object#dashboard_user) -   [Dashboard user group](object#dashboard_user_group)
ca	### Veieu tamé  -   [Pàgina del tauler](object#dashboard_page) -   [Giny del tauler](object#dashboard_widget) -   [Camp de giny del tauler](object#dashboard_widget_field) -   [Usuari del tauler](object#dashboard_user) -   [Grup d'usuaris del tauler](object#dashboard_user_group)

en-us	### See also  -   [Dashboard page](object#dashboard_page) -   [Dashboard widget](object#dashboard_widget) -   [Dashboard widget field](object#dashboard_widget_field) -   [Dashboard user](object#dashboard_user) -   [Dashboard user group](object#dashboard_user_group)
ca	### Veieu tamé  -   [Pàgina del tauler](object#dashboard_page) -   [Giny del tauler](object#dashboard_widget) -   [Camp de giny del tauler](object#dashboard_widget_field) -   [Usuari del tauler](object#dashboard_user) -   [Grup d'usuaris del tauler](object#dashboard_user_group)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update) -   [Map](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update) -   [Map](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map)

en-us	### See also  -   [Dashboard widget field](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update) -   [Map navigation tree](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map_tree)
ca	### Veieu també  -   [Camp de giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget-field) -   [`dashboard.create`](/manual/api/reference/dashboard/create) -   [`dashboard.update`](/manual/api/reference/dashboard/update) -   [Arbre de navegació del mapa](/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/map_tree)

en-us	### See also  -   [Discovered     host](/manual/api/reference/dhost/object#discovered_host) -   [Discovery     check](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)
ca	### Veieu també  -   [Equip trobat](/manual/api/reference/dhost/object#discovered_host) -   [Test de descoberta](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)

en-us	### See also  -   [Discovered     host](/manual/api/reference/dhost/object#discovered_host) -   [Discovery     check](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)
ca	### Veieu també  -   [Equip trobat](/manual/api/reference/dhost/object#discovered_host) -   [Test de descoberta](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [Discovered     service](/manual/api/reference/dservice/object#discovered_service) -   [Discovery rule](/manual/api/reference/drule/object#discovery_rule)
ca	### Veieu també  -   [Servei descobert](/manual/api/reference/dservice/object#discovered_service) -   [Regla de descoberta](/manual/api/reference/drule/object#discovery_rule)

en-us	### See also  -   [Discovery     check](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)
ca	### Veieu també  -   [Test de descoberta](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)

en-us	### See also  -   [Discovery     check](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)
ca	### Veieu també  -   [Test de descoberta](/manual/api/reference/dcheck/object#discovery_check)

en-us	### See also  -   [Discovery     rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Graph item](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item) -   [Item](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)
ca	### Veieu també  -   [Regla de descoberta](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Element de gràfic](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item) -   [Element](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)

en-us	### See also  -   [Discovery     rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Graph item](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item) -   [Item](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)
ca	### Veieu també  -   [Regla de descoberta](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Element de gràfic](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item) -   [Element](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)

en-us	### See also  -   [Discovery rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Graph](/manual/api/reference/graph/object#graph) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) -   [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object#trigger)
ca	### Veieu també  - [Regla de descoberta](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) - [Gràfic](/manual/api/reference/graphitem/object#graph) - [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) - [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) - [Trigger](/manual/api/reference/trigger/object#trigger)

en-us	### See also  -   [Discovery rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Item](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)
ca	### Veieu també  -   [Regla de descoberta](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Element](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)

en-us	### See also  -   [Discovery rule](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Item](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)
ca	### Veieu també  -   [Regla de descoberta](/manual/api/reference/discoveryrule/object#discovery_rule) -   [Element](/manual/api/reference/item/object#item) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group)

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#index}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8)  ------------------------------------------------------------------------  [ ]{#index}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8) [ ]{#lbAJ}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8) [ ]{#lbAJ}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAJ}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAJ}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAH}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAH}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_web\_service](zabbix_web_service)**(8) [ ]{#lbAJ}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_web\_service](zabbix_web_service)**(8) [ ]{#lbAJ}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAJ}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(1), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8) [ ]{#lbAJ}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(8), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(8), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8) [ ]{#lbAI}
ca	## VEIEU TAMBÉ Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_get](zabbix_get)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(8), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(8), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8) [ ]{#lbAI}

en-us	## SEE ALSO  Documentation <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_web\_service](zabbix_web_service)**(8) [ ]{#lbAI}
ca	## VEIEU TAMBÉ  Documentació <https://www.zabbix.com/manuals>  **[zabbix\_agentd](zabbix_agentd)**(8), **[zabbix\_proxy](zabbix_proxy)**(8), **[zabbix\_sender](zabbix_sender)**(1), **[zabbix\_server](zabbix_server)**(8), **[zabbix\_js](zabbix_js)**(1), **[zabbix\_agent2](zabbix_agent2)**(8), **[zabbix\_web\_service](zabbix_web_service)**(8) [ ]{#lbAI}

en-us	#### See also  -   [External checks](/manual/config/items/itemtypes/external#external_check_result) -   [User parameters](/manual/config/items/userparameters) -   [system.run](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent) items -   [Custom alert scripts](/manual/config/notifications/media/script) -   [Remote commands](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command) -   [Global scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)
ca	#### Veieu també  -   [Verificacions externes](/manual/config/items/itemtypes/external#external_check_result) -   [Paràmetre d'usuari](/manual/config/items/userparameters) -   Elements [system.run](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent) -   [Scripts d'alerta personalitzats](/manual/config/notifications/media/script) -   [Comandes remotes](/manual/config/notifications/action/operation/remote_command) -   [Scripts globals](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)

en-us	### See also  -   [Graph item](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item)
ca	### Veieu també  -   [Element gràfic](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item)

en-us	### See also  -   [Graph item](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item)
ca	### See Veieu també  -   [Element gràfic](/manual/api/reference/graphitem/object#graph_item)

en-us	### See also  -   [Graph](/manual/api/reference/graph/object#graph)
ca	### Veieu també  -   [Gràfic](/manual/api/reference/graph/object#graph)

en-us	### See also  -   [Graph prototype](/manual/api/reference/graphprototype/object#graph_prototype) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Item prototype](/manual/api/reference/itemprototype/object#item_prototype) -   [LLD rule filter](object#lld_rule_filter) -   [Trigger prototype](/manual/api/reference/triggerprototype/object#trigger_prototype)
ca	### Veieu també  -   [Prototip de gràfic](/manual/api/reference/graphprototype/object#graph_prototype) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Prototip d'element](/manual/api/reference/itemprototype/object#item_prototype) -   [Filtre de regla LLD](object#lld_rule_filter) -   [Prototip de trigger](/manual/api/reference/triggerprototype/object#trigger_prototype)

en-us	### See also  -   [Group link](object#group_link) -   [Group prototype](object#group_prototype) -   [Host prototype tag](object#host_prototype_tag) -   [Custom interface](object#custom_interface) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [Enllaç de grup](object#group_link) -   [Prototipus de grup](object#group_prototype) -   [Etiqueta de prototipus d'equip](object#host_prototype_tag) -   [Interfície a mida](object#custom_interface) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [Group link](object#group_link) -   [Group prototype](object#group_prototype) -   [Host prototype tag](object#host_prototype_tag) -   [Custom interface](object#custom_interface) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [Enllaç de grup](object#group_link) -   [Prototipus de grup](object#group_prototype) -   [Etiqueta de prototipus d'equip](object#host_prototype_tag) -   [Interfície a mida](object#custom_interface) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [Group link](object#group_link) -   [Group prototype](object#group_prototype) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [Enllaç d'equip](object#group_link) -   [Prototip de grup](object#group_prototype) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)
ca	### Veieu també  -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)

en-us	### See also  -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) -   [Host inventory](object#host_inventory) -   [Host tag](object#host_tag)
ca	### Veieu també  -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) -   [Inventari d'equip](object#host_inventory) -   [Etiqueta d'equip](object#host_tag)

en-us	### See also  -   [hostgroup.update](update) -   [hostgroup.massadd](massadd) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)
ca	### Veieu també  -   [hostgroup.update](update) -   [hostgroup.massadd](massadd) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [hostgroup.update](update) -   [hostgroup.massadd](massadd) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)  
ca	### Veieu també  -   [hostgroup.update](update) -   [hostgroup.massadd](massadd) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [hostinterface.create](create) -   [host.massadd](/manual/api/reference/host/massadd) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)
ca	### Veieu també  -   [hostinterface.create](create) -   [host.massadd](/manual/api/reference/host/massadd) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [hostinterface.delete](delete) -   [host.massremove](/manual/api/reference/host/massremove)
ca	### Veieu també  -   [hostinterface.delete](delete) -   [host.massremove](/manual/api/reference/host/massremove)

en-us	### See also  -   [hostinterface.massadd](massadd) -   [host.massadd](/manual/api/reference/host/massadd)
ca	### Veieu també  -   [hostinterface.massadd](massadd) -   [host.massadd](/manual/api/reference/host/massadd)

en-us	### See also  -   [hostinterface.massremove](massremove) -   [host.massremove](/manual/api/reference/host/massremove)
ca	### Veieu també  -   [hostinterface.massremove](massremove) -   [host.massremove](/manual/api/reference/host/massremove)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Graph prototype](/manual/api/reference/graphprototype/object#graph_prototype) -   [Trigger prototype](/manual/api/reference/triggerprototype/object#trigger_prototype)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Prototip de gràfic](/manual/api/reference/graphprototype/object#graph_prototype) -   [Prototip de trigger](/manual/api/reference/triggerprototype/object#trigger_prototype)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Time period](object#time_period)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Període](object#time_period)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Item](/manual/api/reference/item/object#item)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Element](/manual/api/reference/item/object#item)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Media type](/manual/api/reference/mediatype/object#media_type) -   [User](/manual/api/reference/user/object#user)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Tipus de mitjà](/manual/api/reference/mediatype/object#media_type) -   [Usuari](/manual/api/reference/user/object#user)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Proxy interface](object#proxy_interface)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Interfície del proxy](object#proxy_interface)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Proxy interface](object#proxy_interface)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Interfície del proxy](object#proxy_interface)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Proxy interface](object#proxy_interface)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Interfície del proxy](object#proxy_interface)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Scenario step](object#scenario_step)
ca	### Veieu també  -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Passa d'escenari](object#scenario_step)

en-us	### See also  -   [Host](/manual/api/reference/host/object#object_details) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#object_details)
ca	### Veieu també  - [Equip](/manual/api/reference/host/object#object_details) - [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#object_details)

en-us	### See also  -   [host.massadd](massadd) -   [host.massupdate](massupdate) -   [host.massremove](massremove) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) -   [Host inventory](object#host_inventory) -   [Host tag](object#host_tag)
ca	### Veieu també  -   [host.massadd](massadd) -   [host.massupdate](massupdate) -   [host.massremove](massremove) -   [Grup d'equip](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface) -   [Inventari d'equip](object#host_inventory) -   [Etiqueta d'equip](object#host_tag)

en-us	### See also  -   [host.update](/manual/api/reference/host/update) -   [host.massupdate](/manual/api/reference/host/massupdate)
ca	### Veieu també  -   [host.update](/manual/api/reference/host/update) -   [host.massupdate](/manual/api/reference/host/massupdate)

en-us	### See also  -   [host.update](update) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host     interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)
ca	### Veieu també  -   [host.update](update) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)

en-us	### See also  -   [host.update](update) -   [host.massadd](massadd) -   [host.massremove](massremove) -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#host_group) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host     interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)
ca	### Veieu també  -   [host.update](update) -   [host.massadd](massadd) -   [host.massremove](massremove) -   [Grup d'equips](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#host_group) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)

en-us	### See also  -   [host.update](update) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host     interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)
ca	### Veieu també  -   [host.update](update) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)

en-us	### See also  -   [Icon map](/manual/api/reference/iconmap/object#icon_map) -   [Map element](object#map_element) -   [Map link](object#map_link) -   [Map URL](object#map_url) -   [Map user](object#map_user) -   [Map user group](object#map_user_group) -   [Map shapes](object#map_shapes) -   [Map lines](object#map_lines)
ca	### Veieu també  - [Icones de mapa](/manual/api/reference/iconmap/object#icon_map) - [Element del mapa] (object#map_element) - [Enllaç del mapa](object#map_link) - [URL del mapa] (object#map_url) - [Usuari del mapa] (object#map_user) - [Grup d'usuaris del mapa] (object#map_user_group) - [Formes del mapa] (object#map_shapes) - [Línies del mapa] (object#map_lines)

en-us	### See also  -   [Icon mapping](object#icon_mapping)
ca	### Veieu també  -   [Mapatge d'icones](object#icon_mapping)

en-us	### See also  -   [Icon mapping](object#icon_mapping)
ca	### Veieu també  -   [Mapatge d'icones](object#icon_mapping)

en-us	### See also  -   [Icon mapping](object#icon_mapping)
ca	### Veieu també  -   [Mapatge d'icones](object#icon_mapping)

en-us	### See also  -   [LLD rule filter](object#lld_rule_filter) -   [LLD macro paths](object#lld_macro_path) -   [LLD rule preprocessing](object#lld_rule_preprocessing)
ca	### Veieu també  -   [Filtre de regla LLD](object#lld_rule_filter) -   [Rutes de macro LLD](object#lld_macro_path) -   [Preprocessament de regla LLD](object#lld_rule_preprocessing)

en-us	### See also  -   [Map element](object#map_element) -   [Map link](object#map_link) -   [Map URL](object#map_url) -   [Map user](object#map_user) -   [Map user group](object#map_user_group) -   [Map shape](object#map_shapes) -   [Map line](object#map_lines)
ca	### Veieu també  -   [Element de mapa](object#map_element) -   [Enllaç de mapa](object#map_link) -   [URL de mapa](object#map_url) -   [usuari del mapa](object#map_user) -   [Grup d'usuaris del mapa](object#map_user_group) -   [Forma de mapes](object#map_shapes) -   [Línia de mapes](object#map_lines)

en-us	### See also  -   [Map element](object#map_element) -   [Map link](object#map_link) -   [Map URL](object#map_url) -   [Map user](object#map_user) -   [Map user group](object#map_user_group) -   [Map shapes](object#map_shapes) -   [Map lines](object#map_lines)
ca	### Veieu també  -   [Element de mapa](object#map_element) -   [Enllaç de mapa](object#map_link) -   [URL de mapa](object#map_url) -   [usuari del mapa](object#map_user) -   [Grup d'usuaris del mapa](object#map_user_group) -   [Formes de mapes](object#map_shapes) -   [Línies de mapes](object#map_lines)

en-us	### See also  -   [Media](/manual/api/reference/user/object#media) -   [Media type](/manual/api/reference/mediatype/object#media_type) -   [User group](/manual/api/reference/usergroup/object#user_group) -   [Role](/manual/api/reference/role/object#role)
ca	### Veieu també  -   [Suport](/manual/api/reference/user/object#media) -   [Tipus de suport](/manual/api/reference/mediatype/object#media_type) -   [Grup d'usuaris](/manual/api/reference/usergroup/object#user_group) -   [Rol](/manual/api/reference/role/object#role)

en-us	### See also  -   [Module](object#module) -   [Dashboard widget](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget) -   [Frontend modules](/manual/extensions/frontendmodules)
ca	### Veieu també  -   [Mòdul](object#module) -   [Giny de tauler](/manual/api/reference/dashboard/object#dashboard-widget) -   [Mòduls d'interfície](/manual/extensions/frontendmodules)

en-us	### See also  -   [Module](object#module) -   [Frontend modules](/manual/extensions/frontendmodules)
ca	### Veieu també  -   [Mòdul](object#module) -   [Mòduls d'interfície](/manual/extensions/frontendmodules)

en-us	### See also  -   [Module](object#module) -   [Frontend modules](/manual/extensions/frontendmodules)
ca	### Veieu també  -   [Mòdul](object#module) -   [Mòduls de tauler](/manual/extensions/frontendmodules)

en-us	### See also  -   [Permission](object#permission)
ca	### Veieu també  -   [Permisos](object#permission)

en-us	### See also  -   [Permission](object#permission)
ca	### Veieu també  -   [Permisos](object#permission)

en-us	### See also  -   [Role rules](/manual/api/reference/role/object#role_rules) -   [User](/manual/api/reference/user/object#user)
ca	### Veieu també  -   [Regles de rols](/manual/api/reference/role/object#role_rules) -   [Usuari](/manual/api/reference/user/object#user)

en-us	### See also  -   [Role rules](object#role_rules) -   [UI element](object#ui_element) -   [Module](object#module) -   [Action](object#action)
ca	### Veieu també  -   [Regles de rols](object#role_rules) -   [Element de la interfície d'usuari](object#ui_element) -   [Mòdul](object#module) -   [Acció](object#action)

en-us	### See also  -   [Scenario step](object#scenario_step)
ca	### Veieu també  -   [Passa d'escenari](object#scenario_step)

en-us	### See also  -   [Scenario step](object#scenario_step)
ca	### Veieu també  -   [Passa d'escenari](object#scenario_step)

en-us	### See also  -   [Task](/manual/api/reference/task/object) -   ['Execute now' request object](/manual/api/reference/task/object) -   ['Diagnostic information' request object](/manual/api/reference/task/object) -   [Statistic request object](/manual/api/reference/task/object)
ca	### Veieu també  -   [Tasca](/manual/api/reference/task/object) -   [Objecte de consulta 'Verificar ara'](/manual/api/reference/task/object) -   [Objecte de consulta 'Informació de diagnòstic'](/manual/api/reference/task/object) -   [Objecte de consulta estadístic](/manual/api/reference/task/object)

en-us	### See also  -   [Task](/manual/api/reference/task/object) -   [Statistic result object](/manual/api/reference/task/object#statistic_result_object)
ca	### Veieu també  -   [Tasca](/manual/api/reference/task/object) -   [Objecte de resultat estadístic](/manual/api/reference/task/object#statistic_result_object)

en-us	### See also  -   [Template dashboard page](object#template_dashboard_page) -   [Template dashboard widget](object#template_dashboard_widget) -   [Template dashboard widget     field](object#template_dashboard_widget_field)
ca	### Veieu també  -   [Pàgina de plantilla de tauler](object#template_dashboard_page) -   [Giny de plantilla de tauler](object#template_dashboard_widget) -   [Camp de giny de plantilla de tauler](object#template_dashboard_widget_field)

en-us	### See also  -   [Template dashboard page](object#template_dashboard_page) -   [Template dashboard widget](object#template_dashboard_widget) -   [Template dashboard widget     field](object#template_dashboard_widget_field)
ca	### Veieu també  -   [Pàgina de plantilla de tauler](object#template_dashboard_page) -   [Giny de plantilla de tauler](object#template_dashboard_widget) -   [Camp de giny de plantilla de tauler](object#template_dashboard_widget_field)

en-us	### See also  -   [Template dashboard widget](object#template_dashboard_widget) -   [Template dashboard widget     field](object#template_dashboard_widget_field)
ca	### Veieu també  -   [Model de giny de tauler](object#template_dashboard_widget) -   [Camps de model de tauler](object#template_dashboard_widget_field)

en-us	### See also  -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [Template](object#template) -   [User     macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Host     interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)
ca	### Veieu també  -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [Plantilla](object#template) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro) -   [Interfície d'equip](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)

en-us	### See also  -   [templategroup.update](update) -   [templategroup.massadd](massadd) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template)
ca	### Veieu també  -   [templategroup.update](update) -   [templategroup.massadd](massadd) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template)

en-us	### See also  -   [templategroup.update](update) -   [templategroup.massadd](massadd) -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template)  
ca	### Veieu també  -   [templategroup.update](update) -   [templategroup.massadd](massadd) -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template)

en-us	### See also  -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template)
ca	### Veieu també  -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template)

en-us	### See also  -   [Template](/manual/api/reference/template/object#template)
ca	### Veieu també  -   [Plantilla](/manual/api/reference/template/object#template)

en-us	### See also  -   [template.update](update) -   [Host](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [template.update](update) -   [Equip](/manual/api/reference/host/object#host) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [template.update](update) -   [template.massadd](massadd) -   [Template group](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [template.update](update) -   [template.massadd](massadd) -   [Grup de plantilles](/manual/api/reference/templategroup/object#template_group) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [template.update](update) -   [User macro](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)
ca	### Veieu també  -   [template.update](update) -   [Macro d'usuari](/manual/api/reference/usermacro/object#hosttemplate_level_macro)

en-us	### See also  -   [Time period](object#time_period)
ca	### Veieu també  -   [Període](object#time_period)

en-us	### See also  -   [Time period](object#time_period)
ca	### Veieu també  -   [Període](object#time_period)

en-us	### See also  -   [User group](/manual/api/reference/usergroup/object#user)
ca	### Veieu també  -   [Grup d'usuaris](/manual/api/reference/group/object#user)

en-us	### See also  -   [user.login](login)
ca	### Veieu també  -   [user.login](login)

en-us	### See also  -   [user.logout](logout)
ca	### Veieu també  -   [user.logout](logout)

en-us	### See also  -   [User](/manual/api/reference/user/object#user)
ca	### Veieu també  -   [Usuari](/manual/api/reference/user/object#user)

en-us	### See also  -   [User](/manual/api/reference/user/object#user)
ca	### Veieu també  -   [Usuari](/manual/api/reference/user/object#user)

en-us	### See also  -   [Users](/manual/api/reference/user/object#users) -   [User groups](/manual/api/reference/user/object#user_groups)
ca	### Veieu també  - [Usuaris](/manual/api/reference/user/object#users) - [Grups d'usuaris](/manual/api/reference/user/object#user_groups)

en-us	### See also  -   [Users](object#users) -   [User groups](object#user_groups)
ca	### Veieu també  - [Usuaris](object#users) - [Grups d'usuaris] (object#user_groups)

en-us	### See also  -   [Users](object#users) -   [User groups](object#user_groups)
ca	### Veieu també  - [Usuaris](object#users) - [Grups d'usuaris] (object#user_groups)

en-us	 **See also:**  - [Web server hardening](/manual/installation/requirements/best_practices#web-server-hardening) -    recommended settings for greater web server security. - [Creating an item](/manual/config/items/item) - how to start monitoring additional metrics. - [HTTP items](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent) - how to monitor custom metrics using HTTP agent. - [Problem escalations](/manual/config/notifications/action/escalations) - how to create multi-step alert scenarios    (e.g., first send message to the system administrator, then, if a problem is not resolved in 45 minutes, send message    to the data center manager).
ca	 **Veieu també:**  - [Securització del servidor web](/manual/installation/requirements/best_practices#web-server-hardening) - configuració recomanada per a una major seguretat del servidor web. - [Creació d'un element](/manual/config/items/item) - com començar a monitorar mètriques addicionals. - [Elements HTTP](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent) - com monitorar mètriques personalitzades mitjançant l'agent HTTP. - [Escalades de problemes](/manual/config/notifications/action/escalations) - com crear escenaris d'alerta de diverses passes (p. ex., primer enviar missatge a l'administrador del sistema i després, si un problema no es resol en 45 minuts, enviar missatge al gestor del centre de dades).

en-us	#### See also  -   [Zabbix blog article on SNMP     traps](https://blog.zabbix.com/snmp-traps-in-zabbix) -   [Configuring snmptrapd (official net-snmp documentation)](https://net-snmp.sourceforge.io/wiki/index.php/TUT:Configuring_snmptrapd) -   [Configuring snmptrapd to receive SNMPv3 notifications (official net-snmp documentation)](https://net-snmp.sourceforge.io/wiki/index.php/TUT:Configuring_snmptrapd_to_receive_SNMPv3_notifications)
ca	#### Veieu també  - [Entrada al bloc de Zabbix sobre traps SNMP](https://blog.zabbix.com/snmp-traps-in-zabbix) - [Configuració d'snmptrapd (documentació oficial de net-snmp)](https://net-snmp.sourceforge.io/wiki/index.php/TUT:Configuring_snmptrapd) - [Configuració d'snmptrapd per rebre notificacions SNMPv3 (documentació oficial de net-snmp)](https://net-snmp.sourceforge.io/wiki/index.php/TUT:Configuring_snmptrapd_to_receive_SNMPv3_notifications)

en-us	#### Selecting a language  There are several ways to select a language in Zabbix web interface:  -   When installing web interface - in the frontend [installation     wizard](/manual/installation/frontend#welcome_screen). Selected     language will be set as system default. -   After the installation, system default language can be changed in     the *Administration→General→GUI* [menu     section](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui). -   Language for a particular user can be changed in the [user     profile](/manual/web_interface/user_profile#user_profile).  If a locale for a language is not installed on the machine, this language will be greyed out in Zabbix language selector. A red icon is displayed next to the language selector if at least one locale is missing. Upon pressing on this icon the following message will be displayed: "You are not able to choose some of the languages, because locales for them are not installed on the web server."  ![locale\_warning.png](../../../../assets/en/manual/appendix/install/locale_warning.png){width="600"}
ca	#### Trigar una llengua  Hi ha diverses maneres de triar una llengua a la interfície web de Zabbix:  - Durant la instal·lació de la interfície web  - a l'[assistent d'instal·lació](/manual/installation/frontend#welcome_screen). La llengua triada quedarà com a llengua per defecte del sistema. - Després de la instal·lació, la llengua per defecte del sistema es pot podificar a la [secció del menú](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui) *Administració→General→GUI*. - La llengua d'un usuari particular es pot modificar al [perfil d'usuari](/manual/web_interface/user_profile#user_profile).  Si ua llengua no és instal·lada a la màquina, aquesta llengua es veurà en gris al selector de llengües de Zabbix. Una icona vermella apareixerà al costat del selector de llengua si, com a mínim, manca un paràmetre regional. Prement aquesta icona, el missatge següent apareixerà: "No podeu pas triar algunes llengües, doncs els paràmetres regionals corresponents no són pas instal·lats al servidor Web."  ![locale\_warning.png](../../../../assets/en/manual/appendix/install/locale_warning.png){width="600"}

en-us	#### Selecting elements  To select elements, select one and then hold down *Ctrl* to select the others.  You can also select multiple elements by dragging a rectangle in the editable area and selecting all elements in it.  Once you select more than one element, the element property form shifts to the mass-update mode so you can change attributes of selected elements in one go. To do so, mark the attribute using the checkbox and enter a new value for it. You may use macros here (for example, {HOST.NAME} for the element label).  ![](../../../../../assets/en/manual/config/visualization/map_update.png){width="600"}
ca	#### Tria d'elements  Per triar elements, trieu-ne un i manteniu premuda la tecla *Ctrl* per triar els altres.  També podeu triar diversos elements arrossegant un rectangle a l'àrea editable i triant tots els elements que conté.  Un cop hagueu seleccionat diversos elements, el formulari de propietats de l'element canvia al mode d'actualització massiva perquè pugueu canviar els atributs dels elements triats alhora. Per fer-ho, marqueu l'atribut amb la casella de selecció i introduïu-ne un valor nou. Podeu emprar macros (per exemple, {HOST.NAME} per a l'etiqueta de l'element).  ![](../../../../../assets/en/manual/config/visualization/map_update.png){width="600"}

en-us	#### Self-signed certificate, unknown CA  [*OpenSSL*]{.underline}, in log:      error:'self signed certificate: SSL_connect() set result code to SSL_ERROR_SSL: file ../ssl/statem/statem_clnt.c\           line 1924: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed:\           TLS write fatal alert "unknown CA"'  This was observed when server certificate by mistake had the same Issuer and Subject string, although it was signed by CA. Issuer and Subject are equal in top-level CA certificate, but they cannot be equal in server certificate. (The same applies to proxy and agent certificates.)  To check whether a certificate contains the same Issuer and Subject entries, run:  ``` openssl x509 -in <yourcertificate.crt> -noout -text ```  It is acceptable for the root (top-level) certificate to have identical values for Issuer and Subject.
ca	#### Certificat autosignat, CA desconeguda  [*OpenSSL*]{.underline}, al registre:       error:'certificat autosignat: SSL_connect() estableix el codi de resultat a SSL_ERROR_SSL: fitxer ../ssl/statem/statem_clnt.c\            línia 1924: error:1416F086:Rutines SSL:tls_process_server_certificate: la verificació del certificat ha fallat:\            TLS escriu una alerta fatal "CA desconeguda"'  Això s'ha observat quan el certificat del servidor tenia per error el mateix emissor i cadena de subjectes, tot i que era signat per la CA. L'emissor i el subjecte són iguals al certificat CA de nivell superior, però no poden ser iguals al certificat del servidor. (El mateix passa amb els certificats de proxy i d'agent).  Per comprovar si un certificat conté les mateixes entrades d'Emissor i Assumpte, executeu:  ``` openssl x509 -in <yourcertificate.crt> -noout -text ```

en-us	#### SELinux configuration  See [SELinux configuration](/manual/installation/install_from_packages/rhel#selinux_configuration) for RHEL.  After the frontend and SELinux configuration is done, restart the Apache web server:      # service apache2 restart
ca	#### Configuració de SELinux  Veieu la [configuració de SELinux](/manual/installation/install_from_packages/rhel#selinux_configuration) per RHEL.  Un cop hagin acabat la configuració del tauler i de SELinux, reinicieu el servidor Web Apache:      # service apache2 restart

en-us	#### SELinux configuration Zabbix uses socket-based inter-process communication. On systems where SELinux is enabled, it may be required to add SELinux rules to allow Zabbix create/use UNIX domain sockets in the SocketDir directory. Currently socket files are used by server (alerter, preprocessing, IPMI) and proxy (IPMI). Socket files are persistent, meaning they are present while the process is running.  Having SELinux status enabled in enforcing mode, you need to execute the following commands to enable communication between Zabbix frontend and server:  RHEL 7 and later:      # setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on     If the database is accessible over network (including 'localhost' in case of PostgreSQL), you need to allow Zabbix frontend to connect to the database too:     # setsebool -P httpd_can_network_connect_db on  RHEL prior to 7:      # setsebool -P httpd_can_network_connect on     # setsebool -P zabbix_can_network on  After the frontend and SELinux configuration is done, restart the Apache web server:      # service httpd restart
ca	#### Configuració d'SELinux  Zabbix empra comunicació entre processos basada en sòcols. Als sistemes on SELinux és habilitat, pot caldre afegir regles SELinux per permetre a Zabbix crear/emprar sòcols de domini UNIX al directori SocketDir. Actualment, el servidor (alerta, preprocessador, IPMI) i el proxy (IPMI) empren els fitxers de socket. Els fitxers de socket són persistents, el que vol dir que són presents mentre s'executa el procés.  Quan l'estat de SELinux és habilitat en mode d'aplicació, heu d'executar les ordres següents per engegar la comunicació entre la interfície Zabbix i el servidor:  RHEL versió 7 i posteriors:       # setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on      Si la base de dades és accessible a través de la xarxa (incloent 'localhost' en el cas de PostgreSQL), també heu de permetre que la interfície Zabbix es connecti a la base de dades:      # setsebool -P httpd_can_network_connect_db on  RHEL abans de la versió 7:       # setsebool -P httpd_can_network_connect on      # setsebool -P zabbix_can_network on  Un cop completada la interfície i la configuració de SELinux, reinicieu el servidor web Apache:       # service httpd restart

en-us	##### Sending in collected data  **Agent sends**  The agent data request contains the gathered item values.    ```json {   "request": "agent data",   "data": [     {       "host": "Zabbix server",       "key": "agent.version",       "value": "2.4.0",       "clock": 1400675595,       "ns": 76808644     },     {       "host": "Zabbix server",       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",       "lastlogsize": 112,       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",       "clock": 1400675595,       "ns": 77053975     }   ],   "session": "1234456akdsjhfoui" } ```  | Field |<| Type | Mandatory | Value | |-|------|--|-|-----------------------| | request |<| _string_ | yes | `agent data` | | session |<| _string_ | yes | Unique session identifier generated each time when agent is started. | | data |<| _array of objects_ | yes | Item values. | | | id | _number_ | yes | The value identifier (incremental counter used for checking duplicated values in the case of network problems). | |^| host | _string_ | yes | Host name. | |^| key | _string_ | yes | The item key. | |^| value | _string_ | no | The item value. | |^| lastlogsize | _number_ | no | The item lastlogsize. | |^| mtime | _number_ | no | The item mtime. | |^| state | _number_ | no | The item state. | |^| source | _string_ | no | The value event log source. | |^| eventid | _number_ | no | The value event log eventid. | |^| severity | _number_ | no | The value event log severity. | |^| timestamp | _number_ | no | The value event log timestamp. | |^| clock | _number_ | yes | The value timestamp (seconds since Epoch). | |^| ns | _number_ | yes | The value timestamp nanoseconds. |  A virtual ID is assigned to each value. Value ID is a simple ascending counter, unique within one data session (identified by the session token). This ID is used to discard duplicate values that might be sent in poor connectivity environments.  **Server response**  The agent data response is sent by the server back to agent after processing the agent data request.    ```json {   "response": "success",   "info": "processed: 2; failed: 0; total: 2; seconds spent: 0.003534" } ```  | Field | Type | Mandatory | Value | |-|-|-|--------| | response | _string_ | yes | `success` \| `failed` | | info | _string_ | yes | Item processing results. |    ::: noteimportant If sending of some values fails on the server (for example, because host or item has been disabled or deleted), agent will not retry sending of those values. :::  For example:  1.  Agent opens a TCP connection 2.  Agent sends a list of values 3.  Server processes the data and sends the status back 4.  TCP connection is closed  Note how in the example above the not supported status for vfs.fs.size\[/nono\] is indicated by the "state" value of 1 and the error message in "value" property.  ::: noteimportant Error message will be trimmed to 2048 symbols on server side. :::
ca	##### Enviament de les dades recollides  **Enviament de l'agent**  La petició de dades de l'agent conté els valors recollits de l'element.    ```json {   "request": "agent data",   "data": [     {       "host": "Zabbix server",       "key": "agent.version",       "value": "2.4.0",       "clock": 1400675595,       "ns": 76808644     },     {       "host": "Zabbix server",       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",       "lastlogsize": 112,       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",       "clock": 1400675595,       "ns": 77053975     }   ],   "session": "1234456akdsjhfoui" } ```  | Camp |<| Tipus | Obligatori | Valor | |-|------|--|-|-----------------------| | request |<| _string_ | yes | `dades de l'agent` | | session |<| _string_ | yes | Identificador de sessió únic generat cada vegada que s'inicia l'agent. | | data |<| _array of objects_ | yes | Valors de l'element. | | | id | _number_ | yes | L'identificador del valor (comptador incremental emprat per comprovar els valors duplicats en cas de problemes de xarxa). | |^| host | _string_ | yes | Nom de l'equip. | |^| key | _string_ | yes | Clau de l'element. | |^| value | _string_ | no | Valor de l'article. | |^| lastlogsize | _number_ | no | Darrera mida del registre. | |^| mtime | _number_ | no | Element mtime. | |^| state | _number_ | no | Estat de l'element. | |^| source | _string_ | no | Font del registre d'esdeveniments del valor. | |^| eventid | _number_ | no | El valor del registre d'esdeveniments eventd. | |^| severity | _number_ | no | El valor de gravetat del registre d'esdeveniments. | |^| timestamp | _number_ | no |La marca de temps del registre d'esdeveniments del valor. | |^| clock | _number_ | yes | La marca de temps del valor (segons des de l'Època. | |^| ns | _number_ | yes | El valor de marca de temps nanosegons. |  S'assigna un identificador virtual a cada valor. El valor ID és un comptador ascendent simple, únic dins d'una sessió de dades (identificat per el token de la sessió). Aquest identificador s'empra per descartar els valors duplicats que es poden enviar a entorns de connectivitat pobra.  **Resposta del servidor**  El servidor torna a enviar la resposta de dades de l'agent a l'agent després de processar la petició de dades de l'agent.    ```json {   "resposta": "èxit",    "info": "processat: 2; fallat: 0; total: 2; segons dedicats: 0,003534" } ```  | Camp | Tipus | Obligatori | Valor | |-|-|-|--------| | resposta | _cadena_ | sí | `èxit` \| `fallit` | | informació | _cadena_ | sí | Resultats del processament d'articles. |      ::: noteimportant Si l'enviament d'alguns valors falla al servidor (per exemple, perquè l'equip o l'element s'ha desactivat o suprimit), l'agent no tornarà a provar d'enviar aquests valors. :::  Per exemple:  1. L'agent obre una connexió TCP 2. L'agent envia una llista de valors 3. El servidor processa les dades i torna a enviar l'estat 4. La connexió TCP es tanca  Tingueu en compte com a l'exemple anterior l'estat no compatible per vfs.fs.size\[/nono\] s'indica amb el valor "estat" 1 i el missatge d'error a la propietat "valor".  ::: noteimportant El missatge d'error es retallarà a 2048 símbols de la banda del servidor. :::

en-us	##### Sending in data  In the simplest of cases, we may use [zabbix\_sender](/manual/concepts/sender) utility to send in some 'test value':      zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "New host" -k trap -o "test value"  To send in the value we use these keys:  *-z* - to specify Zabbix server IP address  *-p* - to specify Zabbix server port number (10051 by default)  *-s* - to specify the host (make sure to use the 'technical' [host name](/manual/config/hosts/host#configuration) here, instead of the 'visible' name)  *-k* - to specify the key of the item we just defined  *-o* - to specify the actual value to send  ::: noteimportant Zabbix trapper process does not expand macros used in the item key in attempt to check corresponding item key existence for targeted host. :::
ca	##### Enviament de les dades  En el cas més simple, podem emprar l'eina [zabbix\_sender](/manual/concepts/sender) per enviar un 'valor de prova':      zabbix_sender -z <server IP address> -p 10051 -s "Nou equip" -k trap -o "valor de prova"  Per enviar el valor, emprem les claus:  *-z* - per especificar l'adreça IP del servidor Zabbix  *-p* - per especificar el nombre de port del servidor Zabbix (10051 per defecte)  *-s* - per especificar l'equip (assegureu-vos d'emprar el [nom d'equip](/manual/config/hosts/host#configuration) 'tècnic' aquí, en lloc del nom 'visible')  *-k* - per especificar la clau de l'article que acabem de definir  *-o* - per especificar el valor real a enviar  ::: noteimportant El procés Zabbix Trapper no expandeix les macros emprades a la clau de l'element per provar de verificar la existència de la clau de l'element corresponent per l'equip destí. :::

en-us	 ##### sensor[device,sensor,<mode>]  <br> Hardware sensor reading.<br> Return value: *Float*.<br> [Supported platforms](#supported-platforms): Linux, OpenBSD.  Parameters:  -   **device** - the device name, can be a regular expression if mode is omitted; -   **sensor** - the sensor name, can be a regular expression if mode is omitted; -   **mode** - possible values: *avg*, *max*, or *min* (if this parameter is omitted, device and sensor are treated verbatim).  Comments:  -   Reads /proc/sys/dev/sensors on Linux 2.4; -   Reads /sys/class/hwmon on Linux 2.6+. See a more detailed description of [sensor](/manual/appendix/items/sensor) item on Linux. -   Reads the *hw.sensors* MIB on OpenBSD.  Example:      sensor[w83781d-i2c-0-2d,temp1]     sensor[cpu0,temp0] #the temperature of one CPU     sensor["cpu[0-2]$",temp,avg] #the average temperature of the first three CPUs
ca	 ##### sensor[device,sensor,<mode>]  <br> Lectura del sensor de maquinari.<br> Valor de retorn: *Flotant*.<br> [Plataformes admeses](#supported-platforms): Linux, OpenBSD.  Paràmetres:  - **dispositiu** - nom del dispositiu, pot ser una expressió regular si s'omet el mode; - **sensor** - nom del sensor, pot ser una expressió regular si s'omet el mode; - **mode** - valors possibles: *mitjana*, *max* o *min* (si s'omet aquest paràmetre, el dispositiu i el sensor es tracten textualment).  Comentaris:  - Llegeix /proc/sys/dev/sensors a Linux 2.4; - Llegeix /sys/class/hwmon a Linux 2.6+. Veieu una descripció més detallada de l'element [sensor](/manual/appendix/items/sensor) a Linux. - Llegeix el *hw.sensors* MIB a OpenBSD.  Exemple:       sensor[w83781d-i2c-0-2d,temp1]      sensor[cpu0,temp0] #la temperatura d'una CPU      sensor["cpu[0-2]$",temp,avg] #la temperatura mitjana de les tres primeres CPUs

en-us	##### Serialization rules  XML to JSON conversion will be processed according to the following rules (for JSON to XML conversions reversed rules are applied):  1\. XML attributes will be converted to keys that have their names prepended with '@'.  Example:  *Input:*       <xml foo="FOO">        <bar>          <baz>BAZ</baz>        </bar>      </xml>  *Output:*  ```json  {    "xml": {      "@foo": "FOO",      "bar": {        "baz": "BAZ"      }    }  } ```  2\. Self-closing elements (<foo/>) will be converted as having 'null' value.  Example:  *Input:*      <xml>       <foo/>     </xml>  *Output:*  ```json {   "xml": {     "foo": null   } } ```  3\. Empty attributes (with "" value) will be converted as having empty string ('') value.  Example:  *Input:*      <xml>       <foo bar="" />     </xml>  *Output:*  ```json {   "xml": {     "foo": {       "@bar": ""     }   } } ```  4\. Multiple child nodes with the same element name will be converted to a single key that has an array of values as its value.  Example:  *Input:*      <xml>       <foo>BAR</foo>       <foo>BAZ</foo>       <foo>QUX</foo>     </xml>  *Output:*  ```json {   "xml": {     "foo": ["BAR", "BAZ", "QUX"]   } } ```  5\. If a text element has no attributes and no children, it will be converted as a string.  Example:  *Input:*      <xml>         <foo>BAZ</foo>     </xml>  *Output:*  ```json {   "xml": {     "foo": "BAZ"    } } ```  6\. If a text element has no children, but has attributes: text content will be converted to an element with the key '\#text' and content as a value; attributes will be converted as described in the serialization rule 1.  Example:  *Input:*      <xml>       <foo bar="BAR">         BAZ       </foo>     </xml>  *Output:*  ```json {   "xml": {     "foo": {       "@bar": "BAR",       "#text": "BAZ"     }   } } ```
ca	##### Regles de serialització  La conversió de XML a JSON es processarà d'acord amb les regles següents (per a les conversions de JSON a XML, s'apliquen regles inverses):  1\. Els atributs XML es convertiran en claus els noms de les quals aniran precedits per '@'.  Exemple:  *Entrada:*       <xml foo="FOO">        <bar>          <baz>BAZ</baz>        </bar>      </xml>  *Sortida:*  ```json  {    "xml": {      "@foo": "FOO",      "bar": {        "baz": "BAZ"      }    }  } ```  2\. Els elements de tancament automàtic (\<foo/\>) es convertiran com a valor "nul".  Exemple:  *Entrada:*      <xml>       <foo/>     </xml>  *Sortida:*  ```json {   "xml": {     "foo": null   } } ```  3\. Els atributs buits (amb el valor "") es convertiran com a valor de cadena buida ('').  Exemple:  *Entrada:*      <xml>       <foo bar="" />     </xml>  *Sortida:*  ```json {   "xml": {     "foo": {       "@bar": ""     }   } } ```  4\. Diversos nodes secundaris amb el mateix nom d'element es convertiran en una única clau que tingui una matriu de valors com a valor.  Exemple:  *Entrada:*      <xml>       <foo>BAR</foo>       <foo>BAZ</foo>       <foo>QUX</foo>     </xml>  *Sortida:*  ```json {   "xml": {     "foo": ["BAR", "BAZ", "QUX"]   } } ```  5\. Si un element de text no té ni atribut ni elements fills, es convertirà a cadena.  Exemple:  *Entrada:*      <xml>         <foo>BAZ</foo>     </xml>  *Sortida:*  ```json {   "xml": {     "foo": "BAZ"    } } ```  6\. Si un element de text no té fills, però té atributs: el contingut del text es convertirà a un element amb la clau '\#text' i el contingut com a valor; els atributs es convertiran tal com es descriu a la regla de serialització 1.  Exemple:  *Entrada:*      <xml>       <foo bar="BAR">         BAZ       </foo>     </xml>  *Sortida:*  ```json {   "xml": {     "foo": {       "@bar": "BAR",       "#text": "BAZ"     }   } } ```

en-us	##### ServerActive  The Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from. The server/proxy address is an IP address or DNS name and optional port separated by colon.<br>Cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon. Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma. More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster. If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.<br>Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.<br>If the port is not specified, default port is used.<br>IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified. If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.<br>If this parameter is not specified, active checks are disabled.  Example for Zabbix proxy:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Example for multiple servers:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Example for high availability:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Example for high availability with two clusters and one server:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
ca	##### ServerActive  L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.<br>La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica el proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.<br>Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.<br>Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.<br>Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.<br>Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.  Exemple de proxy Zabbix:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Exemple per a diversos servidors:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Exemple d'alta disponibilitat:       ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:       ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain

en-us	##### ServerActive  The Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from. The server/proxy address is an IP address or DNS name and optional port separated by colon.<br>The cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon. Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma. More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster. If a Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.<br>Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.<br>If the port is not specified, default port is used.<br>IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified. If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.<br>If this parameter is not specified, active checks are disabled.  Example for Zabbix proxy:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Example for multiple servers:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Example for high availability:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Example for high availability with two clusters and one server:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
ca	##### ServerActive  L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.<br>La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica un proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.<br>Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.<br>Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.<br>Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.<br>Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives no són pas actives.  Exemple de proxy Zabbix:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Exemple per a diversos servidors:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Exemple d'alta disponibilitat:       ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain

en-us	##### ServerActive  The Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from. The server/proxy address is an IP address or DNS name and optional port separated by colon.<br>The cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon. Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma. More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster. If a Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.<br>Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.<br>If the port is not specified, default port is used.<br>IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified. If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.<br>If this parameter is not specified, active checks are disabled.  Example for Zabbix proxy:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Example for multiple servers:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,\[::1\]:30051,::1,\[12fc::1\]  Example for high availability:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Example for high availability with two clusters and one server:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
ca	##### ServerActive  L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.<br>La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica un proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.<br>Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.<br>Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.<br>Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.<br>Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són desactivades.  Exemple per proxy Zabbix:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Exemple per diversos servidors:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,\[::1\]:30051,::1,\[12fc::1\]  Exemple per alta disponibilitat:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Exemple per alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain

en-us	##### ServerActive  The Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from. The server/proxy address is an IP address or DNS name and optional port separated by colon.<br>The cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon. Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma. More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster. If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.<br>Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.<br>If the port is not specified, default port is used.<br>IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified. If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.<br>If this parameter is not specified, active checks are disabled.  Example for Zabbix proxy:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Example for multiple servers:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Example for high availability:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Example for high availability with two clusters and one server:      ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain  Range: (\*)
ca	##### ServerActive  L'adreça del servidor/proxy Zabbix o la configuració del clúster per obtindre comprovacions actives. L'adreça del servidor/proxy és una adreça IP o un nom DNS i un port opcional separats per dos punts.<br>La configuració del clúster és una o més adreces de servidor separades per punt i coma. Es poden especificar diversos servidors/clústers Zabbix i proxys Zabbix, separats per comes. No s'ha d'especificar més d'un proxy Zabbix des de cada servidor/clúster Zabbix. Si s'especifica el proxy Zabbix, no s'hauria d'especificar el servidor/clúster Zabbix per a aquest proxy.<br>Es poden proporcionar diverses adreces delimitades per comes per emprar diversos servidors Zabbix independents en paral·lel. Es permeten espais.<br>Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.<br>Les adreces IPv6 s'han de lliurar entre claudàtors si s'especifica el port per a aquest equip. Si no s'especifica el port, els claudàtors per a les adreces IPv6 són opcionals.<br>Si no s'especifica aquest paràmetre, les comprovacions actives són  desactivades.  Exemple de proxy Zabbix:       ServerActive=127.0.0.1:10051  Exemple per a diversos servidors:       ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]  Exemple d'alta disponibilitat:       ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3  Exemple d'alta disponibilitat amb dos clústers i un servidor:       ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain  Rang: (\*)

en-us	##### Server  A list of comma-delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies. Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here. If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address. Note, that "IPv4-compatible IPv6 addresses" (0000::/96 prefix) are supported but deprecated by [RFC4291](https://tools.ietf.org/html/rfc4291#section-2.5.5). Spaces are allowed.  Example:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com  Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
ca	##### Server  Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix i proxys Zabbix. Només s'admetran connexions entrants dels equip indicats aquí. Si el suport IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i "::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. Tingueu en compte que [RFC4291](https://tools.ietf.org/html/rfc4291#section-2.5.5) admet les "adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96). S'admeten espais.  Exemple:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat  Obligatori: sí, si StartAgents no s'ha establert explícitament a 0

en-us	##### Server  A list of comma-delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers or Zabbix proxies. Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here. If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address. Note, that "IPv4-compatible IPv6 addresses" (0000::/96 prefix) are supported but deprecated by [RFC4291](https://tools.ietf.org/html/rfc4291#section-2.5.5). Spaces are allowed.  Example:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com  Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
ca	##### Server  Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix o proxys Zabbix. Només s'admetran connexions entrants dels equip indicats aquí. Si el suport IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i "::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. Tingueu en compte que [RFC4291](https://tools.ietf.org/html/rfc4291#section-2.5.5) admet les "adreces IPv6 compatibles amb IPv4" (prefix 0000::/96). S'admeten espais.  Exemple:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat  Obligatori: sí, si StartAgents no s'ha establert explícitament a 0

en-us	##### Server  A list of comma-delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers or Zabbix proxies. Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here. If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address. Spaces are allowed.  Example:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com  Mandatory: yes
ca	##### Server  Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix o proxys Zabbix. Només s'acceptaran connexions entrants dels equips especificats. Si el suport IPv6 és habilitat, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. '0.0.0.0/0' es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. S'admeten espais.  Exemple:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat  Obligatori: sí

en-us	##### Server  A list of comma-delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers or Zabbix proxies. Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here. If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address. Spaces are allowed.  Example:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com  Mandatory: yes
ca	##### Server  Un llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS de servidors Zabbix o proxys Zabbix. Només s'acceptaran connexions entrants dels equips especificats. Si el suport IPv6 és habilitat, '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' es tracten de la mateixa manera i '::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. '0.0.0.0/0' es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4. S'admeten espais.  Exemple:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat  Obligatori: sí

en-us	##### Server configuration  By default, the Zabbix server is not configured to start any IPMI pollers, thus any added IPMI items won't work. To change this, open the Zabbix server configuration file ([zabbix\_server.conf](/manual/appendix/config/zabbix_server)) as root and look for the following line:      # StartIPMIPollers=0  Uncomment it and set poller count to, say, 3, so that it reads:      StartIPMIPollers=3  Save the file and restart zabbix\_server afterwards.
ca	##### Configuració del servidor  Per defecte, el servidor Zabbix no és pas configurat per iniciar els pollers IPMI. Per tant, els elements IPMI afegits no funcionaran pas. Per canviar-ho, obriu com a usuari root l'arxiu de configuració del servidor Zabbix ([zabbix\_server.conf](/fr/manual/appendix/config/zabbix_server)) i cerqueu la següent línia:      # StartIPMIPollers=0  Descomenteu-la i definiu el comptador poller (per exemple, 3) per tal que es vegi:      StartIPMIPollers=3  Deseu l'arxiu i reinicieu zabbix\_server.

en-us	### Server/frontend/agent installation  To install Zabbix server/frontend/agent with PHP 7, Apache and MySQL support, run:      # zypper install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-agent   Substitute component names in this command as needed:  - **For Nginx**: use `zabbix-nginx-conf` instead of `zabbix-apache-conf`. See also: [Nginx setup for Zabbix on SLES 12/15](/manual/appendix/install/nginx). - **For PHP 8**: use `zabbix-apache-conf-php8` instead of `zabbix-apache-conf` for Apache; use `zabbix-nginx-conf-php8` instead of `zabbix-nginx-conf` for Nginx. - **For PostgreSQL**: use `zabbix-server-pgsql` instead of `zabbix-server-mysql`; use `zabbix-web-pgsql` instead of `zabbix-web-mysql`. - **For Zabbix agent 2** (only SLES 15): use `zabbix-agent2` instead of or in addition to `zabbix-agent`.   To install Zabbix proxy with MySQL support:      # zypper install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts  **For PostgreSQL**, use `zabbix-proxy-pgsql` instead of `zabbix-proxy-mysql`.  **For SQLite3**, use `zabbix-proxy-sqlite3` instead of `zabbix-proxy-mysql`.  The package 'zabbix-sql-scripts' contains database schemas for all supported database management systems for both Zabbix server and Zabbix proxy and will be used for data import.
ca	### Instal·lació del servidor/interfície Web/agent  Per instal·lar el servidor/interfície web/agent Zabbix amb suport MySQL:      # zypper install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-agent  Substituïu els noms de components en aquesta comanda, segons calgui:  - **Per a Nginx** - empreu `zabbix-nginx-conf` en comptes de `zabbix-apache-conf`. Veieu també: [Configuració de Nginx per a Zabbix a SLES 12/15](/manual/appendix/install/nginx). - **Per PHP 8** - empreu `zabbix-apache-conf-php8` en lloc de `zabbix-apache-conf` per a Apache; empreu `zabbix-nginx-conf-php8` en comptes de `zabbix-nginx-conf` per a Nginx. - **Per a PostgreSQL** - empreu `zabbix-server-pgsql` en comptes de `zabbix-server-mysql`; empreu `zabbix-web-pgsql` en comptes de `zabbix-web-mysql`. - **Per a l'agent Zabbix 2** (només SLES 15) - empreu `zabbix-agent2` en lloc de o a més de `zabbix-agent`.  Per instal·lar el proxy Zabbix amb suport MySQL:      # zypper install zabbix-proxy-mysql zabbix-sql-scripts  **Per a PostgreSQL**, empreu `zabbix-proxy-pgsql` en comptes de `zabbix-proxy-mysql`.  **Per a SQLite3**, empreu `zabbix-proxy-sqlite3` en comptes de `zabbix-proxy-mysql`.  El paquet 'zabbix-sql-scripts' conté esquemes de bases de dades per a tots els sistemes de gestió de bases de dades compatibles per al servidor Zabbix i el proxy Zabbix i s'emprarà per a la importació de dades.

en-us	##### Server  If ProxyMode is set to *active mode*:<br>Zabbix server IP address or DNS name (address:port) or [cluster](/manual/concepts/server/ha) (address:port;address2:port) to get configuration data from and send data to.<br>If port is not specified, the default port is used.<br>Cluster nodes must be separated by a semicolon.<br><br>If ProxyMode is set to *passive mode*:<br>List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix server. Incoming connections will be accepted only from the addresses listed here. If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally.<br>'::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address. '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.  Example:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com  Mandatory: yes
ca	##### Server  Si ProxyMode és en *mode actiu*:<br>Adreça IP del servidor Zabbix o nom DNS (adreça:port) o [clúster](/manual/concepts/server/ha) (adreça:port;adreça2:port) per obtindre les dades de configuració i enviar-n'hi.<br>Si no s'especifica el port, s'empra el port predeterminat.<br>Els nodes del clúster han d'estar separats per un punt i coma.<br><br>Si ProxyMode és en *mode passiu*:<br>Llista d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS del servidor Zabbix. Només s'admetran connexions entrants des de les adreces que s'indiquen aquí. Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera.<br>'::/0" permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.  Exemple:       Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat  Obligatori: sí

en-us	#### Server is configured to connect with PSK to agent but agent accepts only unencrypted connections  In server or proxy log (with *GnuTLS* 3.3.16)      Get value from agent failed: zbx_tls_connect(): gnutls_handshake() failed: \         -110 The TLS connection was non-properly terminated.  In server or proxy log (with *OpenSSL* 1.0.2c)      Get value from agent failed: TCP connection successful, cannot establish TLS to [[127.0.0.1]:10050]: \         Connection closed by peer. Check allowed connection types and access rights
ca	#### El servidor és configurat per connectar-se amb PSK a l'agent, però l'agent només admet connexions sense xifrar  Al registre del servidor o del proxy (amb *GnuTLS* 3.3.16)       Ha fallat l'obtenció del valor de l'agent: zbx_tls_connect(): gnutls_handshake() ha fallat: \          -110 La connexió TLS no ha acabat correctament.  Al registre del servidor o del proxy (amb *OpenSSL* 1.0.2c)       No s'ha pogut obtindre el valor de l'agent: connexió TCP correcta, no es pot establir TLS a [[127.0.0.1]:10050]: \          Connexió tancada per igual. Comproveu els tipus de connexió i els permisos d'accés

en-us	#### Server process types  -   `alert manager` - alert queue manager -   `alert syncer` - alert DB writer -   `alerter` - process for sending notifications -   `availability manager` - process for host availability updates -   `configuration syncer` - process for managing in-memory cache of     configuration data -   `connector manager` - manager process for connectors -   `connector worker` - process for handling requests from the connector manager -   `discoverer` - process for discovery of devices -   `escalator` - process for escalation of actions -   `ha manager` - process for managing high availability -   `history poller` - process for handling calculated checks requiring a database connection -   `history syncer` - history DB writer -   `housekeeper` - process for removal of old historical data -   `http poller` - web monitoring poller -   `icmp pinger` - poller for icmpping checks -   `ipmi manager` - IPMI poller manager -   `ipmi poller` - poller for IPMI checks -   `java poller` - poller for Java checks -   `lld manager` - manager process of low-level discovery tasks -   `lld worker` - worker process of low-level discovery tasks -   `odbc poller` - poller for ODBC checks -   `poller` - normal poller for passive checks -   `preprocessing manager` - manager of preprocessing tasks -   `preprocessing worker` - process for data preprocessing -   `proxy poller` - poller for passive proxies -   `report manager`- manager of scheduled report generation tasks -   `report writer` - process for generating scheduled reports -   `self-monitoring` - process for collecting internal server     statistics -   `service manager` - process for managing services by receiving information     about problems, problem tags, and problem recovery from history syncer, task manager, and alert manager -   `snmp trapper` - trapper for SNMP traps -   `task manager` - process for remote execution of tasks requested by     other components (e.g., close problem, acknowledge problem, check     item value now, remote command functionality) -   `timer` - timer for processing maintenances -   `trapper` - trapper for active checks, traps, proxy communication -   `trigger housekeeper` - process for removing problems generated by triggers that have been deleted -   `unreachable poller` - poller for unreachable devices -   `vmware collector` - VMware data collector responsible for data     gathering from VMware services  The server log file can be used to observe these process types.  Various types of Zabbix server processes can be monitored using the **zabbix\[process,<type>,<mode>,<state>\]** internal [item](/manual/config/items/itemtypes/internal).
ca	#### Tipus de processos del servidor  -   `alert manager` - gestor de cues d'alertes -   `alert syncer` - procés d'escriptura d'alertes a la base de dades -   `alerter` - procés d'enviament de notificacions -   `availability manager` - procés d'actualització de la disponibilitat de l'equip -   `configuration syncer` - procés de gestió de dades de configuració de la memòria cau a la memòria -   `connector manager` - procés gestor de connectors -   `connector worker` - procés per gestionar les peticions del gestor de connexions -   `discoverer` - procés de descoberta de dispositius -   `escalator` - procés d'escalada d'accions -   `ha manager` - procés per gestionar l'alta disponibilitat -   `history poller` - processos calculats i comprovacions internes que requereixen una connexió a la base de dades -   `history syncer` - procés d'escriptura de l'historial a la base de dades -   `housekeeper` - procés d'esborrat de dades de l'historial antic -   `http poller` - poller per al monitoratge web -   `icmp pinger` - poller per a comprovacions icmpping -   `ipmi manager` - gestors d'enquestadors IPMI -   `ipmi poller` - poller per a comprovacions IPMI -   `java poller` - poller per a comprovacions de Java -   `lld manager` - procés de gestió de tasques de descoberta de baix nivell -   `lld worker` - procés per gestionar tasques de descoberta de baix nivell -   `odbc poller` - poller per a comprovacions ODBC -   `poller` - poller normal per a controls passius -   `preprocessing manager` - gestor de tasques de preprocessament -   `preprocessing worker` - procés de preprocessament de dades -   `proxy poller` - poller de proxys passius -   `report manager`- gestor de tasques de generació d'informes programats -   `report writer` - procés de generació d'informes programat -   `self-monitoring` - procés de recollida d'estadístiques internes del servidor -   `service manager` - procés per gestionar serveis rebent informació sobre problemes, etiquetes de problemes i recuperació de problemes des del sincronitzador d'historial, gestor de tasques i gestor d'alertes -   `snmp trapper` - trapper per a trampes SNMP -   `task manager` - procés per a l'execució remota de tasques demanades per altres components (per exemple: tancar un problema, reconèixer un problema, verificació immediata del valor d'un element, control remot de la funcionalitat d'execució) -   `timer` - temporitzador per processar manteniments -   `trapper` - trapper per a controls actius, trampes, comunicació amb el proxy -   `trigger housekeeper` - procés per esborrar problemes generats per triggers que s'han esborrat -   `unreachable poller` - enquesta d'equips inabastable -   `vmware collector` - col·lector de dades de VMware responsable de recopilar dades per als serveis de VMware  El fitxer de registre del servidor es pot emprar per observar els tipus de procés.  Es poden monitorar diversos tipus de processos del servidor Zabbix mitjançant [elements interns](/manual/config/items/itemtypes/internal) **zabbix\[process,<type>,<mode>,<state>\] ** .

en-us	 #### Server/proxy compatibility issue in 6.4.12   Zabbix server 6.4.12 and Zabbix proxy 6.4.12 are **not compatible** with other versions of proxy/server.  If either server or proxy is 6.4.12, then both server and proxy must be 6.4.12.   This issue is fixed in 6.4.13 and later. However, while the following releases are compatible with 6.4.11 server/proxy (or earlier),  they are still not compatible with 6.4.12 server/proxy. 
ca	 #### Problema de compatibilitat del servidor/proxy a 6.4.12  El servidor Zabbix 6.4.12 i el proxy Zabbix 6.4.12 **no són compatibles** amb altres versions de proxy/servidor. Si el servidor o el proxy són 6.4.12, tant el servidor com el proxy han d'ésser 6.4.12.  Aquest problema es soluciona a les versions 6.4.13 i posteriors. Tanmateix, encara que les versions següents són compatibles amb el servidor/proxy 6.4.11 (o posteriors), encara no són compatibles amb el servidor/proxy 6.4.12.

en-us	##### Server/proxy  If stated as mandatory, the required software/library is strictly necessary. Optional ones are needed for supporting some specific function.  |Requirement|Mandatory status|Description| |--|-|-------| |*libpcre/libpcre2*|One of|PCRE/PCRE2 library is required for [Perl Compatible Regular Expression](https://en.wikipedia.org/wiki/Perl_Compatible_Regular_Expressions) (PCRE) support.<br>The naming may differ depending on the GNU/Linux distribution, for example 'libpcre3' or 'libpcre1'. PCRE v8.x and PCRE2 v10.x (from Zabbix 6.0.0) are supported.| |*libevent*|Yes|Required for inter-process communication. Version 1.4 or higher.| |*libevent-pthreads*|^|Required for inter-process communication.| |*libpthread*|^|Required for mutex and read-write lock support (could be part of libc).| |*libresolv*|^|Required for DNS resolution (could be part of libc).| |*libiconv*|^|Required for text encoding/format conversion (could be part of libc). Mandatory for Zabbix server on Linux.| |*libz*|^|Required for compression support.| |*libm*|^|Math library. Required by Zabbix server only.| |*libmysqlclient*|One of|Required if MySQL is used.| |*libmariadb*|^|Required if MariaDB is used.| |*libclntsh*|^|Required if Oracle is used; *libclntsh* version must match or be higher than the version of the Oracle database used.| |*libpq5*|^|Required if PostgreSQL is used; *libpq5* version must match or be higher than the version of the PostgreSQL database used.| |*libsqlite3*|^|Required if Sqlite is used. Required for Zabbix proxy only.| |*libOpenIPMI*|No|Required for IPMI support. Required for Zabbix server only.| |*libssh2* or *libssh*|^|Required for [SSH checks](/manual/config/items/itemtypes/ssh_checks#overview). Version 1.0 or higher (libssh2); 0.9.0 or higher (libssh).<br>libssh is supported since Zabbix 4.4.6.| |*libcurl*|^|Required for web monitoring, VMware monitoring, SMTP authentication, `web.page.*` Zabbix agent [items](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent), HTTP agent items and Elasticsearch (if used). Version 7.28.0 or higher is recommended.<br>Libcurl version requirements:<br>- SMTP authentication: version 7.20.0 or higher<br>- Elasticsearch: version 7.28.0 or higher| |*libxml2*|^|Required for VMware monitoring and XML XPath preprocessing.| |*net-snmp*|^|Required for SNMP support. Version 5.3.0 or higher.<br> Support of strong encryption protocols (AES192/AES192C, AES256/AES256C) is available starting with net-snmp library 5.8; on RHEL 8+ based systems it is recommended to use net-snmp 5.8.15 or later.| |*libunixodbc*|^|Required for database monitoring.| |*libgnutls* or *libopenssl*|^|Required when using [encryption](/manual/encryption#compiling_zabbix_with_encryption_support).<br>Minimum versions: *libgnutls* - 3.1.18, *libopenssl* - 1.0.1| |*libldap*|^|Required for LDAP support.| |*fping*|^|Required for [ICMP ping items](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks#icmp_pings).|
ca	##### Servidor/proxy  Els requisits obligatoris són sempre necessaris. Calen requisits addicionals per al suport de la funció específica.  |Requisit|Estat obligatori|Descripció| |--|-|-------| |*libpcre/libpcre2*|Cal alguna de les biblioteques PCRE/PCRE2 per al suport d'[Expressió regular compatible amb Perl](https://en.wikipedia.org/wiki/Perl_Compatible_Regular_Expressions) (PCRE).<br>El nom pot ser diferent. depenent de la distribució GNU/Linux, per exemple 'libpcre3' o 'libpcre1'. S'admeten PCRE v8.x i PCRE2 v10.x (de Zabbix 6.0.0).| |*libevent*|Sí|Cal per a la comunicació entre processos. Versió 1.4 o superior.| |*libevent-pthreads*|^|Obligatori per comunicació inter-processos.| |*libpthread*|^|Cal per al suport de bloqueig de mutex i lectura-escriptura (podria formar part de la libc).| |*libresolv*|^|Cal per a la resolució de DNS (podria formar part de la libc).| |*libiconv*|^|Cal per a la codificació de text/conversió de format (podria formar part de la libc). Obligatori per al servidor Zabbix a Linux.| |*libz*|^|Cal per al suport de compressió.| |*libm*|^|Biblioteca de matemàtiques. Només li cal al servidor Zabbix.| |*libmysqlclient*|Un dels|Cal si s'empra MySQL.| |*libmariadb*|^|Cal si s'empra MariaDB.| |*libclntsh*|^|Cal si s'empra Oracle; La versió *libclntsh* ha de coincidir o ser superior a la versió de la base de dades Oracle emprada.| |*libpq5*|^|Cal si s'empra PostgreSQL; La versió *libpq5* ha de coincidir o ser superior a la versió de la base de dades PostgreSQL emprada.| |*libsqlite3*|^|Cal si s'empra Sqlite. Només cal per al proxy Zabbix.| |*libOpenIPMI*|No|Cal per al suport IPMI. Necessari només per al servidor Zabbix.| |*libssh2* o *libssh*|^|Cal per a [comprovacions SSH](/manual/config/items/itemtypes/ssh_checks#overview). Versió 1.0 o superior (libssh2); 0.9.0 o superior (libssh).<br>libssh és compatible des de Zabbix 4.4.6.| |*libcurl*|^|Cal per al monitoratge web, el monitoratge de VMware, l'autenticació SMTP, `web.page.*` [elements](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent) de l'Agent Zabbix, elements de l'agent HTTP i Elasticsearch (si s'empra). Es recomana la versió 7.28.0 o superior.<br>Requisits de la versió de Libcurl:<br>- Autenticació SMTP: versió 7.20.0 o superior<br>- Elasticsearch: versió 7.28.0 o superior| |*libxml2*|^|Cal per al monitoratge de VMware i el preprocessat XML XPath.| |*net-snmp*|^|Obligatori per suport SNMP. Versió 5.3.0 o superior.<br> El suport de protocols de xifrat fort (AES192/AES192C, AES256/AES256C) és disponible des de la biblioteca net-snmp 5.8; amb sistemes basats en RHEL 8+ es recomanda emprar net-snmp 5.8.15 o superior.| |*libunixodbc*|^|Cal per al monitoratge de bases de dades.| |*libgnutls* o *libopenssl*|^|Cal quan s'empra [xifrat](/manual/encryption#compiling_zabbix_with_encryption_support).<br>Versions mínimes: *libgnutls* - 3.1.18, *libopenssl* - 1.0.1| |*libldap*|^|Cal per al suport LDAP.| |*fping*|^|Cal per a [elements de ping ICMP](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks#icmp_pings).|

en-us	##### Server request  Example of sending item values:  ```json POST /v1/history HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Accept: */* Accept-Encoding: deflate, gzip, br, zstd Content-Length: 628 Content-Type: application/x-ndjson   {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"foo","value":"test"}],"itemid":44457,"name":"foo","clock":1673454303,"ns":800155804,"value":0,"type":3} {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"foo","value":"test"}],"itemid":44457,"name":"foo","clock":1673454303,"ns":832290669,"value":1,"type":3} {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"bar","value":"test"}],"itemid":44458,"name":"bar","clock":1673454303,"ns":867770366,"value":123,"type":3} ```  Example of sending events:  ```json POST /v1/events HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Accept: */* Accept-Encoding: deflate, gzip, br, zstd Content-Length: 333 Content-Type: application/x-ndjson   {"clock":1673454303,"ns":800155804,"value":1,"eventid":5,"name":"trigger for foo being 0","severity":0,"hosts":[{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"}],"groups":["Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"foo_trig","value":"test"},{"tag":"foo","value":"test"}]} {"clock":1673454303,"ns":832290669,"value":0,"eventid":6,"p_eventid":5} ```
ca	##### Peticions del servidor  Exemple d'enviament de valors d'elements:  ```json POST /v1/history HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Accept: */* Accept-Encoding: deflate, gzip, br, zstd Content-Length: 628 Content-Type: application/x-ndjson   {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"foo","value":"test"}],"itemid":44457,"name":"foo","clock":1673454303,"ns":800155804,"value":0,"type":3} {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"foo","value":"test"}],"itemid":44457,"name":"foo","clock":1673454303,"ns":832290669,"value":1,"type":3} {"host":{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"},"groups":["Zabbix servers"],"item_tags":[{"tag":"bar","value":"test"}],"itemid":44458,"name":"bar","clock":1673454303,"ns":867770366,"value":123,"type":3} ```  Exemple d'enviament d'esdeveniments:  ```json POST /v1/events HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Accept: */* Accept-Encoding: deflate, gzip, br, zstd Content-Length: 333 Content-Type: application/x-ndjson   {"clock":1673454303,"ns":800155804,"value":1,"eventid":5,"name":"trigger for foo being 0","severity":0,"hosts":[{"host":"Zabbix server","name":"Zabbix server"}],"groups":["Zabbix servers"],"tags":[{"tag":"foo_trig","value":"test"},{"tag":"foo","value":"test"}]} {"clock":1673454303,"ns":832290669,"value":0,"eventid":6,"p_eventid":5} ```

en-us	#### Server  To enable encryption with certificate and database host identity verification for connections between Zabbix server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_full     DBTLSCAFile=/etc/ssl/pgsql/root.crt     DBTLSCertFile=/etc/ssl/pgsql/client.crt     DBTLSKeyFile=/etc/ssl/pgsql/client.key     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat amb certificat i verificació de la identitat de l'equip de la base de dades per les connexions entre el servidor Zabbix i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf* :      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_full     DBTLSCAFile=/etc/ssl/pgsql/root.crt     DBTLSCertFile=/etc/ssl/pgsql/client.crt     DBTLSKeyFile=/etc/ssl/pgsql/client.key     ...

en-us	#### Server  To enable encryption with certificate verification for connections between Zabbix server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_ca     DBTLSCAFile=/etc/ssl/mysql/ca.pem     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat amb verificació de certificat per les connexions entre el servidor Zabbix i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf* :      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_ca     DBTLSCAFile=/etc/mysql/ca.perm     ...

en-us	#### Server  To enable encryption with certificate verification for connections between Zabbix server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf:*      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_ca     DBTLSCAFile=/etc/ssl/pgsql/root.crt     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat amb verificació de certificat per les connexions entre el servidor Zabbix i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf :*      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_ca     DBTLSCAFile=/etc/ssl/pgsql/root.crt     ...

en-us	#### Server  To enable encryption with full verification for connections between Zabbix server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_full     DBTLSCAFile=/etc/ssl/mysql/ca.pem     DBTLSCertFile=/etc/ssl/mysql/client-cert.pem     DBTLSKeyFile=/etc/ssl/mysql/client-key.pem     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat amb verificació completa de les connexions entre el servidor Zabbix i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=verify_full     DBTLSCAFile=/etc/ssl/mysql/ca.pem     DBTLSCertFile=/etc/ssl/mysql/client-cert.pem     DBTLSKeyFile=/etc/ssl/mysql/client-key.pem     ...

en-us	#### Server  To enable transport-only encryption for connections between server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=required     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat de transport només per les connexions entre el servidor i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf* :      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=required     ...

en-us	#### Server  To enable transport-only encryption for connections between server and the database, configure */etc/zabbix/zabbix\_server.conf*:      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=required     ...
ca	#### Servidor  Per activar el xifrat de transport només per les connexions entre el servidor i la base de dades, configureu */etc/zabbix/zabbix\_server.conf* :      ...     DBHost=10.211.55.9     DBName=zabbix     DBUser=zbx_srv     DBPassword=<strong_password>     DBTLSConnect=required     ...

en-us	#### Server upgrade process
ca	#### Procés d'actualització del servidor

en-us	##### Server  [Zabbix server](/manual/concepts/server) is the central component to which agents report availability and integrity information and statistics. The server is the central repository in which all configuration, statistical and operational data are stored.
ca	##### Servidor  El [Servidor Zabbix](/manual/concepts/server) és el component central al qual els agents envien la seva disponibilitat, informació d'estat i estadístiques. El servidor és el dipòsit central on s'emmagatzemen totes les dades de configuració, estadístiques i dades operatives.

en-us	#### Service actions  The following conditions can be used in service actions:  |Condition type|Supported operators|Description| |--|--|------| |*Service*|equals<br>does not equal|Specify a service or a service to exclude.<br>**equals** - event belongs to this service.<br>**does not equal** - event does not belong to this service.<br>Specifying a parent service implicitly selects all child services. To specify the parent service only, all nested services have to be additionally set with the **does not equal** operator.| |*Service name*|contains<br>does not contain|Specify a string in the service name or a string to exclude.<br>**contains** - event is generated by a service, containing this string in the name.<br>**does not contain** - this string cannot be found in the service name.| |*Service tag name*|equals<br>does not equal<br>contains<br>does not contain|Specify an event tag or an event tag to exclude. Service event tags can be defined in the service configuration section *Tags*.<br>**equals** - event has this tag.<br>**does not equal** - event does not have this tag.<br>**contains** - event has a tag containing this string.<br>**does not contain** - event does not have a tag containing this string.| |*Service tag value*|equals<br>does not equal<br>contains<br>does not contain|Specify an event tag and value combination or a tag and value combination to exclude. Service event tags can be defined in the service configuration section *Tags*.<br>**equals** - event has this tag and value.<br>**does not equal** - event does not have this tag and value.<br>**contains** - event has a tag and value containing these strings.<br>**does not contain** - event does not have a tag and value containing these strings.|  :::noteimportant Make sure to define [message templates](/manual/config/notifications/media#overview) for Service actions in the *Alerts → Media types* menu. Otherwise, the notifications will not be sent.  :::
ca	#### Accions de servei  Les condicions següents es poden emprar en accions de servei:  |Tipus de condició|Operadors admesos|Descripció| |--|--|------| |*Servei*|igual<br>no és igual|Especifiqueu un servei o un servei a excloure.<br>**igual** - l'esdeveniment pertany a aquest servei.<br>**no és igual** - l'esdeveniment no pertany a aquest servei.<br>En especificar un servei principal, es trien implícitament tots els serveis secundaris. Per especificar només el servei principal, tots els serveis heretats s'han de configurar addicionalment amb l'operador **no és igual**.| |*Nom del servei*|conté<br>no conté|Especifiqueu una cadena al nom del servei o una cadena a excloure.<br>**conté** - l'esdeveniment el genera un servei, que conté aquesta cadena al nom. <br>**no conté** - aquesta cadena no es troba pas al nom del servei.| |*El nom de l'etiqueta de servei*|és igual a<br>no és igual a<br>conté<br>no conté|Especifiqueu una etiqueta d'esdeveniment o una etiqueta d'esdeveniment per excloure. Les etiquetes d'esdeveniment del servei es poden definir a la secció de configuració del servei *Etiquetes*.<br>**igual** - l'esdeveniment té aquesta etiqueta.<br>**no és igual** - l'esdeveniment no té aquesta etiqueta.<br> **conté** - l'esdeveniment té una etiqueta que conté aquesta cadena.<br>**no conté** - l'esdeveniment no té una etiqueta que contingui aquesta cadena.| |*El valor de l'etiqueta de servei*|és igual a<br>no és igual a<br>conté<br>no conté|Especifiqueu una combinació d'etiqueta d'esdeveniment i valor o una combinació d'etiqueta i valor per excloure. Les etiquetes d'esdeveniment de servei es poden definir a la secció de configuració del servei *Etiquetes*.<br>**igual** - l'esdeveniment té aquesta etiqueta i valor.<br>**no és igual** - l'esdeveniment no té aquesta etiqueta i valor.<br>**conté** - l'esdeveniment té una etiqueta i un valor que continguin aquestes cadenes.<br>**no conté** - l'esdeveniment no té una etiqueta i un valor que continguin aquestes cadenes.|  :::noteimportant Assegureu-vos de definir [plantilles de missatges](/manual/config/notifications/media#overview) per a les accions de servei al menú *Alertes → Tipus de suport*. En cas contrari, les notificacions no s'enviaran pas. :::

en-us	### Service alarm  ::: noteclassic Service alarms cannot be directly created, updated or deleted via the Zabbix API. :::  The service alarm objects represent a service's state change. It has the following properties.  |Property |[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |clock|timestamp|Time when the service state change has happened.| |value|integer|Status of the service.<br><br>Refer to the [service status property](object#service) for a list of possible values.|
ca	### Alarma de servei  ::: noteclassic Les alarmes de servei no es poden crear, actualitzar o esborrar directament mitjançant l'API Zabbix. :::  Els objectes d'alarma de servei representen el canvi d'estat d'un servei. Té les següents propietats.  |Propietat |[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |clock|timestamp|Hora en què s'ha produït el canvi d'estat del servei.| |value|enter|Estat del servei.<br><br>Consulteu la [propietat d'estat del servei](objecte#servei) per obtenir una llista de valors possibles.|

en-us	### Service configuration  In the **Service** tab, specify required service parameters:  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/service.png){width=600}  All mandatory input fields are marked with a red asterisk.  |Parameter|Description| |--|--------| |_**Name**_|Service name.| |_**Parent services**_|Parent services the service belongs to.<br> Leave this field empty if you are adding the service of highest level.<br> One service may have multiple parent services. In this case, it will be displayed in the service tree under each of the parent services.  | |_**Problem tags**_|Specify tags to map problem data to the service:<br>**Equals** - include the specified tag names and values (case-sensitive)<br>**Contains** - include the specified tag names where the tag values contain the entered string (substring match, case-insensitive)<br>Tag name matching is always case-sensitive.| |_**Sort order**_|Sort order for display, lowest comes first.| |_**Status calculation rule**_|Rule for calculating service status:<br>**Most critical if all children have problems** - the most critical problem in the child services is used to color the service status, if all children have problems<br>**Most critical of child services** - the most critical problem in the child services is used to color the service status<br>**Set status to OK** - do not calculate service status<br>Mark the *Advanced configuration* checkbox below to configure additional status calculation rules.| |_**Description**_|Service description.| |_**Advanced configuration**_|Mark the checkbox to access [advanced configuration](#advanced-configuration) options.|
ca	### Configuració dels serveis  A la pestanya **Servei**, especifiqueu els paràmetres de servei necessaris:  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/service.png){width=600}  Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.  |Paràmetre|Descripció| |--|---------| |_**Nom**_|Nom del servei.| |_**Serveis per a pares**_|Serveis per a pares als quals pertany el servei.<br> Deixeu aquest camp en blanc si afegiu el servei de nivell superior.<br> Un servei pot tindre diversos serveis per a pares. En aquest cas, es mostrarà a l'arbre de serveis sota cadascun dels serveis principals. | |_**Etiquetes del problema**_|Especifiqueu les etiquetes per assignar les dades del problema al servei:<br>**Igual a** - Incloeu els noms i els valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)<br >**Conté** - incloure noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)<br>La coincidència del nom de l'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.| |_**Ordre d'ordenació**_|Ordre d'ordenació per a la visualització; el primer és el més baix.| |_**Regla de càlcul de l'estat**_|Regla de càlcul de l'estat del servei:<br>**El més crític si tots els fills tenen problemes** - el problema més crític als nodes secundaris s'empra per dibuixar l'estat del servei, si tots els fills tenen problemes. <br>**El més crític dels nodes secundaris** - el problema més crític dels nodes secundaris s'empra per dibuixar l'estat del servei< br>**Defineix l'estat a D'acord** - no calculeu l'estat del servei<br>Comproveu el Quadre *Configuració avançada* a continuació per configurar regles addicionals de càlcul d'estat.| |_**Descripció**_|Descripció del servei.| |_**Configuració avançada**_|Marqueu la casella per accedir a les opcions de [configuració avançada](#configuració-avançada).|

en-us	# service.create
ca	# service.create

en-us	# service.delete
ca	# service.delete

en-us	### Service details  To access service details, click on the service name. To return to the  list of all services, click on *All services*.  Service details include the info box and the list of child services.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/service_details.png){width="600"}  To access the info box, click on the *Info* tab. The info box contains the  following entries:  - Names of parent services (if any) - Current status of this service - Current SLA(s) of this service, in the format `SLA name:service level indicator`. 'SLA name' is also a link to the SLA report for this service. If you position the mouse on the info box next to the service-level indicator (SLI), a pop-up info list is displayed with SLI details. The service-level indicator displays the current service level, in percentage. - Service tags  The info box also contains a link to the [service configuration](#service-configuration).  To use the filter for child services, click on the *Filter* tab.   When in  edit mode, the child service listing is complemented with additional  editing options:  -   ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/add_service.png) -     add a child service to this service -   ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/edit_service.png) -     edit this service -   ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/delete_service.png) -     delete this service
ca	### Detalls dels serveis  Per accedir als detalls del servei, feu clic al nom del servei. Per tornar a la llista de tots els serveis, feu clic a *Tots els serveis*.  Els detalls del servei inclouen el quadre d'informació i la llista de serveis hereus.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/service_details.png){width="600"}  Per accedir al quadre d'informació, feu clic a la pestanya *Informació*. El quadre d'informació conté les entrades següents:  - Noms dels serveis per a pares (si n'hi ha) - Estat actual d'aquest servei - SLA(s) actual(s) d'aquest servei, en el format `Nom SLA:indicador de nivell de servei`. "Nom SLA" també és un enllaç a l'informe SLA d'aquest servei. Si poseu el ratolí al quadre d'informació al costat de l'indicador de nivell de servei (SLI), es mostra una llista d'informació emergent amb els detalls de l'SLI. L'indicador de nivell de servei mostra el nivell de servei actual, en percentatge. - Etiquetes de servei  El quadre d'informació també conté un enllaç a la [configuració del servei](#service-configuration).  Per emprar el filtre per als serveis hereus, feu clic a la pestanya *Filtre*.  Quan sou en mode d'edició, la llista del servei infantil es complementa amb opcions d'edició addicionals:  - ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/add_service.png) - afegeix un servei secundari a aquest servei - ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/edit_service.png) - edita aquest servei - ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/delete_service.png) - esborra aquest servei

en-us	 ##### service.discovery {#service-discovery}  <br> The list of Windows services. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/windows_services).<br> Return value: *JSON object*.
ca	 ##### service.discovery {#service-discovery}  <br> Llistat de serveis de Windows. S'empra amb [descobertes de baix nivell](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/windows_services).<br> Valor de retorn: *objecte JSON*.

en-us	#### Service events  Service events are generated only if service actions for these events are enabled. In this case, each service status change creates a new event:  -   Problem event - when service status is changed from OK to PROBLEM -   OK event - when service status is changed from PROBLEM to OK  The event contains details of the service state change - when it happened and what the new state is.
ca	#### Esdeveniments de servei  Els esdeveniments de servei només es generen si les accions de servei per a aquests esdeveniments són habilitades. En aquest cas, cada canvi d'estat del servei crea un nou esdeveniment:  - Esdeveniment problema: quan l'estat del servei canvia d'OK a PROBLEMA - Esdeveniment OK: quan l'estat del servei canvia de PROBLEMA a OK  L'esdeveniment conté detalls sobre el canvi d'estat del servei: quan va passar i quin és el nou estat.

en-us	# service.get
ca	# service.get

en-us	 ##### service.info[service,<param>] {#service-info}  <br> Information about a service.<br> Return value: *Integer* - with `param` as *state*, *startup*; *String* - with `param` as *displayname*, *path*, *user*; *Text* - with `param` as *description*<br>Specifically for *state*: 0 - running, 1 - paused, 2 - start pending, 3 - pause pending, 4 - continue pending, 5 - stop pending, 6 - stopped, 7 - unknown, 255 - no such service<br>Specifically for *startup*: 0 - automatic, 1 - automatic delayed, 2 - manual, 3 - disabled, 4 - unknown, 5 - automatic trigger start, 6 - automatic delayed trigger start, 7 - manual trigger start  Parameters:  -   **service** - a real service name or its display name as seen in the MMC Services snap-in; -   **param** - *state* (default), *displayname*, *path*, *user*, *startup*, or *description*.  Comments:  -   Items like `service.info[service,state]` and `service.info[service]` will return the same information; -   Only with `param` as *state* this item returns a value for non-existing services (255).  Examples:      service.info[SNMPTRAP] - state of the SNMPTRAP service;     service.info[SNMP Trap] - state of the same service, but with the display name specified;     service.info[EventLog,startup] - the startup type of the EventLog service
ca	 ##### service.info[service,<param>] {#service-info}  <br> Informació sobre un servei.<br> Valor de retorn: *Enter* - amb `param` com a *estat*, *inici*; *String* - amb `param` com a *displayname*, *path*, *user*; *Text* - amb `param` com a *descripció*<br>Específicament per a *estat*: 0 - en execució, 1 - en pausa, 2 - pendent començar, 3 - pendent pausar, 4 - pendent continuar, 5 - deixar pendent, 6 - aturat, 7 - desconegut, 255 - no hi ha aquest servei<br>Específicament per a *inici*: 0 - automàtic, 1 - automàtic endarrerit, 2 - manual, 3 - desactivat, 4 - desconegut, 5 - engegada automàtica, 6 - engegada automàtica endarrerida, 7 - engegada manual  Paràmetres:  - **servei** - nom de servei real o el seu nom de visualització tal com es veu al complement MMC Services; - **param** - *estat* (per defecte), *nom de visualització*, *camí*, *usuari*, *inici* o *descripció*.  Comentaris:  - Elements com `service.info[servei,estat]` i `service.info[servei]` retornaran la mateixa informació; - Només amb `param` com a *estat* aquest element retorna un valor per a serveis inexistents (255).  Exemples:       service.info[SNMPTRAP] - estat del servei SNMPTRAP;      service.info[SNMP Trap] - estat del mateix servei, però amb el nom de visualització especificat;      service.info[EventLog,startup]: tipus d'inici del servei EventLog

en-us	#### Service Level Agreement  Define Service Level Objectives (SLO), retrieve detailed Service Level Indicators (SLI) information about service performance.  [SLA API](/manual/api/reference/sla)
ca	#### Acord de nivell de servei (SLA : Service Level Agreement)  Estableix els objectius del nivell de servei (SLO : Service Level Objectives), recupera la informació detallada dels indicadors de nivell de servei (SLI : Service Level Indicators) relatiu al rendiment dels serveis.  [API SLA](/manual/api/reference/sla)

en-us	##### ServiceManagerSyncFrequency Determines how often Zabbix will synchronize the configuration of a service manager in seconds.  Default: `60`<br> Range: 1-3600
ca	##### ServiceManagerSyncFrequency Determina amb quina freqüència Zabbix sincronitzarà la configuració d'un gestor de serveis en qüestió de segons.  Per defecte: `60`<br> Rang: 1-3600

en-us	# > Service object  The following objects are directly related to the `service` API.
ca	# > Objecte servei  Els següents objectes són relacionats amb l'API `service`.

en-us	### Service  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |serviceid|string|ID of the Service.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*|
ca	### Servei  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |serviceid|ID del servei.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori*|

en-us	 ### Services  In older Zabbix versions, services had two types of dependencies: soft and hard. After an upgrade, all dependencies will become equal.   If a service "Child service" has been previously linked to "Parent service 1" via hard dependency and additionally "Parent service 2" via soft dependency, after an upgrade the "Child service" will have two parent services "Parent service 1" and "Parent service 2".  Trigger-based mapping between problems and services has been replaced by tag-based mapping. In Zabbix 6.0 and newer, service configuration form has a new parameter *Problem tags*, which allows specifying one or multiple tag name and value pairs for problem matching.  Triggers that have been linked to a service will get a new tag `ServiceLink` : `<trigger ID>:<trigger name>` (tag value will be truncated to 32 characters). Linked services will get `ServiceLink` [problem tag](/manual/it_services/service_tree#problem-tags) with the same value.
ca	### Serveis  A les versions antigues de Zabbix, els serveis tenien dos tipus de dependències: soft i hard. Després d'una actualització, totes les dependències es tracten per igual.  Si un servei "servei fill" s'ha enllaçat a un "Servei pare 1" via una dependència hard i, a més, al "Servei pare 2" via una dependència soft, després de l'actualització, el "Servei fill" tindrà dues dependències pare "Servei pare 1" i "Servei pare 2".  El mapatge basat en triggers entre els problemes i els serveis s'ha substituït per el mapatge basat en etiquetes. A Zabbix 6.0 i versions posteriors, el formulari de configuració del servei té un nou paràmetre *Etiquetes de problema*, que permet especificar un o més parells de noms i valors d'etiquetes per la correspondència dels problemes. Els triggers que han estat vinculats a un servei rebran una nova etiqueta `ServiceLink` : `<trigger ID>:<trigger name>` (el valor de l'etiqueta es tallarà a 32 caràcters). Els servis vinculats rebran una [etiqueta de problema](/manual/it_services/service_tree#problem-tags) `ServiceLink` amb el mateix valor.

en-us	 ### Services  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{SERVICE.DESCRIPTION}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Description of the service* (with macros resolved).| |{SERVICE.NAME}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Name of the service* (with macros resolved).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*List of trigger problem events that caused a service to fail*, sorted by severity and host name. Includes the following details: host name, event name, severity, age, service tags and values.| |{SERVICE.TAGS}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A comma separated list of service event tags.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty string if no tags exist.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A JSON array containing service event tag objects.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty array if no tags exist.| |{SERVICE.TAGS.<tag name>}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Service event tag value referenced by the tag name.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags.<br>A tag name containing non-alphanumeric characters (including non-English multibyte-UTF characters) should be double quoted. Quotes and backslashes inside a quoted tag name must be escaped with a backslash.|
ca	### Serveis  |Macro|Admesa a|Descripció| |--|------|------| |{SERVICE.DESCRIPTION}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Descripció del servei* (amb macros resoltes).| |{SERVICE.NAME}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Nom del servei* (amb macros resoltes).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Llista d'esdeveniments de problemes d'activació que han provocat un error en un servei*, ordenats per gravetat i nom d'equip. Inclou els detalls següents: nom de l'equip, nom de l'esdeveniment, gravetat, edat, etiquetes de servei i valors.| |{SERVICE.TAGS}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Una llista separada per comes d'etiquetes d'esdeveniment de servei.* Les etiquetes d'esdeveniment de servei es poden definir a la secció de configuració del servei d'etiquetes. Es deixa com a cadena buida si no hi ha etiquetes.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Una matriu JSON que conté objectes d'etiqueta d'esdeveniment de servei.* Les etiquetes d'esdeveniment de servei es poden definir a la secció de configuració del servei d'etiquetes. S'estableix a una matriu buida si no hi ha etiquetes.| |{SERVICE.TAGS.<nom de l'etiqueta>}|→ Notificacions i ordres basades en servei<br>→ Notificacions i ordres d'actualització del servei|*Valor de l'etiqueta d'esdeveniment de servei al qual fa referència el nom de l'etiqueta.* Es poden definir etiquetes d'esdeveniment de servei a la secció de configuració del servei d'etiquetes.<br>El nom d'etiqueta que contingui caràcters no alfanumèrics (inclosos els caràcters UTF multibyte que no siguin anglesos) s'hauria de posar entre cometes dobles. Les cometes i les barres invertides dins d'un nom d'etiqueta citada s'han d'escapar amb una barra invertida.|

en-us	#### Services  Manage services for service-level monitoring and retrieve detailed SLA information about any service.  [Service API](/manual/api/reference/service)
ca	#### Serveis  Gestionar els serveis per el monitoratge del nivell de servei i recuperar informació detallada sobre els SLAs de tots els seus serveis.  [API Servei](/manual/api/reference/service)

en-us	## Services  The Zabbix API allows you to access data gathered during service monitoring.
ca	## Serveis  L'API Zabbix us permet accedir a les dades recollides durant el monitoratge del servei.

en-us	 ##### services[<type>,<state>,<exclude>] {#services}  <br> The listing of services.<br> Return value: *0* - if empty; *Text* - the list of services separated by a newline.  Parameters:  -   **type** - *all* (default), *automatic*, *manual*, or *disabled*; -   **state** - *all* (default), *stopped*, *started*, *start_pending*, *stop_pending*, *running*, *continue_pending*, *pause_pending*, or *paused*; -   **exclude** - the services to exclude from the result. Excluded services should be listed in double quotes, separated by comma, without spaces.  Examples:      services[,started] #returns the list of started services;     services[automatic, stopped] #returns the list of stopped services that should be running;     services[automatic, stopped, "service1,service2,service3"] #returns the list of stopped services that should be running, excluding services named "service1", "service2" and "service3"
ca	 ##### services[<type>,<state>,<exclude>] {#services}  <br> Llistat de serveis.<br> Valor de retorn: *0* - si és buit; *Text*: llistat de serveis separats per una nova línia.  Paràmetres:  - **tipus** - *tot* (per defecte), *automàtic*, *manual* o *desactivat*; - **estat** - *tot* (per defecte), *aturat*, *iniciat*, *inici_pendent*, *aturada_pendent*, *executant*, *continuar_pendent*, *pausa_pendent* o *pausat*; - **excloure** - serveis que cal excloure del resultat. Els serveis exclosos s'han de llistar entre cometes dobles, separats per comes, sense espais.  Exemples:       serveis[,iniciat] #retorna la llista de serveis iniciats;      serveis[automàtic, aturat] #retorna la llista de serveis aturats que haurien de ser en execució;      serveis[automàtic, aturat, "servei1, servei2, servei3"] #retorna la llista de serveis aturats que s'han d'executar, excloent els serveis anomenats "servei1", "servei2" i "servei3"

en-us	### Service tag  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |tag|string|Tag name.<br><br>If empty string is specified, the service tag will not be used for service matching.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*| |value|string|Tag value.<br><br>If no value or empty string is specified, only the tag name will be used for service matching.|
ca	### Etiqueta de servei  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |tag|string|Nom de l'etiqueta.<br><br>Si s'especifica una cadena buida, l'etiqueta de servei no s'emprarà per fer coincidir el servei.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori*| |value|string|Valor de l'etiqueta.<br><br>Si no s'especifica cap valor o una cadena buida, només s'emprarà el nom de l'etiqueta per a la concordança del servei.|

en-us	### Service tag  The service tag object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |tag|string|Service tag name.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*| |value|string|Service tag value.|
ca	### Etiqueta de servei  L'objecte d'etiqueta de servei té les propietats següents:  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |tag|string|Nom de l'etiqueta de servei.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori*| |value|string|Valor de l'etiqueta de servei.|

en-us	### Service  The service object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |serviceid|string|ID of the service.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |algorithm|integer|Status calculation rule. Only applicable if child services exist.<br><br>Possible values:<br>0 - set status to OK;<br>1 - most critical if all children have problems;<br>2 - most critical of child services.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |name|string|Name of the service.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |sortorder|integer|Position of the service used for sorting.<br><br>Possible values: 0-999.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |weight|integer|Service weight.<br><br>Possible values: 0-1000000.<br><br>Default: 0.| |propagation\_rule|integer|Status propagation rule.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* propagate service status as is - without any changes;<br>1 - increase the propagated status by a given `propagation_value` (by 1 to 5 severities);<br>2 - decrease the propagated status by a given `propagation_value` (by 1 to 5 severities);<br>3 - ignore this service - the status is not propagated to the parent service at all;<br>4 - set fixed service status using a given `propagation_value`.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* if `propagation_value` is set| |propagation\_value|integer|Status propagation value.<br><br>Possible values if `propagation_rule` is set to "0" or "3":<br>0 - Not classified.<br><br>Possible values if `propagation_rule` is set to "1" or "2":<br>1 - Information;<br>2 - Warning;<br>3 - Average;<br>4 - High;<br>5 - Disaster.<br><br>Possible values if `propagation_rule` is set to "4":<br>-1 - OK;<br>0 - Not classified;<br>1 - Information;<br>2 - Warning;<br>3 - Average;<br>4 - High;<br>5 - Disaster.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* if `propagation_rule` is set| |status|integer|Whether the service is in OK or problem state.<br><br>If the service is in problem state, `status` is equal either to:<br>- the severity of the most critical problem;<br>- the highest status of a child service in problem state.<br><br>If the service is in OK state, `status` is equal to: -1.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |description|string|Description of the service.| |uuid|string|Universal unique identifier, used for linking imported services to already existing ones. Auto-generated, if not given.| |created_at|integer|Unix timestamp when service was created.| |readonly|boolean|Access to the service.<br><br>Possible values:<br>0 - Read-write;<br>1 - Read-only.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*|
ca	### Servei  L'objecte de servei té les propietats següents.  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |serviceid|cadena|ID del servei.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només de lectura*<br>- *obligatori* per operacions d'actualització| |algorithm|nombre|Regla de càlcul d'estat. Només s'aplica si existeixen serveis fill.<br><br>Valors possibles:<br>0: defineix l'estat com a correcte;<br>1: més crític si tots els fills tenen problemes;<br>2: més crítics amb els serveis fill. <br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per a operacions de creació| |name|cadena|Nom del servei.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per a les operacions de creació| |sortorder|enter|Posició del servei emprat per ordenar.<br><br>Valors possibles: 0-999.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):< br>- *obligatori* per a operacions de creació| |weight|enter|Pes del servei.<br><br>Valors possibles: 0-1000000.<br><br>Per defecte: 0.| |propagation\_rule|enter|Regla de propagació de l'estat.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* propaguen l'estat del servei tal com és - sense cap canvi;<br>1 - augmenta l'estat propagat en un "valor_de_propagació" donat (d'1 a 5 graus);<br>2 - disminueix l'estat propagat per un "valor_de_propagació" determinat (d'1 a 5 graus);<br>3 - ignora aquest servei - l'estat no es propaga al servei principal;<br>4 - establiu l'estat del servei fix mitjançant un `valor_de_propagació` donat.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* si s'estableix `valor_de_propagació`| |propagation\_value|enter|Valor de propagació d'estat.<br><br>Valors possibles si `propagation_rule` s'estableix a "0" o "3":<br>0 - No classificat.<br><br>Valors possibles si `propagation_rule` s'estableix a "1" o "2":<br>1 - Informació;<br>2 - Avís;<br>3 - Mitjana;<br>4 - Alta;<br>5 - Desastre. <br><br>Valors possibles si `propagation_rule` s'estableix a "4":<br>-1 - D'acord;<br>0 - No classificat;<br>1 - Informació;<br>2 - Advertiment;< br>3 - Mitjana;<br>4 - Alt;<br>5 - Desastre.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* si s'estableix `propagation_rule`| |status|enter|Si el servei està en estat correcte o problema.<br><br>Si el servei es troba en estat problema, `estat' és igual a:<br>- la gravetat del problema més crític;< br>- l'estat més alt d'un servei secundari en estat problema.<br><br>Si el servei està en estat correcte, `estat' és igual a: -1.<br><br>[Comportament de la propietat](/ manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només lectura*| |description|cadena|Descripció del servei.| |uuid|cadena|Identificador únic universal, que s'empra per enllaçar serveis importats amb els ja existents. Generat automàticament, si no es dóna.| |created_at|enter|Marca de temps Unix quan es va crear el servei.| |read only|booleà|Accés al servei.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Lectura-escriptura;<br>1 - Només lectura.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual /api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només lectura*|

en-us	# Service  This class is designed to work with IT infrastructure/business services.  Object references:\  -   [Service](/manual/api/reference/service/object#service) -   [Status rule](/manual/api/reference/service/object#status_rule) -   [Service tag](/manual/api/reference/service/object#service_tag) -   [Service alarm](/manual/api/reference/service/object#service_alarm) -   [Problem tag](/manual/api/reference/service/object#problem_tag)  Available methods:\  -   [service.create](/manual/api/reference/service/create) - creating     new services -   [service.delete](/manual/api/reference/service/delete) - deleting     services -   [service.get](/manual/api/reference/service/get) - retrieving     services -   [service.update](/manual/api/reference/service/update) - updating     services
ca	# Servei  Aquesta classe és dissenyada per treballar amb serveis.  Referències d'objectes:\  -   [Servei](/manual/api/reference/service/object#service) -   [Regla d'estat](/manual/api/reference/service/object#status_rule) -   [Etiqueta de servei](/manual/api/reference/service/object#service_tag) -   [Alerta de servei](/manual/api/reference/service/object#service_alarm) -   [Etiqueta de problema](/manual/api/reference/service/object#problem_tag)  Mètodes disponibles:\  -   [service.create](/manual/api/reference/service/create) - crear nous serveis -   [service.delete](/manual/api/reference/service/delete) - esborrar serveis -   [service.get](/manual/api/reference/service/get) - recuperar serveis -   [service.update](/manual/api/reference/service/update) - actualitzar serveis

en-us	 ### Service tree  The next step is to build the service tree. In this example, the infrastructure is very basic and consists of three services: *Zabbix cluster* (parent) and two child services *Zabbix server node 1* and *Zabbix server node 2*.        Zabbix cluster     |     |- Zabbix server node 1     |- Zabbix server node 2  At the Services page, turn on *Edit* mode and press Create service:  ![](../../../assets/en/manual/config/service_mode.png){class="nozoom"}  In the service configuration window, enter name *Zabbix cluster* and mark the checkbox *Advanced configuration*.   ![](../../../assets/en/manual/config/service_cluster.png){width=600}  Configure additional rule:  ![](../../../assets/en/manual/config/service_add_rule.png){width=600}  Zabbix cluster will have two child services - one for each of the HA nodes. If both HA nodes have problems of at least *Warning* status,  parent service status should be set to *Disaster*. To achieve this, additional rule should be configured as:  - Set status to: Disaster - Condition: If at least `N` child services have `Status` status or above - N: 2 - Status: Warning  Switch to the *Tags* tab and add a tag `Zabbix:server`. This tag will be used later for service actions and SLA reports.  ![](../../../assets/en/manual/config/service_cluster1.png){width=600}  Save the new service. 
ca	### Arbre de serveis  El següent pas és crear l'arbre de serveis. En aquest exemple, la infraestructura és molt bàsica i consta de tres serveis: *Clúster Zabbix* (pare) i dos serveis fills *Node de servidor Zabbix 1* i *Node de servidor Zabbix 2*.       Clúster Zabbix      |      |- Node 1 del servidor Zabbix      |- Node 2 del servidor Zabbix  A la pàgina Serveis, activeu el mode *Editar* i toqueu Crear un servei:  ![](../../../assets/en/manual/config/service_mode.png){class="nozoom"}  A la finestra de configuració del servei, introduïu el nom *Clúster Zabbix* i marqueu la casella *Configuració avançada*.  ![](../../../assets/en/manual/config/service_cluster.png){width=600}  Configurar una regla addicional:  ![](../../../assets/en/manual/config/service_add_rule.png){width=600}  El clúster Zabbix tindrà dos serveis secundaris: un per a cadascun dels nodes HA. Si els dos nodes HA tenen problemes d'almenys *Avís*, l'estat del servei principal s'hauria d'establir en *Desastre*. Per fer-ho, cal configurar una regla addicional com: - Establir l'estat a: Desastre - Condició: si almenys "N" serveis fills tenen l'estat "Estat" o superior - N: 2 - Estat: Avís  Canvieu a la pestanya *Etiquetes* i afegiu una etiqueta `Zabbix:server`. Aquesta etiqueta s'emprarà més endavant per a accions de servei i informes de SLA.  ![](../../../assets/en/manual/config/service_cluster1.png){width=600}  Deseu el nou servei.

en-us	# service.update
ca	# service.update

en-us	#### Settings  Entering a name for Zabbix server is optional, however, if submitted, it will be displayed in the menu bar and page titles.  Set the default [time zone](/manual/web_interface/time_zone#overview) and theme for the frontend.  ![](../../../assets/en/manual/installation/install_4.png){width="550"}
ca	#### Configuracions  Introduir un nom per al servidor Zabbix és opcional, però, si s'envia, es mostrarà a la barra de menús i als títols de les pàgines.  Estableix la [zona horària](/manual/web_interface/time_zone#overview) i el tema per defecte per a la interfície.  ![](../../../assets/en/manual/installation/install_4.png){width="550"}

en-us	# settings.get
ca	# settings.get

en-us	# > Settings object  The following objects are directly related to the `settings` API.
ca	# > Objecte configuració  Els següents objectes són relacionats amb l'API `settings`.

en-us	### Settings  The settings object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |default\_lang|string|System language by default.<br><br>Default: `en_GB`.| |default\_timezone|string|System time zone by default.<br><br>Default: `system` - system default.<br><br>For the full list of supported time zones please refer to [PHP documentation](https://www.php.net/manual/en/timezones.php).| |default\_theme|string|Default theme.<br><br>Possible values:<br>`blue-theme` - *(default)* Blue;<br>`dark-theme` - Dark;<br>`hc-light` - High-contrast light;<br>`hc-dark` - High-contrast dark.| |search\_limit|integer|Limit for search and filter results.<br><br>Default: 1000.| |max\_overview\_table\_size|integer|Max number of columns and rows in Data overview and Trigger overview dashboard widgets.<br><br>Default: 50.| |max\_in\_table|integer|Max count of elements to show inside table cell.<br><br>Default: 50.| |server\_check\_interval|integer|Show warning if Zabbix server is down.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not show warning;<br>10 - *(default)* Show warning.| |work\_period|string|Working time.<br><br>Default: 1-5,09:00-18:00.| |show\_technical\_errors|integer|Show technical errors (PHP/SQL) to non-Super admin users and to users that are not part of user groups with debug mode enabled.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Do not technical errors;<br>1 - Show technical errors.| |history\_period|string|Max period to display history data in Latest data, Web, and Data overview dashboard widgets.<br>Accepts seconds and time unit with suffix.<br><br>Default: 24h.| |period\_default|string|Time filter default period.<br>Accepts seconds and time unit with suffix with month and year support (30s, 1m, 2h, 1d, 1M, 1y).<br><br>Default: 1h.| |max\_period|string|Max period for time filter.<br>Accepts seconds and time unit with suffix with month and year support (30s, 1m, 2h, 1d, 1M, 1y).<br><br>Default: 2y.| |severity\_color\_0|string|Color for "Not classified" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: 97AAB3.| |severity\_color\_1|string|Color for "Information" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: 7499FF.| |severity\_color\_2|string|Color for "Warning" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: FFC859.| |severity\_color\_3|string|Color for "Average" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: FFA059.| |severity\_color\_4|string|Color for "High" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: E97659.| |severity\_color\_5|string|Color for "Disaster" severity as a hexadecimal color code.<br><br>Default: E45959.| |severity\_name\_0|string|Name for "Not classified" severity.<br><br>Default: Not classified.| |severity\_name\_1|string|Name for "Information" severity.<br><br>Default: Information.| |severity\_name\_2|string|Name for "Warning" severity.<br><br>Default: Warning.| |severity\_name\_3|string|Name for "Average" severity.<br><br>Default: Average.| |severity\_name\_4|string|Name for "High" severity.<br><br>Default: High.| |severity\_name\_5|string|Name for "Disaster" severity.<br><br>Default: Disaster.| |custom\_color|integer|Use custom event status colors.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Do not use custom event status colors;<br>1 - Use custom event status colors.| |ok\_period|string|Display OK triggers period.<br>Accepts seconds and time unit with suffix.<br><br>Default: 5m.| |blink\_period|string|On status change triggers blink period.<br>Accepts seconds and time unit with suffix.<br><br>Default: 2m.| |problem\_unack\_color|string|Color for unacknowledged PROBLEM events as a hexadecimal color code.<br><br>Default: CC0000.| |problem\_ack\_color|string|Color for acknowledged PROBLEM events as a hexadecimal color code.<br><br>Default: CC0000.| |ok\_unack\_color|string|Color for unacknowledged RESOLVED events as a hexadecimal color code.<br><br>Default: 009900.| |ok\_ack\_color|string|Color for acknowledged RESOLVED events as a hexadecimal color code.<br><br>Default: 009900.| |problem\_unack\_style|integer|Blinking for unacknowledged PROBLEM events.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not show blinking;<br>1 - *(default)* Show blinking.| |problem\_ack\_style|integer|Blinking for acknowledged PROBLEM events.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not show blinking;<br>1 - *(default)* Show blinking.| |ok\_unack\_style|integer|Blinking for unacknowledged RESOLVED events.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not show blinking;<br>1 - *(default)* Show blinking.| |ok\_ack\_style|integer|Blinking for acknowledged RESOLVED events.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not show blinking;<br>1 - *(default)* Show blinking.| |url|string|Frontend URL.| |discovery\_groupid|integer|ID of the host group to which will be automatically placed discovered hosts.| |default\_inventory\_mode|integer|Default host inventory mode.<br><br>Possible values:<br>-1 - *(default)* Disabled;<br>0 - Manual;<br>1 - Automatic.| |alert\_usrgrpid|integer|ID of the user group to which will be sending database down alarm message.<br><br>If set to "0", the alarm message will not be sent.| |snmptrap\_logging|integer|Log unmatched SNMP traps.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not log unmatched SNMP traps;<br>1 - *(default)* Log unmatched SNMP traps.| |login\_attempts|integer|Number of failed login attempts after which login form will be blocked.<br><br>Default: 5.| |login\_block|string|Time interval during which login form will be blocked if number of failed login attempts exceeds defined in login\_attempts field.<br>Accepts seconds and time unit with suffix.<br><br>Default: 30s.| |validate\_uri\_schemes|integer|Validate URI schemes.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not validate;<br>1 - *(default)* Validate.| |uri\_valid\_schemes|string|Valid URI schemes.<br><br>Default: http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh.| |x\_frame\_options|string|X-Frame-Options HTTP header.<br><br>Default: SAMEORIGIN.| |iframe\_sandboxing\_enabled|integer|Use iframe sandboxing.<br><br>Possible values:<br>0 - Do not use;<br>1 - *(default)* Use.| |iframe\_sandboxing\_exceptions|string|Iframe sandboxing exceptions.| |connect\_timeout|string|Connection timeout with Zabbix server.<br><br>Default: 3s.| |socket\_timeout|string|Network default timeout.<br><br>Default: 3s.| |media\_type\_test\_timeout|string|Network timeout for media type test.<br><br>Default: 65s.| |item\_test\_timeout|string|Network timeout for item tests.<br><br>Default: 60s.| |script\_timeout|string|Network timeout for script execution.<br><br>Default: 60s.| |report\_test\_timeout|string|Network timeout for scheduled report test.<br><br>Default: 60s.| |auditlog\_enabled|integer|Enable audit logging.<br><br>Possible values:<br>0 - Disable;<br>1 - *(default)* Enable.| |ha\_failover\_delay|string|Failover delay in seconds.<br><br>Default: 1m.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |geomaps\_tile\_provider|string|Geomap tile provider.<br><br>Possible values:<br>`OpenStreetMap.Mapnik` - *(default)* OpenStreetMap Mapnik;<br>`OpenTopoMap` - OpenTopoMap;<br>`Stamen.TonerLite` - Stamen Toner Lite;<br>`Stamen.Terrain` - Stamen Terrain;<br>`USGS.USTopo` - USGS US Topo;<br>`USGS.USImagery` - USGS US Imagery.<br><br>Supports empty string to specify custom values of `geomaps_tile_url`, `geomaps_max_zoom` and `geomaps_attribution`.| |geomaps\_tile\_url|string|Geomap tile URL.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *supported* if `geomaps_tile_provider` is set to empty string| |geomaps\_max\_zoom|integer|Geomap max zoom level.<br><br>Possible values: 0-30.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *supported* if `geomaps_tile_provider` is set to empty string| |geomaps\_attribution|string|Geomap attribution text.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *supported* if `geomaps_tile_provider` is set to empty string| |vault\_provider|integer|Vault provider.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* HashiCorp Vault;<br>1 - CyberArk Vault.|
ca	### Configuració  L'objecte de configuració té les propietats següents.  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |default\_lang|string|Idioma del sistema per defecte.<br><br>Per defecte: `en_GB`.| |default\_timezone|string|Fus horari del sistema per defecte.<br><br>Per defecte: `system` - per defecte del sistema.<br><br>Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu la [documentació PHP](https: //www.php.net/manual/en/timezones.php).| |default\_theme|string|Tema per defecte.<br><br>Valors possibles:<br>`tema-blau` - *(per defecte)* Blau;<br>`tema fosc` - fosc;<br >` hc-light` - Llum de contrast alt;<br>`hc-dark` - Negre d'alt contrast.| |search\_limit|integer|Límit per als resultats de cerca i filtres.<br><br>Per defecte: 1000.| |max\_overview\_table\_size|integer|Nombre màxim de columnes i fileres als ginys del taulers Visió general de dades i Visió general del trigger.<br><br>Valor per defecte: 50.| |max\_in\_table|integer|Nombre màxim d'elements per mostrar a la cel·la de la taula.<br><br>Per defecte: 50.| |server\_check\_interval|integer|Mostra l'avís si el servidor Zabbix està inactiu.<br><br>Valors possibles:<br>0 - No mostra l'avís;<br>10 - *(per defecte)* Mostra l'avís.| |work\_period|string|Hora de treball.<br><br>Per defecte: 1-5.09:00-18:00.| |show\_technical\_errors|integer|Mostra els errors tècnics (PHP/SQL) als usuaris que no són superadministradors i als usuaris que no formen part de grups d'usuaris amb el mode de depuració activat.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* No mostrar errors tècnics;<br>1 - Mostra errors tècnics.| |history\_period|string|Període màxim per mostrar les dades històriques als widgets del tauler de Dades, Web i Previsualització de dades més recents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.<br><br>Per defecte: 24h.| |period\_default|string|Període de filtre de temps per defecte. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).<br><br>Per defecte: 1h.| |max\_period|string|Període màxim per al filtre temporal. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).<br><br>Per defecte: 2a.| |severity\_color\_0|string|Color per a la gravetat "Sense classificar" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: 97AAB3.| |severity\_color\_1|string|Color per a la gravetat "Informació" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: 7499FF.| |severity\_color\_2|string|Color per a la gravetat de l'"Advertència" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: FFC859.| |severity\_color\_3|string|Color per a la gravetat "mitjana" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: FFA059.| |severity\_color\_4|string|Color per a la gravetat "Alta" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: E97659.| |severity\_color\_5|string|Color per a la gravetat de "Desastre" com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: E45959.| |severity\_name\_0|string|Nom de la gravetat "Sense classificar".<br><br>Per defecte: Sense classificar.| |severity\_name\_1|string|Nom de la gravetat "Informació".<br><br>Per defecte: Informació.| |severity\_name\_2|string|Nom de la gravetat de l'"Advertència".<br><br>Per defecte: Advertiment.| |severity\_name\_3|string|Nom de la gravetat "mitjana".<br><br>Per defecte: mitjana.| |severity\_name\_4|string|Nom de la gravetat "Alt".<br><br>Per defecte: Alt.| |severity\_name\_5|string|Nom de la gravetat "Desastre".<br><br>Per defecte: desastre.| |custom\_color|integer|Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* No empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats ;<br>1 - Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats .| |ok\_period|string|Mostra els períodes d'activació d'OK. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.<br><br>Per defecte: 5m.| |blink\_period|string|El canvi d'estat activa un període de parpelleig. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.<br><br>Per defecte: 2m.| |problem\_unack\_color|string|Color dels esdeveniments PROBLEM no reconeguts com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: CC0000.| |problem\_ack\_color|string|Color dels esdeveniments PROBLEM reconeguts com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: CC0000.| |ok\_unack\_color|string|Color dels esdeveniments RESOLTS no reconeguts com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: 009900.| |ok\_ack\_color|string|Color dels esdeveniments RESOLTS reconeguts com a codi de color hexadecimal.<br><br>Per defecte: 009900.| |problem\_unack\_style|integer|Parpellejant per a esdeveniments PROBLEM no reconeguts.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Sense fer pampallugues;<br>1 - *(per defecte)* Fent pampallugues.| |problem\_ack\_style|integer|Parpellejant per als esdeveniments PROBLEM reconeguts.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Sense fer pampallugues;<br>1 - *(per defecte)* Fent pampallugues.| |ok\_unack\_style|integer|Parpellejant per a esdeveniments RESOLTS no reconeguts.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Sense fer pampallugues;<br>1 - *(per defecte)* Fent pampallugues no reconegut.| |ok\_ack\_style|integer|Parpellejant per als esdeveniments RESOLTS reconeguts.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Sense fer pampallugues;<br>1 - *(per defecte)* Fent pampallugues.| |url|string|URL de la interfície.| |discovery\_groupid|integer|ID del grup d'equips on es posaran automàticament els equips descoberts.| |default\_inventory\_mode|integer|Mode d'inventari de l'equip predeterminat.<br><br>Valors possibles:<br>-1 - *(per defecte)* Desactivat;<br>0 - Manual; <br>1 - Automàtic.| |alert\_usrgrpid|integer|ID del grup d'usuaris al qual s'enviarà el missatge d'alarma de tancament de la base de dades. Si s'estableix a 0, no s'enviarà el missatge d'alarma.| |snmptrap\_logging|integer|Registreu trampes SNMP no coincidents.<br><br>Valors possibles:<br>0 - No registreu trampes SNMP no coincidents;<br>1 - *(per defecte)* Registra trampes SNMP no coincidents.| |login\_attempts|integer|Nombre d'intents d'inici de sessió fallits després dels quals es blocarà el formulari d'inici de sessió.<br><br>Per defecte: 5.| |login\_block|string|Interval de temps durant el qual es blocarà el formulari d'inici de sessió si el nombre d'intents d'inici de sessió fallits supera el nombre definit al camp login\_intents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.<br><br>Per defecte: 30s.| |validate\_uri\_schemes|integer|Validar els esquemes d'URI.<br><br>Valors possibles:<br>0 - No validar;<br>1 - *(per defecte)* Validar.| |uri\_valid\_schemes|string|Esquemes d'URI vàlids.<br><br>Per defecte: http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh.| |x\_frame\_options|string|X-Frame-Options Capçalera HTTP.<br><br>Per defecte: SAMEORIGIN.| |iframe\_sandboxing\_enabled|integer|Empreu iframe sandboxing.<br><br>Valors possibles:<br>0 - No feu anar;<br>1 - *(per defecte)* Empreu.| |iframe\_sandboxing\_exceptions|string|Excepcions d'iframe sandboxing.| |connect\_timeout|string|Temps d'espera per a la connexió amb el servidor Zabbix.<br><br>Per defecte: 3s.| |socket\_timeout|string|Temps d'espera per defecte de la xarxa.<br><br>Valor per defecte: 3s.| |media\_type\_test\_timeout|string|Temps d'espera de la xarxa per a la prova del tipus de suport.<br><br>Per defecte: 65 s.| |item\_test\_timeout|string|Temps d'espera de la xarxa per a les proves d'elements.<br><br>Per defecte: 60 s.| |script\_timeout|string|Temps d'espera de la xarxa per a l'execució de l'script.<br><br>Per defecte: 60 s.| |report\_test\_timeout|string|Temps d'espera de la xarxa per a la prova d'informe programat.<br><br>Per defecte: 60 s.| |auditlog\_enabled|integer|Activa el registre d'auditoria.<br><br>Valors possibles:<br>0 - Desactivar;<br>1 - *(per defecte)* Activar.| |ha\_failover\_delay|string|Endarreriment de la fallada en segons (només lectura).<br><br>Per defecte: 1m.| |geomaps\_tile\_provider|string|Proveïdor de mosaics de geomapa.<br><br>Valors possibles:<br>`OpenStreetMap.Mapnik` - *(per defecte)* OpenStreetMap Mapnik;<br>`OpenTopoMap` - OpenTopoMap; <br> >`Stamen.TonerLite` - Stamen Toner Lite;<br>`Stamen.Terrain` - Stamen Terrain;<br>`USGS.USTopo` - USGS US Topo;<br>`USGS.USImagery` - USGS US Imagery .< br><br>Admet cadena buida per especificar valors personalitzats de `geomaps_tile_url`, `geomaps_max_zoom` i `geomaps_attribution`.| |geomaps\_tile\_url|string|URL del mosaic del geomapa si `geomaps_tile_provider` és configurat com a cadena buida.| |geomaps\_max\_zoom|integer|Nivell màxim de zoom del mapa si `geomaps_tile_provider` és establert a una cadena buida. El zoom màxim ha d'estar entre 0 i 30.| |geomaps\_attribution|string|Text d'atribució del geomapa si `geomaps_tile_provider` és establert a una cadena buida.| |vault\_provider|integer|Vault provider.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* HashiCorp Vault;<br>1 - CyberArk Vault.|

en-us	# Settings  This class is designed to work with common administration settings.  Object references:\  -   [Settings](/manual/api/reference/settings/object#settings)  Available methods:\  -   [settings.get](/manual/api/reference/settings/get) - retrieve     settings -   [settings.update](/manual/api/reference/settings/update) - update     settings
ca	# Configuració  Aquesta classe és dissenyada per treballar amb les configuracions.  Referències d'objectes:\  -   [Configuració](/manual/api/reference/settings/object#settings)  Mètodes disponibles:\  -   [settings.get](/manual/api/reference/settings/get) - recuperar configuració -   [settings.update](/manual/api/reference/settings/update) - actualitzar configuració

en-us	# settings.update
ca	# settings.update

en-us	#### Setting the maximum for the Y scale  Set the maximum of the Y scale to a fixed value of 100.  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "graph.update",     "params": {         "graphid": "439",         "ymax_type": 1,         "yaxismax": 100     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "graphids": [             "439"         ]     },     "id": 1 } ```
ca	#### Establir el màxim per l'escala Y  Establir el màxim de l'escala Y a un valor fix de 100.  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "graph.update",     "params": {         "graphid": "439",         "ymax_type": 1,         "yaxismax": 100     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "graphids": [             "439"         ]     },     "id": 1 } ```

en-us	#### Setting the parent for a service  Make service with ID "3" to be the parent for service with ID "5".  [Request](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "service.update",     "params": {         "serviceid": "5",         "parents": [             {                 "serviceid": "3"             }         ]     },     "id": 1 } ```  Response:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "serviceids": [             "5"         ]     },     "id": 1 } ```
ca	#### Configurar el pare d'un servei  Fa que el servei amb l'ID "3" sigui el pare del servei amb l'ID "5".  [Petició](/manual/api#performing-requests):  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "method": "service.update",     "params": {         "serviceid": "5",         "parents": [             {                 "serviceid": "3"             }         ]     },     "id": 1 } ```  Resposta:  ```json {     "jsonrpc": "2.0",     "result": {         "serviceids": [             "5"         ]     },     "id": 1 } ```

en-us	#### Setting up identity provider  In order to work with Zabbix, a SAML identity provider - ([onelogin.com](https://onelogin.com), [auth0.com](https://auth0.com), [okta.com](https://okta.com), etc.) needs to be configured in the following way:  -   *Assertion Consumer URL* should be set to     `<path_to_zabbix_ui>/index_sso.php?acs` -   *Single Logout URL* should be set to     `<path_to_zabbix_ui>/index_sso.php?sls`  `<path_to_zabbix_ui>` examples: `https://example.com/zabbix/ui`, `http://another.example.com/zabbix`, `http://<any_public_ip_address>/zabbix`
ca	#### Configuració del proveïdor d'identitat  Per treballar amb Zabbix, un proveïdor d'identitat SAML ([onelogin.com](https://onelogin.com), [auth0.com](https://auth0.com), [okta.com](https://okta.com), etc.) s'hauria de configurar de la següent manera:  - *L'URL del consumidor de l'afirmació* s'ha d'establir a `<path_to_zabbix_ui>/index_sso.php?acs` - *L'URL de sortida única* s'ha d'establir a `<path_to_zabbix_ui>/index_sso.php?sls`  Exemple `<path_to_zabbix_ui>`: `https://exemple.cat/zabbix/ui`, `http://another.exemple.cat/zabbix`, `http://<any_public_ip_address>/zabbix`

en-us	 ##### Setting up single sign-on  1\. In your application page, go to *Set up single sign on* and click on *Get started*. Then select *SAML*.  2\. Edit *Basic SAML Configuration*:  -   In *Identifier (Entity ID)* set a unique name to identify your app to Azure Active Directory, for example, `zabbix`; -   In *Reply URL (Assertion Consumer Service URL)* set the Zabbix single sign-on endpoint: `https://<zabbix-instance-url>/zabbix/index_sso.php?acs`:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_basic_saml.png){width="600"}  Note that this field requires "https". To make that work with Zabbix, it is necessary to add to `conf/zabbix.conf.php` the following line:  ``` $SSO['SETTINGS'] = ['use_proxy_headers' => true]; ```  3\. Edit *Attributes & Claims*. You must add all attributes that you want to pass to Zabbix (user_name, user_lastname, user_email, user_mobile, groups).  The attribute names are arbitrary. Different attribute names may be used, however, it is required that they match the respective field value in Zabbix SAML settings.  -   Click on *Add new claim* to add an attribute:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_claim.png)  -   Click on *Add a group claim* to add an attribute for passing groups to Zabbix:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_claim_group.png)  4\. In *SAML Certificates* download the certificate provided by Azure and place it into `conf/certs` of the Zabbix frontend installation.   Set 644 permissions to it by running:      chmod 644 azure.cer  Make sure that `conf/zabbix.conf.php` contains the line:  ``` $SSO['IDP_CERT'] = 'conf/certs/azure.cer'; ```  5\. Use the values from *Set up <your app name>* in Azure to configure Zabbix SAML authentication (see next section):  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_sso_settings.png){width="550"}
ca	 ##### Configuració de l'inici de sessió únic (single sign-on)  1\. A la pàgina de la vostra aplicació, aneu a *Configurar l'inici de sessió únic* i feu clic a *Comença*. A continuació, seleccioneu *SAML*.  2\. Editeu *Configuració bàsica de SAML*:  - A *Identificador (ID d'entitat)*, establiu un nom únic per identificar la vostra aplicació a Azure Active Directory, per exemple, `zabbix`; - A *Reply URL (Assertion Consumer Service URL)* establiu el punt final d'inici de sessió únic de Zabbix: `https://<zabbix-instance-url>/zabbix/index_sso.php?acs`:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_basic_saml.png){width="600"}  Tingueu en compte que aquest camp requereix "https". Perquè això funcioni amb Zabbix, cal afegir a `conf/zabbix.conf.php` la línia següent:  ``` $SSO['SETTINGS'] = ['use_proxy_headers' => true]; ```  3\. Editeu *Atributs i reclamacions*. Heu d'afegir tots els atributs que vulgueu passar a Zabbix (nom_usuari, cognom_usuari, correu electrònic_usuari, mòbil_usuari, grups).  Els noms dels atributs són arbitraris. Es poden emprar diferents noms d'atributs, però cal que coincideixin amb el valor del camp respectiu a la configuració de Zabbix SAML.  - Feu clic a *Afegeix una nova reclamació* per afegir un atribut:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_claim.png)  - Feu clic a *Afegir una reclamació de grup* per afegir un atribut per passar grups a Zabbix:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_claim_group.png)  4\. A *SAML Certificates*, descarregueu el certificat proporcionat per Azure i col·loqueu-lo a `conf/certs` de la instal·lació de la interfície Zabbix.  Establiu-hi permisos 664 executant:       chmod 644 azure.cer  Assegureu-vos que `conf/zabbix.conf.php` contingui la línia:  ``` $SSO['IDP_CERT'] = 'conf/certs/azure.cer'; ```  5\. Empreu els valors de *Configurar <nom de l'aplicació>* a Azure per configurar l'autenticació SAML de Zabbix (vegeu la secció següent):  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/azure_sso_settings.png){width="550"}

en-us	#### Setting up SNMP trap monitoring
ca	#### - Configuració del monitoratge de traps SNMP

en-us	#### Setting up SSL for Zabbix frontend  On RHEL-based systems, install the `mod_ssl` package:  ```bash dnf install mod_ssl ```  Create a directory for SSL keys:  ```bash mkdir -p /etc/httpd/ssl/private chmod 700 /etc/httpd/ssl/private ```  Create the SSL certificate:  ```bash openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt ```  Fill out the prompts appropriately. The most important line is the one that requests the `Common Name`. You need to enter the domain name that you want to be associated with your server. You can enter the public IP address instead if you do not have a domain name.  ```ini Country Name (2 letter code) [XX]: State or Province Name (full name) []: Locality Name (eg, city) [Default City]: Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:example.com Email Address []: ```  Edit the Apache SSL configuration file (`/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`):  ```ini DocumentRoot "/usr/share/zabbix" ServerName example.com:443 SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key ```  Restart the Apache service to apply the changes:  ```bash systemctl restart httpd.service ```
ca	#### Configuració d'SSL per a la interfície Zabbix  A RHEL, instal·leu el paquet `mod\_ssl`:  ```bash dnf install mod_ssl ```  Creeu un directori per a claus SSL:  ```bash      mkdir -p /etc/httpd/ssl/private      chmod 700 /etc/httpd/ssl/private ```  Creeu un certificat SSL:  ```bash      openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt ```  Ompliu les indicacions adequadament. La línia més important és la que demana el Nom Comú. Heu d'introduir el nom de domini que voleu associar al vostre servidor. Podeu introduir l'adreça IP pública si no teniu un nom de domini. Emprarem *exemple.com* en aquest article.  ```ini      Nom del país (codi de 2 lletres) [XX]:      Nom de l'estat o província (nom complet) []:      Nom de la localitat (p. ex., ciutat) [Ciutat predeterminada]:      Nom de l'organització (p. ex., empresa) [Empresa predeterminada]:      Nom de la unitat organitzativa (p. ex., secció) []:      Nom comú (per exemple, el vostre nom o el nom d'equip del vostre servidor) []:exemple.cat      Correu electrònic []: ```  Editeu l'arxiu de configuració de l'Apache SSL (`/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`):  ```ini      DocumentRoot "/usr/share/zabbix"      ServerName exemple.com:443      SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache-selfsigned.crt      SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/private/apache-selfsigned.key ```  Reinicieu el servei Apache per aplicar els canvis:  ```bash     systemctl restart httpd.service ```

en-us	 ##### Setting up SSO/SCIM provisioning  1\. In *Configuration* -> *Application details*, set the Zabbix single sign-on endpoint `http://<zabbix-instance-url>/zabbix/index_sso.php?acs` as the value of these fields:   -   *ACS (Consumer) URL Validator* -   *ACS (Consumer) URL*  Note the use of "http", and not "https", so that the `acs` parameter is not cut out in the request.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_endpoints.png){width="600"}  It is also possible to use "https". To make that work with Zabbix, it is necessary to add to `conf/zabbix.conf.php` the following line:  ``` $SSO['SETTINGS'] = ['use_proxy_headers' => true]; ```  Leave other options with their default values.  2\. In *Configuration* -> *API connection*, set the following values:  -   *SCIM Base URL*: `https://<zabbix-instance-url>/zabbix/api_scim.php` -   *SCIM JSON Template*: should contain all custom attributes that you would like to pass to Zabbix via SCIM such as `user_name`, `user_lastname`, `user_email`, and `user_mobile`:  ``` {   "schemas": [     "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"   ],   "userName": "{$parameters.scimusername}",   "name": {     "familyName": "{$user.lastname}",     "givenName": "{$user.firstname}"   },    "user_name": "{$user.firstname}",    "user_lastname": "{$user.lastname}",    "user_mobile": "{$user.phone}",    "user_email": "{$user.email}" } ``` The attribute names are arbitrary. Different attribute names may be used, however, it is required that they match the respective field value in Zabbix SAML settings.  Note that for user provisioning to work, OneLogin needs to receive in response a 'name' attribute with 'givenName' and 'familyName', even if it was not required by the service provider. Thus it is necessary to specify this in the schema in the application configuration part.  -   *SCIM Bearer Token*: enter a Zabbix API token with Super admin permissions.   Click on *Enable* to activate the connection.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_api_connection.png){width="600"}  3\. In the *Provisioning* page, enable the Provisioning option:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_provisioning.png){width="600"}  4\. The *Parameters* page contains a list of default parameters:  -   Make sure that the 'scimusername' matches the user login value in OneLogin (e.g. email);  -   Mark the *Include in User Provisioning* option for the 'Groups' parameter; -   Click on "+" to create the custom parameters that are required for SAML assertions and user provisioning such as `user_name`, `user_lastname`, `user_email`, and `user_mobile`:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_param_add.png)  When adding a parameter, make sure to mark both the *Include in SAML assertion* and *Include in User Provisioning* options.  -   Add a 'group' parameter that matches user roles in OneLogin. User roles will be passed as a string, separated by a semicolon `;`. The OneLogin user roles will be the used for creating user groups in Zabbix:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_param_group.png)  Verify the list of parameters:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_params.png){width="600"}  5\. In the *Rules* page, create user role mappings to the default Groups parameter.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_rule_edit.png){width="600"}  You may use a regular expression to pass specific roles as groups. The role names should not contain `;` as OneLogin uses it as a separator when sending an attribute with  several roles.
ca	 ##### Configurant l'aprovisionament SSO/SCIM  1\. A *Configuració* -> *Detalls de l'aplicació*, establiu el punt final d'inici de sessió únic de Zabbix `http://<zabbix-instance-url>/zabbix/index_sso.php?acs` com el valor d'aquests camps:  - *Validador d'URL ACS (consumidor)* - *URL ACS (consumidor)*  Tingueu en compte l'ús de "http" i no de "https", de manera que el paràmetre `acs` no es retalla a la petició.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_endpoints.png){width="600"}  També és possible emprar "https". Perquè això funcioni amb Zabbix, cal afegir a `conf/zabbix.conf.php` la línia següent:  ``` $SSO['SETTINGS'] = ['use_proxy_headers' => true]; ```  Deixeu altres opcions amb els seus valors predeterminats.  2\. A *Configuració* -> *Connexió API*, establiu els valors següents:  - *URL base SCIM*: `https://<zabbix-instance-url>/zabbix/api_scim.php` - *SCIM JSON Template*: hauria de contindre tots els atributs personalitzats que voldríeu passar a Zabbix mitjançant SCIM, com ara `user_name`, `user_lastname`, `user_email` i `user_mobile`:  ``` {    "schemas": [      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Usuari"    ],    "userName": "{$parameters.scimusername}",    "name": {      "familyName": "{$user.lastname}",      "givenName": "{$user.firstname}"    },     "user_name": "{$user.firstname}",     "user_lastname": "{$user.lastname}",     "user_mobile": "{$user.phone}",     "user_email": "{$user.email}" } ``` Els noms dels atributs són arbitraris. Es poden emprar diferents noms d'atributs, però cal que coincideixin amb el valor del camp respectiu a la configuració de Zabbix SAML.  Tingueu en compte que perquè el subministrament d'usuaris funcioni, OneLogin ha de rebre com a resposta un atribut 'name' amb 'givenName' i 'familyName', encara que el proveïdor de serveis no ho requereixi. Per tant, cal especificar-ho a l'esquema de la part de configuració de l'aplicació.  - *SCIM Bearer Token*: introduïu un token de l'API Zabbix amb permisos de superadministrador.  Feu clic a *Habilitar* per activar la connexió.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_api_connection.png){width="600"}  3\. A la pàgina *Aprovisionament*, activeu l'opció Aprovisionament:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_provisioning.png){width="600"}  4\. La pàgina *Paràmetres* conté una llista de paràmetres predeterminats:  - Assegureu-vos que el "scimusername" coincideixi amb el valor d'inici de sessió de l'usuari a OneLogin (per exemple, correu electrònic); - Marqueu l'opció *Inclou a l'aprovisionament d'usuaris* per al paràmetre 'Grups'; - Feu clic a "+" per crear els paràmetres personalitzats necessaris per a les afirmacions SAML i el subministrament d'usuaris, com ara `user_name`, `user_lastname`, `user_email` i `user_mobile`:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_param_add.png)  Quan afegiu un paràmetre, assegureu-vos de marcar les opcions *Incloure a l'asserció SAML* i *Incloure a l'aprovisionament d'usuari*.  - Afegiu un paràmetre "grup" que coincideixi amb els rols d'usuari a OneLogin. Els rols d'usuari es passaran com una cadena, separats per un punt i coma `;`. Els rols d'usuari de OneLogin s'empraran per crear grups d'usuaris a Zabbix:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_param_group.png)  Comproveu la llista de paràmetres:  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_params.png){width="600"}  5\. A la pàgina *Regles*, creeu mapes de rols d'usuari amb el paràmetre Grups predeterminat.  ![](../../../../assets/en/manual/appendix/install/onelogin_rule_edit.png){width="600"}  Podeu emprar una expressió regular per passar rols específics com a grups. Els noms de rol no han de contindre `;` ja que OneLogin l'empra com a separador quan envia un atribut amb diversos rols.

en-us	#### Setting up Zabbix  ::: noteimportant It is required to install php-openssl if you want to use SAML authentication in the frontend. :::  To use SAML authentication Zabbix should be configured in the following way:  1\. Private key and certificate should be stored in the *ui/conf/certs*/, unless custom paths are provided in [zabbix.conf.php](authentication#advanced_settings).  By default, Zabbix will look in the following locations:  -   ui/conf/certs/sp.key - SP private key file -   ui/conf/certs/sp.crt - SP cert file -   ui/conf/certs/idp.crt - IDP cert file  2\. All of the most important settings can be configured in the Zabbix frontend. However, it is possible to specify additional settings in the [configuration file](authentication#advanced_settings).  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/users/auth_saml.png)  Configuration parameters, available in the Zabbix frontend:  |Parameter|Description| |--|--------| |*Enable SAML authentication*|Mark the checkbox to enable SAML authentication.| |*Enable JIT provisioning*|Mark the checkbox to enable JIT user provisioning.| |*IDP entity ID*|The unique entity identifier within the SAML identity provider.| |*SSO service URL*|The URL users will be redirected to when logging in.| |*SLO service URL*|The URL users will be redirected to when logging out. If left empty, the SLO service will not be used.| |*Username attribute*|SAML attribute to be used as a username when logging into Zabbix.<br>The list of supported values is determined by the identity provider.<br><br>Examples:<br>uid<br>u,serprincipalname<br>samaccountname<br>username<br>userusername<br><urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1><br><urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13><br><urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.44>| |*SP entity ID*|The unique service provider identifier (if not matching, the operation will be rejected).<br>It is possible to specify a URL or any string of data.| |*SP name ID format*|Defines which name identifier format should be used.<br><br>Examples:<br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent><br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient><br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:kerberos><br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity>| |*Sign*|Mark the checkboxes to select entities for which SAML signature should be enabled:<br>*Messages*<br>*Assertions*<br>*AuthN requests*<br>*Logout requests*<br>*Logout responses*| |*Encrypt*|Mark the checkboxes to select entities for which SAML encryption should be enabled:<br>*Name ID*<br>*Assertions*| |*Case-sensitive login*|Mark the checkbox to enable case-sensitive login (disabled by default) for usernames.<br>E.g. disable case-sensitive login and log in with, for example, 'ADMIN' user even if the Zabbix user is 'Admin'.<br>*Note* that with case-sensitive login disabled the login will be denied if multiple users exist in Zabbix database with similar usernames (e.g. Admin, admin).| |*Configure JIT provisioning*|Mark this checkbox to show options related to JIT user provisioning.| |*Group name attribute*|Specify the group name attribute for JIT user provisioning.| |*User name attribute*|Specify the user name attribute for JIT user provisioning.| |*User last name attribute*|Specify the user last name attribute for JIT user provisioning.| |*User group mapping*|Map a SAML user group pattern to Zabbix user group and user role.<br>This is required to determine what user group/role the provisioned user will get in Zabbix.<br>Click on *Add* to add a mapping.<br>The *SAML group pattern* field supports wildcards. The group name must match an existing group.<br>If a SAML user matches several Zabbix user groups, the user becomes a member of all of them.<br>If a user matches several Zabbix user roles, the user will get the highest permission level among them.| |*Media type mapping*|Map the user's SAML media attributes (e.g. email) to Zabbix user media for sending notifications.| |*Enable SCIM provisioning*|Mark this checkbox to enable SCIM 2.0 provisioning.|  See examples of configuring SAML identity providers for sign-in and user provisioning into Zabbix with:  -   [Microsoft Azure AD](/manual/appendix/install/azure_ad) -   [Okta](/manual/appendix/install/okta) -   [Onelogin](/manual/appendix/install/onelogin)
ca	#### Configurant Zabbix  ::: noteimportant Cal instal·lar php-openssl si voleu emprar l'autenticació SAML a la interfície. :::  Per emprar l'autenticació SAML, Zabbix s'ha de configurar de la manera següent:  1\. La clau privada i el certificat s'han d'emmagatzemar a *ui/conf/certs*/, tret que es proporcionin camins personalitzats a [zabbix.conf.php](authentication#advanced_settings).  De manera predeterminada, Zabbix buscarà a les ubicacions següents:  - ui/conf/certs/sp.key - Fitxer de clau privada SP - ui/conf/certs/sp.crt - Fitxer de certificat SP - ui/conf/certs/idp.crt - Fitxer de certificat IDP  2\. Tots els paràmetres més importants es poden configurar a la interfície de Zabbix. Tanmateix, és possible especificar paràmetres addicionals al [fitxer de configuració](autenticació#configuració_avançada).  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/users/auth_saml.png)  Paràmetres de configuració, disponibles a la interfície de Zabbix:  |Paràmetre|Descripció| |--|---------| |*Activa l'autenticació SAML*|Marqueu la casella de selecció per habilitar l'autenticació SAML.| |*Activa el subministrament JIT*|Marqueu la casella de selecció per habilitar el subministrament d'usuaris JIT.| |*ID d'entitat IDP*|L'identificador únic de l'entitat dins del proveïdor d'identitat SAML.| |*URL del servei SSO*|L'URL dels usuaris es redirigirà quan iniciïn sessió.| |*URL del servei SLO*|L'URL dels usuaris es redirigirà quan tanquin la sessió. Si es deixa buit, no s'emprarà pas el servei SLO.| |*Atribut nom d'usuari*|Atribut SAML que s'emprarà com a nom d'usuari quan inicieu sessió a Zabbix.<br>La llista de valors admesos la determina el proveïdor d'identitat.<br><br>Exemples:<br>uid<br>userprincipalname<br>samaccountname<br>nom d'usuari<br>nom d'usuari<br><urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.1><br><urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13> <br><urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.44>| |*ID d'entitat SP*|L'identificador únic del proveïdor de serveis (si no coincideix, l'operació serà rebutjada).<br>És possible especificar una URL o qualsevol cadena de dades.| |*Format d'identificador de nom de SP*|Defineix quin format d'identificador de nom s'ha d'emprar.<br><br>Exemples:<br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent><br> <urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient><br><urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:kerberos><br><urn:oasis:names :tc:SAML:2.0:nameid-format:entity>| |*Sign*|Marqueu les caselles de selecció per triar les entitats per a les quals s'hauria d'activar la signatura SAML:<br>*Missatges*<br>*Assercions*<br>*Peticions d'autenticació*<br>*Peticions de tancament de sessió*<br>*Desconnexió respostes*| |*Xifrar*|Marqueu les caselles de selecció per seleccionar les entitats per a les quals s'hauria d'activar el xifrat SAML:<br>*ID de nom*<br>*Assercions*| |*Inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules*|Marqueu la casella de selecció per habilitar l'inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules (desactivat de manera predeterminada) per als noms d'usuari.<br>Exemple: desactiveu l'inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules i inicieu sessió, per exemple, amb l'usuari "ADMINISTRADOR", encara que l'usuari de Zabbix sigui "Administrador".<br>*Tingueu en compte* que amb l'inici de sessió que distingeix entre majúscules i minúscules desactivat, l'inici de sessió es denegarà si hi ha diversos usuaris a Base de dades Zabbix amb noms d'usuari similars (per exemple, Admin, admin).| |*Configurar el subministrament JIT*|Marqueu aquesta casella de selecció per mostrar les opcions relacionades amb el subministrament d'usuaris JIT.| |*Atribut del nom del grup*|Especifiqueu l'atribut del nom del grup per al subministrament d'usuaris JIT.| |*Atribut del nom d'usuari*|Especifiqueu l'atribut del nom d'usuari per al subministrament d'usuaris JIT.| |*Atribut del cognom de l'usuari*|Especifiqueu l'atribut del cognom de l'usuari per al subministrament d'usuaris JIT.| |*Mapatge de grups d'usuaris*|Mapeja un patró de grup d'usuaris SAML al grup d'usuaris de Zabbix i al rol d'usuari.<br>Això és necessari per determinar quin grup/rol d'usuaris obtindrà l'usuari subministrat a Zabbix.<br>Fes clic a *Afegeix* per afegir una assignació.<br>El camp *patró de grup SAML* admet comodins. El nom del grup ha de coincidir amb un grup existent.<br>Si un usuari de SAML coincideix amb diversos grups d'usuaris de Zabbix, l'usuari esdevé membre de tots ells.<br>Si un usuari coincideix amb diversos rols d'usuari de Zabbix, l'usuari obtindrà el màxim nivell de permís entre ells.| |*Mapatge de tipus de suport*|Mapeja els atributs de suports SAML de l'usuari (per exemple, correu electrònic) als suports d'usuari de Zabbix per enviar notificacions.| |*Activa l'aprovisionament de SCIM*|Marqueu aquesta casella de selecció per habilitar l'aprovisionament de SCIM 2.0.|  Veieu exemples de configuració de proveïdors d'identitat SAML per iniciar la sessió i subministrar usuaris a Zabbix amb:  - [Microsoft Azure AD](/manual/appendix/install/azure_ad) - [Okta](/manual/appendix/install/okta) - [Onelogin](/manual/appendix/install/onelogin)

en-us	#### Setup examples using different SNMP protocol versions  This example uses snmptrapd and a Bash receiver script to pass traps to Zabbix server.  Setup:  1.  Configure Zabbix to start SNMP trapper and     set the trap file. Add to `zabbix_server.conf`:  ```ini StartSNMPTrapper=1 SNMPTrapperFile=/tmp/my_zabbix_traps.tmp ```  2.  Download the Bash script to `/usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh`:  ```bash curl -o /usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh https://raw.githubusercontent.com/zabbix/zabbix-docker/6.4/Dockerfiles/snmptraps/alpine/conf/usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh ```  If necessary, adjust the ZABBIX_TRAPS_FILE variable in the script. To use the default value, create the parent directory first:  ```bash mkdir -p /var/lib/zabbix/snmptraps ```  3. Add the following to `snmtrapd.conf` (refer to working [example](https://raw.githubusercontent.com/zabbix/zabbix-docker/6.4/Dockerfiles/snmptraps/alpine/conf/etc/snmp/snmptrapd.conf))  ```ini traphandle default /bin/bash /usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh ```  4.  Create an SNMP item TEST:\      Host SNMP interface IP: 127.0.0.1\     Key: `snmptrap["linkup"]`\     Log time format: yyyyMMdd.hhmmss  5.  Next we will configure `snmptrapd` for our chosen SNMP protocol version and     send test traps using the `snmptrap` utility.  ##### SNMPv1, SNMPv2  SNMPv1 and SNMPv2 protocols rely on "community string" authentication. In the example below we will use "secret" as community string. It must be set to the same value on SNMP trap senders.  Please note that while still widely used in production environments, SNMPv2 doesn't offer any encryption and real sender authentication. The data is sent as plain text and therefore  these protocol versions should only be used in secure environments such as private network  and should never be used over any public or third-party network.  SNMP version 1 isn't really used these days since it doesn't support 64-bit counters and is considered a legacy protocol.  To enable accepting SNMPv1 or SNMPv2 traps you should add the following line to `snmptrapd.conf`. Replace "secret" with the SNMP community string configured on SNMP trap senders:  ```ini authCommunity log,execute,net secret ```  Next we can send a test trap using `snmptrap`. We will use the common "link up" OID in this example:  ```bash snmptrap -v 2c -c secret localhost 0 linkUp.0 ```  ##### SNMPv3  SNMPv3 addresses SNMPv1/v2 security issues and provides authentication and encryption. You can use the MD5 or multiple SHA authentication methods and DES/multiple AES as cipher.  To enable accepting SNMPv3 add the following lines to `snmptrapd.conf`:  ```ini createUser -e 0x8000000001020304 traptest SHA mypassword AES authuser log,execute traptest ```  :::noteimportant Please note the "execute" keyword that allows to execute scripts for this user security model. :::  ```bash snmptrap -v 3 -n "" -a SHA -A mypassword -x AES -X mypassword -l authPriv -u traptest -e 0x8000000001020304 localhost 0 linkUp.0 ```  ::: notewarning If you wish to use strong encryption methods such as AES192 or AES256, please use net-snmp starting with version 5.8. You might have to recompile it with `configure` option: `--enable-blumenthal-aes`. Older versions of net-snmp do not support AES192/AES256. See also: http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/Strong_Authentication_or_Encryption :::  ##### Verification   In both examples you will see similar lines in your `/var/lib/zabbix/snmptraps/snmptraps.log`:  ```bash 20220805.102235 ZBXTRAP 127.0.0.1 UDP: [127.0.0.1]:35736->[127.0.0.1]:162 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = 0:0:00:00.00 SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = IF-MIB::linkUp.0 ```  The item value in Zabbix will be:  ```bash 2022-08-05 10:22:35 2022-08-05 10:22:33   20220805.102233 UDP: [127.0.0.1]:35736->[127.0.0.1]:162 DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = 0:0:00:00.00 SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = IF-MIB::linkUp.0 ```
ca	#### Exemples de configuració emprant diferents versions del protocol SNMP  Aquest exemple empra snmptrapd i un script de receptor Bash per reenviar traps al servidor Zabbix.  Instal·lació:  1. Configureu Zabbix per iniciar el trapper SNMP i definir el fitxer trap. Afegiu a `zabbix_server.conf`:  ```ini     StartSNMPTrapper=1     SNMPTrapperFile=/tmp/my_zabbix_traps.tmp ```  2. Descarregueu l'script bash a `/usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh`:  ```bash     curl -o /usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh https://raw.githubusercontent.com/zabbix/zabbix-docker/6.2/Dockerfiles/snmptraps/alpine/conf/usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh ```  Si cal, ajusteu la variable ZABBIX_TRAPS_FILE a l'script. Per emprar el valor predeterminat, primer creeu el directori principal:  ```bash     mkdir -p /var/lib/zabbix/snmptraps ```  3. Afegiu el següent a `snmtrapd.conf` (consulteu l'[exemple](https://raw.githubusercontent.com/zabbix/zabbix-docker/6.4/Dockerfiles/snmptraps/alpine/conf/etc/snmp/snmptrapd.conf))  ```ini     traphandle per defecte: /bin/bash /usr/sbin/zabbix_trap_handler.sh ```  4.  Creeu un element SNMP TEST :\      Host SNMP interface IP: 127.0.0.1     Key: `snmptrap["linkup"]`     Log time format: yyyyMMdd.hhmmss  5. Tot seguit, configureu `snmptrapd` per a la versió del protocol SNMP triada i envieu traps de prova mitjançant la utilitat `snmptrap`.  ##### SNMPv1, SNMPv2  Els protocols SNMPv1 i SNMPv2 es basen en l'autenticació de "cadenes de comunitat". A l'exemple següent, emprarem "secret" com a cadena de comunitat. S'hauria d'establir amb el mateix valor als remitents de traps SNMP.  Tingueu en compte que, tot i que encara s'empra sovint a entorns de producció, SNMPv2 no ofereix cap xifrat ni autenticació de remitent real. Les dades s'envien com a text sense format i, per tant, aquestes versions de protocol només s'han d'emprar en entorns segurs com ara una xarxa privada i mai s'han d'emprar en una xarxa pública o de tercers.  La versió 1 d'SNMP no s'empra avui en dia perquè no admet comptadors de 64 bits i es considera un protocol heretat.  Per habilitar l'acceptació de traps SNMPv1 o SNMPv2, heu d'afegir la línia següent a `snmptrapd.conf` (substituïu "secret" per la cadena de comunitat SNMP configurada als remitents de traps SNMP):  ```ini     authCommunity log,execute,net secret ```  Ara sí que podem enviar un trap de prova amb `snmptrap`. En aquest exemple farem servir l'OID comú "enllaçar":  ```bash     snmptrap -v 2c -c secret localhost 0 linkUp.0 ```  ##### SNMPv3  SNMPv3 resol els problemes de seguretat SNMPv1/v2 i proporciona autenticació i xifrat. Podeu emprar SHA o MD5 com a mètode d'autenticació i AES o DES com a xifrat.  Per habilitar l'acceptació SNMPv3, afegiu la línia següent a `snmptrapd.conf`:  ```ini     createUser -e 0x8000000001020304 traptest SHA mypassword AES     authuser log,execute traptest ```  :::noteimportant Tingueu en compte la paraula clau "execute" que permet executar scripts per a aquest model de seguretat d'usuari. :::  ```bash     # snmptrap -v 3 -n "" -a SHA -A mypassword -x AES -X mypassword -l authPriv -u traptest -e 0x8000000001020304 localhost 0 linkUp.0 ```  ::: notewarning Si voleu emprar mètodes de xifrat forts com AES192 o AES256, empreu net-snmp de la versió 5.8. És possible que hagueu de recompilar-lo amb l'opció `configure`: `--enable-blumenthal-aes`. Les versions anteriors de net-snmp no admeten AES192/AES256. Veieu també: http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/Strong_Authentication_or_Encryption :::  ##### Verificació  En ambdós exemples veureu línies similars al vostre `/var/lib/zabbix/snmptraps/snmptraps.log`:  ```bash     20220805.102235 ZBXTRAP 127.0.0.1     UDP: [127.0.0.1]:35736->[127.0.0.1]:162     DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = 0:0:00:00.00     SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = IF-MIB::linkUp.0 ```  El valor de l'element a Zabbix serà:  ```bash     2022-08-05 10:54:43 2022-08-05 10:54:41       20220805.105441 UDP: [127.0.0.1]:44262->[127.0.0.1]:162     DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = 0:0:00:00.00     SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = IF-MIB::linkUp.0 ```

en-us	# - Setup from sources
ca	# - Configurar a partir de les fonts

en-us	#### Set up problem alerts  Zabbix can notify you about a problem with your infrastructure using a variety of methods. This guide provides basic configuration steps for sending email alerts.  1\. Navigate to [*User settings → Profile*](/manual/web_interface/user_profile), switch to the *Media* tab and [add your email](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Follow the guide for [Receiving a problem notification](/manual/quickstart/notification).  Next time, when Zabbix detects a problem, you should receive an alert via email.
ca	### Configurant les alertes de problemes  Zabbix us pot notificar sobre un problema amb la vostra infraestructura mitjançant diversos mètodes. Aquesta guia ofereix passes bàsiques de configuració per enviar alertes per correu electrònic.  1\. Aneu a [*Configuració de l'usuari → Perfil*](/manual/web_interface/user_profile), canvieu a la pestanya *Suport* i [afegiu el vostre correu electrònic](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Seguiu la guia per a [Rebre una notificació de problema](/manual/quickstart/notification).  El proper cop, quan Zabbix detecti un problema, hauríeu de rebre una alerta per correu electrònic.

en-us	#### Set up problem alerts  Zabbix can notify you about a problem with your infrastructure using a variety of methods. This guide provides basic configuration steps for sending email alerts.  1\. Navigate to [*User settings → Profile*](/manual/web_interface/user_profile), switch to the *Media* tab and [add your email](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Follow the guide for [Receiving a problem notification](/manual/quickstart/notification).  Next time, when Zabbix detects a problem, you should receive an alert via email.
ca	### Configurant les alertes de problemes  Zabbix us pot notificar sobre un problema amb la vostra infraestructura mitjançant diversos mètodes. Aquesta guia ofereix passes bàsiques de configuració per enviar alertes per correu electrònic.  1\. Aneu a [*Configuració de l'usuari → Perfil*](/manual/web_interface/user_profile), canvieu a la pestanya *Suport* i [afegiu el vostre correu electrònic](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Seguiu la guia per a [Rebre una notificació de problema](/manual/quickstart/notification).  El proper cop, quan Zabbix detecti un problema, hauríeu de rebre una alerta per correu electrònic.

en-us	 ## Set up problem alerts  Zabbix can notify you about a problem with your infrastructure using a variety of methods.  This guide provides configuration steps for sending email alerts.   1\. Go to the *User settings -> Profile*, switch to the tab *Media* and [add your email](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Follow the guide for [Receiving problem notification](/manual/quickstart/notification).  Next time, when Zabbix detects a problem you should receive an alert via email.
ca	 ## Configurar les alertes de problemes  Zabbix us pot notificar sobre un problema amb la vostra infraestructura mitjançant diversos mètodes. Aquesta guia ofereix les passes de configuració per enviar alertes per correu electrònic.  1\. Aneu a *Configuració de l'usuari -> Perfil*, canvieu a la pestanya *Suports* i [afegiu el vostre correu electrònic](/manual/quickstart/login#adding-user).  ![](../../../assets/en/manual/quickstart/new_media.png){width="600"}  2\. Seguiu la guia per a [Rebre notificació de problemes](/manual/quickstart/notification).  La propera vegada, quan Zabbix detecti un problema, hauríeu de rebre una alerta per correu electrònic.