en-us	 ### Host inventory  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type and Browser-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ *Description* parameter in [*Item value*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) and [*Gauge*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration) widget<br>→ Primary/Secondary label *Text* parameter in [*Honeycomb*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration) widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).|
ca	## Inventari d'equips  |Macro|Admesa a|Descripció| |--|------|------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'àlies a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'etiqueta d'actiu a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del xassís a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de contacte a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del número de contracte a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'estat de desplegament a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de maquinari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Esdeveniment manual action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element|*Camp de maquinari (detalls complets) a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Màscara de subxarxa de l'equip al camp de l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de xarxes d'equip a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del router de l'equip a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Nom i valor de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'arquitectura de maquinari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Data Camp de maquinari fora de servei a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Data del camp de manteniment de maquinari que caduca a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de data d'instal·lació del maquinari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Data Camp de maquinari comprat a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del nom de l'instal·lador a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'ubicació a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de latitud d'ubicació a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de longitud d'ubicació a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*adreça MAC A camp a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes dels elements del mapa, noms i valors dels URL del mapa<br>→ Acció manual d'esdeveniments [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp B de l'adreça MAC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del model a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de nom a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de notes a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Adreça IP OOB camp a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Màscara de subxarxa OOB camp a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*camp de l'encaminador OOB a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL<br>→ Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor d'element|*camp del sistema operatiu a l'inventari de l'equip.*<br><br >Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*SO (detallat) a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*SO (resum) a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp primari de cel·la POC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp primari de correu electrònic POC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp primari de nom POC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp primari de notes POC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes dels elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element|*Camp del telèfon POC principal a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric per exemple. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element| *Camp del telèfon POC principal a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de nom de pantalla principal POC a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de cel·la POC secundària a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de correu-e POC secundari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de nom POC secundari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de notes POC secundàries a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes dels elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Acció d'esdeveniment anual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element|*Camp de telèfon A del POC secundari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element| *Camp de telèfon B del POC secundari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del nom de pantalla secundària a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de nombre de sèrie A a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de nombre de sèrie B a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de l'adreça a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de l'adreça B a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms d'URL del mapa de valors<br>→ Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element|*Camp C de l'adreça del lloc a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquest La macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de la ciutat del lloc a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del país del lloc a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de notes del lloc a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Ubicació del bastidor del lloc camp a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Estat del lloc/ camp de província a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*ZIP del lloc/ camp del codi postal a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del valor de l'element giny|*Camp de programari a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de programari de l'aplicació A a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de programari de l'aplicació B a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de programari de l'aplicació C a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de programari de l'aplicació D a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de programari de l'aplicació E a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de les etiquetes](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Programari (detallat) a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció d'esdeveniment manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripció del giny de valor de l'element|*Camp d'etiqueta a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp de tipus a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` és obsolet.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Tipus (detallat) a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'URL A a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ → Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'URL B a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp d'URL C a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificacions i ordres basades en triggers<br>→ Notificacions i ordres d'actualització de problemes<br>→ Notificacions internes<br>→ [Noms i valors de l'etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetes d'elements del mapa, noms i valors d'URL del mapa<br>→ Elements de tipus script items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció d'equip manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acció manual d'esdeveniments [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Paràmetre *Descripció* al [*Valor de l'element*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/item_value#advanced-configuration) i el giny [*Calibre*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/gauge#advanced-configuration)<br>→ Paràmetre de *Text* d'etiqueta Primària/Secundària al giny [*Rusc*](/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/honeycomb#advanced-configuration)|*Camp del proveïdor a l'inventari de l'equip.*<br><br>Aquesta macro es pot emprar amb un índex numèric, p. ex. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} per apuntar al primer, segon, tercer, etc. equip en un trigger. Veieu [macros indexades](supported_by_location#indexed_macros).|

en-us	### Host inventory  The host inventory object has the following properties.  ::: notetip Each property has it's own unique ID number, which is used to associate host inventory fields with items. :::  |ID|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|Maximum length| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|string|Alias.|128 characters| |11|asset\_tag|string|Asset tag.|64 characters| |28|chassis|string|Chassis.|64 characters| |23|contact|string|Contact person.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |32|contract\_number|string|Contract number.|64 characters| |47|date\_hw\_decomm|string|HW decommissioning date.|64 characters| |46|date\_hw\_expiry|string|HW maintenance expiry date.|64 characters| |45|date\_hw\_install|string|HW installation date.|64 characters| |44|date\_hw\_purchase|string|HW purchase date.|64 characters| |34|deployment\_status|string|Deployment status.|64 characters| |14|hardware|string|Hardware.|255 characters| |15|hardware\_full|string|Detailed hardware.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |39|host\_netmask|string|Host subnet mask.|39 characters| |38|host\_networks|string|Host networks.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |40|host\_router|string|Host router.|39 characters| |30|hw\_arch|string|HW architecture.|32 characters| |33|installer\_name|string|Installer name.|64 characters| |24|location|string|Location.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |25|location\_lat|string|Location latitude.|16 characters| |26|location\_lon|string|Location longitude.|16 characters| |12|macaddress\_a|string|MAC address A.|64 characters| |13|macaddress\_b|string|MAC address B.|64 characters| |29|model|string|Model.|64 characters| |3|name|string|Name.|128 characters| |27|notes|string|Notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |41|oob\_ip|string|OOB IP address.|39 characters| |42|oob\_netmask|string|OOB host subnet mask.|39 characters| |43|oob\_router|string|OOB router.|39 characters| |5|os|string|OS name.|128 characters| |6|os\_full|string|Detailed OS name.|255 characters| |7|os\_short|string|Short OS name.|128 characters| |61|poc\_1\_cell|string|Primary POC mobile number.|64 characters| |58|poc\_1\_email|string|Primary email.|128 characters| |57|poc\_1\_name|string|Primary POC name.|128 characters| |63|poc\_1\_notes|string|Primary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Primary POC phone A.|64 characters| |60|poc\_1\_phone\_b|string|Primary POC phone B.|64 characters| |62|poc\_1\_screen|string|Primary POC screen name.|64 characters| |68|poc\_2\_cell|string|Secondary POC mobile number.|64 characters| |65|poc\_2\_email|string|Secondary POC email.|128 characters| |64|poc\_2\_name|string|Secondary POC name.|128 characters| |70|poc\_2\_notes|string|Secondary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Secondary POC phone A.|64 characters| |67|poc\_2\_phone\_b|string|Secondary POC phone B.|64 characters| |69|poc\_2\_screen|string|Secondary POC screen name.|64 characters| |8|serialno\_a|string|Serial number A.|64 characters| |9|serialno\_b|string|Serial number B.|64 characters| |48|site\_address\_a|string|Site address A.|128 characters| |49|site\_address\_b|string|Site address B.|128 characters| |50|site\_address\_c|string|Site address C.|128 characters| |51|site\_city|string|Site city.|128 characters| |53|site\_country|string|Site country.|64 characters| |56|site\_notes|string|Site notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |55|site\_rack|string|Site rack location.|128 characters| |52|site\_state|string|Site state.|64 characters| |54|site\_zip|string|Site ZIP/postal code.|64 characters| |16|software|string|Software.|255 characters| |18|software\_app\_a|string|Software application A.|64 characters| |19|software\_app\_b|string|Software application B.|64 characters| |20|software\_app\_c|string|Software application C.|64 characters| |21|software\_app\_d|string|Software application D.|64 characters| |22|software\_app\_e|string|Software application E.|64 characters| |17|software\_full|string|Software details.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |10|tag|string|Tag.|64 characters| |1|type|string|Type.|64 characters| |2|type\_full|string|Type details.|64 characters| |35|url\_a|string|URL A.|2048 characters| |36|url\_b|string|URL B.|2048 characters| |37|url\_c|string|URL C.|2048 characters| |31|vendor|string|Vendor.|64 characters|
ca	### Inventari d'equip  L'objecte d'inventari d'equip té les propietats següents.  ::: notetip Cada propietat té el seu propi nombre d'identificació únic, que s'empra per associar camps d'inventari de l'equip amb articles. :::  |ID|Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data-types)|Descripció| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|string|Àlies.|128 caràcters| |11|asset\_tag|string|Etiqueta característica.|64 caràcters| |28|chassis|string|Xassís.|64 caràcters| |23|contact|string|Persona de contacte.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |32|contract\_number|string|Nombre de contracte.|64 caràcters| |47|date\_hw\_decomm|string|Material - Data de retirada.|64 caràcters| |46|data\_hw\_expiry|string|Maquinari - Data de finalització del manteniment|64 caràcters| |45|date\_hw\_install|string|Maquinari - Data d'instal·lació.|64 caràcters| |44|data\_hw\_purchase|string|Material - Data de compra.|64 caràcters| |34|desplegament\_estat|string|Estat del desplegament.|64 caràcters| |14|hardware|string|Maquinari.|255 caràcters| |15|hardware\_full|string|Detalls complets del maquinari.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |39|host\_netmask|string|Màscara de subxarxa de l'equip.|39 caràcters| |38|host\_networks|string|Xarxes d'equip.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |40|host\_router|string|Equip - Encaminador.|39 caràcters| |30|hw\_arch|string|Arquitectura del material.|32 caràcters| |33|installer\_name|string|Nom de l'instal·lador.|64 caràcters| |24|location|string|Ubicació.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |25|location\_lat|string|Latitud de la ubicació.|16 caràcters| |26|location\_lon|string|Longitud de la ubicació.|16 caràcters| |12|macaddress\_a|string|adreça MAC A.|64 caràcters| |13|macaddress\_b|string|adreça MAC B.|64 caràcters| |29|model|string|Model.|64 caràcters| |3|name|string|Nom.|128 caràcters| |27|notes|string|Notes.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |41|oob\_ip|string|Adreça IP OOB.|39 caràcters| |42|oob\_netmask|string|Màscara de subxarxa OOB.|39 caràcters| |43|oob\_router|string|OOB de l'encaminador.|39 caràcters| |5|os|string|OS.|128 caràcters| |6|os\_full|string|Nom complet del sistema operatiu.|255 caràcters| |7|os\_short|string|Nom curt del SO.|128 caràcters| |61|poc\_1\_cell|string|Contacte principal - mòbil.|64 caràcters| |58|poc\_1\_email|string|Contacte principal - Correu electrònic.|128 caràcters| |57|poc\_1\_name|string|Contacte principal - Nom.|128 caràcters| |63|poc\_1\_notes|string|Contacte principal - Notes.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Contacte principal - Telèfon 1.|64 caràcters| |60|poc\_1\_phone\_b|string|Contacte principal - Telèfon 2.|64 caràcters| |62|poc\_1\_screen|string|Contacte principal - Nom d'usuari.|64 caràcters| |68|poc\_2\_cell|string|Contacte secundari - Mòbil.|64 caràcters| |65|poc\_2\_email|string|Contacte secundari - Correu electrònic.|128 caràcters| |64|poc\_2\_name|string|Contacte secundari - Nom.|128 caràcters| |70|poc\_2\_notes|string|Contacte secundari - Notes.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Contacte secundari - Telèfon 1.|64 caràcters| |67|poc\_2\_phone\_b|string|Contacte secundari - Telèfon 2.|64 caràcters| |69|poc\_2\_screen|string|Contacte secundari - ID.|64 caràcters| |8|serialno\_a|string|Nombre de sèrie A.|64 caràcters| |9|serialno\_b|string|Nombre de sèrie B.|64 caràcters| |48|site\_address\_a|string|Lloc - Adreça 1.|128 caràcters| |49|site\_address\_b|string|Lloc - Adreça 2.|128 caràcters| |50|site\_address\_c|string|Lloc - Adreça 3.|128 caràcters| |51|site\_city|string|Lloc - Ciutat.|128 caràcters| |53|lloc\_country|string|Lloc - País.|64 caràcters| |56|lloc\_notes|string|Lloc - Notes.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |55|site\_rack|string|Lloc - Ubicació del bastidor.|128 caràcters| |52|lloc\_state|string|Lloc - estat/província.|64 caràcters| |54|site\_zip|string|Lloc - codi postal.|64 caràcters| |16|software|string|Programari.|255 caràcters| |18|software\_app\_a|string|Aplicació de programari A.|64 caràcters| |19|software\_app\_b|string|Aplicació de programari B.|64 caràcters| |20|software\_app\_c|string|Aplicació de programari C.|64 caràcters| |21|software\_app\_d|string|Aplicació de programari D.|64 caràcters| |22|software\_app\_e|string|Aplicació de programari E.|64 caràcters| |17|software\_full|string|Detalls del programari.|Depèn de la base de dades emprada: <br>- 65535 caràcters per a bases de dades SQL <br>- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle| |10|tag|string|Etiqueta.|64 caràcters| |1|type|string|Tipus.|64 caràcters| |2|type\_full|string|Detalls del tipus.|64 caràcters| |35|url\_a|string|URL A.|255 caràcters| |36|url\_b|string|URL B.|255 caràcters| |37|url\_c|string|URL C.|255 caràcters| |31|vendor|string|Proveïdor.|64 caràcters|

en-us	#### Host items  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |name|<|string|(required) Item name.| |type|<|string|Item type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, default), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX\_ACTIVE (7), EXTERNAL (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), CALCULATED (15), JMX (16), SNMP\_TRAP (17), DEPENDENT (18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\_AGENT (20), ITEM\_TYPE\_SCRIPT (21), ITEM\_TYPE\_BROWSER (22).| |snmp\_oid|<|string|(required for SNMP\_AGENT items) SNMP object ID.| |key|<|string|(required) Item key.| |delay|<|string|Update interval of the item.<br>Default: 1m. The value will always be 0 for TRAP items.| |history|<|string|Time period (using [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [user macro](/manual/config/macros/user_macros) or [LLD macro](/manual/config/macros/lld_macros)) of how long the history data should be stored.<br>Default: 31d.| |trends|<|string|Time period (using [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), [user macro](/manual/config/macros/user_macros) or [LLD macro](/manual/config/macros/lld_macros)) of how long the trends data should be stored.<br>Default: 365d.| |status|<|string|Item status.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ENABLED (0, default), DISABLED (1).| |value\_type|<|string|Received value type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ FLOAT (0), CHAR (1), LOG (2), UNSIGNED (3, default), TEXT (4), BINARY (5).| |allowed\_hosts|<|string|List of comma-delimited IP addresses of hosts allowed to send data for the item.<br>Supported for TRAP and HTTP\_AGENT items.| |units|<|string|Received value units (bps, B, etc.).| |params|<|text|Additional parameters depending on the type of the item (executed script for SSH and TELNET items; SQL query for ODBC items; formula for CALCULATED items; the script for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items).| |ipmi\_sensor|<|string|IPMI sensor.<br>Supported for IPMI items.| |authtype|<|string|Authentication type.<br>Supported for SSH and HTTP\_AGENT items.<br>Possible values for SSH items:^[1](#footnotes)^ PASSWORD (0, default), PUBLIC\_KEY (1).<br>Possible values for HTTP\_AGENT items:^[1](#footnotes)^ NONE (0, default), BASIC (1), NTLM (2).| |username|<|string|(required for SSH and TELNET items) Username for authentication.<br>Supported for SIMPLE, ODBC, JMX and HTTP\_AGENT items.<br>When used for JMX items, `password` (see below) should also be specified or both elements should be left blank.| |password|<|string|(required for SSH and TELNET items) Password for authentication.<br>Supported for SIMPLE, ODBC, JMX and HTTP\_AGENT items.<br>When used for JMX items, `username` (see above) should also be specified or both elements should be left blank.| |publickey|<|string|(required for SSH items) Name of the public key file.| |privatekey|<|string|(required for SSH items) Name of the private key file.| |description|<|text|Item description.| |inventory\_link|<|string|Host inventory field that is populated by the item.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NONE (0), ALIAS (4), etc. (see [Host inventory](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) for supported fields).| |valuemap|<| |Root element for item value maps.| | |name|string|(required) Name of the value map to use for the item.| |logtimefmt|<|string|Format of the time in log entries.<br>Supported for items of LOG value type.| |preprocessing|<| |Root element for item value preprocessing.| | |step| |Root element for [host item value preprocessing steps](#host-item-value-preprocessing-steps).| |interface\_ref|<|string|Reference to the host interface (format: `if<N>`).| |jmx\_endpoint|<|string|JMX endpoint.<br>Supported for JMX items.| |master_item|<| |(required for DEPENDENT items) Root element for dependent item's master item.| | |key|string|(required) Dependent item's master item key.| |timeout|<|string|Item data polling request timeout.<br>Supported for the [Timeouts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#timeouts) list of item types.| |url|<|string|(required for HTTP\_AGENT items) URL string.| |query_fields|<| |Root element for query parameters.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |<|name|string|(required for HTTP\_AGENT items) Query parameter name.| |^|value|string|Query parameter value.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |parameters|<| |Root element for user-defined parameters.<br>Supported for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items.| |<|name|string|(required for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items) User-defined parameter name.| |^|value|string|User-defined parameter value.<br>Supported for ITEM\_TYPE\_SCRIPT and ITEM\_TYPE\_BROWSER items.| |posts|<|string|HTTP(S) request body data.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |status\_codes|<|string|Ranges of required HTTP status codes, separated by commas.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |follow\_redirects|<|string|Follow response redirects while polling data.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0), YES (1, default).| |post\_type|<|string|Type of post data body.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ RAW (0, default), JSON (2), XML (3).| |http\_proxy|<|string|HTTP(S) proxy connection string.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |headers|<| |Root element for HTTP(S) request headers.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |<|name|string|(required for HTTP\_AGENT items) Header name.| |^|value|string|(required for HTTP\_AGENT items) Header value.| |retrieve\_mode|<|string|What part of response should be stored.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ BODY (0, default), HEADERS (1), BOTH (2).| |request\_method|<|string|Request method type.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ GET (0, default), POST (1), PUT (2), HEAD (3).| |output\_format|<|string|How to process response.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ RAW (0, default), JSON (1).| |allow\_traps|<|string|Allow to populate value similarly to the trapper item.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |ssl\_cert\_file|<|string|Public SSL Key file path.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |ssl\_key\_file|<|string|Private SSL Key file path.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |ssl\_key\_password|<|string|Password for SSL Key file.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.| |verify\_peer|<|string|Whether to validate that the host's certificate is authentic.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |verify\_host|<|string|Whether to validate that the host name for the connection matches the one in the host's certificate.<br>Supported for HTTP\_AGENT items.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |tags|<| |Root element for item tags.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.| |triggers|<| |Root element for [host item triggers](#host-item-triggers).|  ::: noteclassic See also: [Item object](/manual/api/reference/item/object) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	#### Elements d'equips  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |nom|<|string|(obligatori) Nom de l'element.| |tipus|<|string|Tipus d'element.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, predeterminat), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX \_ACTIV (7), EXTERN (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), CALCULAT (15), JMX (16), SNMP\_TRAP (17), DEPENDENT ( 18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\_AGENT (20), ITEM\_TYPE\_SCRIPT (21), ITEM\_TYPE\_BROWSER (22).| |snmp\_oid|<|string|(necessari per als elements SNMP\_AGENT) ID d'objecte SNMP.| |clau|<|string|(obligatori) Clau d'element.| |retard|<|string|Interval d'actualització de l'element.<br>Per defecte: 1m. El valor sempre serà 0 per als elements TRAP.| |history|<|string|Període de temps (emprant [sufix de temps](/manual/appendix/suffixes#time-sufixes), [macro d'usuari](/manual/config/macros/user_macros) o [macro LLD](/manual /config/macros/lld_macros)) de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'historial.<br>Per defecte: 31d.| |tendències|<|string|Període de temps (emprant [sufix de temps](/manual/appendix/suffixes#time-sufixes), [macro d'usuari](/manual/config/macros/user_macros) o [macro LLD](/manual /config/macros/lld_macros)) de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendències.<br>Per defecte: 365d.| |estat|<|string|Estat de l'element.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ACTIVAT (0, predeterminat), DESACTIVAT (1).| |value\_type|<|string|Tipus de valor rebut.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ FLOAT (0), CHAR (1), LOG (2), UNSIGNED (3, predeterminat), TEXT (4), BINARI (5).| |allowed\_hosts|<|string|Llistat d'adreces IP delimitades per comes dels equips amb permís per enviar dades per a l'element.<br>Admès per a elements TRAP i HTTP\_AGENT.| |unitats|<|string|Unitats de valor rebudes (bps, B, etc.).| |params|<|text|Paràmetres addicionals segons el tipus d'element (script executat per a elements SSH i TELNET; consulta SQL per a elements ODBC; fórmula per a elements CALCULATS; l'script per a ITEM\_TYPE\_SCRIPT i ITEM\_TYPE\_BROWSER elements).| |ipmi\_sensor|<|string|sensor IPMI.<br>Compatible amb elements IPMI.| |authtype|<|string|Tipus d'autenticació.<br>Admès per a elements SSH i HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles per a elements SSH:^[1](#footnotes)^ MOT DE PAS (0, predeterminat), PUBLIC\_KEY (1).<br>Valors possibles per als elements HTTP\_AGENT:^[1](#footnotes)^ CAP (0, predeterminat), BASIC (1), NTLM (2).| |nom d'usuari|<|string|(necessari per a elements SSH i TELNET) Nom d'usuari per a l'autenticació.<br>Admès per a elements SIMPLE, ODBC, JMX i HTTP\_AGENT.<br>Quan s'empra per a elements JMX, `mot de pas` (veieu més avall) també s'ha d'especificar o els dos elements s'han de deixar en blanc.| |mot de pas|<|string|(necessari per a elements SSH i TELNET) Mot de pas per a l'autenticació.<br>Admet per a elements SIMPLE, ODBC, JMX i HTTP\_AGENT.<br>Quan s'empra per a elements JMX, `nom d'usuari` (veieu més amunt) també s'ha d'especificar o els dos elements s'han de deixar en blanc.| |publickey|<|string|(necessari per als elements SSH) Nom del fitxer de clau pública.| |privatekey|<|string|(necessari per als elements SSH) Nom del fitxer de clau privada.| |descripció|<|text|Descripció de l'element.| |inventory\_link|<|string|Camp d'inventari de l'equip que s'omple per l'element.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ CAP (0), ALIAS (4), etc. (veieu [Inventari d'equips](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) per als camps compatibles).| |mapa de valors|<| |Element arrel per als mapes de valors d'elements.| | |nom|string|(obligatori) Nom del mapa de valors que s'emprarà per a l'element.| |logtimefmt|<|string|Format de l'hora a les entrades de registre.<br>S'admet per a elements del tipus de valor LOG.| |preprocessament|<| |Element arrel per al preprocessament del valor de l'element.| | |pas| |Element arrel per a [passes de preprocessament del valor de l'element equip](#host-item-value-preprocessing-steps).| |interfície\_ref|<|string|Referència a la interfície de l'equip (format: `if<N>`).| |jmx\_endpoint|<|string|JMX endpoint.<br>S'admet per a elements JMX.| |master_item|<| |(necessari per als elements DEPENDENT) Element arrel per a l'element mestre de l'element dependent.| | |clau|string|(obligatori) Clau de l'element principal de l'element dependent.| |timeout|<|string|Temps d'espera de la petició de sondeig de dades d'elements.<br>Compatible per a la llista de tipus d'elements [Timeouts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#timeouts).| |url|<|string|(necessari per als elements HTTP\_AGENT) cadena d'URL.| |query_fields|<| |Element arrel per als paràmetres de consulta.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |<|nom|string|(necessari per als elements HTTP\_AGENT) Nom del paràmetre de consulta.| |^|valor|string|Valor del paràmetre de consulta.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |paràmetres|<| |Element arrel per als paràmetres definits per l'usuari.<br>S'admet per als elements ITEM\_TYPE\_SCRIPT i ITEM\_TYPE\_BROWSER.| |<|nom|string|(necessari per als elements ITEM\_TYPE\_SCRIPT i ITEM\_TYPE\_BROWSER) Nom del paràmetre definit per l'usuari.| |^|valor|string|Valor del paràmetre definit per l'usuari.<br>S'admet per als elements ITEM\_TYPE\_SCRIPT i ITEM\_TYPE\_BROWSER.| |publicacions|<|string|HTTP(S) sol·licita les dades del cos.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |estat\_codis|<|string|Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris, separats per comes.<br>Compatible per a elements HTTP\_AGENT.| |follow\_redirects|<|string|Seguiu les redireccions de resposta mentre s'enquesten dades.<br>Compatible per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ NO (0), SÍ (1, predeterminat).| |post\_type|<|string|Tipus de cos de dades de la publicació.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ RAW (0, predeterminat), JSON (2 ), XML (3).| |http\_proxy|<|string|Cadena de connexió de servidor intermediari HTTP(S).<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |capçaleres|<| |Element arrel per a les capçaleres de petició HTTP(S).<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |<|nom|string|(necessari per als elements HTTP\_AGENT) Nom de la capçalera.| |^|valor|string|(necessari per als elements HTTP\_AGENT) Valor de la capçalera.| |recovery\_mode|<|string|Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.<br>Compatible per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ BODY (0, predeterminat), HEADERS (1), AMBUS (2).| |request\_method|<|string|Tipus de mètode de petició.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ GET (0, predeterminat), POST (1), POSAR (2), CAP (3).| |output\_format|<|string|Com processar la resposta.<br>Admès per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ RAW (0, predeterminat), JSON (1) .| |allow\_traps|<|string|Permet emplenar el valor de manera semblant a l'element trapper.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, predeterminat) , SÍ (1).| |ssl\_cert\_file|<|string|Camí del fitxer de la clau SSL pública.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |ssl\_key\_file|<|string|Camí del fitxer de la clau SSL privada.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.| |ssl\_key\_password|<|string|Mot de pas per al fitxer de clau SSL.<br>Compatible per a elements HTTP\_AGENT.| |verify\_peer|<|string|Si validar que el certificat de l'equip és autèntic.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, per defecte) , SÍ (1).| |verify\_host|<|string|Si validar que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.<br>S'admet per a elements HTTP\_AGENT.<br>Possibles valors:^[1](#footnotes )^ NO (0, per defecte), SÍ (1).| |etiquetes|<| |Element arrel per a les etiquetes d'elements.| |<|etiqueta|string|(obligatori) Nom de l'etiqueta.| |^|valor|string|Valor de l'etiqueta.| |triggeres|<| |Element arrel per a [triggers d'elements d'equip](#host-item-triggers).|  ::: noteclassic Veieu també: [Objecte element](/manual/api/reference/item/object) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	##### Host item triggers  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |uuid|<|string|(required) Unique identifier for this trigger.| |expression|<|string|(required) Trigger expression.| |recovery\_mode|<|string|Basis for generating OK events.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ EXPRESSION (0, default), RECOVERY\_EXPRESSION (1), NONE (2).| |recovery\_expression|<|string|Trigger recovery expression.| |correlation\_mode|<|string|Correlation mode (no event correlation or event correlation by tag).<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ DISABLED (0, default), TAG\_VALUE (1).| |correlation\_tag|<|string|The tag name to be used for event correlation.| |name|<|string|(required) Trigger name.| |event\_name|<|string|Event name.| |opdata|<|string|Operational data.| |url\_name|<|string|Label for the URL associated with the trigger.| |url|<|string|URL associated with the trigger.| |status|<|string|Trigger status.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ENABLED (0, default), DISABLED (1).| |priority|<|string|Trigger severity.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NOT\_CLASSIFIED (0, default), INFO (1), WARNING (2), AVERAGE (3), HIGH (4), DISASTER (5).| |description|<|text|Trigger description.| |type|<|string|Event generation type (single problem event or multiple problem events).<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ SINGLE (0, default), MULTIPLE (1).| |manual\_close|<|string|Manual closing of problem events.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ NO (0, default), YES (1).| |dependencies|<| |Root element for dependencies.| |<|name|string|(required) Dependency trigger name.| |^|expression|string|(required) Dependency trigger expression.| |^|recovery\_expression|string|Dependency trigger recovery expression.| |tags|<| |Root element for trigger tags.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.|  ::: noteclassic See also: [Trigger object](/manual/api/reference/trigger/object) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	##### Triggers d'elements de l'equip  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |uuid|<|string|(obligatori) Identificador únic per a aquest trigger.| |expressió|<|string|(obligatori) Expressió trigger.| |recovery\_mode|<|string|Base per generar esdeveniments OK.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ EXPRESSIÓ (0, predeterminat), RECOVERY\_EXPRESSION (1), NINGÚ (2).| |recovery\_expression|<|string|Activar l'expressió de recuperació.| |correlació\_mode|<|string|Mode de correlació (sense correlació d'esdeveniments o correlació d'esdeveniments per etiqueta).<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ DISABLED (0, predeterminat), TAG\_VALUE (1) .| |correlation\_tag|<|string|El nom de l'etiqueta que s'emperaà per a la correlació d'esdeveniments.| |nom|<|string|(obligatori) Nom del trigger.| |esdeveniment\_nom|<|string|Nom de l'esdeveniment.| |opdata|<|string|Dades operacionals.| |url\_name|<|string|Etiqueta per a l'URL associat amb el trigger.| |url|<|string|URL associat al trigger.| |estat|<|string|Estat del trigger.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ACTIVAT (0, predeterminat), DESACTIVAT (1).| |prioritat|<|string|Severitat del trigger.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ NOT\_CLASSIFIED (0, predeterminat), INFO (1), ADVERTIMENT (2), MITJANA (3), ALTA (4), DESASTRES (5).| |descripció|<|text|Descripció del trigger.| |tipus|<|string|Tipus de generació d'esdeveniments (un sol esdeveniment problema o diversos esdeveniments problemàtics).<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ SINGLE (0, predeterminat), MULTIPLE (1).| |manual\_close|<|string|Tancament manual d'esdeveniments problemàtics.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ NO (0, predeterminat), SÍ (1).| |dependències|<| |Element arrel per a dependències.| |<|nom|string|(obligatori) Nom del trigger dependent.| |^|expression|string|(obligatori) Expressió trigger dependent.| |^|recovery\_expression|string|Expressió de recuperació del trigger dependent.| |etiquetes|<| |Element arrel per a les etiquetes d'activació.| |<|etiqueta|string|(obligatori) Nom de l'etiqueta.| |^|valor|string|Valor de l'etiqueta.|  ::: noteclassic Veieu també: [Obecte trigger](/manual/api/reference/trigger/object) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	##### Host item value preprocessing steps  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |type|<|string|(required) The item value preprocessing step type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ MULTIPLIER (1), RTRIM (2), LTRIM (3), TRIM (4), REGEX (5), BOOL\_TO\_DECIMAL (6), OCTAL\_TO\_DECIMAL (7), HEX\_TO\_DECIMAL (8), SIMPLE\_CHANGE (9, calculated: received value - previous value), CHANGE\_PER\_SECOND (10, calculated: (received value - previous value)/(time now - time of last check)), XMLPATH (11), JSONPATH (12), IN\_RANGE (13), MATCHES\_REGEX (14), NOT\_MATCHES\_REGEX (15), CHECK\_JSON\_ERROR (16), CHECK\_XML\_ERROR (17), CHECK\_REGEX\_ERROR (18), DISCARD\_UNCHANGED (19), DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT (20), JAVASCRIPT (21), PROMETHEUS\_PATTERN (22), PROMETHEUS\_TO\_JSON (23), CSV\_TO\_JSON (24), STR\_REPLACE (25), CHECK\_NOT\_SUPPORTED (26), XML\_TO\_JSON (27), SNMP\_WALK\_VALUE (28), SNMP\_WALK\_TO\_JSON (29), SNMP\_GET\_VALUE (30).| |parameters|<| |(required) Root element for parameters of the item value preprocessing step.| | |parameter|string|Individual parameter of the item value preprocessing step.| |error\_handler|<|string|Action type used in case of preprocessing step failure.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ORIGINAL\_ERROR (0, default), DISCARD\_VALUE (1), CUSTOM\_VALUE (2), CUSTOM\_ERROR (3).| |error\_handler\_params|<|string|Error handler parameters.|  ::: noteclassic See also: [Item preprocessing object](/manual/api/reference/item/object#item-preprocessing) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	##### Passes de preprocessament del valor de l'element equip  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |type|<|string|(obligatori) El tipus de passa de preprocessament del valor de l'element.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ MULTIPLICADOR (1), RTRIM (2), LTRIM (3), TRIM (4), REGEX (5), BOOL\_TO\_DECIMAL (6), OCTAL\_TO\_DECIMAL (7), HEX\_TO\_DECIMAL (8), SIMPLE\_CHANGE (9, calculat: valor rebut - valor anterior), CHANGE\_PER\_SECOND (10, calculat: (valor rebut - valor anterior)/(hora ara - hora de la darrera comprovació)), XMLPATH (11), JSONPATH (12), IN\_RANGE (13), MATCHES\_REGEX (14), NOT\_COMPROVA\_REGEX (15), VERIFICA\_JSON\_ERROR (16), VERIFICA\_XML\_ERROR (17), VERIFICA\_REGEX\_ERROR (18), DESCART\_SIN CANVI (19), DESCART\_INCHANGE\_HEARTBEAT (20), JAVASCRIPT (21), PROMETHEUS\_PATTERN (22), PROMETHEUS\_TO\_JSON (23), CSV\_TO\_JSON (24), STR\_REPLACE (25), CHECK\_NOT\_SUPPORTED (26), XML\_TO\_JSON (27), SNMP\_WALK\_VALUE (28), SNMP\_WALK\_TO\_JSON (29), SNMP\_GET\_VALUE (30).| |paràmetres|<| |(obligatori) Element arrel per als paràmetres de la passa de preprocessament del valor de l'element.| | |paràmetre|string|Paràmetre individual de la passa de preprocessament del valor de l'element.| |error\_handler|<|string|Tipus d'acció emprada en cas d'error de la passa de preprocessament.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ORIGINAL\_ERROR (0, predeterminat), DISCARD\_VALUE (1), CUSTOM\_VALUE (2), CUSTOM\_ERROR (3).| |error\_handler\_params|<|string|Paràmetres del gestor d'errors.|  ::: noteclassic Veieu també: [Objecte de preprocessament d'element](/manual/api/reference/item/object#item-preprocessing) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	##### Host low-level discovery rule filters  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |evaltype|<|string|Override filter condition evaluation method.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ AND\_OR (0, default), AND (1), OR (2), FORMULA (3).| |formula|<|string|Custom calculation formula for filter conditions.| |conditions|<| |Root element for filter conditions.| |<|macro|string|(required) The name of the low-level discovery macro to perform the check on.| |^|value|string|Value to compare with.| |^|operator|string|Condition operator.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ MATCHES\_REGEX (8, default), NOT\_MATCHES\_REGEX (9).| |^|formulaid|string|(required) Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.|  ::: noteclassic See also: [LLD rule filter object](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-filter) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	##### Filtres d'equip de regles de descoberta de baix nivell  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |evaltype|<|string|Sustitueix el mètode d'avaluació de les condicions del filtre.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ AND\_OR (0, predeterminat), AND (1), OR (2), FORMULA (3) ).| |fórmula|<|string|Fórmula de càlcul personalitzada per a condicions de filtre.| |condicions|<| |Element arrel per a condicions de filtre.| |<|macro|string|(obligatori) El nom de la macro de descoberta de baix nivell per fer la comprovació.| |^|valor|string|Valor per comparar.| |^|operador|string|Operador de condició.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ MATCHES\_REGEX (8, predeterminat), NOT\_MATCHES\_REGEX (9).| |^|formulaid|string|(obligatori) ID únic arbitrari que s'empra per fer referència a una condició de l'expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'identificador l'ha de definir l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es generarà de nou en demanar-los després.|  ::: noteclassic Veieu també: [objecte de filtre de regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-filter) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	##### Host low-level discovery rule override operations  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |operationobject|<|string|Object to which the operation is applied.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ITEM_PROTOTYPE (0), TRIGGER_PROTOTYPE (1), GRAPH_PROTOTYPE (2), HOST_PROTOTYPE (3).| |operator|<|string|Override condition operator.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ EQUAL (1), NOT_EQUAL (2), LIKE (3), NOT_LIKE (4), REGEXP (5), NOT_REGEXP (6).| |value|<|string|A regular expression or a string for the override condition operator.| |status|<|string|Status of the object upon the override operation.| |discover|<|string|Whether the object is added as a result of the discovery.| |delay|<|string|Update interval set for the item prototype upon the override operation.| |history|<|string|History storage period set for the item prototype upon the override operation.| |trends|<|string|Trend storage period set for the item prototype upon the override operation.| |severity|<|string|Trigger prototype severity set upon the override operation.| |tags|<| |Root element for the tags set for the object upon the override operation.| |<|tag|string|(required) Tag name.| |^|value|string|Tag value.| |templates|<| |Root element for the templates linked to the host prototype upon the override operation.| | |name|string|(required) Template name.| |inventory_mode|<|string|Host prototype inventory mode set upon the override operation.|  ::: noteclassic See also: [LLD rule override operation object](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-override-operation) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	##### Operacions d'anul·lació de regles de descoberta de baix nivell  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |operationobject|<|string|Objecte al qual s'aplica l'operació.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ITEM_PROTOTYPE (0), TRIGGER_PROTOTYPE (1), GRAPH_PROTOTYPE (2), HOST_PROTOTYPE (3). | |operador|<|string|Operador de condició d'anul·lació.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ EQUAL (1), NOT_EQUAL (2), LIKE (3), NOT_LIKE (4), REGEXP (5) , NOT_REGEXP (6).| |valor|<|string|Una expressió regular o una cadena per a l'operador de condició d'anul·lació.| |estat|<|string|Estat de l'objecte en l'operació de substitució.| |descobrir|<|string|Si l'objecte s'afegeix com a resultat de la descoberta.| |retard|<|string|Interval d'actualització establert per al prototip d'element després de l'operació de substitució.| |history|<|string|Període d'emmagatzematge de l'historial establert per al prototip d'element a l'operació de substitució.| |trends|<|string|Període d'emmagatzematge de tendències establert per al prototip d'element en l'operació de substitució.| |gravetat|<|string|Trigger prototip de gravetat establerta a l'operació d'anul·lació.| |etiquetes|<| |Element arrel per a les etiquetes establertes per a l'objecte en l'operació de substitució.| |<|etiqueta|string|(obligatori) Nom de l'etiqueta.| |^|valor|string|Valor de l'etiqueta.| |plantilles|<| |Element arrel per a les plantilles vinculades al prototip de l'equip en l'operació de substitució.| | |nom|string|(obligatori) Nom de la plantilla.| |mode_inventari|<|string|Mode d'inventari del prototip de l'equip establert a l'operació de substitució.|  ::: noteclassic Veieu també: [obecte d'operació de substitució de regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-override-operation) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	#### Host low-level discovery rules  ::: noteimportant Most host low-level discovery rule elements are the same as for [host items](#host-items). The table below describes those elements that differ from host items. :::  |Element|<|Type|Description| |-|---|---|-----------------------| |type|<|string|Item type.<br>Possible values:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, default), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX\_ACTIVE (7), EXTERNAL (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), JMX (16), DEPENDENT (18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\_AGENT (20), ITEM\_TYPE\_SCRIPT (21), ITEM\_TYPE\_BROWSER (22).| |key|<|string|(required) The low-level discovery rule key.| |filter|<| |Root element for [host low-level discovery rule filters](#host-low-level-discovery-rule-filters).| |lifetime|<|string|Time period (using seconds, [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), or [user macro](/manual/config/macros/user_macros)), after which no longer discovered resources will be deleted.<br>Default: 7d.| |lifetime_type|<|string|Scenario for deleting lost LLD resources.<br>Possible values: DELETE\_NEVER, DELETE\_IMMEDIATELY, DELETE\_AFTER.| |enabled_lifetime|<|string|Time period (using seconds, [time suffix](/manual/appendix/suffixes#time-suffixes), or [user macro](/manual/config/macros/user_macros)), after which no longer discovered resources will be disabled.| |enabled_lifetime_type|<|string|Scenario for disabling lost LLD resources.<br>Possible values: DISABLE\_NEVER, DISABLE\_IMMEDIATELY, DISABLE\_AFTER.| |item\_prototypes|<| |Root element for host item prototype elements, which are the same as for [host items](#host-items).| |trigger\_prototypes|<| |Root element for host trigger prototype elements, which are the same as for [host item triggers](#host-item-triggers).| |graph\_prototypes|<| |Root element for host graph prototypes, which are the same as for [host graphs](#host-graphs).| |host\_prototypes|<| |Root element for host prototypes, which are the same as for [hosts](#hosts).| |master_item|<|string|(required for DEPENDENT rules) Root element for the dependent rule's master item.| |lld\_macro\_paths|<| |Root element for low-level discovery rule macro paths.| |<|lld\_macro|string|(required) Low-level discovery rule macro name.| |^|path|string|(required) Selector for value, which will be assigned to the corresponding macro.| |preprocessing|<| |Root element for low-level discovery rule value preprocessing.| | |step| |Root element for low-level discovery rule value preprocessing step elements, which are the same as for [host item value preprocessing steps](#host-item-preprocessing-steps), except with fewer possible values. See also: [LLD rule preprocessing object](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-preprocessing).| |overrides|<| |Root element for low-level discovery rule override rules.| |<|name|string|(required) Unique override name.| |^|step|string|(required) Unique order number of the override.| |^|stop|string|Stop processing next overrides if matches.| |^|filter| |Root element for low-level discovery rule override rule filter elements, which are the same as for [host low-level discovery rule filters](#host-low-level-discovery-rule-filters).| |^|operations| |Root element for [host low-level discovery rule override operations](#host-low-level-discovery-rule-override-operations).|  ::: noteclassic See also: [LLD rule object](/manual/api/reference/discoveryrule/object) (refer to the relevant property with a matching name). :::
ca	#### Allotjament de regles de descoberta de baix nivell  ::: nota important La majoria d'elements de regles de descoberta de baix nivell d'equip són els mateixos que per a [elements d'equip](#host-items). La taula següent descriu aquells elements que difereixen dels elements de l'equip. :::  |Element|<|Tipus|Descripció| |-|---|---|------------------------| |tipus|<|string|Tipus d'element.<br>Valors possibles:^[1](#footnotes)^ ZABBIX\_PASSIVE (0, predeterminat), TRAP (2), SIMPLE (3), INTERNAL (5), ZABBIX\_ACTIV (7), EXTERN (10), ODBC (11), IPMI (12), SSH (13), TELNET (14), JMX (16), DEPENDENT (18), HTTP\_AGENT (19), SNMP\ _AGENT (20), ITEM\_TIP\_SCRIPT (21), ARTICLE\_TIP\_NAVEGADOR (22).| |key|<|string|(obligatori) La clau de la regla de descoberta de baix nivell.| |filtre|<| |Element arrel per a [filtres de regles de descoberta de baix nivell de l'equip](#host-low-level-discovery-rule-filters).| |lifetime|<|string|Període de temps (emprant segons, [sufix de temps](/manual/appendix/suffixes#time-sufixes) o [macro d'usuari](/manual/config/macros/user_macros)), després del qual no s'esborraran pas els recursos descoberts més temps.<br>Per defecte: 7d.| |lifetime_type|<|string|Escenari per suprimir recursos LLD perduts.<br>Valors possibles: DELETE\_NEVER, DELETE\_MEDIATELY, DELETE\_AFTER.| |enabled_lifetime|<|string|Període de temps (emprant segons, [sufix de temps](/manual/appendix/suffixes#time-sufixes) o [macro d'usuari](/manual/config/macros/user_macros)), després del qual no Els recursos descoberts més temps es desactivaran.| |enabled_lifetime_type|<|string|Escenari per desactivar els recursos LLD perduts.<br>Valors possibles: DISABLE\_NEVER, DISABLE\_IMMEDIATELY, DISABLE\_AFTER.| |item\_prototips|<| |Element arrel per als elements del prototip d'element equip, que són els mateixos que per a [elements d'equip](#host-items).| |trigger\_prototypes|<| |Element arrel per als elements del prototip de trigger d'equip, que són els mateixos que per a [triggeres d'element d'equip](#host-item-triggers).| |graph\_prototypes|<| |Element arrel per a prototips de gràfics host, que són els mateixos que per a [gràfics host](#host-graphs).| |host\_prototypes|<| |Element arrel per a prototips d'equip, que són els mateixos que per a [amfitrions](#hosts).| |master_item|<|string|(necessari per a regles DEPENDENT) Element arrel per a l'element mestre de la regla dependent.| |lld\_macro\_paths|<| |Element arrel per a camins de macro de regles de descoberta de baix nivell.| |<|lld\_macro|string|(obligatori) Nom de la macro de la regla de descoberta de baix nivell.| |^|path|string|(obligatori) Selector de valor, que s'assignarà a la macro corresponent.| |preprocessament|<| |Element arrel per al preprocessament del valor de la regla de descoberta de baix nivell.| | |passa| |Element arrel per als elements de la passa de preprocessament del valor de la regla de descoberta de baix nivell, que són els mateixos que per a [passes de preprocessament del valor de l'element amfitrió](#host-item-preprocessing-steps), excepte amb menys valors possibles. Veieu també: [objecte de preprocessament de regles LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object#lld-rule-preprocessing).| |override|<| |Element arrel per a regles d'anul·lació de regles de descoberta de baix nivell.| |<|nom|string|(obligatori) Nom de substitució únic.| |^|step|string|(obligatori) Número d'ordre únic de la substitució.| |^|stop|string|Atura el processament de les substitucions següents si coincideix.| |^|filter| |Element arrel per als elements de filtre de regles d'anul·lació de regles de descoberta de baix nivell, que són els mateixos que per a [filtres de regles de descoberta de baix nivell de l'equip](#host-low-level-discovery-rule-filters).| |^|operacions| |Element arrel per a [operacions d'anul·lació de regles de descoberta de baix nivell de l'equip] (#host-low-level-discovery-rule-override-operations).|  ::: noteclassic Veieu també: [obecte de regla LLD](/manual/api/reference/discoveryrule/object) (consulteu la propietat rellevant amb un nom coincident). :::

en-us	##### Host macros configuration  To use VMware simple checks, the host must have the following user macros defined:  - {$VMWARE.URL} - VMware service (vCenter or ESXi hypervisor) SDK URL (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - VMware service user name - {$VMWARE.PASSWORD} - VMware service {$VMWARE.USERNAME} user password
ca	##### Configuració de l'equip  Per emprar VMware Simple Checks, l'equip ha d'haver definit les macros d'usuari següents:  - {$VMWARE.URL} - URL de l'SDK del servei VMware (vCenter o hipervisor ESX) (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - Nom d'usuari del servei VMware - {$VMWARE.PASSWORD} - Mot de pas d'usuari del servei VMware {$VMWARE.USERNAME}

en-us	### Host macro  The host macro object defines a macro available on a host, host prototype or template. It has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |hostmacroid|ID|ID of the host macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |hostid|ID|ID of the host that the macro belongs to.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *required* for create operations| |macro|string|Macro string.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |value|string|Value of the macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *write-only* if `type` is set to "Secret macro"<br>- *required* for create operations| |type|integer|Type of macro.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Text macro;<br>1 - Secret macro;<br>2 - Vault secret.| |description|string|Description of the macro.| |automatic|integer|Defines whether the macro is controlled by discovery rule.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Macro is managed by user;<br>1 - Macro is managed by discovery rule.<br><br>User is not allowed to create automatic macro.<br>To update automatic macro, it must be [converted to manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|
ca	### Macro d'equip  L'objecte defineix una macro disponible a un equip, prototip d'equip o plantilla. Té les propietats següents.  |Propietat|[Tipus](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripció| |--|--|------| |hostmacroid|ID|ID de la macro d'equip.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només lectura*<br>- *obligatori* per operacions d'actualització| |hostid|string|ID de l'equip a qui pertany la macro.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *obligatori* per operacions de creació| |macro|string|Cadena de la macro.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatori* per operacions de creació| |value|string|Valor de la macro.<br><br>[Comportament de la propietat](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *només escriptura* si `type` és "Macro secreta"<br>- *obligatori* per operacions de creació| |type|integer|Tipus de la macro.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* Text de la macro;<br>1 - Macro secreta;<br>2 - Secret de caixa de cabals.| |description|string|Descripció de la macro.| |automàtic|integer|Defineix si la macro és controlada per la regla de descoberta.<br><br>Valors possibles:<br>0 - *(per defecte)* La macro la gestiona l'usuari;<br>1 - La macro la gestiona la regla de descoberta.<br><br>L'usuari no pot crear una macro automàtica.<br>Per actualitzar la macro automàtica, s'ha de [convertir a manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|

en-us	Host markers displayed on the map have the color of the host's most serious problem and green color if a host has no problems. Clicking on a host marker allows viewing the host's visible name and the number of unresolved problems grouped by severity. Clicking on the visible name will open [host menu](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Hosts displayed on the map can be filtered by problem severity. Press on the filter icon in the widget's upper right corner and mark the required severities.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)
ca	Els marcadors d'equips que es mostren al mapa tenen el color del problema més greu de l'equip i el color verd si un equip no té cap problema. Si feu clic a un marcador d'equip, es mostra el nom visible de l'equip i el nombre de problemes no resolts agrupats per gravetat. Si feu clic al nom visible, s'obrirà el [menú de l'equip](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Els equips que es mostren al mapa es poden filtrar per la gravetat del problema. Toqueu la icona de filtre a l'extrem superior dret del giny i marqueu la gravetat que considereu.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)

en-us	# host.massadd
ca	# host.massadd

en-us	# host.massremove
ca	# host.massremove

en-us	# host.massupdate
ca	# host.massupdate

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
ca	##### HostMetadata  Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu). Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.<br>L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.  Rang: 0-2034 octets

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
ca	##### HostMetadata  Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu). Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.<br>L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.  Rang: 0-2034 octets

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
ca	##### HostMetadata  Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip (agent actiu). Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.<br>L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.  Rang: 0-2034 octets

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process. If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
ca	##### HostMetadata  Un paràmetre opcional que defineix les metadades de l'equip. Les metadades de l'equip només s'empren en el procés d'autoregistre de l'equip. Si no es defineix, el valor s'adquirirà de HostMetadataItem.<br>L'agent emetrà un error i no començarà si el valor especificat supera el límit de 2034 octets o una cadena que no sigui UTF-8.  Rang: 0-2034 octets

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
ca	##### HostMetadataItem  Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuari i els àlies. L'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip.<br>Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
ca	##### HostMetadataItem  Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuari i els àlies. L'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'admet independentment dels valors AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip.<br>Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
ca	##### HostMetadataItem  Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuar i els àlies. L'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run)  s'accepta independentment dels valors AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip  (agent actiu).<br>Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters, performance counters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
ca	##### HostMetadataItem  Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtindre metadades de l'equip. Aquesta opció només s'empra quan HostMetadata no és definit. S'admeten els paràmetres d'usuari, comptadors de rendiment  i els àlies. L'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run)  s'accepta independentment dels valors AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem es recupera a cada intent d'autoregistre i només s'empra en el procés de registre automàtic de l'equip  (agent actiu).<br>Durant una petició d'autoregistre, l'agent registrarà un missatge d'avís si el valor retornat per l'element especificat supera el límit de 65535 punts de codi UTF-8. El valor que retorna l'element ha de ser una cadena UTF-8, en cas contrari, s'ignorarà.

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
ca	##### Hostname  Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.<br>Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '\_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.  Per defecte: Definit per HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
ca	##### Hostname  Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.<br>Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '\_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.  Per defecte: Definit per HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
ca	##### Hostname  Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.<br>Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '\_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.  Per defecte: Definit per HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
ca	##### Hostname  Una llista de noms d'equip únics, delimitats per comes i que distingeixen entre majúscules i minúscules. Necessari per a les comprovacions actives i ha de coincidir amb els noms d'equip configurats al servidor. El valor s'adquireix de HostnameItem si no és definit.<br>Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '\_' i '-'. Longitud màxima: 128 caràcters per nom d'equip, 2048 caràcters per a tota la línia.  Per defecte: Definit per HostnameItem

en-us	##### Hostname  A unique, case sensitive proxy name. Make sure the proxy name is known to the server.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128  Default: Set by HostnameItem
ca	##### Hostname  Nom únic de proxy que distingeix entre majúscules i minúscules. Assegureu-vos que el servidor conegui el nom del proxy.<br>Caràcters permesos: alfanumèrics, '.', ' ', '\_' i '-'. Llargària màxima: 128  Per defecte: Definit per HostnameItem

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
ca	##### HostnameItem  Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari o els àlies no s'admeten, però l'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.<br>La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.  Per defecte: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
ca	##### HostnameItem  Un paràmetre opcional que defineix un element emprat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari o els àlies no s'admeten, però l'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.<br>La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.  Per defecte: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
ca	##### HostnameItem  Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix emprat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari o els àlies no s'admeten, però l'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.<br>La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.  Per defecte: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters, performance counters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>See also a [more detailed description](/manual/appendix/install/windows_agent#configuration).  Default: `system.hostname`
ca	##### HostnameItem  Un paràmetre opcional que defineix un element d'agent Zabbix utilitzat per obtenir el nom d'equip. Aquesta opció només s'empra quan el nom d'equip no ésdefinit. Els paràmetres d'usuari, els comptadors de rendiment o els àlies no s'admeten, però l'element [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.run) s'accepta independentment dels valors d'AllowKey/DenyKey.<br>La longitud de sortida és limitada a 512 Ko.<br>Veieu també una [descripció més en detall](/manual/appendix/install/windows_agent#configuration).  Per defecte: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  The item used for setting Hostname if it is undefined (this will be run on the proxy similarly as on an agent). Ignored if Hostname is set.<br>Does not support UserParameters, performance counters or aliases, but does support system.run\[\].  Default: system.hostname
ca	##### HostnameItem  Element emprat per configurar el nom d'equip si no és definit (s'executarà al proxy de la mateixa manera que en un agent). S'ignora si s'ha definit Hostname.<br>No admet UserParameters, comptadors de rendiment ni àlies, però admet system.run\[\].  Per defecte: system.hostname