en-us	#### Overview  The table contains a complete list of macros supported by Zabbix out-of-the-box.  ::: notetip To see all macros supported in a location (for example, in "map URL"), you may paste the location name into the search box at the bottom of your browser window (accessible by pressing CTRL+F) and do a search for *next*. :::  |Macro|Supported in|Description| |--|------|------| |{ACTION.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications|*Numeric ID of the triggered action.*| |{ACTION.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications|*Name of the triggered action.*| |{ALERT.MESSAGE}|→ Alert script parameters|*'Default message' value from action configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{ALERT.SENDTO}|→ Alert script parameters|*'Send to' value from user media configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{ALERT.SUBJECT}|→ Alert script parameters|*'Default subject' value from action configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current date in yyyy.mm.dd. format.*| |{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}|→ Discovery notifications and commands|*IP address of the discovered device.*<br>Available always, does not depend on host being added.| |{DISCOVERY.DEVICE.DNS}|→ Discovery notifications and commands|*DNS name of the discovered device.*<br>Available always, does not depend on host being added.| |{DISCOVERY.DEVICE.STATUS}|→ Discovery notifications and commands|*Status of the discovered device*: can be either UP or DOWN.| |{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}|→ Discovery notifications and commands|*Time since the last change of discovery status for a particular device*, with precision down to a second.<br>For example: 1h 29m 01s.<br>For devices with status DOWN, this is the period of their downtime.| |{DISCOVERY.RULE.NAME}|→ Discovery notifications and commands|*Name of the discovery rule that discovered the presence or absence of the device or service.*| |{DISCOVERY.SERVICE.NAME}|→ Discovery notifications and commands|*Name of the service that was discovered.*<br>For example: HTTP.| |{DISCOVERY.SERVICE.PORT}|→ Discovery notifications and commands|*Port of the service that was discovered.*<br>For example: 80.| |{DISCOVERY.SERVICE.STATUS}|→ Discovery notifications and commands|*Status of the discovered service*: can be either UP or DOWN.| |{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}|→ Discovery notifications and commands|*Time since the last change of discovery status for a particular service*, with precision down to a second.<br>For example: 1h 29m 01s.<br>For services with status DOWN, this is the period of their downtime.| |{ESC.HISTORY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Internal notifications|*Escalation history. Log of previously sent messages.*<br>Shows previously sent notifications, on which escalation step they were sent and their status (*sent*, *in progress* or *failed*).| |{EVENT.ACK.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Acknowledgment status of the event (Yes/No)*.| |{EVENT.AGE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Age of the event that triggered an action*, with precision down to a second.<br>Useful in escalated messages.| |{EVENT.DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Date of the event that triggered an action.*| |{EVENT.DURATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Duration of the event (time difference between problem and recovery events)*, with precision down to a second.<br>Useful in problem recovery messages.<br><br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric ID of the event that triggered an action.*| |{EVENT.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the problem event that triggered an action.*<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event severity.* Possible values: 0 - Not classified, 1 - Information, 2 - Warning, 3 - Average, 4 - High, 5 - Disaster.<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.OBJECT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event object.* Possible values: 0 - Trigger, 1 - Discovered host, 2 - Discovered service, 3 - Autoregistration, 4 - Item, 5 - Low-level discovery rule.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.OPDATA}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Operational data of the underlying trigger of a problem.*<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.RECOVERY.DATE}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Date of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.ID}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Numeric ID of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.NAME}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Name of the recovery event.*<br>Supported since 4.4.1.| |{EVENT.RECOVERY.STATUS}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Verbal value of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.TAGS}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*A comma separated list of recovery event tags.* Expanded to an empty string if no tags exist.<br>Supported since 3.2.0.| |{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*A JSON array containing event tag [objects](/manual/api/reference/event/object#event_tag).* Expanded to an empty array if no tags exist.<br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.RECOVERY.TIME}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Time of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.VALUE}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Numeric value of the recovery event.*| |{EVENT.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the event severity.*<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.SOURCE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event source.* Possible values: 0 - Trigger, 1 - Discovery, 2 - Autoregistration, 3 - Internal, 4 - Service.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Verbal value of the event that triggered an action.*| |{EVENT.TAGS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A comma separated list of event tags.* Expanded to an empty string if no tags exist.<br>Supported since 3.2.0.| |{EVENT.TAGSJSON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A JSON array containing event tag [objects](/manual/api/reference/event/object#event_tag).* Expanded to an empty array if no tags exist.<br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.TAGS.<tag name>}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Webhook media type URL names and URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Event tag value referenced by the tag name.*<br>A tag name containing non-alphanumeric characters (including non-English multibyte-UTF characters) should be double quoted. Quotes and backslashes inside a quoted tag name must be escaped with a backslash.<br>Supported since 4.4.2.| |{EVENT.TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Time of the event that triggered an action.*| |{EVENT.UPDATE.ACTION}|→ Problem update notifications and commands|*Human-readable name of the action(s)* performed during [problem update](/manual/acknowledges#updating_problems).<br>Resolves to the following values: *acknowledged*, *commented*, *changed severity from (original severity) to (updated severity)* and *closed* (depending on how many actions are performed in one update).<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.UPDATE.DATE}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Date of event [update](/manual/config/notifications/action/update_operations) (acknowledgment, etc).*<br>Deprecated name: {ACK.DATE}| |{EVENT.UPDATE.HISTORY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Log of problem updates (acknowledgments, etc).*<br>Deprecated name: {EVENT.ACK.HISTORY}| |{EVENT.UPDATE.MESSAGE}|→ Problem update notifications and commands|*Problem update message.*<br>Deprecated name: {ACK.MESSAGE}| |{EVENT.UPDATE.NSEVERITY}|→ Service update notifications and commands |*Numeric value of the new event severity set during problem update operation.* | |{EVENT.UPDATE.SEVERITY}|→ Service update notifications and commands |*Name of the new event severity set during problem update operation.* | |{EVENT.UPDATE.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the problem update status.* Possible values: 0 - Webhook was called because of problem/recovery event, 1 - Update operation.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.UPDATE.TIME}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Time of event [update](/manual/config/notifications/action/update_operations) (acknowledgment, etc).*<br>Deprecated name: {ACK.TIME}| |{EVENT.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event that triggered an action (1 for problem, 0 for recovering).*| |{FUNCTION.VALUE<1-9>}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Event names|*Results of the Nth item-based function in the trigger expression at the time of the event.*<br>Only functions with */host/key* as the first parameter are counted. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Results of the Nth item-based function in the recovery expression at the time of the event.*<br>Only functions with */host/key* as the first parameter are counted. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.CONN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address or DNS name, depending on host settings*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.CONN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host description.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host DNS name*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Item key parameters<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host ID.*<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.METADATA}|→ Autoregistration notifications and commands|*Host metadata.*<br>Used only for active agent autoregistration.| |{HOST.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Visible host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ JMX item endpoint field<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host (agent) port*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*IP address or DNS name of the target host*, depending on host settings.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*DNS name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*Technical name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*IP address of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*Visible name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOSTGROUP.ID}|→ Map element labels, map URL names and values|*Host group ID.*| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Description of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Description (with macros unresolved) of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.DESCRIPTION.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Supported since 5.2.0.| |{ITEM.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, query fields, request body, headers, proxy, SSL certificate file, SSL key file<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Numeric ID of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.KEY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, query fields, request body, headers, proxy, SSL certificate file, SSL key file<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Key of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.KEY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{TRIGGER.KEY}` is deprecated.| |{ITEM.KEY.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Original key (with macros not expanded) of the Nth item in the trigger expression that caused a notification ^[4](supported_by_location#footnotes)^.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.KEY.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LASTVALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*The latest value of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>It will resolve to \*UNKNOWN\* in the frontend if the latest history value has been collected more than the *Max history display period* time ago (set in the [Administration→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui) menu section).<br><br>When used in the problem name, the macro will not resolve to the latest item value when viewing problem events; instead, it will keep the item value from the time when the problem happened.<br><br>When used in notifications, in some cases the macro might not resolve to the latest item value at the moment the trigger fired. For example, if an item quickly receives two values, "A" and "B", and the trigger fires for "A", notifications might show "B" as the latest value due to a slight processing delay - the latest item value changed between the time the trigger fired and when the notification was created. To avoid this, you can use the {ITEM.VALUE} macro, which resolves to the value at the moment the trigger fires, ensuring the correct value is used in the notification.<br><br>It is alias to `last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})`.<br><br>The resolved value for text/log items is truncated to 20 characters by the frontend in the following locations:<br>- Operational data;<br>- Trigger description;<br>- Trigger URLs;<br>- Description of the item value widget.<br>To resolve to a full value, you may use [macro functions](/manual/config/macros/macro_functions#seeing-full-item-values). No values are truncated by the server.<br><br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro; starting with Zabbix 3.2.0.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LASTVALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. item in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.AGE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Age of the log item event*, with precision down to a second.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.AGE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date of the log item event.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.DATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.EVENTID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*ID of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.EVENTID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Numeric severity of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.NSEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Verbal severity of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.SEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SOURCE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Source of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.SOURCE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Time of the log item event.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.TIME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|This macros is deprecated since Zabbix 6.0. It used to resolve to the *original name (i.e. without macros resolved) of the item* in pre-6.0 Zabbix versions when user macros and positional macros were supported in the item name.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.NAME.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE}|→ Item-based internal notifications<br>→ Description of item value widget|*The latest state of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.* Possible values: **Not supported** and **Normal**.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE.ERROR}|→ Item-based internal notifications|*Error message with details why an item became unsupported.* <br> <br> If an item goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{ITEM.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|Resolved to either:<br>1) the historical (at-the-time-of-event) value of the Nth item in the trigger expression, if used in the context of trigger status change, for example, when displaying events or sending notifications.<br>2) the latest value of the Nth item in the trigger expression, if used without the context of trigger status change, for example, when displaying a list of triggers in a pop-up selection window. In this case works the same as {ITEM.LASTVALUE}<br>In the first case it will resolve to \*UNKNOWN\* if the history value has already been deleted or has never been stored.<br>In the second case, and in the frontend only, it will resolve to \*UNKNOWN\* if the latest history value has been collected more than the *Max history display period* time ago (set in the [Administration→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui) menu section).<br><br>The resolved value for text/log items is truncated to 20 characters by the frontend in the following locations:<br>- Operational data;<br>- Trigger description;<br>- Trigger URLs;<br>- Description of the item value widget.<br>To resolve to a full value, you may use [macro functions](/manual/config/macros/macro_functions#seeing-full-item-values). No values are truncated by the server.<br><br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro, starting with Zabbix 3.2.0.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.VALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. item in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.VALUETYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Value type of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.* Possible values: 0 - numeric float, 1 - character, 2 - log, 3 - numeric unsigned, 4 - text.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.VALUETYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Supported since 5.4.0.| |{LLDRULE.DESCRIPTION}|→ LLD-rule based internal notifications|*Description of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.DESCRIPTION.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Description (with macros unresolved) of the low-level discovery rule which caused a notification.*<br>Supported since 5.2.0.| |{LLDRULE.ID}|→ LLD-rule based internal notifications|*Numeric ID of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.KEY}|→ LLD-rule based internal notifications|*Key of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.KEY.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Original key (with macros not expanded) of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.NAME}|→ LLD-rule based internal notifications|*Name of the low-level discovery rule (with macros resolved) that caused a notification.*| |{LLDRULE.NAME.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Original name (i.e. without macros resolved) of the low-level discovery rule that caused a notification.*| |{LLDRULE.STATE}|→ LLD-rule based internal notifications|*The latest state of the low-level discovery rule.* Possible values: **Not supported** and **Normal**.| |{LLDRULE.STATE.ERROR}|→ LLD-rule based internal notifications|*Error message with details why an LLD rule became unsupported.* <br> <br> If an LLD rule goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{MAP.ID}|→ Map element labels, map URL names and values|*Network map ID.*| |{MAP.NAME}|→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Text field in map shapes|*Network map name.*<br>Supported since 3.4.0.| |{PROXY.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Description of the proxy*. Resolves to either:<br>1) proxy of the Nth item in the trigger expression (in trigger-based notifications). You may use [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) macros here.<br>2) proxy, which executed discovery (in discovery notifications). Use {PROXY.DESCRIPTION} here, without indexing.<br>3) proxy to which an active agent registered (in autoregistration notifications). Use {PROXY.DESCRIPTION} here, without indexing.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {PROXY.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{PROXY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the proxy*. Resolves to either:<br>1) proxy of the Nth item in the trigger expression (in trigger-based notifications). You may use [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) macros here.<br>2) proxy, which executed discovery (in discovery notifications). Use {PROXY.NAME} here, without indexing.<br>3) proxy to which an active agent registered (in autoregistration notifications). Use {PROXY.NAME} here, without indexing.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {PROXY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{SERVICE.DESCRIPTION}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Description of the service* (with macros resolved).| |{SERVICE.NAME}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Name of the service* (with macros resolved).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*List of trigger problem events that caused a service to fail*, sorted by severity and host name. Includes the following details: host name, event name, severity, age, service tags and values.| |{SERVICE.TAGS}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A comma separated list of service event tags.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty string if no tags exist.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A JSON array containing service event tag objects.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty array if no tags exist.| |{SERVICE.TAGS.<tag name>}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Service event tag value referenced by the tag name.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags.<br>A tag name containing non-alphanumeric characters (including non-English multibyte-UTF characters) should be double quoted. Quotes and backslashes inside a quoted tag name must be escaped with a backslash.| |{TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger event names<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current time in hh:mm:ss.*| |{TRIGGER.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger description.*<br>All macros supported in a trigger description will be expanded if `{TRIGGER.DESCRIPTION}` is used in notification text.<br>`{TRIGGER.COMMENT}` is deprecated.| |{TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Event names|*Partially evaluated trigger expression.*<br>Item-based functions are evaluated and replaced by the results at the time of event generation whereas all other functions are displayed as written in the expression. Can be used for debugging trigger expressions.| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Partially evaluated trigger recovery expression.*<br>Item-based functions are evaluated and replaced by the results at the time of event generation whereas all other functions are displayed as written in the expression. Can be used for debugging trigger recovery expressions.| |{TRIGGER.EVENTS.ACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of acknowledged events for a map element in maps, or for the trigger which generated current event in notifications.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of acknowledged PROBLEM events for all triggers disregarding their state.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of unacknowledged PROBLEM events for all triggers disregarding their state.*| |{TRIGGER.EVENTS.UNACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of unacknowledged events for a map element in maps, or for the trigger which generated current event in notifications.*| |{TRIGGER.HOSTGROUP.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A sorted (by SQL query), comma-space separated list of host groups in which the trigger is defined.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged PROBLEM events for triggers in PROBLEM state.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged PROBLEM events for triggers in PROBLEM state.*| |{TRIGGER.EXPRESSION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger expression.*| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger recovery expression* if *OK event generation* in [trigger configuration](/manual/config/triggers/trigger) is set to 'Recovery expression'; otherwise an empty string is returned.<br>Supported since 3.2.0.| |{TRIGGER.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Trigger URLs<br>→ Trigger tag value<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric trigger ID which triggered this action.*<br>Supported in trigger tag values since 4.4.1.| |{TRIGGER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the trigger* (with macros resolved).<br>Note that since 4.0.0 {EVENT.NAME} can be used in actions to display the triggered event/problem name with macros resolved.| |{TRIGGER.NAME.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Original name of the trigger* (i.e. without macros resolved).| |{TRIGGER.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numerical trigger severity.* Possible values: 0 - Not classified, 1 - Information, 2 - Warning, 3 - Average, 4 - High, 5 - Disaster.| |{TRIGGER.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger severity name.* Can be defined in *Administration → General → Trigger displaying options*.| |{TRIGGER.STATE}|→ Trigger-based internal notifications|*The latest state of the trigger.* Possible values: **Unknown** and **Normal**.| |{TRIGGER.STATE.ERROR}|→ Trigger-based internal notifications|*Error message with details why a trigger became unsupported.* <br> <br> If a trigger goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{TRIGGER.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger value at the time of operation step execution.* Can be either PROBLEM or OK.<br>`{STATUS}` is deprecated.| |{TRIGGER.TEMPLATE.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A sorted (by SQL query), comma-space separated list of templates in which the trigger is defined, or \*UNKNOWN\* if the trigger is defined in a host.*| |{TRIGGER.URL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger URL.*| |{TRIGGER.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger expressions<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current trigger numeric value*: 0 - trigger is in OK state, 1 - trigger is in PROBLEM state.| |{TRIGGERS.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged triggers for a map element, disregarding trigger state.*<br>A trigger is considered to be unacknowledged if at least one of its PROBLEM events is unacknowledged.| |{TRIGGERS.PROBLEM.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged PROBLEM triggers for a map element.*<br>A trigger is considered to be unacknowledged if at least one of its PROBLEM events is unacknowledged.| |{TRIGGERS.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged triggers for a map element, disregarding trigger state.*<br>A trigger is considered to be acknowledged if all of it's PROBLEM events are acknowledged.| |{TRIGGERS.PROBLEM.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged PROBLEM triggers for a map element.*<br>A trigger is considered to be acknowledged if all of it's PROBLEM events are acknowledged.| |{USER.FULLNAME}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Name, surname and username of the user* who added event acknowledgment or started the script.<br>Supported for problem updates since 3.4.0, for global scripts since 5.0.2| |{USER.NAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Name of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.| |{USER.SURNAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Surname of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.| |{USER.USERNAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Username of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.<br>{USER.ALIAS}, supported before Zabbix 5.4.0, is now deprecated.| |{$MACRO}|→ See: [User macros supported by location](/manual/appendix/macros/supported_by_location_user)|*[User-definable](/manual/config/macros/user_macros) macros.*| |{\#MACRO}|→ See: [Low-level discovery macros](/manual/config/macros/lld_macros)|*Low-level discovery macros.*<br><br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro, starting with Zabbix 4.0.0.| |{?EXPRESSION}|→ Trigger event names<br>→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Script commands and their webhook parameters<br>→ Map element labels^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Map shape labels^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Link labels in maps^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Graph names^[5](supported_by_location#footnotes)^|See [expression macros](/manual/config/macros/expression_macros).<br>Supported since 5.2.0.| |$1...$9|→ Trigger [names](/manual/config/triggers/trigger#configuration)<br>→ User parameter [commands](/manual/config/items/userparameters#flexible-user-parameters)|*Positional macros/references.*|
es	#### Descripción general  La tabla contiene una lista completa de macros compatibles con Zabbix.  ::: notetip Para ver todas las macros admitidas en una ubicación (por ejemplo, en "URL del mapa"), puede pegar el nombre de la ubicación en el cuadro de búsqueda en en la parte inferior de la ventana de su navegador (accesible presionando CTRL+F) y haga una búsqueda de *siguiente*. :::  |Macro|Admitido en|Descripción| |--|------|------| |{ACTION.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento <br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas|*ID numérico de la acción de iniciador.*| |{ACTION.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento <br>→ Notificaciones y comandos de autorregistro<br>→ Notificaciones internas|*Nombre de la acción de iniciador.*| |{ALERT.MESSAGE}|→ Parámetros del script de alerta|*Valor de 'mensaje predeterminado' de la configuración de acción.*<br>Compatible desde 3.0.0.| |{ALERT.SENDTO}|→ Parámetros del script de alerta|*Valor 'Enviar a' desde la configuración de medios del usuario.*<br>Compatible desde 3.0.0.| |{ALERT.SUBJECT}|→ Parámetros del script de alerta|*Valor de 'asunto predeterminado' de la configuración de la acción.*<br>Compatible desde 3.0.0.| |{FECHA}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br >→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Fecha actual en aaaa.mm.dd. formato.*| |{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Dirección IP del dispositivo descubierto.*<br>Disponible siempre, no depende del equipo que se agregue.| |{DISCOVERY.DEVICE.DNS}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Nombre DNS del dispositivo descubierto.*<br>Disponible siempre, no depende del equipo que se agregue.| |{DISCOVERY.DEVICE.STATUS}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Estado del dispositivo descubierto*: puede ser ARRIBA o ABAJO.| |{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Tiempo desde el último cambio de estado de descubrimiento para un dispositivo en particular*, con precisión de hasta un segundo.<br>Por ejemplo: 1h 29m 01s.<br> Para dispositivos con estado ABAJO, este es el período de su tiempo de inactividad.| |{DISCOVERY.RULE.NAME}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Nombre de la regla de descubrimiento que descubrió la presencia o ausencia del dispositivo o servicio.*| |{DISCOVERY.SERVICE.NAME}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Nombre del servicio descubierto.*<br>Por ejemplo: HTTP.| |{DISCOVERY.SERVICE.PORT}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Puerto del servicio que se descubrió.*<br>Por ejemplo: 80.| |{DISCOVERY.SERVICE.STATUS}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Estado del servicio descubierto*: puede ser ARRIBA o ABAJO.| |{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME}|→ Notificaciones y comandos de descubrimiento|*Tiempo desde el último cambio de estado de descubrimiento para un servicio en particular*, con precisión de hasta un segundo.<br>Por ejemplo: 1h 29m 01s.<br> Para servicios con estado DOWN, este es el período de su tiempo de inactividad.| |{ESC.HISTORY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones internas|* Historial de escalada. Registro de mensajes enviados anteriormente.*<br>Muestra notificaciones enviadas anteriormente, en qué paso de escalada se enviaron y su estado (*enviado*, *en progreso* o *fallido*).| |{EVENT.ACK.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Reconocimiento estado del evento (Sí/No)*.| |{EVENT.AGE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Edad del evento que desencadenó una acción*, con precisión de hasta un segundo.<br>Útil en mensajes escalados.| |{EVENT.DATE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Fecha de la evento que desencadenó una acción.*| |{EVENT.DURATION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Duración del evento (diferencia de tiempo entre los eventos de problema y recuperación)*, con precisión hasta un segundo.<br>Útil en mensajes de recuperación de problemas.<br><br>Soportado desde 5.0.0.| |{EVENT.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Comandos y notificaciones de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ URL de activación<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )|*ID numérico del evento que desencadenó una acción.*| |{EVENT.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Nombre del evento de problema que desencadenó una acción.*<br>Soportado desde 4.0.0 .| |{EVENT.NSEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor numérico de la gravedad del evento.* Valores posibles: 0 - No clasificado, 1 - Información, 2 - Advertencia, 3 - Promedio, 4 - Alto, 5 - Desastre.<br>Admitido desde 4.0.0.| |{EVENT.OBJECT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor numérico de el objeto del evento.* Valores posibles: 0 - Activador, 1 - equipo descubierto, 2 - Servicio descubierto, 3 - Registro automático, 4 - Elemento, 5 - Regla de descubrimiento de bajo nivel.<br>Compatible desde 4.4.0.| |{EVENT.OPDATA}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Datos operativos de el desencadenante subyacente de un problema.*<br>Compatible desde 4.4.0.| |{EVENT.RECOVERY.DATE}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Fecha del evento de recuperación.*| |{EVENT.RECOVERY.ID}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*ID numérico del evento de recuperación.*| |{EVENT.RECOVERY.NAME}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Nombre del evento de recuperación.*<br>Soportado desde 4.4.1.| |{EVENT.RECOVERY.STATUS}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Valor verbal del evento de recuperación.*| |{EVENT.RECOVERY.TAGS}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Una lista separada por comas de etiquetas de eventos de recuperación.* Ampliado a una cadena vacía si no existen etiquetas.<br>Soportado desde 3.2.0.| |{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Una matriz JSON que contiene la etiqueta de evento [objetos](/manual/api/reference/ event/object#event_tag).* Ampliado a una matriz vacía si no existen etiquetas.<br>Compatible desde 5.0.0.| |{EVENT.RECOVERY.TIME}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Hora del evento de recuperación.*| |{EVENT.RECOVERY.VALUE}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas (si se realizó la recuperación)<br>→ Recuperación del servicio notificaciones y comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (si se realizó la recuperación)|*Valor numérico del evento de recuperación.*| |{EVENT.SEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Nombre de la gravedad del evento.*<br>Soportado desde 4.0.0.| |{EVENT.SOURCE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor numérico de el origen del evento.* Valores posibles: 0 - Activador, 1 - Descubrimiento, 2 - Registro automático, 3 - Interno, 4 - Servicio.<br>Compatible desde 4.4.0.| |{EVENT.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor verbal del evento que desencadenó una acción.*| |{EVENT.TAGS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Una lista de etiquetas de eventos separadas por comas.* Ampliado a una cadena vacía si no existen etiquetas.<br>Compatible desde 3.2 .0.| |{EVENT.TAGSJSON}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Una matriz JSON que contiene la etiqueta de evento [objetos](/manual/api/reference/event/object#event_tag).* Ampliado a una matriz vacía si no existen etiquetas.<br>Compatible desde 5.0.0.| |{EVENT.TAGS.<nombre de etiqueta>}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br> → Notificaciones y comandos de recuperación de servicios<br>→ Nombres de URL y URL de tipo de medio de webhook<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor de etiqueta de evento al que hace referencia el nombre de etiqueta. *<br>Un nombre de etiqueta que contenga caracteres no alfanuméricos (incluidos caracteres UTF multibyte no ingleses) debe estar entre comillas dobles. Las comillas y barras invertidas dentro de un nombre de etiqueta entre comillas deben ir acompañadas de una barra invertida.<br>Admitido desde 4.4.2.| |{EVENT.TIME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Hora de la evento que desencadenó una acción.*| |{EVENT.UPDATE.ACTION}|→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas|*Nombre legible por humanos de las acciones* realizadas durante [actualización de problemas](/manual/acknowledges#updating_problems).<br>Se resuelve lo siguiente valores: *reconocido*, *comentado*, *cambió la gravedad de (severidad original) a (severidad actualizada)* y *cerrado* (dependiendo de cuántas acciones se realicen en una actualización).<br>Admitido desde 4.0.0. | |{EVENT.UPDATE.DATE}|→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicio|*Fecha del evento [actualización](/manual/config/notifications/action/update_operatives) (reconocimiento, etc.). *<br>Nombre obsoleto: {ACK.DATE}| |{EVENT.UPDATE.HISTORY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Registro de actualizaciones de problemas (agradecimientos, etc.).*<br>Nombre obsoleto: {EVENT.ACK.HISTORY}| |{EVENT.UPDATE.MESSAGE}|→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas|*Mensaje de actualización de problemas.*<br>Nombre obsoleto: {ACK.MESSAGE}| |{EVENT.UPDATE.NSEVERITY}|→ Notificaciones y comandos de actualización del servicio |*Valor numérico de la nueva gravedad del evento establecida durante la operación de actualización del problema.* | |{EVENT.UPDATE.SEVERITY}|→ Notificaciones y comandos de actualización del servicio |*Nombre de la nueva gravedad del evento establecida durante la operación de actualización del problema.* | |{EVENT.UPDATE.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numérico valor del estado de actualización del problema.* Valores posibles: 0: se llamó al webhook debido a un problema/evento de recuperación, 1: operación de actualización.<br>Compatible desde 4.4.0.| |{EVENT.UPDATE.TIME}|→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicio|*Hora del evento [actualización](/manual/config/notifications/action/update_operaciones) (reconocimiento, etc.). *<br>Nombre obsoleto: {ACK.TIME}| |{EVENT.VALUE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Comandos y notificaciones basados en servicios<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de recuperación de servicios comandos<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor numérico del evento que desencadenó una acción (1 para problema, 0 para recuperación). *| |{FUNCTION.VALUE<1-9>}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) <br>→ Nombres de eventos|*Resultados de la enésima función basada en elementos en la expresión desencadenante en el momento del evento.*<br>Solo se cuentan las funciones con */host/key* como primer parámetro. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Resultados de la enésima función basada en elementos en la expresión de recuperación en el momento del evento.*<br>Solo funciona con */host/key* como Se cuentan el primer parámetro. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.CONN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento^ [1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Hosts permitidos" del elemento Trapper<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ JMX campo de punto final del elemento<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de desencadenador, evento nombres, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de elementos de tipo de script, prototipo de elemento y parámetros de regla de descubrimiento< br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos.<br>→ Acción de equipo manual [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del elemento widget de valor|*Dirección IP del equipo o nombre DNS, dependiendo de la configuración del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Se puede usar con un índice numérico como {HOST.CONN[<1-9 >](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Descripción del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento^ [1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Hosts permitidos" del elemento Trapper<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ JMX campo de punto final del elemento<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de desencadenador, evento nombres, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de elementos de tipo de secuencia de comandos, prototipos de elementos y parámetros de reglas de descubrimiento< br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts]( /manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del elemento widget de valor|*Nombre DNS del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Parámetros de clave de elemento<br>→ Elemento de mapa etiquetas, nombres y valores de URL del mapa<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Hosts permitidos" del elemento Trapper<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ Punto final del elemento JMX campo<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de activadores, nombres de eventos, descripciones y datos operativos<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de elementos de tipo de script, prototipo de elemento y parámetros de regla de descubrimiento<br> → Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos.<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual /web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del widget de valor del artículo |*Nombre de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` está en desuso.| |{HOST.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Campo de URL dinámico Widget de panel de URL<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*ID de host.*<br><br>Se puede usar con un índice numérico como {HOST.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para señalar el primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa <br>→ Parámetros clave del elemento^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Hosts permitidos" del elemento Trapper<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ SSH y scripts Telnet<br>→ Campo de punto final de elemento JMX<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico <br>→ Nombres de activadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activadores<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Elemento de tipo de script, prototipo de elemento y nombres y valores de parámetros de reglas de descubrimiento<br>→ Elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y campos de regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos.<br> → Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación) )<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Dirección IP del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{HOST.METADATA}|→ Notificaciones y comandos de registro automático|*Metadatos del equipo.*<br>Se utiliza solo para el registro automático de agente activo.| |{HOST.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento< br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Hosts permitidos" del elemento Trapper<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes) ^<br>→ Expresiones regulares del filtro de reglas de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget del panel de URL dinámico<br>→ Nombres de desencadenadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de desencadenadores<br>→ [Etiqueta nombres y valores](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de elementos de tipo de script, prototipo de elemento y parámetros de regla de descubrimiento<br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br> URL, campos de consulta, cuerpo de la solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br >→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Nombre de equipo visible.*<br><br>Esta macro puede utilizarse con un índice numérico, p. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Nombres de activadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activación<br>→ campo de punto final del elemento JMX<br>→ [nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface /frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Puerto de equipo (agente)*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico p.ej. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Dirección IP o nombre DNS del equipo de destino*, dependiendo de la configuración del equipo .<br>Soportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre DNS del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Comandos basados en disparadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre técnico del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Dirección IP del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre visible del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOSTGROUP.ID}|→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa|*ID de grupo de host.*| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de alias en el inventario de equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de etiqueta de activo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de chasis en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de contacto en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de número de contrato en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.NÚMERO DE CONTRATO[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de estado de implementación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de hardware en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Hardware (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Máscara de subred del equipo campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de redes de equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de enrutador equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de arquitectura de hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Fecha campo hardware desmantelado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Fecha El mantenimiento de hardware caduca en el campo del inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Fecha campo hardware instalado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Fecha campo hardware comprado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de nombre del instalador en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.INSTALLADOR.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de ubicación en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de latitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de longitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Dirección MAC A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Dirección MAC B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de modelo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos del mapa, nombres y valores de URL del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Campo de nombre en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de notas en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Dirección IP OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Máscara de subred OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de enrutador OOB en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo SO en el inventario de equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*SO (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*SO (breve) ) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Primario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Primario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Primario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Primario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento| *Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento| *Campo de teléfono B de POC principal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Primario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Secundario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Secundario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Secundario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Secundario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento| *Teléfono POC secundario Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento| *Campo de teléfono B de POC secundario en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Secundario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Número de serie A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Número de serie B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Sitio dirección Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTARIO.SITIO.DIRECCIÓN.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Sitio campo dirección B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Sitio dirección del campo C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de ciudad del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de país del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SITE.PAÍS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de notas del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Ubicación del bastidor del sitio campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Estado del sitio/ campo de provincia en el inventario de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*ZIP del sitio/ campo postal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de software en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software aplicación Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software campo de aplicación B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software campo de aplicación C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software campo de aplicación D en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software campo E de la aplicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Software (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo de etiqueta en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos del mapa, nombres y valores de URL del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Escriba el campo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Tipo (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*URL A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTARIO.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo URL B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de elemento|*Campo URL C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de artículo|*Campo de proveedor en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Descripción del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {ITEM.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION.ORIG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration /scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Descripción (con macros sin resolver) del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.*<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, por ejemplo. {ITEM.DESCRIPTION.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Compatible desde 5.2.0.| |{ITEM.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Elementos de tipo de secuencia de comandos, prototipos de elementos y nombres y valores de parámetros de reglas de descubrimiento^[6] (supported_by_location#footnotes)^<br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, proxy, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL<br>→ Evento manual acción [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*ID numérico del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.*<br><br>Esto La macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.KEY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo de secuencia de comandos^[6] (supported_by_location#footnotes)^<br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, proxy, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL<br>→ Evento manual acción [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Clave del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.KEY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{TRIGGER.KEY}` está en desuso.| |{ITEM.KEY.ORIG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Nombres y valores de los parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo de script^[ 6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, proxy, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, hosts permitidos. ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Clave original (con macros no expandidas) ) del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación ^[4](supported_by_location#footnotes)^.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {ITEM.KEY.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LASTVALUE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual /config/tagging#macro_support)<br>→ URL de activación<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*El último valor de el enésimo elemento en la expresión de activación que causó una notificación.*<br>Se resolverá en \*UNKNOWN\* en la interfaz si el valor del historial más reciente se recopiló hace más tiempo que el *Período máximo de visualización del historial* (establecido en la sección de menú [Administración→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)).<br>Tenga en cuenta que desde 4.0, cuando se usa en el nombre del problema, no se resolverá con el último valor del elemento al visualizar eventos problemáticos, en su lugar mantendrá el valor de la métrica desde el momento en que ocurrió el problema.<br>Es un alias de `last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})`.<br><br>El resultado resuelto El valor de las métricas de texto/registro se trunca a 20 caracteres en la interfaz en las siguientes ubicaciones:<br>- Datos operativos;<br>- Descripción del activador;<br>- URL del activador;<br>- Descripción del widget de valor de la métrica .<br>Para resolver un valor completo, puede usar [funciones de macro](/manual/config/macros/macro_functions#seeing-full-item-values). El servidor no trunca ningún valor.<br><br>[Personalizar](/manual/config/macros/macro_functions) el valor de macro es compatible con esta macro; comenzando con Zabbix 3.2.0.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.LASTVALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. elemento en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.AGE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de iniciadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Antigüedad del evento de la métrica de registro*, con precisión de hasta un segundo.<br ><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.AGE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.DATE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Fecha del evento del elemento de registro.*<br><br>Esta macro puede utilizarse con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.DATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.EVENTID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de iniciadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*ID del evento en el registro de eventos.*<br>Para el registro de eventos de Windows solo monitoreo.<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.EVENTID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer equipo, etc. en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.NSEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Severidad numérica del evento en el registro de eventos.*<br>Para eventos de Windows Monitoreo de registros únicamente.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.NSEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Severidad verbal del evento en el registro de eventos.*<br>Para eventos de Windows Monitoreo de registros únicamente.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.SEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SOURCE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Fuente del evento en el registro de eventos.*<br>Para el registro de eventos de Windows solo monitoreo.<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.SOURCE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.TIME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ Etiquetas y valores de eventos <br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Hora del evento del elemento de registro.*<br><br>Esta macro puede utilizarse con un índice numérico, p. {ITEM.LOG.TIME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de activación. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Nombre del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {ITEM.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer equipo, etc. en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME.ORIG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration /scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|Esta macro está en desuso desde Zabbix 6.0. Solía resolverse en el *nombre original (es decir, sin macros resueltas) del elemento* en versiones de Zabbix anteriores a 6.0 cuando las macros de usuario y las macros posicionales eran compatibles con el nombre de la métrica.<br><br>Esta macro se puede usar con un índice numérico, p.e. {ITEM.NAME.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE}|→ Notificaciones internas basadas en elementos<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*El último estado del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.* Valores posibles: **No compatible** y **Normal**.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE.ERROR}|→ Notificaciones internas basadas en elementos|*Mensaje de error con detalles de por qué un elemento dejó de ser compatible.* <br> <br> Si un elemento pasa al estado no compatible e inmediatamente vuelve a ser compatible, aparece el error El campo puede estar vacío.| |{ITEM.VALUE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Nombres de activadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual /config/tagging#macro_support)<br>→ URL de iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|Resuelto a:< br>1) el valor histórico (en el momento del evento) del enésimo elemento en la expresión del activador, si se usa en el contexto del cambio de estado del activador, por ejemplo, al mostrar eventos o enviar notificaciones.<br> 2) el último valor del enésimo elemento en la expresión del activador, si se usa sin el contexto de cambio de estado del activador, por ejemplo, cuando se muestra una lista de activadores en una ventana de selección emergente. En este caso, funciona igual que {ITEM.LASTVALUE}<br>En el primer caso, se resolverá en \*UNKNOWN\* si el valor del historial ya se eliminó o nunca se almacenó.<br>En el segundo caso, y solo en la interfaz, se resolverá en \*UNKNOWN\* si el último valor del historial se ha recopilado hace más tiempo que el *Período máximo de visualización del historial* (establecido en [Administración→General](/manual/web_interface/frontend_sections /administration/general#gui) sección del menú).<br><br>El valor resuelto para elementos de texto/registro es truncado a 20 caracteres por la interfaz en las siguientes ubicaciones:<br>- Datos operativos;<br>- Activador descripción;<br>- URL de iniciadores;<br>- Descripción del widget de valor del elemento.<br>Para resolverlo en un valor completo, puede usar [funciones de macro](/manual/config/macros/macro_functions#seeing-full -valores-artículo). El servidor no trunca ningún valor.<br><br>[Personalizar](/manual/config/macros/macro_functions) el valor de la macro es compatible con esta macro, a partir de Zabbix 3.2.0.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.VALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. elemento en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.VALUETYPE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )<br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Tipo de valor del enésimo elemento en la expresión desencadenante que provocó una notificación.* Valores posibles: 0 - flotante numérico, 1 - carácter, 2 - registro, 3 - numérico sin signo, 4 - texto.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {ITEM.VALUETYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer equipo, etc. en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Compatible desde 5.4.0.| |{LLDRULE.DESCRIPTION}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Descripción de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.DESCRIPTION.ORIG}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Descripción (con macros sin resolver) de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*<br>Compatible desde 5.2.0.| |{LLDRULE.ID}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*ID numérico de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.KEY}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Clave de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.KEY.ORIG}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Clave original (con macros no expandidas) de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.NAME}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Nombre de la regla de descubrimiento de bajo nivel (con macros resueltas) que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.NAME.ORIG}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Nombre original (es decir, sin macros resueltas) de la regla de descubrimiento de bajo nivel que provocó una notificación.*| |{LLDRULE.STATE}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*El último estado de la regla de descubrimiento de bajo nivel.* Valores posibles: **No compatible** y **Normal**.| |{LLDRULE.STATE.ERROR}|→ Notificaciones internas basadas en reglas LLD|*Mensaje de error con detalles de por qué una regla LLD dejó de ser compatible.* <br> <br> Si una regla LLD pasa al estado no compatible y luego se admite inmediatamente nuevamente el campo de error puede estar vacío.| |{MAP.ID}|→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa|*ID de mapa de red.*| |{MAP.NAME}|→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Campo de texto en formas de mapa|*Nombre de mapa de red.*<br>Soportado desde 3.4.0.| |{PROXY.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Manual acción del evento [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Descripción del proxy*. Se resuelve en:<br>1) proxy del enésimo elemento en la expresión de activación (en notificaciones basadas en iniciadores). Puede utilizar macros [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) aquí.<br>2) proxy, que ejecutó el descubrimiento (en las notificaciones de descubrimiento). Utilice aquí {PROXY.DESCRIPTION}, sin indexar.<br>3) proxy en el que se registró un agente activo (en notificaciones de autoregistro). Utilice {PROXY.DESCRIPTION} aquí, sin indexación.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {PROXY.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{PROXY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Manual acción del evento [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Nombre del proxy*. Se resuelve en:<br>1) proxy del enésimo elemento en la expresión de activación (en notificaciones basadas en iniciadores). Puede utilizar macros [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) aquí.<br>2) proxy, que ejecutó el descubrimiento (en las notificaciones de descubrimiento). Utilice aquí {PROXY.NAME}, sin indexar.<br>3) proxy en el que se registró un agente activo (en notificaciones de registro automático). Utilice {PROXY.NAME} aquí, sin indexación.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {PROXY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{SERVICE.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Descripción del servicio* (con macros resueltas).| |{SERVICE.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Nombre del servicio* (con macros resueltas).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Lista de eventos de problemas desencadenantes que provocaron que un servicio fallara*, ordenados por gravedad y nombre de host. Incluye los siguientes detalles: nombre de host, nombre de evento, gravedad, antigüedad, etiquetas y valores de servicio.| |{SERVICE.TAGS}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Una lista separada por comas de etiquetas de eventos de servicio.* Las etiquetas de eventos de servicio se pueden definir en la sección Etiquetas de configuración del servicio. Ampliado a una cadena vacía si no existen etiquetas.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Una matriz JSON que contiene objetos de etiquetas de eventos de servicio.* Las etiquetas de eventos de servicio se pueden definir en la sección Etiquetas de configuración del servicio. Ampliado a una matriz vacía si no existen etiquetas.| |{SERVICE.TAGS.<nombre de etiqueta>}|→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios|*Valor de etiqueta de evento de servicio al que hace referencia el nombre de etiqueta.* Las etiquetas de evento de servicio se pueden definir en el servicio Etiquetas de la sección de configuración.<br>Un nombre de etiqueta que contenga caracteres no alfanuméricos (incluidos caracteres UTF multibyte no ingleses) debe estar entre comillas dobles. Las comillas y barras invertidas dentro de un nombre de etiqueta entre comillas deben ir acompañadas de una barra invertida.| |{TIME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos basados en servicios<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de servicios<br>→ Notificaciones y comandos de descubrimiento<br >→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Nombres de eventos desencadenantes<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Hora actual en hh:mm: ss.*| |{TRIGGER.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Descripción del activador.*<br>Todas las macros admitidas en una descripción del activador se expandirán si se utiliza `{TRIGGER.DESCRIPTION}` en el texto de notificación.<br>`{TRIGGER.COMMENT}` está en desuso. | |{TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br> → Nombres de eventos|*Expresión de activación parcialmente evaluada.*<br>Las funciones basadas en elementos se evalúan y reemplazan por los resultados en el momento de la generación del evento, mientras que todas las demás funciones se muestran tal como están escritas en la expresión. Se puede utilizar para depurar expresiones desencadenantes.| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN}|→ Problema [notificaciones de recuperación](/manual/config/notifications/action/recovery_operatives) y comandos<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Expresión de recuperación de desencadenador parcialmente evaluada.*<br>Las funciones basadas en elementos se evalúan y reemplazan por los resultados en el momento de la generación del evento, mientras que todas las demás funciones se muestran tal como están escritas en la expresion. Se puede utilizar para depurar expresiones de recuperación de desencadenadores.| |{TRIGGER.EVENTS.ACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Número de eventos reconocidos para un elemento de mapa en mapas, o para el activador que generó el evento actual en notificaciones.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Número de eventos PROBLEMA reconocidos para todos los activadores sin tener en cuenta su estado.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Número de eventos PROBLEMA no reconocidos para todos los activadores sin tener en cuenta su estado.*| |{TRIGGER.EVENTS.UNACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Número de eventos no reconocidos para un elemento de mapa en mapas, o para el activador que generó el evento actual en las notificaciones.*| |{TRIGGER.HOSTGROUP.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Una lista ordenada (por consulta SQL) y separada por espacios de coma de los grupos de hosts en los que se define el activador.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Etiquetas de elementos del mapa|*Número de eventos PROBLEMA reconocidos para activadores en estado PROBLEMA.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Etiquetas de elementos de mapa|*Número de eventos PROBLEMA no reconocidos para activadores en estado PROBLEMA.*| |{TRIGGER.EXPRESSION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Expresión de activación.*| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Activar expresión de recuperación* si *OK generación de eventos* en [configuración de activador](/manual/config/triggers/trigger) está establecido en 'Expresión de recuperación'; de lo contrario, se devuelve una cadena vacía.<br>Soportado desde 3.2.0.| |{TRIGGER.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos y notificaciones de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Activador URL<br>→ Valor de etiqueta de activación<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*ID numérico de activación que desencadenó esta acción.*<br>Admitido en valores de etiqueta de activación desde 4.4.1.| |{TRIGGER.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Nombre del activador* (con macros resueltas).<br>Tenga en cuenta que desde 4.0.0 {EVENT.NAME} se puede usar en acciones para mostrar el evento activado/nombre del problema con macros resueltas.| |{TRIGGER.NAME.ORIG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Nombre original del activador* (es decir, sin macros resueltas).| |{TRIGGER.NSEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Severidad numérica del disparador.* Valores posibles: 0 - No clasificado, 1 - Información, 2 - Advertencia, 3 - Promedio, 4 - Alto, 5 - Desastre.| |{TRIGGER.SEVERITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*Nombre de gravedad del activador.* Se puede definir en *Administración → General → Opciones de visualización del activador*.| |{TRIGGER.STATE}|→ Notificaciones internas basadas en disparadores|*El último estado del disparador.* Valores posibles: **Desconocido** y **Normal**.| |{TRIGGER.STATE.ERROR}|→ Notificaciones internas basadas en iniciadores|*Mensaje de error con detalles de por qué un activador dejó de ser compatible.* <br> <br> Si un activador pasa al estado no compatible y luego vuelve a ser compatible inmediatamente, aparece el error El campo puede estar vacío.| |{TRIGGER.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Valor de activación en el momento de ejecución del paso de operación.* Puede ser PROBLEMA o OK.<br>`{STATUS}` está en desuso.| |{TRIGGER.TEMPLATE.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/administration/scripts)|*Una lista ordenada (por consulta SQL), separada por espacios de coma, de plantillas en las que se define el activador, o \*UNKNOWN\* si el activador está definido en un host.*| |{TRIGGER.URL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas basadas en iniciadores<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/ administración/scripts)|*URL de activación.*| |{TRIGGER.VALUE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Expresiones de activación<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts )|*Valor numérico del disparador actual*: 0 - el disparador está en estado OK, 1 - el disparador está en estado PROBLEMA.| |{TRIGGERS.UNACK}|→ Etiquetas de elementos del mapa|*Número de activadores no reconocidos para un elemento del mapa, sin tener en cuenta el estado del activador.*<br>Se considera que un activador no está reconocido si al menos uno de sus eventos PROBLEMA no está reconocido.| |{TRIGGERS.PROBLEM.UNACK}|→ Etiquetas de elementos de mapa|*Número de activadores de PROBLEMA no reconocidos para un elemento de mapa.*<br>Se considera que un activador no está reconocido si al menos uno de sus eventos de PROBLEMA no está reconocido.| |{TRIGGERS.ACK}|→ Etiquetas de elementos del mapa|*Número de activadores reconocidos para un elemento del mapa, sin tener en cuenta el estado del activador.*<br>Se considera que un activador está reconocido si se reconocen todos sus eventos PROBLEMAS.| |{TRIGGERS.PROBLEM.ACK}|→ Etiquetas de elementos del mapa|*Número de activadores de PROBLEMA reconocidos para un elemento del mapa.*<br>Se considera que un activador está reconocido si se reconocen todos sus eventos de PROBLEMA.| |{USER.FULLNAME}|→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts] (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)|*Nombre, apellido y nombre de usuario del usuario* que agregó el reconocimiento del evento o inició el script.<br>Compatible con actualizaciones de problemas desde 3.4.0, para scripts globales desde 5.0.2| |{USER.NAME}|→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción manual del evento [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration /scripts) (incluido el texto de confirmación)|*Nombre del usuario* que inició el script.<br>Soportado desde 5.0.2.| |{USUARIO.APELLIDO}|→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción manual del evento [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration /scripts) (incluido el texto de confirmación)|*Apellido del usuario* que inició el script.<br>Soportado desde 5.0.2.| |{USER.USERNAME}|→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción manual de evento [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration /scripts) (incluido el texto de confirmación)|*Nombre de usuario del usuario* que inició el script.<br>Compatible desde 5.0.2.<br>{USER.ALIAS}, compatible antes de Zabbix 5.4.0, ahora está obsoleto.| |{$MACRO}|→ Ver: [Macros de usuario admitidas por ubicación](/manual/appendix/macros/supported_by_location_user)|*Macros [definibles por el usuario](/manual/config/macros/user_macros).*| |{\#MACRO}|→ Ver: [Macros de descubrimiento de bajo nivel](/manual/config/macros/lld_macros)|*Macros de descubrimiento de bajo nivel.*<br><br>[Personalización](/manual/config /macros/macro_functions) el valor de la macro es compatible con esta macro, a partir de Zabbix 4.0.0.| |{?EXPRESSION}|→ Nombres de eventos de iniciador<br>→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de script y sus parámetros de webhook<br>→ Etiquetas de elementos de mapa^[3] (supported_by_location#footnotes)^<br>→ Etiquetas de formas de mapas^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Etiquetas de enlaces en mapas^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Nombres de gráficos^[5 ](supported_by_location#footnotes)^|Ver [macros de expresión](/manual/config/macros/expression_macros).<br>Compatible desde 5.2.0.| |$1...$9|→ Activador [nombres](/manual/config/triggers/trigger#configuration)<br>→ Parámetro de usuario [comandos](/manual/config/items/userparameters#flexible-user-parameters)| *Macros posicionales/referencias.*|

en-us	#### Overview  The webhook media type is useful for making HTTP calls using custom JavaScript code for straightforward integration with external software such as helpdesk systems, chats, or messengers. You may choose to import an integration provided by Zabbix or create a custom integration from scratch.
es	#### Visión general  El tipo de medio de webhook es útil para realizar llamadas HTTP utilizando Código JavaScript para una integración sencilla con software externo como sistemas de mesa de ayuda, chats o mensajeros. Puede optar por importar una integración proporcionada por Zabbix o crear una integración personalizada desde rascar.

en-us	#### Overview  This item type allows data polling using the HTTP/HTTPS protocol. Trapping is also possible using Zabbix sender or Zabbix sender protocol.  HTTP item check is executed by Zabbix server. However, when hosts are monitored by a Zabbix proxy, HTTP item checks are executed by the proxy.  HTTP item checks do not require any agent running on a host being monitored.  HTTP agent supports both HTTP and HTTPS. Zabbix will optionally follow redirects (see the *Follow redirects* option below). Maximum number of redirects is hard-coded to 10 (using cURL option CURLOPT\_MAXREDIRS).  ::: noteimportant Zabbix server/proxy must be initially configured with cURL (libcurl) support. :::
es	#### Descripción general  Este tipo de métrica permite el sondeo de datos utilizando el protocolo HTTP/HTTPS. La captura también es posible utilizando el remitente Zabbix o el protocolo del remitente Zabbix.  La comprobación de métricas HTTP la ejecuta el servidor Zabbix. Sin embargo, cuando los equipos son monitoreados por un proxy Zabbix, el proxy ejecuta las comprobaciones de métricas HTTP.  Las comprobaciones de métricas HTTP no requieren que ningún agente se ejecute en un  equipo monitoreado.  El agente HTTP admite HTTP y HTTPS. Zabbix seguirá opcionalmente las redirecciones (consulte la opción *Seguir redirecciones* a continuación). El número máximo de redirecciones está codificado en 10 (usando la opción cURL CURLOPT\_MAXREDIRS).  ::: noteimportant El servidor/proxy Zabbix debe estar configurado inicialmente con soporte cURL (libcurl). :::

en-us	#### Overview  This page provides a list of cookies used by Zabbix.  |Name|Description|Values|Expires/Max-Age|HttpOnly[^1]|Secure[^2]| |--|------|--|------|--|--| |ZBX\_SESSION\_NAME|Zabbix frontend session data, stored as JSON encoded by base64| |Session (expires when the browsing session ends)|\+|\+ (only if HTTPS is enabled on a web server)| |tab|Active tab number; this cookie is only used on pages with multiple tabs (e.g. *Host*, *Trigger* or *Action* configuration page) and is created, when a user navigates from a primary tab to another tab (such as *Tags* or *Dependencies* tab).<br><br>0 is used for the primary tab.|Example: 1|Session (expires when the browsing session ends)|\-|\-| |browserwarning\_ignore|Whether a warning about using an outdated browser should be ignored.|yes|Session (expires when the browsing session ends)|\-|\-| |system-message-ok|A message to show as soon as page is reloaded.|Plain text message|Session (expires when the browsing session ends) or as soon as page is reloaded|\+|\-| |system-message-error|An error message to show as soon as page is reloaded.|Plain text message|Session (expires when the browsing session ends) or as soon as page is reloaded|\+|\-|  ::: noteclassic  Forcing 'HttpOnly' flag on Zabbix cookies by a webserver directive is not supported.  :::  [^1]: When `HttpOnly` is 'true' the cookie will be made accessible only     through the HTTP protocol. This means that the cookie won't be     accessible by scripting languages, such as JavaScript. This setting     can effectively help to reduce identity theft through XSS attacks     (although it is not supported by all browsers).  [^2]: `Secure` indicates that the cookie should only be transmitted over     a secure HTTPS connection from the client. When set to 'true', the     cookie will only be set if a secure connection exists.
es	#### Visión general  Esta página proporciona una lista de cookies utilizadas por Zabbix.  |Nombre|Descripción|Valores|Caduca/Edad máxima|HttpOnly[^1]|Seguro[^2]| |--|------|--|------|--|--| |ZBX\_SESSION\_NAME|Datos de la sesión de frontend de Zabbix, almacenados como JSON codificados por base64| |Sesión (caduca cuando finaliza la sesión de navegación)|\+|\+ (solo si HTTPS está habilitado en un servidor web)| |tab|Número de pestaña activa; esta cookie solo se usa en páginas con varias pestañas (p. ej., página de configuración de *Host*, *Activador* o *Acción*) y se crea cuando un usuario navega de una pestaña principal a otra pestaña (como *Etiquetas* o *Dependencias). * pestaña).<br><br>0 se usa para la pestaña principal.|Ejemplo: 1|Sesión (caduca cuando finaliza la sesión de navegación)|\-|\-| |browserwarning\_ignore|Si se debe ignorar una advertencia sobre el uso de un navegador desactualizado.|yes|Session (expira cuando finaliza la sesión de navegación)|\-|\-| |system-message-ok|Un mensaje para mostrar tan pronto como se vuelva a cargar la página.|Mensaje de texto sin formato|Sesión (expira cuando finaliza la sesión de navegación) o tan pronto como se vuelve a cargar la página|\+|\-| |system-message-error|Un mensaje de error que se muestra tan pronto como se vuelve a cargar la página.|Mensaje de texto sin formato|Sesión (expira cuando finaliza la sesión de navegación) o tan pronto como se vuelve a cargar la página|\+|\-|  ::: notaclásica  Forzar el indicador 'HttpOnly' en las cookies de Zabbix por un servidor web directiva no es compatible. :::  [^1]: cuando 'HttpOnly' es 'verdadero', solo se podrá acceder a la cookie     a través del protocolo HTTP. Esto significa que la cookie no será     accesible mediante lenguajes de secuencias de comandos, como JavaScript. Esta configuración     puede ayudar eficazmente a reducir el robo de identidad a través de ataques XSS     (aunque no es compatible con todos los navegadores).  [^2]: `Secure` indica que la cookie solo debe transmitirse     una conexión HTTPS segura del cliente. Cuando se establece en 'verdadero', el     La cookie solo se establecerá si existe una conexión segura.

en-us	 #### Overview  This page provides examples of using correct escaping when using regular expressions in various contexts.  :::notetip When using the trigger expression constructor, correct escaping in regular expressions is added automatically. :::
es	 #### Descripción general  Esta página proporciona ejemplos del uso de escape correcto cuando se utilizan expresiones regulares en varios contextos.  :::notetip Cuando se utiliza el constructor de expresiones de iniciadores, el escape correcto en las expresiones regulares se agrega automáticamente. :::