en-us	 ### Host inventory  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).|
es	 ### Inventario de equipo  |Macro|Admitido en|Descripción| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo Alias en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de etiqueta de activo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de chasis en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de contacto en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de número de contrato en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NÚMERO DE CONTRATO[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de estado de implementación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de hardware en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Hardware (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Máscara de subred del equipo campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de redes de equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de enrutador equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de arquitectura de hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware desmantelado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha El mantenimiento de hardware caduca en el campo del inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware instalado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware comprado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de nombre del instalador en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.INSTALLADOR.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Sc→ Métricas de tipo ript^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de ubicación en inventario de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de latitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de longitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección MAC A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección MAC B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de modelo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de nombre en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de notas en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección IP OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Máscara de subred OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de enrutador OOB en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo SO en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*SO (completo detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*SO (breve) ) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Campo de teléfono B de POC principal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Teléfono POC secundario Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Campo de teléfono B de POC secundario en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Número de serie A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Número de serie B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio dirección Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio campo dirección B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio dirección del campo C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de ciudad del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de país del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.PAÍS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de notas del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Ubicación del bastidor del sitio campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Estado del sitio/ campo de provincia en el inventario de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*ZIP del sitio/ campo postal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de software en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software aplicación Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación D en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo E de la aplicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de etiqueta en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Escribir campo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Tipo (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*URL Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo URL B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo URL C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo Proveedor en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).|

en-us	### Host inventory  The host inventory object has the following properties.  ::: notetip Each property has it's own unique ID number, which is used to associate host inventory fields with items. :::  |ID|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|Maximum length| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|string|Alias.|128 characters| |11|asset\_tag|string|Asset tag.|64 characters| |28|chassis|string|Chassis.|64 characters| |23|contact|string|Contact person.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |32|contract\_number|string|Contract number.|64 characters| |47|date\_hw\_decomm|string|HW decommissioning date.|64 characters| |46|date\_hw\_expiry|string|HW maintenance expiry date.|64 characters| |45|date\_hw\_install|string|HW installation date.|64 characters| |44|date\_hw\_purchase|string|HW purchase date.|64 characters| |34|deployment\_status|string|Deployment status.|64 characters| |14|hardware|string|Hardware.|255 characters| |15|hardware\_full|string|Detailed hardware.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |39|host\_netmask|string|Host subnet mask.|39 characters| |38|host\_networks|string|Host networks.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |40|host\_router|string|Host router.|39 characters| |30|hw\_arch|string|HW architecture.|32 characters| |33|installer\_name|string|Installer name.|64 characters| |24|location|string|Location.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |25|location\_lat|string|Location latitude.|16 characters| |26|location\_lon|string|Location longitude.|16 characters| |12|macaddress\_a|string|MAC address A.|64 characters| |13|macaddress\_b|string|MAC address B.|64 characters| |29|model|string|Model.|64 characters| |3|name|string|Name.|128 characters| |27|notes|string|Notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |41|oob\_ip|string|OOB IP address.|39 characters| |42|oob\_netmask|string|OOB host subnet mask.|39 characters| |43|oob\_router|string|OOB router.|39 characters| |5|os|string|OS name.|128 characters| |6|os\_full|string|Detailed OS name.|255 characters| |7|os\_short|string|Short OS name.|128 characters| |61|poc\_1\_cell|string|Primary POC mobile number.|64 characters| |58|poc\_1\_email|string|Primary email.|128 characters| |57|poc\_1\_name|string|Primary POC name.|128 characters| |63|poc\_1\_notes|string|Primary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Primary POC phone A.|64 characters| |60|poc\_1\_phone\_b|string|Primary POC phone B.|64 characters| |62|poc\_1\_screen|string|Primary POC screen name.|64 characters| |68|poc\_2\_cell|string|Secondary POC mobile number.|64 characters| |65|poc\_2\_email|string|Secondary POC email.|128 characters| |64|poc\_2\_name|string|Secondary POC name.|128 characters| |70|poc\_2\_notes|string|Secondary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Secondary POC phone A.|64 characters| |67|poc\_2\_phone\_b|string|Secondary POC phone B.|64 characters| |69|poc\_2\_screen|string|Secondary POC screen name.|64 characters| |8|serialno\_a|string|Serial number A.|64 characters| |9|serialno\_b|string|Serial number B.|64 characters| |48|site\_address\_a|string|Site address A.|128 characters| |49|site\_address\_b|string|Site address B.|128 characters| |50|site\_address\_c|string|Site address C.|128 characters| |51|site\_city|string|Site city.|128 characters| |53|site\_country|string|Site country.|64 characters| |56|site\_notes|string|Site notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |55|site\_rack|string|Site rack location.|128 characters| |52|site\_state|string|Site state.|64 characters| |54|site\_zip|string|Site ZIP/postal code.|64 characters| |16|software|string|Software.|255 characters| |18|software\_app\_a|string|Software application A.|64 characters| |19|software\_app\_b|string|Software application B.|64 characters| |20|software\_app\_c|string|Software application C.|64 characters| |21|software\_app\_d|string|Software application D.|64 characters| |22|software\_app\_e|string|Software application E.|64 characters| |17|software\_full|string|Software details.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |10|tag|string|Tag.|64 characters| |1|type|string|Type.|64 characters| |2|type\_full|string|Type details.|64 characters| |35|url\_a|string|URL A.|255 characters| |36|url\_b|string|URL B.|255 characters| |37|url\_c|string|URL C.|255 characters| |31|vendor|string|Vendor.|64 characters|
es	### Inventario de equipo  El objeto de inventario del equipo tiene las siguientes propiedades.  ::: notetip Cada propiedad tiene su propio número de identificación único, que es utilizado para asociar campos de inventario del equipo con métricas. :::  |ID|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción|Longitud máxima| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|cadena|Alias.|128 caracteres| |11|asset\_tag|cadena|Etiqueta de activo.|64 caracteres| |28|chasis|cadena|Chasis.|64 caracteres| |23|contact|cadena|Persona de contacto.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |32|contract\_number|cadena|Número de contrato.|64 caracteres| |47|date\_hw\_decomm|string|Fecha de desmantelamiento del HW.|64 caracteres| |46|date\_hw\_expiry|cadena|Fecha de caducidad del mantenimiento del HW.|64 caracteres| |45|date\_hw\_install|cadena|Fecha de instalación del HW.|64 caracteres| |44|date\_hw\_purchase|cadena|Fecha de compra de HW.|64 caracteres| |34|deployment\_status|cadena|Estado de implementación.|64 caracteres| |14|hardware|cadena|Hardware.|255 caracteres| |15|hardware\_full|string|Hardware detallado.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |39|host\_netmask|cadena|Máscara de subred del equipo.|39 caracteres| |38|host\_networks|cadena|Redes del equipo.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |40|host\_router|cadena|Enrutador host.|39 caracteres| |30|hw\_arch|cadena|Arquitectura HW.|32 caracteres| |33|installer\_name|cadena|Nombre del instalador.|64 caracteres| |24|location|cadena|Ubicación.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |25|location\_lat|cadena|Latitud de ubicación.|16 caracteres| |26|location\_lon|cadena|Longitud de ubicación.|16 caracteres| |12|macaddress\_a|cadena|Dirección MAC A.|64 caracteres| |13|macaddress\_b|cadena|Dirección MAC B.|64 caracteres| |29|model|cadena|Modelo.|64 caracteres| |3|name|cadena|Nombre.|128 caracteres| |27|notes|cadena|Notas.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |41|oob\_ip|cadena|Dirección IP OOB.|39 caracteres| |42|oob\_netmask|cadena|Máscara de subred del host OOB.|39 caracteres| |43|oob\_router|cadena|enrutador OOB.|39 caracteres| |5|os|cadena|Nombre del sistema operativo.|128 caracteres| |6|os\_full|cadena|Nombre detallado del sistema operativo.|255 caracteres| |7|os\_short|cadena|Nombre corto del sistema operativo.|128 caracteres| |61|poc\_1\_cell|string|Número de móvil POC principal.|64 caracteres| |58|poc\_1\_email|string|Correo electrónico principal.|128 caracteres| |57|poc\_1\_name|cadena|Nombre de POC principal.|128 caracteres| |63|poc\_1\_notes|string|Notas principales de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Teléfono POC principal A.|64 caracteres| |60|poc\_1\_phone\_b|cadena|Teléfono POC principal B.|64 caracteres| |62|poc\_1\_screen|string|Nombre de pantalla de POC principal.|64 caracteres| |68|poc\_2\_cell|string|Número de móvil POC secundario.|64 caracteres| |65|poc\_2\_email|string|Correo electrónico POC secundario.|128 caracteres| |64|poc\_2\_name|cadena|Nombre de POC secundario.|128 caracteres| |70|poc\_2\_notes|cadena|Notas secundarias de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Teléfono POC secundario A.|64 caracteres| |67|poc\_2\_phone\_b|cadena|Teléfono POC secundario B.|64 caracteres| |69|poc\_2\_screen|string|Nombre de pantalla POC secundario.|64 caracteres| |8|serialno\_a|cadena|Número de serie A.|64 caracteres| |9|serialno\_b|cadena|Número de serie B.|64 caracteres| |48|site\_address\_a|cadena|Dirección del sitio A.|128 caracteres| |49|site\_address\_b|cadena|Dirección del sitio B.|128 caracteres| |50|site\_address\_c|cadena|Dirección del sitio C.|128 caracteres| |51|site\_city|cadena|Ciudad del sitio.|128 caracteres| |53|site\_country|cadena|País del sitio.|64 caracteres| |56|site\_notes|string|Notas del sitio.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |55|site\_rack|string|Ubicación del rack del sitio.|128 caracteres| |52|site\_state|cadena|Estado del sitio.|64 caracteres| |54|site\_zip|string|Código postal del sitio.|64 caracteres| |16|software|cadena|Software.|255 caracteres| |18|software\_app\_a|cadena|Aplicación de software A.|64 caracteres| |19|software\_app\_b|cadena|Aplicación de software B.|64 caracteres| |20|software\_app\_c|cadena|Aplicación de software C.|64 caracteres| |21|software\_app\_d|cadena|Aplicación de software D.|64 caracteres| |22|software\_app\_e|cadena|Aplicación de software E.|64 caracteres| |17|software\_full|string|Detalles del software.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |10|tag|cadena|Etiqueta.|64 caracteres| |1|type|cadena|Tipo.|64 caracteres| |2|type\_full|string|Escriba detalles.|64 caracteres| |35|url\_a|cadena|URL A.|255 caracteres| |36|url\_b|cadena|URL B.|255 caracteres| |37|url\_c|cadena|URL C.|255 caracteres| |31|vendor|cadena|Proveedor.|64 caracteres|

en-us	##### Host item tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |items| |\-| | |Root element for items.| | |name|x|`string`| |Item name.| | |type|\-|`string`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (default)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNAL<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNAL<br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>15 - CALCULATED<br>16 - JMX<br>17 - SNMP\_TRAP<br>18 - DEPENDENT<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT<br>21 - ITEM\_TYPE\_SCRIPT|Item type.| | |snmp\_oid|\-|`string`| |SNMP object ID.<br><br>Required by SNMP items.| | |key|x|`string`| |Item key.| | |delay|\-|`string`|Default: 1m|Update interval of the item.<br><br>Note that `delay` will be always '0' for trapper items.<br><br>Accepts seconds or a time unit with suffix (30s, 1m, 2h, 1d).<br>Optionally one or more [custom intervals](/manual/config/items/item/custom_intervals) can be specified either as flexible intervals or scheduling.<br>Multiple intervals are separated by a semicolon.<br>User macros may be used. A single macro has to fill the whole field. Multiple macros in a field or macros mixed with text are not supported.<br>Flexible intervals may be written as two macros separated by a forward slash (e.g. `{$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}`).| | |history|\-|`string`|Default: 90d|Time period of how long the history data should be stored. A time period using the time suffix, a user macro or LLD macro.| | |trends|\-|`string`|Default: 365d|Time period of how long the trends data should be stored. A time period using the time suffix, a user macro or LLD macro.| | |status|\-|`string`|0 - ENABLED (default)<br>1 - DISABLED|Item status.| | |value\_type|\-|`string`|0 - FLOAT<br>1 - CHAR<br>2 - LOG<br>3 - UNSIGNED (default)<br>4 - TEXT|Received value type.| | |allowed\_hosts|\-|`string`| |List of IP addresses (comma delimited) of hosts allowed sending data for the item.<br><br>Used by trapper and HTTP agent items.| | |units|\-|`string`| |Units of returned values (bps, B, etc).| | |params|\-|`text`| |Additional parameters depending on the type of the item:<br>- executed script for Script, SSH and Telnet items;<br>- SQL query for database monitor items;<br>- formula for calculated items.| | |ipmi\_sensor|\-|`string`| |IPMI sensor.<br><br>Used only by IPMI items.| | |authtype|\-|`string`|Authentication type for SSH agent items:<br>0 - PASSWORD (default)<br>1 - PUBLIC\_KEY<br><br>Authentication type for HTTP agent items:<br>0 - NONE (default)<br>1 - BASIC<br>2 - NTLM|Authentication type.<br><br>Used only by SSH and HTTP agent items.| | |username|\-|`string`| |Username for authentication.<br>Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.<br><br>Required by SSH and Telnet items.<br>When used by JMX agent, password should also be specified together with the username or both properties should be left blank.| | |password|\-|`string`| |Password for authentication.<br>Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.<br><br>When used by JMX agent, username should also be specified together with the password or both properties should be left blank.| | |publickey|\-|`string`| |Name of the public key file.<br><br>Required for SSH agent items.| | |privatekey|\-|`string`| |Name of the private key file.<br><br>Required for SSH agent items.| | |description|\-|`text`| |Item description.| | |inventory\_link|\-|`string`|0 - NONE<br><br>Capitalized host inventory field name. For example:<br>4 - ALIAS<br>6 - OS\_FULL<br>14 - HARDWARE<br>etc.|Host inventory field that is populated by the item.<br><br>Refer to the [host inventory page](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) for a list of supported host inventory fields and their IDs.| | |logtimefmt|\-|`string`| |Format of the time in log entries.<br>Used only by log items.| | |interface\_ref|\-|`string`|Format: `if<N>`|Reference to the host interface.| | |jmx\_endpoint|\-|`string`| |JMX endpoint.<br><br>Used only by JMX agent items.| | |url|\-|`string`| |URL string.<br><br>Required only for HTTP agent items.| | |allow\_traps|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Allow to populate value as in a trapper item.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |follow\_redirects|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Follow HTTP response redirects while polling data.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |headers| |\-| | |Root element for HTTP(S) request headers, where header name is used as key and header value as value.<br>Used only by HTTP agent items.| | |name|x|`string`| |Header name.| | |value|x|`string`| |Header value.| | |http\_proxy|\-|`string`| |HTTP(S) proxy connection string.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |output\_format|\-|`string`|0 - RAW (default)<br>1 - JSON|How to process response.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |post\_type|\-|`string`|0 - RAW (default)<br>2 - JSON<br>3 - XML|Type of post data body.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |posts|\-|`string`| |HTTP(S) request body data.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |query\_fields| |\-| | |Root element for query parameters.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |name|x|`string`| |Parameter name.| | |value|\-|`string`| |Parameter value.| | |request\_method|\-|`string`|0 - GET (default)<br>1 - POST<br>2 - PUT<br>3 - HEAD|Request method.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |retrieve\_mode|\-|`string`|0 - BODY (default)<br>1 - HEADERS<br>2 - BOTH|What part of response should be stored.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_cert\_file|\-|`string`| |Public SSL Key file path.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_key\_file|\-|`string`| |Private SSL Key file path.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_key\_password|\-|`string`| |Password for SSL Key file.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |status\_codes|\-|`string`| |Ranges of required HTTP status codes separated by commas. Supports user macros.<br>Example: 200,200-{$M},{$M},200-400<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |timeout|\-|`string`| |Item data polling request timeout. Supports user macros.<br><br>Used by HTTP agent and Script items.| | |verify\_host|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Whether to validate that the host name for the connection matches the one in the host's certificate.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |verify\_peer|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Whether to validate that the host's certificate is authentic.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |parameters| |\-| | |Root element for user-defined parameters.<br><br>Used only by Script items.| | |name|x|`string`| |Parameter name.<br><br>Used only by Script items.| | |value|\-|`string`| |Parameter value.<br><br>Used only by Script items.| |value map| |\-| | |Value map.| | |name|x|`string`| |Name of the value map to use for the item.| |preprocessing| |\-| | |Root element for item value preprocessing.| |step| |\-| | |Individual item value preprocessing step.| | |type|x|`string`|1 - MULTIPLIER<br>2 - RTRIM<br>3 - LTRIM<br>4 - TRIM<br>5 - REGEX<br>6 - BOOL\_TO\_DECIMAL<br>7 - OCTAL\_TO\_DECIMAL<br>8 - HEX\_TO\_DECIMAL<br>9 - SIMPLE\_CHANGE (calculated as (received value-previous value))<br>10 - CHANGE\_PER\_SECOND (calculated as (received value-previous value)/(time now-time of last check))<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>13 - IN\_RANGE<br>14 - MATCHES\_REGEX<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>18 - CHECK\_REGEX\_ERROR<br>19 - DISCARD\_UNCHANGED<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>22 - PROMETHEUS\_PATTERN<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>26 - CHECK\_NOT\_SUPPORTED<br>27 - XML\_TO\_JSON|Type of the item value preprocessing step.| | |parameters|\-| | |Root element for parameters of the item value preprocessing step.| | |parameter|x|`string`| |Individual parameter of the item value preprocessing step.| | |error\_handler|\-|`string`|0 - ORIGINAL\_ERROR (default)<br>1 - DISCARD\_VALUE<br>2 - CUSTOM\_VALUE<br>3 - CUSTOM\_ERROR|Action type used in case of preprocessing step failure.| | |error\_handler\_params|\-|`string`| |Error handler parameters used with 'error\_handler'.| |master\_item| |\-| | |Individual item master item.<br><br>Required by dependent items.| | |key|x|`string`| |Dependent item master item key value.<br><br>Recursion up to 3 dependent items and maximum count of dependent items equal to 29999 are allowed.| |triggers| |\-| | |Root element for simple triggers.| | |*For trigger element tag values, see host [trigger tags](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags).*| | | | | |tags| |\-| | |Root element for item tags.| | |tag|x|`string`| |Tag name.| | |value|\-|`string`| |Tag value.|
es	##### Etiquetas de métrica de equipo  |Elemento|Propiedad del elemento|Obligatorio|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |items| |\-| | |Elemento raíz de las métricas.| | |name|x|`cadena`| |Nombre de la métrica.| | |type|\-|`cadena`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (predeterminado)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNO<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNO <br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>15 - CALCULADO<br>16 - JMX<br>17 - SNMP\_TRAP<br>18 - DEPENDIENTE <br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT<br>21 - ITEM\_TYPE\_SCRIPT|Tipo de métrica.| | |snmp\_oid|\-|`cadena`| |ID de objeto SNMP.<br><br>Requerido por las métricas SNMP.| | |key|x|`cadena`| |Clave de la métrica.| | |delay|\-|`string`|Predeterminado: 1m|Intervalo de actualización de la métrica.<br><br>Tenga en cuenta que `delay` siempre será '0' para las métricas de captura.<br><br>Acepta segundos o una unidad de tiempo con sufijo (30s, 1m, 2h, 1d).<br>Opcionalmente, se pueden especificar uno o más [intervalos personalizados](/manual/config/items/item/custom_intervals) como intervalos flexibles o programación.<br >Varios intervalos están separados por un punto y coma.<br>Se pueden utilizar macros de usuario. Una sola macro tiene que llenar todo el campo. No se admiten múltiples macros en un campo ni macros mezcladas con texto.<br>Los intervalos flexibles se pueden escribir como dos macros separadas por una barra diagonal (por ejemplo, `{$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}`).| | |history|\-|`string`|Predeterminado: 90d|Período de tiempo durante el cual se deben almacenar los datos del historial. Un período de tiempo que utiliza el sufijo de tiempo, una macro de usuario o una macro LLD.| | |trends|\-|`string`|Predeterminado: 365d|Período de tiempo durante el cual se deben almacenar los datos de tendencias. Un período de tiempo que utiliza el sufijo de tiempo, una macro de usuario o una macro LLD.| | |status|\-|`string`|0 - HABILITADO (predeterminado)<br>1 - DISABLED|Estado del elemento.| | |value\_type|\-|`cadena`|0 - FLOAT<br>1 - CHAR<br>2 - LOG<br>3 - UNSIGNED (predeterminado)<br>4 - TEXTO|Tipo de valor recibido.| | |allowed\_hosts|\-|`cadena`| |Lista de direcciones IP (delimitadas por comas) de equipos que se permite que envien datos para la métrica.<br><br>Usado por métricas de captura y agente HTTP.| | |units|\-|`cadena`| |Unidades de valores devueltos (bps, B, etc.).| | |params|\-|`texto`| |Parámetros adicionales según el tipo de métrica:<br>- script ejecutado para elementos Script, SSH y Telnet;<br>- consulta SQL para métricas del monitor de base de datos;<br>- fórmula para métricas calculadas.| | |ipmi\_sensor|\-|`cadena`| |Sensor IPMI.<br><br>Usado solo por métricas IPMI.| | |authtype|\-|`string`|Tipo de autenticación para métricas del agente SSH:<br>0 - CONTRASEÑA (predeterminada)<br>1 - PUBLIC\_KEY<br><br>Tipo de autenticación para métricas del agente HTTP:<br> 0 - NINGUNO (predeterminado)<br>1 - BÁSICO<br>2 - NTLM|Tipo de autenticación.<br><br>Usado solo por métricas de agente SSH y HTTP.| | |username|\-|`cadena`| |Nombre de usuario para autenticación.<br>Usado por verificación simple, SSH, Telnet, monitor de base de datos, métricas de agente JMX y HTTP.<br><br>Requerido por métricas SSH y Telnet.<br>Cuando lo usa el agente JMX, la contraseña también se debe especificar junto con el nombre de usuario o ambas propiedades deben dejarse en blanco.| | |password|\-|`cadena`| |Contraseña para autenticación.<br>Se utiliza mediante comprobación simple, SSH, Telnet, monitor de base de datos, métricas de agente JMX y HTTP.<br><br>Cuando lo utiliza el agente JMX, el nombre de usuario también debe especificarse junto con la contraseña o ambas propiedades. debe dejarse en blanco.| | |publickey|\-|`cadena`| |Nombre del archivo de clave pública.<br><br>Obligatorio para las métricas del agente SSH.| | |privatekey|\-|`cadena`| |Nombre del archivo de clave privada.<br><br>Obligatorio para las métricas del agente SSH.| | |description|\-|`texto`| |Descripción de la métrica.| | |inventory\_link|\-|`string`|0 - NINGUNO<br><br>Nombre del campo de inventario de equipo en mayúsculas. Por ejemplo:<br>4 - ALIAS<br>6 - SO\_FULL<br>14 - HARDWARE<br>etc.|Campo de inventario del equipo que se completa con la métrica.<br><br>Consulte la [página de inventario del equipo](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) para obtener una lista de campos de inventario de equipo admitidos y sus ID.| | |logtimefmt|\-|`cadena`| |Formato de la hora en las entradas del registro.<br>Usado sólo por métricas de registro.| | |interface\_ref|\-|`string`|Formato: `if<N>`|Referencia a la interfaz del equipo.| | |jmx\_endpoint|\-|`cadena`| |Punto final JMX.<br><br>Usado solo por métricas del agente JMX.| | |url|\-|`cadena`| |Cadena URL.<br><br>Obligatorio solo para métricas del agente HTTP.| | |allow\_traps|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Permite completar el valor como en una métrica de captura.<br><br>Usado solo por métricas de agente HTTP.| | |follow\_redirects|\-|`string`|0 - NO<br>1 - SÍ (predeterminado)|Siga las redirecciones de respuesta HTTP mientras sondea los datos.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| |headers| |\-| | |Elemento raíz para encabezados de solicitud HTTP(S), donde el nombre del encabezado se usa como clave y el valor del encabezado como valor.<br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del encabezado.| | |value|x|`cadena`| |Valor del encabezado.| | |http\_proxy|\-|`cadena`| |Cadena de conexión de proxy HTTP(S).<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |output\_format|\-|`cadena`|0 - RAW (predeterminado)<br>1 - JSON|Cómo procesar la respuesta.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |post\_type|\-|`string`|0 - RAW (predeterminado)<br>2 - JSON<br>3 - XML|Tipo de cuerpo de datos de la publicación.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP. | | |posts|\-|`cadena`| |Datos del cuerpo de la solicitud HTTP(S).<br><br>Utilizado únicamente por métricas del agente HTTP.| |query\_fields| |\-| | |Elemento raíz para parámetros de consulta.<br><br>Utilizado únicamente por métricas del agente HTTP.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del parámetro.| | |value|\-|`cadena`| |Valor del parámetro.| | |request\_method|\-|`cadena`|0 - GET (predeterminado)<br>1 - POST<br>2 - PUT<br>3 - HEAD|Método de solicitud.<br><br>Usado solo por HTTP artículos del agente.| | |retrieve\_mode|\-|`string`|0 - CUERPO (predeterminado)<br>1 - ENCABEZADOS<br>2 - AMBOS|Qué parte de la respuesta debe almacenarse.<br><br>Usado solo por el agente HTTP artículos.| | |ssl\_cert\_file|\-|`cadena`| |Ruta del archivo de clave SSL pública.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |ssl\_key\_file|\-|`cadena`| |Ruta del archivo de clave SSL privada.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |ssl\_key\_password|\-|`cadena`| |Contraseña para el archivo de clave SSL.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |status\_codes|\-|`cadena`| |Rangos de códigos de estado HTTP requeridos separados por comas. Admite macros de usuario.<br>Ejemplo: 200,200-{$M},{$M},200-400<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |timeout|\-|`cadena`| |Tiempo de espera de solicitud de sondeo de datos de elementos. Admite macros de usuario.<br><br>Usado por el agente HTTP y métricas de secuencia de comandos.| | |verify\_host|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Validar si el nombre de equipo en la URL está en el campo Nombre común o en un campo Nombre alternativo del sujeto del certificado de equipo.<br>< br>Usado sólo por métricas del agente HTTP.| | |verify\_peer|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Validar si el certificado de host es auténtico.<br><br>Usado solo por elementos del agente HTTP.| |parameters| |\-| | |Elemento raíz para parámetros definidos por el usuario.<br><br>Utilizado únicamente por métricas de script.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del parámetro.<br><br>Usado sólo por métricas de script.| | |value|\-|`cadena`| |Valor del parámetro.<br><br>Usado sólo por métricas de script.| |value map| |\-| | |Mapa de valores.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del mapa de valores que se utilizará para la métrica.| |preprocessing| |\-| | |Elemento raíz para el preprocesamiento del valor de la métrica.| |step| |\-| | |Paso de preprocesamiento del valor de la métrica individual.| | |type|x|`cadena`|1 - MULTIPLICADOR<br>2 - RTRIM<br>3 - LTRIM<br>4 - TRIM<br>5 - REGEX<br>6 - BOOL\_TO\_DECIMAL<br>7 - OCTAL\_TO\_DECIMAL<br>8 - HEX\_TO\_DECIMAL<br>9 - SIMPLE\_CHANGE (calculado como (valor recibido-valor anterior))<br>10 - CHANGE\_PER\_SECOND (calculado como (recibido valor-valor anterior)/(hora actual-hora de la última verificación))<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>13 - IN\_RANGE<br>14 - MATCHES\_REGEX<br>15 - NOT \_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>18 - CHECK\_REGEX\_ERROR<br>19 - DISCARD\_UNCHANGED<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED \_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>22 - PROMETHEUS\_PATTERN<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>26 - CHECK \_NOT\_SUPPORTED<br>27 - XML\_TO\_JSON|Tipo de paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| | |parameters|\-| | |Elemento raíz para los parámetros del paso de preprocesamiento del valor del artículo.| | |parameter|x|`cadena`| |Parámetro individual del paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| | |error\_handler|\-|`string`|0 - ORIGINAL\_ERROR (predeterminado)<br>1 - DESCARTAR\_VALUE<br>2 - CUSTOM\_VALUE<br>3 - CUSTOM\_ERROR|Tipo de acción utilizado en caso de falla en el paso de preprocesamiento.| | |error\_handler\_params|\-|`cadena`| |Parámetros del controlador de errores utilizados con 'error\_handler'.| |master\_item| |\-| | |Métrica principal de la métrica individual.<br><br>Requerido por métricas dependientes.| | |key|x|`cadena`| |Valor de clave de la métrica principal de la métrica dependiente.<br><br>Se permite la recursividad de hasta 3 métricas dependientes y un recuento máximo de métricas dependientes igual a 29999.| |triggers| |\-| | |Elemento raíz para iniciadores simples.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas de los elementos iniciadores, consulte  las [etiquetas de iniciadores](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) del equipo.*| | | | | |tags| |\-| | |Elemento raíz para etiquetas de métricas.| | |tag|x|`cadena`| |Nombre de etiqueta.| | |value|\-|`cadena`| |Valor de etiqueta.|

en-us	##### Host low-level discovery rule tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |discovery\_rules| |\-| | |Root element for low-level discovery rules.| | |*For most of the element tag values, see element tag values for a regular item. Only the tags that are specific to low-level discovery rules, are described below.*| | | | | | |type|\-|`string`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (default)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNAL<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNAL<br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>16 - JMX<br>18 - DEPENDENT<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT|Item type.| | |lifetime|\-|`string`|Default: 30d|Time period after which items that are no longer discovered will be deleted. Seconds, time unit with suffix or user macro.| |filter| | | | |Individual filter.| | |evaltype|\-|`string`|0 - AND\_OR (default)<br>1 - AND<br>2 - OR<br>3 - FORMULA|Logic to use for checking low-level discovery rule filter conditions.| | |formula|\-|`string`| |Custom calculation formula for filter conditions.| |conditions| |\-| | |Root element for filter conditions.| | |macro|x|`string`| |Low-level discovery macro name.| | |value|\-|`string`| |Filter value: regular expression or global regular expression.| | |operator|\-|`string`|8 - MATCHES\_REGEX (default)<br>9 - NOT\_MATCHES\_REGEX|Condition operator.| | |formulaid|x|`character`| |Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.| |lld\_macro\_paths| |\-| | |Root element for LLD macro paths.| | |lld\_macro|x|`string`| |Low-level discovery macro name.| | |path|x|`string`| |Selector for value which will be assigned to the corresponding macro.| |preprocessing| |\-| | |LLD rule value preprocessing.| |step| |\-| | |Individual LLD rule value preprocessing step.| | |*For most of the element tag values, see element tag values for a host item value preprocessing. Only the tags that are specific to low-level discovery value preprocessing, are described below.*| | | | | | |type|x|`string`|5 - REGEX<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>27 - XML\_TO\_JSON|Type of the item value preprocessing step.| |trigger\_prototypes| |\-| | |Root element for trigger prototypes.| | |*For trigger prototype element tag values, see regular [host trigger](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) tags.*| | | | | |graph\_prototypes| |\-| | |Root element for graph prototypes.| | |*For graph prototype element tag values, see regular [host graph](/manual/xml_export_import/hosts#host_graph_tags) tags.*| | | | | |host\_prototypes| |\-| | |Root element for host prototypes.| | |*For host prototype element tag values, see regular [host](/manual/xml_export_import/hosts#host_tags) tags.*| | | | | |item\_prototypes| |\-| | |Root element for item prototypes.| | |*For item prototype element tag values, see regular [host item](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) tags.*| | | | | |master\_item| |\-| | |Individual item prototype master item/item prototype data.| | |key|x|`string`| |Dependent item prototype master item/item prototype key value.<br><br>Required for a dependent item.|
es	##### Etiquetas de reglas de descubrimiento de bajo nivel del equipo  |Elemento|Propiedad del elemento|Obligatorio|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |discovery\_rules| |\-| | |Elemento raíz para reglas de descubrimiento de bajo nivel.| | |*Para la mayoría de los valores de etiquetas de métricas, consulte los valores de etiquetas de métricas para una métrica normal. A continuación solo se describen las etiquetas que son específicas de las reglas de descubrimiento de bajo nivel.*| | | | | | |type|\-|`cadena`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (predeterminado)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNO<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNO <br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>16 - JMX<br>18 - DEPENDIENTE<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP \_AGENT|Tipo de elemento.| | |lifetime|\-|`string`|Predeterminado: 30d|Período de tiempo después del cual se eliminarán las métricas que ya no se descubren. Segundos, unidad de tiempo con sufijo o macro de usuario.| |filter| | | | |Filtro individual.| | |evaltype|\-|`string`|0 - AND\_OR (predeterminado)<br>1 - AND<br>2 - O<br>3 - FÓRMULA|Lógica a usar para verificar las condiciones del filtro de reglas de descubrimiento de bajo nivel. | | |formula|\-|`cadena`| |Fórmula de cálculo personalizada para las condiciones del filtro.| |conditions| |\-| | |Elemento raíz para condiciones de filtrado.| | |macro|x|`cadena`| |Nombre de la macro de descubrimiento de bajo nivel.| | |value|\-|`cadena`| |Valor de filtro: expresión regular o expresión regular global.| | |operator|\-|`cadena`|8 - MATCHES\_REGEX (predeterminado)<br>9 - NOT\_MATCHES\_REGEX|Operador de condición.| | |formulaid|x|`carácter`| |ID único arbitrario que se utiliza para hacer referencia a una condición de la expresión personalizada. Sólo puede contener letras mayúsculas. El ID debe ser definido por el usuario al modificar las condiciones del filtro, pero se generará nuevamente al solicitarlas posteriormente.| |lld\_macro\_paths| |\-| | |Elemento raíz para rutas de macro LLD.| | |lld\_macro|x|`cadena`| |Nombre de la macro de descubrimiento de bajo nivel.| | |path|x|`cadena`| |Selector de valor que se asignará a la macro correspondiente.| |preprocessing| |\-| | |Preprocesamiento del valor de la regla LLD.| |step| |\-| | |Paso de preprocesamiento del valor de regla LLD individual.| | |*Para la mayoría de los valores de etiquetas de elementos, consulte los valores de etiquetas de elementos para el preprocesamiento de valores de elementos host. A continuación solo se describen las etiquetas que son específicas del preprocesamiento de valores de descubrimiento de bajo nivel.*| | | | | | |type|x|`cadena`|5 - REGEX<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK \_XML\_ERROR<br>20 - DESCARTAR\_SIN CAMBIAR\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br >27 - XML\_TO\_JSON|Tipo de paso de preprocesamiento del valor del elemento.| |trigger\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de iniciador.| | |*Para conocer los valores de etiqueta de elemento de prototipo de iniciador, consulte las etiquetas [iniciador de equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) normales.*| | | | | |graph\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de gráficos.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas de los elementos del prototipo del gráfico, consulte las etiquetas normales [host graph](/manual/xml_export_import/hosts#host_graph_tags).*| | | | | |host\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de equipo.| | |*Para conocer los valores de etiquetas de elementos del prototipo de equipo, consulte las etiquetas [equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_tags) normales.*| | | | | |item\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de métricas.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas del elemento prototipo de la métrica, consulte las etiquetas [métricas de equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) normales.*| | | | | |master\_item| |\-| | |Datos del prototipo de métrica individual, métrica principal/prototipo de métrica.| | |key|x|`cadena`| |Valor clave del prototipo de métrica principal/valor clave del prototipo de métrica dependiente.<br><br>Obligatorio para una métrica dependiente.|

en-us	##### Host macros configuration  To use VMware simple checks, the host must have the following user macros defined:  - {$VMWARE.URL} - VMware service (vCenter or ESXi hypervisor) SDK URL (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - VMware service user name - {$VMWARE.PASSWORD} - VMware service {$VMWARE.USERNAME} user password
es	##### Configuración de macros de equipo  Para utilizar comprobaciones simples de VMware, el equipo debe tener definidas las siguientes macros de usuario:  - {$VMWARE.URL} - URL del SDK del servicio VMware (vCenter o hipervisor ESXi) (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - Nombre de usuario del servicio VMware - {$VMWARE.PASSWORD} - Contraseña de usuario del servicio VMware {$VMWARE.USERNAME}

en-us	### Host macro  The host macro object defines a macro available on a host, host prototype or template. It has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |hostmacroid|string|ID of the host macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |hostid|string|ID of the host that the macro belongs to.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *required* for create operations| |macro|string|Macro string.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |value|string|Value of the macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *write-only* if `type` is set to "Secret macro"<br>- *required* for create operations| |type|integer|Type of macro.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Text macro;<br>1 - Secret macro;<br>2 - Vault secret.| |description|string|Description of the macro.| |automatic|integer|Defines whether the macro is controlled by discovery rule.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Macro is managed by user;<br>1 - Macro is managed by discovery rule.<br><br>User is not allowed to create automatic macro.<br>To update automatic macro, it must be [converted to manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|
es	### Macro de equipo  El objeto macro de equipo define una macro disponible en un equipo, prototipo de equipo o plantilla. Tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |hostmacroid|cadena|ID de la macro de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |hostid|cadena|ID del equipo al que pertenece la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constante*<br>- * requerido* para crear operaciones| |macro|cadena|Cadena de macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |value|cadena|Valor de la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo escritura* si `tipo` está establecido en " Macro secreta"<br>- *obligatoria* para operaciones de creación| |type|entero|Tipo de macro.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* Macro de texto;<br>1 - Macro secreta;<br>2 - Secreto de Vault.| |description|cadena|Descripción de la macro.| |automatic|entero|Define si la macro está controlada por la regla de descubrimiento.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* La macro es administrada por el usuario;<br>1 - La macro es administrada por el descubrimiento regla.<br><br>El usuario no puede crear una macro automática.<br>Para actualizar la macro automática, debe [convertirse a manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|

en-us	Host markers displayed on the map have the color of the host's most serious problem and green color if a host has no problems. Clicking on a host marker allows viewing the host's visible name and the number of unresolved problems grouped by severity. Clicking on the visible name will open [host menu](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Hosts displayed on the map can be filtered by problem severity. Press on the filter icon in the widget's upper right corner and mark the required severities.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)
es	Los marcadores del equipo que se muestran en el mapa tienen el color más destacado del equipo. Problema grave y color verde si un equipo no tiene problemas. Al hacer clic en un marcador de equipo permite ver el nombre visible del equipo y el número de problemas no resueltos agrupados por gravedad. Al hacer clic en el nombre visible se abrirá [menu del equipo](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Los equipos que se muestran en el mapa se pueden filtrar según la gravedad del problema. Pulse en el icono de filtro en la esquina superior derecha del widget y marque las gravedades requeridas.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)

en-us	# host.massadd
es	# host.massadd

en-us	# host.massremove
es	# host.massremove

en-us	# host.massupdate
es	# host.massupdate

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process. If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores  de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 octetos en UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores  de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 octetos en UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo).<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 65535 puntos de código UTF-8. El valor devuelto por la métrica debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters, performance counters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario, contadores de rendimiento y alias. La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo).<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 puntos de código UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A unique, case sensitive proxy name. Make sure the proxy name is known to the server.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Un nombre de proxy único que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de que el servidor conozca el nombre del proxy.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Valor predeterminado: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Valor predeterminado: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros o alias de usuario no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Default: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters, performance counters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>See also a [more detailed description](/manual/appendix/install/windows_agent#configuration).  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario , contadores de rendimiento o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Default: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  The item used for setting Hostname if it is undefined (this will be run on the proxy similarly as on an agent). Ignored if Hostname is set.<br>Does not support UserParameters, performance counters or aliases, but does support system.run\[\].  Default: system.hostname
es	##### HostnameItem  La métrica utilizada para configurar el nombre de equipo si no está definido (esto se ejecutará en el proxy de manera similar a como se ejecuta en un agente). Se ignora si se establece el nombre de equipo.<br>No admite parámetros de usuario, contadores de rendimiento ni alias, pero sí admite system.run\[\].  Valor predeterminado: sistema.nombredehost

en-us	##### Hostname parameter  To perform [active checks](/manual/appendix/items/activepassive#active_checks) on a host Zabbix agent needs to have the hostname defined. Moreover, the hostname value set on the agent side should exactly match the "[Host name](/manual/config/hosts/host)" configured for the host in the frontend.  The hostname value on the agent side can be defined by either the **Hostname** or **HostnameItem** parameter in the agent [configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_agentd_win) - or the default values are used if any of these parameters are not specified.  The default value for **HostnameItem** parameter is the value returned by the "system.hostname" agent key. For Windows, it returns result of the gethostname() function, which queries namespace providers to determine the local host name. If no namespace provider responds, the NetBIOS name is returned.  The default value for **Hostname** is the value returned by the **HostnameItem** parameter. So, in effect, if both these parameters are unspecified, the actual hostname will be the host NetBIOS name; Zabbix agent will use NetBIOS host name to retrieve the list of active checks from Zabbix server and send results to it.  The "system.hostname" key supports two optional parameters - *type* and *transform*.  *Type* parameter determines the type of the name the item should return. Supported values:  -   *netbios* (default) - returns the NetBIOS host name which is limited     to 15 symbols and is in the UPPERCASE only; -   *host* - case-sensitive, returns the full, real Windows host name (without a domain); -   *shorthost* (supported since Zabbix 5.4.7) - returns part of the     hostname before the first dot. It will return a full string if the     name does not contain a dot.  *Transform* parameter is supported since Zabbix 5.4.7 and allows to specify additional transformation rule for the hostname. Supported values:  -   *none* (default) - use the original letter case; -   *lower* - convert the text into lowercase.  So, to simplify the configuration of zabbix\_agentd.conf file and make it unified, two different approaches could be used.  1.  leave **Hostname** or **HostnameItem** parameters undefined and     Zabbix agent will use NetBIOS host name as the hostname; 2.  leave **Hostname** parameter undefined and define **HostnameItem**     like this:\     **HostnameItem=system.hostname\[host\]** - for Zabbix agent to use     the full, real (case sensitive) Windows host name as the hostname\     **HostnameItem=system.hostname\[shorthost,lower\]** - for Zabbix     agent to use only part of the hostname before the first dot,     converted into lowercase.  Host name is also used as part of Windows service name which is used for installing, starting, stopping and uninstalling the Windows service. For example, if Zabbix agent configuration file specifies `Hostname=Windows_db_server`, then the agent will be installed as a Windows service "`Zabbix Agent [Windows_db_server]`". Therefore, to have a different Windows service name for each Zabbix agent instance, each instance must use a different host name.
es	##### Parámetro Hostname  Para realizar [comprobaciones activas](/manual/appendix/items/activepassive#active_checks) en un equipo, el agente Zabbix necesita tener definido el nombre de equipo. Además, el valor establecido  para el nombre de equipo en el lado del agente debe coincidir exactamente con el valor "[Hostname](/manual/config/hosts/host)" configurado para el equipo en el Interfaz.  El valor del nombre de equipo en el lado del agente puede ser definido por el parámetro **Hostname** o **HostnameItem** en el [archivo de configuración](/manual/appendix/config/zabbix_agentd_win) del agente - o los valores predeterminados se utilizan si alguno de estos parámetros no se especifica.  El valor predeterminado para el parámetro **HostnameItem** es el valor devuelto mediante la clave del agente "system.hostname". Para Windows, devuelve el resultado de la función gethostname(), que consulta a los proveedores de espacios de nombres para determinar el nombre del equipo local. Si ningún proveedor de espacio de nombres responde, se devuelve el nombre NetBIOS.  El valor predeterminado para **Hostname** es el valor devuelto por el parámetro **HostnameItem**. Entonces, en efecto, si ambos parámetros están sin especificar, el nombre de equipo real será el nombre NetBIOS del equipo; el agente zabbix utilizará el nombre de equipo NetBIOS para recuperar la lista de comprobaciones activas. desde el servidor Zabbix y enviarle los resultados.  La clave "system.hostname" admite dos parámetros opcionales: *Type* y *Transform*.  El parámetro *Type* determina el tipo de nombre que debe devolver el elemento. Valores admitidos:  - *netbios* (predeterminado): devuelve el nombre de host NetBIOS que es limitado     hasta 15 símbolos y está en MAYÚSCULAS únicamente; - *host*: distingue entre mayúsculas y minúsculas, devuelve el nombre completo y real del host de Windows (sin dominio); - *shorthost* (compatible desde Zabbix 5.4.7) - devuelve parte del     nombre de host antes del primer punto. Devolverá una cadena completa si el     el nombre no contiene un punto.  El parámetro *Transform* es compatible desde Zabbix 5.4.7 y permite especificar una regla de transformación adicional para el nombre de equipo. Valores soportados:  - *none* (predeterminado): utilice la letra original en mayúsculas y minúsculas; - *lower* - convierte el texto a minúsculas.  Entonces, para simplificar la configuración del archivo zabbix\_agentd.conf y  unificarla, se podrían utilizar dos enfoques diferentes.  1. Deje los parámetros **Hostname** o **HostnameItem** sin definir y     el agente Zabbix utilizará el nombre de host NetBIOS como nombre de equipo; 2. Deje el parámetro **Hostname** sin definir y defina **HostnameItem**     como esto:\     **HostnameItem=system.hostname\[host\]** - para que lo use el agente Zabbix     el nombre de equipo de Windows completo y real (distingue entre mayúsculas y minúsculas) como nombre de equipo\     **HostnameItem=system.hostname\[shorthost,lower\]** - para que el agente Zabbix      use solo parte del nombre de equipo antes del primer punto,     convertido a minúsculas.  El nombre de equipo también se utiliza como parte del nombre del servicio de Windows que se utiliza para instalar, iniciar, detener y desinstalar el servicio de Windows.  Por ejemplo, si el archivo de configuración del agente Zabbix especifica `Hostname=Windows_db_server`, entonces el agente se instalará como un Servicio de Windows "`Zabbix Agent [Windows_db_server]`". Por lo tanto, tener un nombre de servicio de Windows diferente para cada instancia del agente Zabbix, cada  instancia debe utilizar un nombre de equipo diferente.

en-us	##### Host naming  When adding hosts, a host name is the result of reverse DNS lookup or IP address if reverse lookup fails. Lookup is performed from the Zabbix server or Zabbix proxy, depending on which is doing the discovery. If lookup fails on the proxy, it is not retried on the server. If the host with such a name already exists, the next host would get **\_2** appended to the name, then **\_3** and so on.  It is also possible to override DNS/IP lookup and instead use an item value for host name, for example:  -   You may discover multiple servers with Zabbix agent running using a     Zabbix agent item for discovery and assign proper names to them     automatically, based on the string value returned by this item -   You may discover multiple SNMP network devices using an SNMP agent     item for discovery and assign proper names to them automatically,     based on the string value returned by this item  If the host name has been set using an item value, it is not updated during the following discovery checks. If it is not possible to set host name using an item value, default value (DNS name) is used.  If a host already exists with the discovered IP address, a new host is not created. However, if the discovery action contains operations (link template, add to host group, etc), they are performed on the existing host.
es	##### Nomenclatura del equipo  Al agregar equipos, un nombre de equipo es el resultado de una búsqueda DNS inversa o de una dirección IP si falla la búsqueda inversa. La búsqueda se realiza desde el servidor Zabbix o proxy Zabbix, dependiendo de cuál esté realizando el descubrimiento. Si la búsqueda falla en el proxy, no se vuelve a intentar en el servidor. si el equipo con ese nombre ya existe, el siguiente equipo obtendría **\_2** añadido al nombre, luego **\_3** y así sucesivamente.  También es posible anular la búsqueda de DNS/IP y en su lugar utilizar el valor de una métrica para el nombre del equipo, por ejemplo:  -   Es posible que descubra varios servidores con el agente Zabbix ejecutándose mediante una     métrica del agente Zabbix para descubrimiento y asignarles nombres propios     automáticamente, según el valor de cadena devuelto por esta métrica -   Puede descubrir varios dispositivos de red SNMP utilizando una métrica de agente SNMP     para su descubrimiento y asignarles nombres propios automáticamente,     basados en el valor de cadena devuelto por esta métrica  Si el nombre del equipo se ha configurado utilizando un valor de métrica, no se actualiza durante las siguientes comprobaciones de descubrimiento. Si no es posible configurar el nombre del equipo utilizando un valor de métrica, se utiliza el valor predeterminado (nombre DNS).  Si ya existe un equipo con la dirección IP descubierta, no se crea un nuevo equipo. Sin embargo, si la acción de descubrimiento contiene operaciones (vinculación de plantilla, agregar al grupo de equipos, etc.), se realizan en el equipo existente.

en-us	# > Host object  The following objects are directly related to the host API.
es	# > Objeto de equipo  Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `host`.

en-us	# hostprototype.create
es	# hostprototype.create

en-us	# hostprototype.delete
es	# hostprototype.delete

en-us	# hostprototype.get
es	# hostprototype.get

en-us	# > Host prototype object  The following objects are directly related to the `hostprototype` API.
es	# > Objeto prototipo de equipo  Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `hostprototype`.

en-us	 Host prototypes are blueprints for creating hosts through [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery) rules. Before being discovered as hosts, these prototypes cannot have items and triggers, except those linked from templates.
es	 Los prototipos de equipos son planos para crear equipos mediante reglas de [descubrimiento de bajo nivel](/manual/discovery/low_level_discovery). Antes de ser descubiertos como equipos, estos prototipos no pueden tener métricas ni iniciadores, excepto aquellos vinculados desde plantillas.

en-us	### Host prototype tag  The host prototype tag object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |tag|string|Host prototype tag name.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required*| |value|string|Host prototype tag value.|
es	### Etiqueta de prototipo de equipo  El objeto de etiqueta del prototipo de equipo tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |tag|cadena|Nombre de etiqueta del prototipo de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio*| |value|cadena|Valor de etiqueta del prototipo de equipo.|

en-us	### Host prototype  The host prototype object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |hostid|string|ID of the host prototype.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |host|string|Technical name of the host prototype.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations<br>- *read-only* for inherited objects| |name|string|Visible name of the host prototype.<br><br>Default: `host` property value.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only* for inherited objects| |status|integer|Status of the host prototype.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* monitored host;<br>1 - unmonitored host.| |inventory\_mode|integer|Host inventory population mode.<br><br>Possible values:<br>-1 - *(default)* disabled;<br>0 - manual;<br>1 - automatic.| |templateid|string|ID of the parent template host prototype.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |discover|integer|Host prototype discovery status.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* new hosts will be discovered;<br>1 - new hosts will not be discovered and existing hosts will be marked as lost.| |custom\_interfaces|integer|Source of [custom interfaces](#custom-interface) for hosts created by the host prototype.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* inherit interfaces from parent host;<br>1 - use host prototypes custom interfaces.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only* for inherited objects| |uuid|string|Universal unique identifier, used for linking imported host prototypes to already existing ones. Auto-generated, if not given.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *supported* if the host prototype belongs to a template|
es	### Prototipo de equipo  El objeto prototipo de equipo tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |hostid|cadena|ID del prototipo de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |host|cadena|Nombre técnico del prototipo de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para las operaciones de creación<br>- * sólo lectura* para objetos heredados| |name|cadena|Nombre visible del prototipo de equipo.<br><br>Predeterminado: valor de propiedad `host`.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):< br>- *solo lectura* para objetos heredados| |status|entero|Estado del prototipo de equipo.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* host monitoreado;<br>1 - host no monitoreado.| |inventory\_mode|entero|Modo de llenado del inventario del equipo.<br><br>Valores posibles:<br>-1 - *(predeterminado)* deshabilitado;<br>0 - manual;<br>1 - automático.| |templateid|cadena|ID del prototipo de equipo de la plantilla principal.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*| |discover|integer|Estado de descubrimiento del prototipo de host.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* se descubrirán nuevos equipos;<br>1 - no se descubrirán nuevos equipos y los existentes se marcaran como perdidos.| |custom\_interfaces|entero|Fuente de [interfaces personalizadas](#custom-interface) para equipos creados por el prototipo de equipo.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* heredar interfaces del padre host;<br>1 - utilice interfaces personalizadas de prototipos de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura* para objetos heredados| |uuid|cadena|Identificador único universal, utilizado para vincular prototipos de equipo importados con los ya existentes. Generado automáticamente, si no se proporciona.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *compatible* si el prototipo de host pertenece a una plantilla|

en-us	# Host prototype  This class is designed to work with host prototypes.  Object references:\  -   [Host     prototype](/manual/api/reference/hostprototype/object#host_prototype) -   [Host prototype     inventory](/manual/api/reference/hostprototype/object#host_prototype_inventory) -   [Group link](/manual/api/reference/hostprototype/object#group_link) -   [Group     prototype](/manual/api/reference/hostprototype/object#group_prototype)  Available methods:\  -   [hostprototype.create](/manual/api/reference/hostprototype/create) -     creating new host prototypes -   [hostprototype.delete](/manual/api/reference/hostprototype/delete) -     deleting host prototypes -   [hostprototype.get](/manual/api/reference/hostprototype/get) -     retrieving host prototypes -   [hostprototype.update](/manual/api/reference/hostprototype/update) -     updating host prototypes
es	# Prototipo de equipos  Esta clase está diseñada para trabajar con prototipos de equipos.  Referencias de objetos:\  -[Host prototype](/manual/api/reference/hostprototype/object#host_prototype) -[Host prototype inventory](/manual/api/reference/hostprototype/object#host_prototype_inventory) -[Group link](/manual/api/reference/hostprototype/object#group_link) -[Group prototype](/manual/api/reference/hostprototype/object#group_prototype)  Métodos disponibles:\  - [hostprototype.create](/manual/api/reference/hostprototype/create) -     creando nuevos prototipos de equipos - [hostprototype.delete](/manual/api/reference/hostprototype/delete) -     eliminar prototipos de equipos - [hostprototype.get](/manual/api/reference/hostprototype/get) -     recuperando prototipos de equipos - [hostprototype.update](/manual/api/reference/hostprototype/update) -     actualizando prototipos de equipos

en-us	# hostprototype.update
es	# hostprototype.update

en-us	##### Host removal  Hosts discovered by a network discovery rule are removed automatically from *Monitoring* → *Discovery* if a discovered entity is not in the rule's IP range any more. Hosts are removed immediately.
es	##### Eliminación del equipo  Los equipos descubiertos por una regla de descubrimiento de red se eliminan automáticamente desde *Monitoreo* → *Descubrimiento* si una entidad descubierta no está en el el rango de IP de la regla nunca más. Los equipos se eliminan inmediatamente.

en-us	#### Hosts and host groups  Manage host groups, hosts and everything related to them, including host interfaces, host macros and maintenance periods.  [Host API](/manual/api/reference/host) | [Host group API](/manual/api/reference/hostgroup) | [Host interface API](/manual/api/reference/hostinterface) | [User macro API](/manual/api/reference/usermacro) | [Value map API](/manual/api/reference/valuemap) | [Maintenance API](/manual/api/reference/maintenance)
es	#### Equipos y grupos de equipos  Administre grupos de equipos, equipos y todo lo relacionado con ellos, incluyendo las interfaces de los equipos, las macros de equipo y los periodos de mantenimiento.  [API de Equipo](/manual/api/reference/host) | [Api de Grupo de Equipos](/manual/api/reference/hostgroup) | [API de Interfaz de equipo](/manual/api/reference/hostinterface) | [API de Macro de Usuario](/manual/api/reference/usermacro) | [API de Tabla de asignaciones](/manual/api/reference/valuemap) | [API de Mantenimiento](/manual/api/reference/maintenance)

en-us	#### Hosts/host prototypes  In a [host](/manual/config/hosts/host) and [host prototype](/manual/vm_monitoring#host_prototypes) configuration, user macros can be used in the following fields:  |Location|<|Multiple macros/mix with text^[1](supported_by_location_user#footnotes)^| |-|------------------------------|----------| |Interface IP/DNS|<|DNS only| |Interface port|<|no| |*SNMP v1, v2*|<|<| | |SNMP community|yes| |*SNMP v3*|<|<| | |Context name|yes| |^|Security name|yes| |^|Authentication passphrase|yes| |^|Privacy passphrase|yes| |*IPMI*|<|<| | |Username|yes| |^|Password|yes| |*Tags*^[2](supported_by_location_user#footnotes)^|<|<| | |Tag names|yes| |^|Tag values|yes|
es	#### Equipos/prototipos de equipos  En la configuración de un [equipo](/manual/config/hosts/host) and [prototipo de equipo](/manual/vm_monitoring#host_prototypes), las macros de usuario pueden ser usadas en los siguientes campos:  |Localización|<|Multiple macros/mix with text^[1](supported_by_location_user#footnotes)^| |--------|-|------------------------------------------------------------------------| |Interface IP/DNS|<|DNS only| |Interface port|<|no| |*SNMP v1, v2*|<|<| |<|SNMP community|yes| |*SNMP v3*|<|<| |<|Context name|yes| |^|Security name|yes| |^|Authentication passphrase|yes| |^|Privacy passphrase|yes| |*IPMI*|<|<| |<|Username|yes| |^|Password|yes| |*Tags*^[2](supported_by_location_user#footnotes)^|<|<| |<|Tag names|yes| |^|Tag values|yes|

en-us	 ### Hosts  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{HOST.CONN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script-type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address or DNS name, depending on host settings*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.CONN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host description.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script-type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host DNS name*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Item key parameters<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script-type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (only for type URL, including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (only for type URL, including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host ID.*<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script-type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.METADATA}|→ Autoregistration notifications and commands|*Host metadata.*<br>Used only for active agent autoregistration.| |{HOST.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script-type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Visible host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ JMX item endpoint field<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host (agent) port*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*IP address or DNS name of the target host*, depending on host settings.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*DNS name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*Technical name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*IP address of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|*Visible name of the target host*.<br>Supported since 5.4.0.|  See also: [Host inventory](#host-inventory)
es	### Hospedadores  |Macro|Admitido en|Descripción| |--|--------|--------| |{HOST.CONN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento^ [1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Equipos permitidos" de la métrica de Captura<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ JMX campo de punto final del elemento<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de iniciador, nombres de evento, descripciones y datos operativos<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo script <br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, Equipos permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción de widget de valor de elemento|*Dirección IP del equipo o nombre DNS, dependiendo de la configuración del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Se puede usar con un índice numérico como {HOST.CONN[<1- 9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos del mapa<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Descripción del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento^ [1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Equipos permitidos" de la métrica de Captura<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ JMX campo de punto final del elemento<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de iniciador, nombres de evento, descripciones y datos operativos<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo script <br>→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, Equipos permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción de widget de valor de elemento|*Nombre DNS del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Parámetros de clave de elemento<br>→ Elemento de mapa etiquetas, nombres y valores de URL del mapa<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Equipos permitidos" de la métrica de Captura<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ Punto final del elemento JMX campo<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico<br>→ Nombres de iniciadores, nombres de eventos, descripciones y datos operativos<br>→ URL de activación<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo script<br >→ Campos de elemento de tipo de agente HTTP, prototipo de elemento y regla de descubrimiento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, Equipos permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)ext)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Nombre de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` está en desuso.| |{HOST.ID}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Campo de URL dinámico Widget de panel de URL<br>→ Activar URL<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts )<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (solo para tipo URL, incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections /alerts/scripts) (solo para tipo URL, incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*ID de host.*<br><br>Se puede usar con un índice numérico como {HOST.ID[< 1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa <br>→ Parámetros clave del elemento^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Equipos permitidos" de la métrica de Captura<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ SSH y scripts Telnet<br>→ Campo de punto final de elemento JMX<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expresiones regulares de filtro de regla de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget de panel de URL dinámico <br>→ Nombres de iniciadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Elemento de tipo script, elemento Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento y prototipo<br>→ Elemento de tipo de agente HTTP, campos de regla de descubrimiento y prototipo de elemento:<br>URL, campos de consulta, cuerpo de solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, Equipos permitidos.<br >→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluida la confirmación texto)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Dirección IP del equipo*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{HOST.METADATA}|→ Notificaciones y comandos de registro automático|*Metadatos del equipo.*<br>Se utiliza solo para el registro automático de agente activo.| |{HOST.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Parámetros clave de elemento< br>→ IP/DNS de la interfaz del equipo<br>→ Campo "Equipos permitidos" de la métrica de Captura<br>→ Parámetros adicionales de monitoreo de la base de datos<br>→ Scripts SSH y Telnet<br>→ Monitoreo web^[4](supported_by_location#footnotes) ^<br>→ Expresiones regulares del filtro de reglas de descubrimiento de bajo nivel<br>→ Campo URL del widget del panel de URL dinámico<br>→ Nombres de iniciadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de iniciadores<br>→ [Etiqueta nombres y valores](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Nombres y valores de parámetros de regla de descubrimiento, prototipo de artículo y elemento de tipo script<br>→ Campos de regla de descubrimiento, prototipo de elemento y elemento de tipo de agente HTTP:<br >URL, campos de consulta, cuerpo de la solicitud, encabezados, archivo de certificado SSL, archivo de clave SSL, Equipos permitidos.<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)< br>→ Acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) (incluido el texto de confirmación)<br>→ Descripción del widget de valor del elemento|*Nombre de equipo visible.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión desencadenante. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones y comandos de registro automático<br>→ Notificaciones internas<br>→ Nombres de iniciadores, nombres de eventos, datos operativos y descripciones<br>→ URL de activación<br>→ campo de punto final del elemento JMX<br>→ [nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ acción de evento manual [scripts](/manual/web_interface /frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Descripciónion del widget de valor del artículo|*Puerto de equipo (agente)*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Dirección IP o nombre DNS del equipo de destino*, dependiendo de la configuración del equipo .<br>Soportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre DNS del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre técnico del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Dirección IP del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Comandos basados en iniciadores<br>→ Comandos de actualización de problemas<br>→ Comandos de descubrimiento<br>→ Comandos de registro automático|*Nombre visible del equipo de destino*.<br>Soportado desde 5.4. 0.|  Ver también: [Inventario de equipo](#host-inventory)

en-us	##### Host tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |host_groups| |x| | |Root element for host groups.| | |uuid|x|`string`| |Unique identifier for this host group.| | |name|x|`string`| |Host group name.| |hosts| |\-| | |Root element for hosts.| | |host|x|`string`| |Unique host name.| | |name|\-|`string`| |Visible host name.| | |description|\-|`text`| |Host description.| | |status|\-|`string`|0 - ENABLED (default)<br>1 - DISABLED|Host status.| | |ipmi\_authtype|\-|`string`|-1 - DEFAULT (default)<br>0 - NONE<br>1 - MD2<br>2 - MD5<br>4 - STRAIGHT<br>5 - OEM<br>6 - RMCP\_PLUS|IPMI session authentication type.| | |ipmi\_privilege|\-|`string`|1 - CALLBACK<br>2 - USER (default)<br>3 - OPERATOR<br>4 - ADMIN<br>5 - OEM|IPMI session privilege level.| | |ipmi\_username|\-|`string`| |Username for IPMI checks.| | |ipmi\_password|\-|`string`| |Password for IPMI checks.| |proxy| |\-| | |Proxy.| | |name|x|`string`| |Name of the proxy (if any) that monitors the host.| |templates| |\-| | |Root element for linked templates.| | |name|x|`string`| |Template name.| |interfaces| |\-| | |Root element for host interfaces.| | |default|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Whether this is the primary host interface.<br>There can be only one primary interface of one type on a host.| | |type|\-|`string`|1 - ZABBIX (default)<br>2 - SNMP<br>3 - IPMI<br>4 - JMX|Interface type.| | |useip|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Whether to use IP as the interface for connecting to the host (if not, DNS will be used).| | |ip|\-|`string`| |IP address, can be either IPv4 or IPv6.<br><br>Required if the connection is made via IP.| | |dns|\-|`string`| |DNS name.<br><br>Required if the connection is made via DNS.| | |port|\-|`string`| |Port number. Supports user macros.| | |interface\_ref|x|`string`|Format: `if<N>`|Interface reference name to be used in items.| |details| |\-| | |Root element for interface details.| | |version|\-|`string`|1 - SNMPV1<br>2 - SNMP\_V2C (default)<br>3 - SNMP\_V3|Use this SNMP version.| | |community|\-|`string`| |SNMP community.<br><br>Required by SNMPv1 and SNMPv2 items.| | |contextname|\-|`string`| |SNMPv3 context name.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |securityname|\-|`string`| |SNMPv3 security name.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |securitylevel|\-|`string`|0 - NOAUTHNOPRIV (default)<br>1 - AUTHNOPRIV<br>2 - AUTHPRIV|SNMPv3 security level.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |authprotocol|\-|`string`|0 - MD5 (default)<br>1 - SHA1<br>2 - SHA224<br>3 - SHA256<br>4 - SHA384<br>5 - SHA512|SNMPv3 authentication protocol.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |authpassphrase|\-|`string`| |SNMPv3 authentication passphrase.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |privprotocol|\-|`string`|0 - DES (default)<br>1 - AES128<br>2 - AES192<br>3 - AES256<br>4 - AES192C<br>5 - AES256C|SNMPv3 privacy protocol.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |privpassphrase|\-|`string`| |SNMPv3 privacy passphrase.<br><br>Used only by SNMPv3 items.| | |bulk|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Use bulk requests for SNMP.| |items| |\-| | |Root element for items.| | |*For item element tag values, see host [item](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) tags.*| | | | | |tags| |\-| | |Root element for host tags.| | |tag|x|`string`| |Tag name.| | |value|\-|`string`| |Tag value.| |macros| |\-| | |Root element for macros.| | |macro|x| | |User macro name.| | |type|\-|`string`|0 - TEXT (default)<br>1 - SECRET\_TEXT<br>2 - VAULT|Type of the macro.| | |value|\-|`string`| |User macro value.| | |description|\-|`string`| |User macro description.| |inventory| |\-| | |Root element for host inventory.| | |<inventory\_property>|\-| | |Individual inventory property.<br><br>All available inventory properties are listed under the respective tags, e.g. <type>, <name>, <os> (see example above).| |inventory\_mode| |\-|`string`|-1 - DISABLED<br>0 - MANUAL (default)<br>1 - AUTOMATIC|Inventory mode.| |valuemaps| |\-| | |Root element for host value maps.| | |name|x|`string`| |Value map name.| | |mapping|\-| | |Root element for mappings.| | |value|x|`string`| |Value of a mapping.| | |newvalue|x|`string`| |New value of a mapping.|
es	##### Etiquetas de equipo  |Elemento|Propiedad de elemento|Requerido|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |groups| |x| | |Elemento raíz para grupos de equipos.| | |name|x|`string`| |Nombre de grupo de equipos.| |hosts| |\-| | |Elemento raíz para equipos.| | |host|x|`string`| |Nombre único de equipo.| | |name|\-|`string`| |Nombre de equipo visible.| | |description|\-|`text`| |Descripción de equipo.| | |status|\-|`string`|0 - HABILITADO (por defecto)<br>1 - DESHABILITADO|Estado de equipo.| | |ipmi\_authtype|\-|`string`|-1 - DEFAULT (default)<br>0 - NONE<br>1 - MD2<br>2 - MD5<br>4 - STRAIGHT<br>5 - OEM<br>6 - RMCP\_PLUS|Tipo de autenticación de sesión IPMI.| | |ipmi\_privilege|\-|`string`|1 - CALLBACK<br>2 - USER (default)<br>3 - OPERATOR<br>4 - ADMIN<br>5 - OEM|Nivel de privilegio de sesión IPMI.| | |ipmi\_username|\-|`string`| |Nombre para chequeos IPMI.| | |ipmi\_password|\-|`string`| |Contraseña para chequeos IPMI.| |proxy| |\-| | |Proxy.| | |name|x|`string`| |Nombre del proxy (si existe) que monitoriza el equipo.| |templates| |\-| | |Elemento raíz para plantillas enlazadas.| | |name|x|`string`| |Nombre de plantilla.| |interfaces| |\-| | |Elemento raíz para interfaces de equipo.| | |default|\-|`string`|0 - NO<br>1 - SÍ(por defecto)|Si es o no la interfaz principal del equipo.<br>Solo puede haber una interfaz primaría de un tipo en un equipo.| | |type|\-|`string`|1 - ZABBIX (default)<br>2 - SNMP<br>3 - IPMI<br>4 - JMX|Tipo de Interfaz.| | |useip|\-|`string`|0 - NO<br>1 - SÍ(default)|Si usar o no la IP como interfaz para conectar al equipo (si no, se usará DNS).| | |ip|\-|`string`| |Dirección IP, puede ser IPv4 o IPv6.<br><br>Requerido si la conexión se hace mediante IP.| | |dns|\-|`string`| |Nombre DNS.<br><br>Requerido si la conexión se hace mediante DNS.| | |port|\-|`string`| |Número de puerto. Admite macros de usuario.| | |interface\_ref|x|`string`|Formato: `if<N>`|Nombre de referencia de interfaz para ser utilizada en los monitores.| |details| |\-| | |Elemento raíz para detalles de interfaz.| | |version|\-|`string`|1 - SNMPV1<br>2 - SNMP\_V2C (default)<br>3 - SNMP\_V3|Usar esta versión SNMP.| | |community|\-|`string`| |Comunidad SNMP.<br><br>Requerido para monitores SNMPv1 and SNMPv2.| | |contextname|\-|`string`| |Nombre de contexto SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |securityname|\-|`string`| |Nombre de seguridad SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |securitylevel|\-|`string`|0 - NOAUTHNOPRIV (por defecto)<br>1 - AUTHNOPRIV<br>2 - AUTHPRIV|Nivel de seguridad SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |authprotocol|\-|`string`|0 - MD5 (por defecto)<br>1 - SHA1<br>2 - SHA224<br>3 - SHA256<br>4 - SHA384<br>5 - SHA512|Protocolo de autenticación SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |authpassphrase|\-|`string`| |Passphrase de autenticación SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |privprotocol|\-|`string`|0 - DES (por defecto)<br>1 - AES128<br>2 - AES192<br>3 - AES256<br>4 - AES192C<br>5 - AES256C|Protocolo de privacidad SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |privpassphrase|\-|`string`| |Passphrase de privacidad SNMPv3.<br><br>Utilizado solo por los monitores SNMPv3.| | |bulk|\-|`string`|0 - NO<br>1 - SÍ(por defecto)|Utilizar peticiones SNMP masivas (bulk requests).| |items| |\-| | |Elemento raíz para monitores.| | |*Para valores de etiqueta de monitor, ver etiquetas de [monitor](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) de equipo.*| | | | | |tags| |\-| | |Elemento raíz para etiquetas de equipo.| | |tag|x|`string`| |Nombre de etiqueta.| | |value|\-|`string`| |Valor de etiqueta.| |macros| |\-| | |Elemento raíz para macros.| | |macro|x| | |Nombre de macro de usuario.| | |type|\-|`string`|0 - TEXT (por defecto)<br>1 - SECRET\_TEXT<br>2 - VAULT|Tipo de macro.| | |value|\-|`string`| |Valor de macro de usuario.| | |description|\-|`string`| |Descripción de macro de usuario.| |inventory| |\-| | |Elemento raíz para inventario de equipo.| | |<inventory\_property>|\-| | |Propiedad individual de inventario.<br><br>Todas las propiedades de inventario disponibles se enumeran bajo las respectivas etiquetas, p.ej. <type>, <name>, <os> (ver ejemplo abajo).| |inventory\_mode| |\-|`string`|-1 - DISABLED<br>0 - MANUAL (por defecto)<br>1 - AUTOMATIC|Modo de inventario.| |valuemaps| |\-| | |Elemento raíz para host value maps.| | |name|x|`string`| |Nombre de mapa de valor.| | |mapping|\-| | |Elemento raíz para mapeos.| | |value|x|`string`| |Valor de un mapeo.| | |newvalue|x|`string`| |Nuevo valor de un mapeo.|