en-us	 ##### Heartbeat message  The heartbeat message is sent by an active agent to Zabbix server/proxy  every HeartbeatFrequency seconds (configured in the Zabbix agent  [configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_agentd)).   It is used to monitor the availability of active checks.  ```json {   "request": "active check heartbeat",   "host": "Zabbix server",   "heartbeat_freq": 60 } ```  | Field | Type | Mandatory | Value | |-|-|-|--------| | request | _string_ | yes | `active check heartbeat` | | host | _string_ | yes | The host name. | | heartbeat_freq | _number_ | yes | The agent heartbeat frequency (HeartbeatFrequency configuration parameter). |
es	 ##### Mensaje de latido  El mensaje de latido es enviado por un agente activo al servidor/proxy de Zabbix cada número de segundos indicados en HeartbeatFrequency (configurado en el  [archivo de configuración](/manual/appendix/config/zabbix_agentd) del agente Zabbix).  Se utiliza para monitorear la disponibilidad de comprobaciones activas.  ```json {   "request": "active check heartbeat",   "host": "servidor Zabbix",   "heartbeat_freq": 60 } ```  | Campo | Tipo | Obligatorio | Valor | |-|-|-|--------| | request | _cadena_ | si | `comprobación activa del latido del corazón` | | host  | _cadena_ | si | El nombre del equipo. | | heartbeat_freq | _número_ | si | La frecuencia de latido del agente (parámetro de configuración HeartbeatFrequency). |

en-us	#### Heartbeat support is deprecated  Starting from Zabbix 6.4 *heartbeat sender* is removed from the proxy, and therefore, Zabbix proxy item *zabbix [process,heartbeat sender]* is not supported and is removed from templates. *HeartbeatFrequency* parameter has been deprecated.
es	#### La compatibilidad con Heartbeat está obsoleta  A partir de Zabbix 6.4 *el remitente de latidos* se elimina del proxy y, por lo tanto, la métrica del proxy de Zabbix *zabbix [process,heartbeat sender]* no es compatible y se elimina de las plantillas. El parámetro *HeartbeatFrequency* ha quedado obsoleto.

en-us	##### Hidden menu  Even when the menu is hidden completely, a full menu is just one mouse click away, by clicking on the burger icon. Note that it reappears over page content; to move page content to the right you have to unhide the menu by clicking on the show sidebar button.
es	##### Menú oculto  Incluso cuando el menú está completamente oculto, haciendo clic en el icono de la hamburguesa, puede obtenerse un menú completo. Tenga en cuenta que reaparece sobre el contenido de la página; para mover el contenido de la página hacia la derecha, debe  mostrar el menú haciendo clic en el botón "mostrar barra lateral".

en-us	#### Hiding the file with list of common passwords  To increase the complexity of password brute force attacks, it is suggested to limit access to the file `ui/data/top_passwords.txt` by modifying web server configuration. This file contains a list of the most common and context-specific passwords, and is used to prevent users from setting such passwords if *Avoid easy-to-guess passwords* parameter is enabled in the [password policy](/manual/web_interface/frontend_sections/users/authentication#internal_authentication).  For example, on NGINX file access can be limited by using the `location` directive:  ```ini location = /data/top_passwords.txt {     deny all;     return 404; } ```  On Apache - by using `.htaccess` file:  ```ini <Files "top_passwords.txt">     Order Allow,Deny     Deny from all </Files> ```
es	#### Ocultar el archivo con la lista de contraseñas comunes  Para aumentar la complejidad de los ataques de fuerza bruta a contraseñas, se sugiere limitar el acceso al archivo `ui/data/top_passwords.txt`  modificando la configuración del servidor web. Este archivo contiene una lista de las contraseñas más comunes y específicas del contexto, y se utiliza para evitar que los usuarios establezcan dichas contraseñas si el parámetro *Evitar contraseñas fáciles de adivinar* está habilitado en la [política de contraseñas](/manual/web_interface/frontend_sections/users/authentication#internal_authentication).  Por ejemplo, en NGINX el acceso a archivos se puede limitar usando la directiva `location`:  ```ini location = /data/top_passwords.txt {     deny all;     return 404; } ```  En Apache, usando el archivo `.htaccess`:  ```ini <Files "top_passwords.txt">     Order Allow,Deny     Deny from all </Files> ```

en-us	#### High availability cluster  Retrieve a list of server nodes and their status.  [High availability cluster API](/manual/api/reference/hanode)
es	#### Clúster de alta disponibilidad  Obtenga una lista de los nodos del clúster y su estado.  [API de Clúster de alta disponibilidad](/manual/api/reference/hanode)

en-us	### High availability node  ::: noteclassic Nodes are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API. :::  The High availability node object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |ha\_nodeid|string|ID of the node.| |name|string|Name assigned to the node, using the HANodeName configuration entry of zabbix\_server.conf. Empty for a server running in standalone mode.| |address|string|IP or DNS name where the node connects from.| |port|integer|Port on which the node is running.| |lastaccess|integer|Heartbeat time, that is, time of last update from the node. UTC timestamp.| |status|integer|State of the node.<br><br>Possible values:<br>0 - standby;<br>1 - stopped manually;<br>2 - unavailable;<br>3 - active.|
es	### Nodo de alta disponibilidad  ::: noteclassic Los nodos son creados por el servidor Zabbix y no pueden ser modificados a través de la API. :::  El objeto de nodo de alta disponibilidad tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |ha\_nodeid|cadena|ID del nodo.| |name|cadena|Nombre asignado al nodo, utilizando la entrada de configuración HANodeName de zabbix\_server.conf. Vacío para un servidor que se ejecuta en modo independiente.| |address|cadena|IP o nombre DNS desde donde se conecta el nodo.| |port|entero|Puerto en el que se ejecuta el nodo.| |lastaccess|integer|Tiempo de latido, es decir, tiempo de la última actualización del nodo. Marca de tiempo UTC.| |status|entero|Estado del nodo.<br><br>Valores posibles:<br>0 - en espera;<br>1 - detenido manualmente;<br>2 - no disponible;<br>3 - activo.|

en-us	# > High availability node object  The following object is related to operating a High availability cluster of Zabbix servers.
es	# > Objeto de nodo de alta disponibilidad  El siguiente objeto está relacionado con el funcionamiento de un clúster de alta disponibilidad de servidores Zabbix.

en-us	#### High availability nodes  If [high availability cluster](/manual/concepts/server/ha) is enabled, then another block of data is displayed with the status of each high availability node.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/ha_nodes.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |--|--------| |*Name*|Node name, as defined in server configuration.| |*Address*|Node IP address and port.| |*Last access*|Time of node last access.<br>Hovering over the cell shows the timestamp of last access in long format.| |*Status*|Node status:<br>**Active** - node is up and working<br>**Unavailable** - node hasn't been seen for more than failover delay (you may want to find out why)<br>**Stopped** - node has been stopped or couldn't start (you may want to start it or delete it)<br>**Standby** - node is up and waiting|
es	#### Nodos de alta disponibilidad  Si el [clúster de alta disponibilidad](/manual/concepts/server/ha) está habilitado, se muestra otro bloque de datos con el estado de cada nodo de alta disponibilidad.  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/ha_nodes.png){width="600"}  Datos mostrados:  |Columna|Descripción| |--|--------| |*Nombre*|Nombre del nodo, tal como se define en la configuración del servidor.| |*Dirección*|Dirección IP y puerto del nodo.| |*Último acceso*|Hora del último acceso al nodo.<br>Al pasar el cursor sobre la celda se muestra la marca de tiempo del último acceso en formato largo.| |*Estado*|Estado del nodo:<br>**Activo**: el nodo está activo y funcionando<br>**No disponible**: el nodo no se ha visto durante más que un tiempo de espera en caso de error (es posible que desee saber por qué )<br>**Detenido**: el nodo se detuvo o no se pudo iniciar (es posible que desee iniciarlo o eliminarlo)<br>**En espera**: el nodo está activo y esperando|

en-us	# High availability node  This class is designed to work with server nodes that are part of a High availability cluster, or a standalone server instance.  Object references:\  -   [High availability node](/manual/api/reference/hanode/object#hanode)  Available methods:\  -   [hanode.get](/manual/api/reference/hanode/get) - retrieving nodes
es	# Nodo de alta disponibilidad  Esta clase está diseñada para funcionar con nodos de servidor que forman parte de un un clúster de alta disponibilidad o una instancia de servidor independiente.  Referencias de objetos:\  - [High availability node](/manual/api/reference/hanode/object#hanode)  Métodos disponibles:\  - [hanode.get](/manual/api/reference/hanode/get) - recuperando nodos

en-us	 #### Higher limit for host metadata  The HostMetadataItem parameter in agent configuration, used in host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration), now can return up to 65535 UTF-8 code points (instead of 255 in previous versions). A longer value will be truncated.  Note that on MySQL, the effective maximum length in characters will be less if the returned value contains multibyte characters. For example, a value containing 3-byte characters only will be limited to 21844 characters in total, while a value containing 4-byte characters only will be limited to 16383 symbols.  Also, the maximum length of the HostMetadata option in agent configuration has been increased to 2034 bytes.
es	 #### Límite superior para metadatos del host  El parámetro HostMetadataItem en la configuración del agente, utilizado en el host [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration), ahora puede devolver hasta 65535 puntos de código UTF-8 (en lugar de 255 en versiones anteriores). Un valor más largo se truncará.  Tenga en cuenta que en MySQL, la longitud máxima efectiva en caracteres será menor si el valor devuelto contiene caracteres multibyte. Por ejemplo, un valor que contenga únicamente caracteres de 3 bytes estará limitado a 21844 caracteres en total. mientras que un valor que contenga únicamente caracteres de 4 bytes estará limitado a 16383 símbolos.  Además, la longitud máxima de la opción HostMetadata en la configuración del agente se ha aumentado a 2034 bytes.

en-us	 ##### histogram_quantile(quantile,bucket1,value1,bucket2,value2,...) {#histogram-quantile}  Calculates the φ-quantile from the buckets of a histogram.<br> Supported [foreach function](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach): *bucket_rate_foreach*.  Parameters:   -   **quantile** - 0 ≤ φ ≤ 1;<br> -   **bucketN, valueN** - manually entered pairs (>=2) of parameters or the response of [bucket_rate_foreach](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach).  Comments:  -   Supported only in calculated items; -   Functionally corresponds to '[histogram\_quantile](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/functions/#histogram_quantile)' of PromQL; -   Returns -1 if values of the last 'Infinity' bucket (*"+inf"*) are equal to 0.  Examples:      histogram_quantile(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf",last(/host/rate_bucket[Inf]))     histogram_quantile(0.5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))
es	 ##### histogram_quantile(quantile,bucket1,value1,bucket2,value2,...) {#histogram-quantile}  Calcula el cuantil φ a partir de los cubos de un histograma.<br> [Función foreach] admitida (/manual/appendix/functions/aggregate/foreach): *bucket_rate_foreach*.  Parámetros:  - **cuantil** - 0 ≤ φ ≤ 1;<br> - **bucketN, valueN** - pares ingresados manualmente (>=2) de parámetros o la respuesta de [bucket_rate_foreach](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach).  Comentarios:  - Compatible únicamente con métricas calculadas; - Funcionalmente corresponde a '[histogram\_quantile](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/functions/#histogram_quantile)' de PromQL; - Devuelve -1 si los valores del último depósito 'Infinito' (*"+inf"*) son iguales a 0.  Ejemplos:      histogram_quantile(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf",last(/host/rate_bucket[Inf]))     histogram_quantile(0.5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))

en-us	##### HistoryCacheSize  The size of the history cache, in bytes. The shared memory size for storing history data.  Default: `16M`<br> Range: 128K-2G
es	##### HistoryCacheSize El tamaño de la caché del historial, en bytes. El tamaño de la memoria compartida para almacenar datos históricos.  Predeterminado: `16M`<br> Rango: 128K-2G

en-us	##### HistoryCacheSize The size of the history cache, in bytes. The shared memory size for storing history data.  Default: `16M`<br> Range: 128K-2G
es	##### HistoryCacheSize El tamaño de la caché del historial, en bytes. El tamaño de la memoria compartida para almacenar datos históricos.  Predeterminado: `16M`<br> Rango: 128K-2G

en-us	# history.clear
es	# history.clear

en-us	# history.get
es	# history.get

en-us	##### HistoryIndexCacheSize  The size of the history index cache, in bytes. The shared memory size for indexing the history data stored in history cache. The index cache size needs roughly 100 bytes to cache one item.  Default: `4M`<br> Range: 128K-2G
es	##### HistoryIndexCacheSize El tamaño de la caché del índice histórico, en bytes. El tamaño de la memoria compartida para indexar los datos del historial almacenados en la caché del historial. El tamaño de la caché de índice necesita aproximadamente 100 bytes para almacenar en caché un elemento.  Predeterminado: `4M`<br> Rango: 128K-2G

en-us	##### HistoryIndexCacheSize The size of the history index cache, in bytes. The shared memory size for indexing the history data stored in history cache. The index cache size needs roughly 100 bytes to cache one item.  Default: `4M`<br> Range: 128K-2G
es	##### HistoryIndexCacheSize El tamaño de la caché del índice histórico, en bytes. El tamaño de la memoria compartida para indexar los datos del historial almacenados en la caché del historial. El tamaño de la caché de índice necesita aproximadamente 100 bytes para almacenar en caché un elemento.  Predeterminado: `4M`<br> Rango: 128K-2G

en-us	# > History object  The following objects are directly related to the `history` API.  ::: noteclassic History objects differ depending on the item's type of information. They are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API. :::
es	# > Objeto de historial  Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `history`.   ::: noteclassic Los objetos de historial difieren según el tipo de información de la métrica. Son creados por el servidor Zabbix y no pueden ser modificados a través de la API.

en-us	#### History  Retrieve historical values gathered by Zabbix monitoring processes for presentation or further processing.  [History API](/manual/api/reference/history)
es	#### Histórico  Obtenga los valores históricos recopilados por los procesos de monitorización de Zabbix, para su presentación o posterior procesamiento .  [API de Histórico](/manual/api/reference/history)

en-us	##### HistoryStorageDateIndex Enable preprocessing of history values in history storage to store values in different indices based on date.  Default: `0`<br> Values: 0 - disable; 1 - enable
es	##### HistoryStorageDateIndex Habilite el procesamiento previo de valores históricos en el almacenamiento histórico para almacenar valores en diferentes índices según la fecha.  Predeterminado: `0`<br> Valores: 0 - deshabilitar; 1 - habilitar

en-us	##### HistoryStorageTypes A comma-separated list of value types to be sent to the history storage. This parameter is used for [Elasticsearch](/manual/appendix/install/elastic_search_setup) setup.  Default: `uint,dbl,str,log,text`
es	##### HistoryStorageTypes Una lista separada por comas de tipos de valores que se enviarán al almacenamiento del historial. Este parámetro se utiliza para la configuración de [Elasticsearch](/manual/appendix/install/elastic_search_setup).  Valor predeterminado: `uint,dbl,str,log,text`

en-us	##### HistoryStorageURL The history storage HTTP\[S\] URL. This parameter is used for [Elasticsearch](/manual/appendix/install/elastic_search_setup) setup.
es	##### HistoryStorageURL La URL HTTP\[S\] de almacenamiento del historial. Este parámetro se utiliza para la configuración de [Elasticsearch](/manual/appendix/install/elastic_search_setup).

en-us	# History  This class is designed to work with history data.  Object references:\  -   [History](/manual/api/reference/history/object#history)  Available methods:\  -   [history.get](/manual/api/reference/history/get) - retrieving     history data.
es	# Historial  Esta clase está diseñada para trabajar con datos históricos.  Referencias de objetos:\  - [Historial](/manual/api/reference/history/object#history)  Métodos disponibles:\  - [history.get](/manual/api/reference/history/get) - recuperando     datos históricos.

en-us	 #### Host and template import  The [configuration import](/manual/xml_export_import/templates#importing) form for templates/hosts has a new row for *All* entities in the import rules section.  ![](../../../assets/en/manual/introduction/import_templates_new.png){width="600"}  If you mark the checkbox in the *All* row, all importable entities become marked/unmarked.  To see the full list of entities in the import rules, it is now required to mark the *Advanced options* checkbox. In another change, the *Delete missing* option is now checked by default.
es	 #### Importación de equipo y plantilla  El formulario [importación de configuración](/manual/xml_export_import/templates#importing) para plantillas/equipos tiene una nueva fila para *Todas* las entidades en la sección de reglas de importación.  ![](../../../assets/en/manual/introduction/import_templates_new.png){width="600"}  Si marca la casilla de verificación en la fila *Todos*, todas las entidades importables quedarán marcadas/desmarcadas.  Para ver la lista completa de entidades en las reglas de importación, ahora es necesario marcar la casilla de verificación *Opciones avanzadas*. En otro cambio, la opción *Eliminar faltante* ahora está marcada de forma predeterminada.

en-us	##### Host configuration  A host must be configured to process IPMI checks. An IPMI interface must be added, with the respective IP and port numbers, and IPMI authentication parameters must be defined.  See the [configuration of hosts](/manual/config/hosts/host) for more details.
es	##### Configuración del host  Se debe configurar un host para procesar comprobaciones de IPMI. Una interfaz IPMI debe agregarse, con los respectivos números de IP y puerto, e IPMI se deben definir los parámetros de autenticación.  Consulte la [configuración de hosts](/manual/config/hosts/host) para obtener más información. detalles.

en-us	##### Host configuration  You can specify that an individual host should be monitored by a proxy in the [host configuration](/manual/config/hosts/host) form, using the *Monitored by proxy* field.  ![](../../../assets/en/manual/proxies/proxy_set.png)  Host [mass update](/manual/config/hosts/hostupdate) is another way of specifying that hosts should be monitored by a proxy.
es	##### Configuración del equipo  Puede especificar que un equipo individual debe ser monitoreado por un proxy en el formulario [configuración de equipo](/manual/config/hosts/host), usando el campo *Monitoreado por proxy*.  ![](../../../assets/en/manual/proxies/proxy_set.png)  La [actualización masiva](/manual/config/hosts/hostupdate) de equipos es otra forma de especificar que los equipos deben ser monitoreados por un proxy.

en-us	# host.create
es	# host.create

en-us	##### Host creation  A host is added if the *Add host* operation is selected. A host is also added, even if the *Add host* operation is missing, if you select operations resulting in actions on a host. Such operations are:  -   enable host -   disable host -   add host to a host group -   link template to a host  Created hosts are added to the *Discovered hosts* group (by default, configurable in *Administration* → *General* → *[Other](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#other_parameters)*). If you wish hosts to be added to another group, add a *Remove from host groups* operation (specifying "Discovered hosts") and also add an *Add to host groups* operation (specifying another host group), because a host must belong to a host group.
es	##### Creación de equipo  Se agrega un equipo si se selecciona la operación *Agregar equipo*. Un equipo también es agregado, incluso si falta la operación *Agregar equipo*, si selecciona operaciones que resultan en acciones en un equipo. Tales operaciones son:  -   habilitar equipo -   deshabilitar el equipo -   agregar equipo a un grupo de equipos -   vincular plantilla a un equipo  Los equipos creados se agregan al grupo *Equipos descubiertos* (de forma predeterminada, configurable en *Administración* → *General* → *[Otros](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#other_parameters)*). Si desea que los anfitriones se agreguen a otro grupo, agregue *Eliminar del grupo de equipos* (especificando "Equipos descubiertos") y también agregue un *Agregar al grupo de equipos* (especificando otro grupo de equipos), porque el equipo debe pertenecer a un grupo de equipos.

en-us	# host.delete
es	# host.eliminar

en-us	#### Host filtering by status  Hosts displayed in the *Data collection* → [*Hosts*](/manual/web_interface/frontend_sections/data_collection/hosts) section can now be filtered by status (enabled/disabled).
es	#### Filtrado de equipos por estado  Los equipos que se muestran en la sección *Recopilación de datos* → [*Equipos*](/manual/web_interface/frontend_sections/data_collection/hosts) ahora se pueden filtrar por estado (habilitado/deshabilitado).

en-us	# host.get
es	# host.get

en-us	##### Host graph tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |graphs| |\-| | |Root element for graphs.| | |name|x|`string`| |Graph name.| | |width|\-|`integer`|20-65535 (default: 900)|Graph width, in pixels. Used for preview and for pie/exploded graphs.| | |height|\-|`integer`|20-65535 (default: 200)|Graph height, in pixels. Used for preview and for pie/exploded graphs.| | |yaxismin|\-|`double`|Default: 0|Value of Y axis minimum.<br><br>Used if 'ymin\_type\_1' is FIXED.| | |yaxismax|\-|`double`|Default: 0|Value of Y axis maximum.<br><br>Used if 'ymax\_type\_1' is FIXED.| | |show\_work\_period|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Highlight non-working hours.<br><br>Used by normal and stacked graphs.| | |show\_triggers|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Display simple trigger values as a line.<br><br>Used by normal and stacked graphs.| | |type|\-|`string`|0 - NORMAL (default)<br>1 - STACKED<br>2 - PIE<br>3 - EXPLODED|Graph type.| | |show\_legend|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Display graph legend.| | |show\_3d|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Enable 3D style.<br><br>Used by pie and exploded pie graphs.| | |percent\_left|\-|`double`|Default:0|Show the percentile line for left axis.<br><br>Used only for normal graphs.| | |percent\_right|\-|`double`|Default:0|Show the percentile line for right axis.<br><br>Used only for normal graphs.| | |ymin\_type\_1|\-|`string`|0 - CALCULATED (default)<br>1 - FIXED<br>2 - ITEM|Minimum value of Y axis.<br><br>Used by normal and stacked graphs.| | |ymax\_type\_1|\-|`string`|0 - CALCULATED (default)<br>1 - FIXED<br>2 - ITEM|Maximum value of Y axis.<br><br>Used by normal and stacked graphs.| |ymin\_item\_1| |\-| | |Individual item details.<br><br>Required if 'ymin\_type\_1' is ITEM.| | |host|x|`string`| |Item host.| | |key|x|`string`| |Item key.| |ymax\_item\_1| |\-| | |Individual item details.<br><br>Required if 'ymax\_type\_1' is ITEM.| | |host|x|`string`| |Item host.| | |key|x|`string`| |Item key.| |graph\_items| |x| | |Root element for graph items.| | |sortorder|\-|`integer`| |Draw order. The smaller value is drawn first. Can be used to draw lines or regions behind (or in front of) another.| | |drawtype|\-|`string`|0 - SINGLE\_LINE (default)<br>1 - FILLED\_REGION<br>2 - BOLD\_LINE<br>3 - DOTTED\_LINE<br>4 - DASHED\_LINE<br>5 - GRADIENT\_LINE|Draw style of the graph item.<br><br>Used only by normal graphs.| | |color|\-|`string`| |Element color (6 symbols, hex).| | |yaxisside|\-|`string`|0 - LEFT (default)<br>1 - RIGHT|Side of the graph where the graph item's Y scale will be drawn.<br><br>Used by normal and stacked graphs.| | |calc\_fnc|\-|`string`|1 - MIN<br>2 - AVG (default)<br>4 - MAX<br>7 - ALL (minimum, average and maximum; used only by simple graphs)<br>9 - LAST (used only by pie and exploded pie graphs)|Data to draw if more than one value exists for an item.| | |type|\-|`string`|0 - SIMPLE (default)<br>2 - GRAPH\_SUM (value of the item represents the whole pie; used only by pie and exploded pie graphs)|Graph item type.| |item| |x| | |Individual item.| | |host|x|`string`| |Item host.| | |key|x|`string`| |Item key.|
es	##### Etiquetas del gráfico del equipo  |Elemento|Propiedad del elemento|Obligatorio|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |graphs| |\-| | |Elemento raíz para gráficos.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del gráfico.| | |width|\-|`entero`|20-65535 (predeterminado: 900)|Ancho del gráfico, en píxeles. Se utiliza para vista previa y para gráficos circulares/explotados.| | |height|\-|`entero`|20-65535 (predeterminado: 200)|Altura del gráfico, en píxeles. Se utiliza para vista previa y para gráficos circulares/explotados.| | |yaxismin|\-|`double`|Predeterminado: 0|Valor mínimo del eje Y.<br><br>Se utiliza si 'ymin\_type\_1' es FIJO.| | |yaxismax|\-|`double`|Predeterminado: 0|Valor del máximo del eje Y.<br><br>Se utiliza si 'ymax\_type\_1' es FIJO.| | |show\_work\_period|\-|`cadena`|0 - NO<br>1 - SÍ (predeterminado)|Resaltar horas no laborales.<br><br>Usado para gráficos normales y apilados| | |show\_triggers|\-|`cadena`|0 - NO<br>1 - SÍ (predeterminado)|Muestra valores de iniciador simples como una línea.<br><br>Usado para gráficos normales y apilados| | |type|\-|`cadena`|0 - NORMAL (predeterminado)<br>1 - APILADO<br>2 - PIE<br>3 - EXPLOTADO|Tipo de gráfico.| | |show\_legend|\-|`cadena`|0 - NO<br>1 - SÍ (predeterminado)|Mostrar leyenda del gráfico.| | |show\_3d|\-|`cadena`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Habilitar estilo 3D.<br><br>Usado por gráficos circulares y desglosados.| | |percent\_left|\-|`double`|Predeterminado:0|Muestra la línea percentil para el eje izquierdo.<br><br>Se usa solo para gráficos normales.| | |percent\_right|\-|`double`|Predeterminado:0|Muestra la línea percentil para el eje derecho.<br><br>Se usa solo para gráficos normales.| | |ymin\_type\_1|\-|`cadena`|0 - CALCULADO (predeterminado)<br>1 - FIJO<br>2 - MÉTRICA|Valor mínimo del eje Y.<br><br>Usado para gráficos normales y apilados.| | |ymax\_type\_1|\-|`cadena`|0 - CALCULADO (predeterminado)<br>1 - FIJO<br>2 - MÉTRICA|Valor máximo del eje Y.<br><br>Usado para gráficos normales y apilados.| |ymin\_item\_1| |\-| | |Detalles de la métrica individual.<br><br>Obligatorio si 'ymin\_type\_1' es ITEM.| | |host|x|`cadena`| |Equipo de la métrica.| | |key|x|`cadena`| |Clave de la métrica.| |ymax\_item\_1| |\-| | |Detalles de la métrica individual.<br><br>Obligatorio si 'ymax\_type\_1' es ITEM.| | |host|x|`cadena`| |Equipo de la métrica.| | |key|x|`cadena`| |Clave de la métrica.| |graph\_items| |x| | |Elemento raíz para métricas del gráfico.| | |sortorder|\-|`entero`| |Orden de dibujado. El valor más pequeño se extrae primero. Puede usarse para dibujar líneas o regiones detrás (o delante) de otras.| | |drawtype|\-|`cadena`|0 - SINGLE\_LINE (predeterminado)<br>1 - FILLED\_REGION<br>2 - BOLD\_LINE<br>3 - DOTTED\_LINE<br>4 - DASHED\_LINE <br>5 - GRADIENT\_LINE|Estilo de dibujo de la métrica del gráfico.<br><br>Usado solo por gráficos normales.| | |color|\-|`cadena`| |Color del elemento (6 símbolos, hexadecimal).| | |yaxisside|\-|`cadena`|0 - IZQUIERDA (predeterminada)<br>1 - DERECHA|Lado del gráfico donde se dibujará la escala Y de la métrica del gráfico.<br><br>Usado por gráficos normales y apilados. | | |calc\_fnc|\-|`cadena`|1 - MIN<br>2 - AVG (predeterminado)<br>4 - MAX<br>7 - TODOS (mínimo, promedio y máximo; usado solo en gráficos simples)< br>9 - ÚLTIMO (usado solo en gráficos circulares y desglosados)|Datos para dibujar si existe más de un valor para una métrica.| | |type|\-|`cadena`|0 - SIMPLE (predeterminado)<br>2 - GRAPH\_SUM (el valor de la métrica representa el pastel completo; se usa solo en gráficos circulares y desglosados)|Tipo de métrica gráfico.| |item| |x| | |Métrica individual.| | |host|x|`cadena`| |Equipo de la métrica.| | |clave|x|`cadena`| |Clave de la métrica.|

en-us	# hostgroup.create
es	# hostgroup.create

en-us	# hostgroup.delete
es	# hostgroup.delete

en-us	# hostgroup.get
es	# hostgroup.get

en-us	# hostgroup.massadd
es	# hostgroup.massadd

en-us	# hostgroup.massremove
es	# hostgroup.massremove

en-us	# hostgroup.massupdate
es	# hostgroup.massupdate

en-us	# > Host group object  The following objects are directly related to the `hostgroup` API.
es	# > Objeto de grupo de equipos  Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `hostgroup`.

en-us	# hostgroup.propagate  
es	# hostgroup.propagate  

en-us	 ### Host groups  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{HOSTGROUP.ID}|→ Map element labels, map URL names and values|*Host group ID.*|
es	 ### Grupos de equipos  |Macro|Admitida en|Descripción| |--|--------|--------| |{HOSTGROUP.ID}|→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa|*ID de grupo de equipos.*|

en-us	### Host group  The host group object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |groupid|string|ID of the host group.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |name|string|Name of the host group.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |flags|integer|Origin of the host group.<br><br>Possible values:<br>0 - a plain host group;<br>4 - a discovered host group.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |uuid|string|Universal unique identifier, used for linking imported host groups to already existing ones. Auto-generated, if not given.|
es	### Grupo de equipos  El objeto de grupo de equipos tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |groupid|cadena|ID del grupo de equipos.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |name|cadena|Nombre del grupo de equipos.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |flags|integer|Origen del grupo de hosts.<br><br>Valores posibles:<br>0: un grupo de equipos simple;<br>4: un grupo de equipos descubierto.<br><br>[Comportamiento de la propiedad] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*| |uuid|cadena|Identificador único universal, utilizado para vincular grupos de equipos importados con los ya existentes. Generado automáticamente, si no se proporciona.|

en-us	# Host group  This class is designed to work with host groups.  Object references:\  -   [Host group](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group)  Available methods:\  -   [hostgroup.create](/manual/api/reference/hostgroup/create) -     creating new host groups -   [hostgroup.delete](/manual/api/reference/hostgroup/delete) -     deleting host groups -   [hostgroup.get](/manual/api/reference/hostgroup/get) - retrieving     host groups -   [hostgroup.massadd](/manual/api/reference/hostgroup/massadd) -     adding related objects to host groups -   [hostgroup.massremove](/manual/api/reference/hostgroup/massremove) -     removing related objects from host groups -   [hostgroup.massupdate](/manual/api/reference/hostgroup/massupdate) -     replacing or removing related objects from host groups -   [hostgroup.propagate](/manual/api/reference/hostgroup/propagate) -     propagating permissions and tag filters to host groups' subgroups -   [hostgroup.update](/manual/api/reference/hostgroup/update) -     updating host groups
es	# Grupo de equipos  Esta clase está diseñada para trabajar con grupos de equipos.  Referencias de objetos:\  - [Grupo de equipos](/manual/api/reference/hostgroup/object#host_group)  Métodos disponibles:\  - [hostgroup.create](/manual/api/reference/hostgroup/create) -     creando nuevos grupos de equipos - [hostgroup.delete](/manual/api/reference/hostgroup/delete) -     eliminar grupos de equipos - [hostgroup.get](/manual/api/reference/hostgroup/get) - recuperando     grupos de equipos - [hostgroup.massadd](/manual/api/reference/hostgroup/massadd) -     agregar objetos relacionados a grupos de equipos - [hostgroup.massremove](/manual/api/reference/hostgroup/massremove) -     eliminar objetos relacionados de grupos de equipos - [hostgroup.massupdate](/manual/api/reference/hostgroup/massupdate) -     reemplazar o eliminar objetos relacionados de grupos de equipos - [hostgroup.propagate](/manual/api/reference/hostgroup/propagate) -     propagar permisos y filtros de etiquetas a los subgrupos de los grupos de equipos - [hostgroup.update](/manual/api/reference/hostgroup/update) -     actualizando grupos de equipos

en-us	# hostgroup.update
es	# hostgroup.update

en-us	##### HostInterface  An optional parameter that defines the host interface. The host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. If not defined, the value will be acquired from HostInterfaceItem.<br>The agent will issue an error and not start if the value is over the limit of 255 characters.  Range: 0-255 characters
es	##### HostInterface  Un parámetro opcional que define la interfaz del equipo. La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostInterfaceItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor supera el límite de 255 caracteres.  Rango: 0-255 caracteres

en-us	##### HostInterface  An optional parameter that defines the host interface. The host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. If not defined, the value will be acquired from HostInterfaceItem.<br>The agent will issue an error and not start if the value is over the limit of 255 characters.  Range: 0-255 characters
es	##### HostInterface  Un parámetro opcional que define la interfaz del equipo. La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostInterfaceItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor supera el límite de 255 caracteres.  Rango: 0-255 caracteres

en-us	##### HostInterface  An optional parameter that defines the host interface. The host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. If not defined, the value will be acquired from HostInterfaceItem.<br>The agent will issue an error and not start if the value is over the limit of 255 characters.  Range: 0-255 characters
es	##### HostInterface  Un parámetro opcional que define la interfaz del equipo. La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostInterfaceItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor supera el límite de 255 caracteres.  Rango: 0-255 caracteres

en-us	##### HostInterface  An optional parameter that defines the host interface. The host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. If not defined, the value will be acquired from HostInterfaceItem.<br>The agent will issue an error and not start if the value is over the limit of 255 characters.  Range: 0-255 characters
es	##### HostInterface  Un parámetro opcional que define la interfaz del equipo. La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostInterfaceItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor supera el límite de 255 caracteres.  Rango: 0-255 caracteres

en-us	# hostinterface.create
es	# hostinterface.create

en-us	# hostinterface.delete
es	# hostinterface.delete

en-us	# hostinterface.get
es	# hostinterface.get

en-us	##### HostInterfaceItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host interface.<br>Host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 255 characters.<br>The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>This option is only used when HostInterface is not defined.
es	##### HostInterfaceItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener la interfaz del equipo.<br>La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 255 caracteres.<br>La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>Esta opción solo se usa cuando HostInterface no está definido.

en-us	##### HostInterfaceItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host interface.<br>Host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 255 characters.<br>The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>This option is only used when HostInterface is not defined.
es	##### HostInterfaceItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener la interfaz del equipo.<br>La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 255 caracteres.<br>La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>Esta opción solo se usa cuando HostInterface no está definido.

en-us	##### HostInterfaceItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host interface.<br>Host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. This option is only used when HostInterface is not defined.<br>The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 255 characters.
es	##### HostInterfaceItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener la interfaz del equipo.<br>La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostInterface no está definido.<br>El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores AllowKey/DenyKey.<br >Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 255 caracteres.

en-us	##### HostInterfaceItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host interface.<br>Host interface is used at host [autoregistration](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) process. This option is only used when HostInterface is not defined.<br>The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 255 characters.
es	##### HostInterfaceItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener la interfaz del equipo.<br>La interfaz del equipo se utiliza en el proceso de [autorregistro](/manual/discovery/auto_registration#using_dns_as_default_interface) del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostInterface no está definido.<br>El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores AllowKey/DenyKey.<br >Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 255 caracteres.

en-us	# hostinterface.massadd
es	# hostinterface.massadd

en-us	# hostinterface.massremove
es	# hostinterface.massremove

en-us	# > Host interface object  The following objects are directly related to the `hostinterface` API.
es	# > Objeto de interfaz de equipo  Los siguientes objetos están directamente relacionados con la API `hostinterface`.

en-us	# hostinterface.replacehostinterfaces
es	# hostinterface.replacehostinterfaces

en-us	##### Host interfaces  To add custom interfaces, switch the *Interface* selector from "Inherit" to "Custom". Click ![add\_link.png](../../../../assets/en/manual/config/add_link.png) and select the interface type - Zabbix agent, SNMP, JMX, IPMI.  ::: noteclassic If *Custom* is selected, but no interfaces have been set, the hosts will be created without interfaces.<br> If *Inherit* is selected and the host prototype belongs to a template, all discovered hosts will inherit the host interface from the host to which the template is linked. :::  If multiple custom interfaces are specified, the primary interface can be set in the *Default* column.  ::: notewarning A host will only be created if a host interface contains correct data. :::
es	##### Interfaces del equipo  Para agregar interfaces personalizadas, cambie el selector *Interfaz* de "Heredar" a "Personalizado". Haga clic en ![add\_link.png](../../../../assets/en/manual/config/add_link.png) y seleccione el tipo de interfaz: agente Zabbix, SNMP, JMX, IPMI.  ::: noteclassic Si se selecciona *Personalizado*, pero no se han configurado interfaces, los equipos se crearán sin interfaces.<br> Si se selecciona *Heredar* y el prototipo de equipos pertenece a una plantilla, todos los equipos descubiertos heredarán la interfaz del equipo al que está vinculada la plantilla. :::  Si se especifican varias interfaces personalizadas, la interfaz principal se puede configurar en la columna *Predeterminada*.  ::: notewarning Solo se creará un equipo si una interfaz de equipo contiene datos correctos. :::

en-us	### Host interface  The host interface object has the following properties.  ::: noteimportant Note that both `ip` and `dns` properties are *required* for create operations. If you do not want to use DNS, set it to an empty string. :::  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |interfaceid|string|ID of the interface.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |available|integer|Availability of host interface.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* unknown;<br>1 - available;<br>2 - unavailable.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |hostid|string|ID of the host that the interface belongs to.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *required* for create operations| |type|integer|Interface type.<br><br>Possible values:<br>1 - Agent;<br>2 - SNMP;<br>3 - IPMI;<br>4 - JMX.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |ip|string|IP address used by the interface.<br><br>Can be empty if the connection is made via DNS.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |dns|string|DNS name used by the interface.<br><br>Can be empty if the connection is made via IP.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |port|string|Port number used by the interface.<br>Can contain user macros.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |useip|integer|Whether the connection should be made via IP.<br><br>Possible values:<br>0 - connect using host DNS name;<br>1 - connect using host IP address.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |main|integer|Whether the interface is used as default on the host. Only one interface of some type can be set as default on a host.<br><br>Possible values:<br>0 - not default;<br>1 - default.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |details|array|Additional [details](#details) object for interface.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* if `type` is set to "SNMP"| |disable\_until|timestamp|The next polling time of an unavailable host interface.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |error|string|Error text if host interface is unavailable.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*| |errors\_from|timestamp|Time when host interface became unavailable.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*|
es	### Interfaz de equipo  El objeto de interfaz de equipo tiene las siguientes propiedades.  ::: noteimportant Tenga en cuenta que las propiedades `ip` y `dns` son *requeridas* para las operaciones de creación. Si no desea utilizar DNS, configúrelo en una cadena vacía. :::  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |interfaceid|cadena|ID de la interfaz.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |available|entero|Disponibilidad de la interfaz del host.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* desconocido;<br>1 - disponible;<br>2 - no disponible.<br><br >[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*| |hostid|cadena|ID del equipo al que pertenece la interfaz.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constante*<br>- * requerido* para crear operaciones| |type|entero|Tipo de interfaz.<br><br>Valores posibles:<br>1 - Agente;<br>2 - SNMP;<br>3 - IPMI;<br>4 - JMX.<br><br >[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |ip|cadena|Dirección IP utilizada por la interfaz.<br><br>Puede estar vacía si la conexión se realiza mediante DNS.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior ):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |dns|cadena|Nombre DNS utilizado por la interfaz.<br><br>Puede estar vacío si la conexión se realiza vía IP.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior ):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |port|cadena|Número de puerto utilizado por la interfaz.<br>Puede contener macros de usuario.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para crear operaciones | |useip|integer|Si la conexión debe realizarse a través de IP.<br><br>Valores posibles:<br>0: conectarse usando el nombre DNS del host;<br>1: conectarse usando la dirección IP del equipo.<br><br >[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |main|integer|Si la interfaz se utiliza de forma predeterminada en el equipo. Solo se puede configurar una interfaz de algún tipo como predeterminada en un equipo.<br><br>Valores posibles:<br>0: no predeterminado;<br>1: predeterminado.<br><br>[Comportamiento de la propiedad]( /manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |details|matriz|Objeto [detalles](#detalles) adicional para la interfaz.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* si `tipo ` está configurado en "SNMP"| |disable\_until|timestamp|La próxima hora de sondeo de una interfaz de host no disponible.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*| |error|cadena|Texto de error si la interfaz del host no está disponible.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*| |errors\_from|marca de tiempo|Hora en que la interfaz del equipo dejó de estar disponible.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*|

en-us	# Host interface  This class is designed to work with host interfaces.  Object references:\  -   [Host     interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)  Available methods:\  -   [hostinterface.create](/manual/api/reference/hostinterface/create) -     creating new host interfaces -   [hostinterface.delete](/manual/api/reference/hostinterface/delete) -     deleting host interfaces -   [hostinterface.get](/manual/api/reference/hostinterface/get) -     retrieving host interfaces -   [hostinterface.massadd](/manual/api/reference/hostinterface/massadd) -     adding host interfaces to hosts -   [hostinterface.massremove](/manual/api/reference/hostinterface/massremove) -     removing host interfaces from hosts -   [hostinterface.replacehostinterfaces](/manual/api/reference/hostinterface/replacehostinterfaces) -     replacing host interfaces on a host -   [hostinterface.update](/manual/api/reference/hostinterface/update) -     updating host interfaces
es	# Interfaz de equipo  Esta clase está diseñada para funcionar con interfaces de equipos.  Referencias de objetos:\  -   [Host interface](/manual/api/reference/hostinterface/object#host_interface)  Métodos disponibles:\  - [hostinterface.create](/manual/api/reference/hostinterface/create) -     creando nuevas interfaces de equipo - [hostinterface.delete](/manual/api/reference/hostinterface/delete) -     eliminar interfaces de equipo - [hostinterface.get](/manual/api/reference/hostinterface/get) -     recuperando interfaces de equipo - [hostinterface.massadd](/manual/api/reference/hostinterface/massadd) -     agregar interfaces de equipo a equipos - [hostinterface.massremove](/manual/api/reference/hostinterface/massremove) -     eliminar interfaces de equipo de equipos - [hostinterface.replacehostinterfaces](/manual/api/reference/hostinterface/replacehostinterfaces) -     reemplazar interfaces de equipo en un equipo - [hostinterface.update](/manual/api/reference/hostinterface/update) -     actualizar interfaces de equipo

en-us	# hostinterface.update
es	# hostinterface.update

en-us	 ### Host inventory  |Macro|Supported in|Description| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Script-type items^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).|
es	 ### Inventario de equipo  |Macro|Admitido en|Descripción| |--|--------|--------| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo Alias en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de etiqueta de activo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de chasis en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de contacto en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de número de contrato en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NÚMERO DE CONTRATO[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de estado de implementación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de hardware en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Hardware (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Máscara de subred del equipo campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de redes de equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de enrutador equipo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de arquitectura de hardware en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware desmantelado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha El mantenimiento de hardware caduca en el campo del inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware instalado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Fecha campo hardware comprado en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de nombre del instalador en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.INSTALLADOR.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Sc→ Métricas de tipo ript^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de ubicación en inventario de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de latitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p.e. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de longitud de ubicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección MAC A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección MAC B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de modelo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de nombre en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOMBRE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de notas en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Dirección IP OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Máscara de subred OOB campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de enrutador OOB en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo SO en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*SO (completo detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*SO (breve) ) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Teléfono POC principal Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Campo de teléfono B de POC principal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Primario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de celda POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de correo electrónico POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de nombre de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de notas POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Teléfono POC secundario Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config /tagging#macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/ web_interface/frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica| *Campo de teléfono B de POC secundario en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Secundario Campo de nombre de pantalla de POC en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Número de serie A campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Número de serie B campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio dirección Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio campo dirección B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Sitio dirección del campo C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de ciudad del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de país del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.PAÍS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de notas del sitio en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Ubicación del bastidor del sitio campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Estado del sitio/ campo de provincia en el inventario de host.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, por ejemplo. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*ZIP del sitio/ campo postal en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de software en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software aplicación Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo de aplicación D en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging #macro_support)<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción manual del equipo [scripts](/manual/web_interface/ frontend_sections/alerts/scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software campo E de la aplicación en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Software (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo de etiqueta en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Escribir campo en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` está en desuso.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Tipo (completo) detalles) en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de  iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*URL Un campo en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo URL B en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer host, etc. en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support )<br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de equipo ^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo URL C en el inventario del equipo.*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificaciones y comandos basados en iniciadores<br>→ Notificaciones y comandos de actualización de problemas<br>→ Notificaciones internas<br>→ [Nombres y valores de etiquetas](/manual/config/tagging#macro_support)< br>→ Etiquetas de elementos de mapa, nombres y valores de URL de mapa<br>→ Métricas de tipo script^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Acción de equipo manual [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/ scripts)^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/alerts/scripts) de acción manual de evento <br>→ Descripción del widget de valor de la métrica|*Campo Proveedor en el inventario del equipo .*<br><br>Esta macro se puede utilizar con un índice numérico, p. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apuntar al primer, segundo, tercer, etc. equipo en una expresión de iniciador. Consulte [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).|

en-us	### Host inventory  The host inventory object has the following properties.  ::: notetip Each property has it's own unique ID number, which is used to associate host inventory fields with items. :::  |ID|Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description|Maximum length| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|string|Alias.|128 characters| |11|asset\_tag|string|Asset tag.|64 characters| |28|chassis|string|Chassis.|64 characters| |23|contact|string|Contact person.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |32|contract\_number|string|Contract number.|64 characters| |47|date\_hw\_decomm|string|HW decommissioning date.|64 characters| |46|date\_hw\_expiry|string|HW maintenance expiry date.|64 characters| |45|date\_hw\_install|string|HW installation date.|64 characters| |44|date\_hw\_purchase|string|HW purchase date.|64 characters| |34|deployment\_status|string|Deployment status.|64 characters| |14|hardware|string|Hardware.|255 characters| |15|hardware\_full|string|Detailed hardware.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |39|host\_netmask|string|Host subnet mask.|39 characters| |38|host\_networks|string|Host networks.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |40|host\_router|string|Host router.|39 characters| |30|hw\_arch|string|HW architecture.|32 characters| |33|installer\_name|string|Installer name.|64 characters| |24|location|string|Location.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |25|location\_lat|string|Location latitude.|16 characters| |26|location\_lon|string|Location longitude.|16 characters| |12|macaddress\_a|string|MAC address A.|64 characters| |13|macaddress\_b|string|MAC address B.|64 characters| |29|model|string|Model.|64 characters| |3|name|string|Name.|128 characters| |27|notes|string|Notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |41|oob\_ip|string|OOB IP address.|39 characters| |42|oob\_netmask|string|OOB host subnet mask.|39 characters| |43|oob\_router|string|OOB router.|39 characters| |5|os|string|OS name.|128 characters| |6|os\_full|string|Detailed OS name.|255 characters| |7|os\_short|string|Short OS name.|128 characters| |61|poc\_1\_cell|string|Primary POC mobile number.|64 characters| |58|poc\_1\_email|string|Primary email.|128 characters| |57|poc\_1\_name|string|Primary POC name.|128 characters| |63|poc\_1\_notes|string|Primary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Primary POC phone A.|64 characters| |60|poc\_1\_phone\_b|string|Primary POC phone B.|64 characters| |62|poc\_1\_screen|string|Primary POC screen name.|64 characters| |68|poc\_2\_cell|string|Secondary POC mobile number.|64 characters| |65|poc\_2\_email|string|Secondary POC email.|128 characters| |64|poc\_2\_name|string|Secondary POC name.|128 characters| |70|poc\_2\_notes|string|Secondary POC notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Secondary POC phone A.|64 characters| |67|poc\_2\_phone\_b|string|Secondary POC phone B.|64 characters| |69|poc\_2\_screen|string|Secondary POC screen name.|64 characters| |8|serialno\_a|string|Serial number A.|64 characters| |9|serialno\_b|string|Serial number B.|64 characters| |48|site\_address\_a|string|Site address A.|128 characters| |49|site\_address\_b|string|Site address B.|128 characters| |50|site\_address\_c|string|Site address C.|128 characters| |51|site\_city|string|Site city.|128 characters| |53|site\_country|string|Site country.|64 characters| |56|site\_notes|string|Site notes.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |55|site\_rack|string|Site rack location.|128 characters| |52|site\_state|string|Site state.|64 characters| |54|site\_zip|string|Site ZIP/postal code.|64 characters| |16|software|string|Software.|255 characters| |18|software\_app\_a|string|Software application A.|64 characters| |19|software\_app\_b|string|Software application B.|64 characters| |20|software\_app\_c|string|Software application C.|64 characters| |21|software\_app\_d|string|Software application D.|64 characters| |22|software\_app\_e|string|Software application E.|64 characters| |17|software\_full|string|Software details.|Depends on the database used:<br>- 65535 characters for SQL databases<br>- 2048 characters for Oracle databases| |10|tag|string|Tag.|64 characters| |1|type|string|Type.|64 characters| |2|type\_full|string|Type details.|64 characters| |35|url\_a|string|URL A.|255 characters| |36|url\_b|string|URL B.|255 characters| |37|url\_c|string|URL C.|255 characters| |31|vendor|string|Vendor.|64 characters|
es	### Inventario de equipo  El objeto de inventario del equipo tiene las siguientes propiedades.  ::: notetip Cada propiedad tiene su propio número de identificación único, que es utilizado para asociar campos de inventario del equipo con métricas. :::  |ID|Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción|Longitud máxima| |-|--|-|-----|-----| |4|alias|cadena|Alias.|128 caracteres| |11|asset\_tag|cadena|Etiqueta de activo.|64 caracteres| |28|chasis|cadena|Chasis.|64 caracteres| |23|contact|cadena|Persona de contacto.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |32|contract\_number|cadena|Número de contrato.|64 caracteres| |47|date\_hw\_decomm|string|Fecha de desmantelamiento del HW.|64 caracteres| |46|date\_hw\_expiry|cadena|Fecha de caducidad del mantenimiento del HW.|64 caracteres| |45|date\_hw\_install|cadena|Fecha de instalación del HW.|64 caracteres| |44|date\_hw\_purchase|cadena|Fecha de compra de HW.|64 caracteres| |34|deployment\_status|cadena|Estado de implementación.|64 caracteres| |14|hardware|cadena|Hardware.|255 caracteres| |15|hardware\_full|string|Hardware detallado.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |39|host\_netmask|cadena|Máscara de subred del equipo.|39 caracteres| |38|host\_networks|cadena|Redes del equipo.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |40|host\_router|cadena|Enrutador host.|39 caracteres| |30|hw\_arch|cadena|Arquitectura HW.|32 caracteres| |33|installer\_name|cadena|Nombre del instalador.|64 caracteres| |24|location|cadena|Ubicación.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |25|location\_lat|cadena|Latitud de ubicación.|16 caracteres| |26|location\_lon|cadena|Longitud de ubicación.|16 caracteres| |12|macaddress\_a|cadena|Dirección MAC A.|64 caracteres| |13|macaddress\_b|cadena|Dirección MAC B.|64 caracteres| |29|model|cadena|Modelo.|64 caracteres| |3|name|cadena|Nombre.|128 caracteres| |27|notes|cadena|Notas.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |41|oob\_ip|cadena|Dirección IP OOB.|39 caracteres| |42|oob\_netmask|cadena|Máscara de subred del host OOB.|39 caracteres| |43|oob\_router|cadena|enrutador OOB.|39 caracteres| |5|os|cadena|Nombre del sistema operativo.|128 caracteres| |6|os\_full|cadena|Nombre detallado del sistema operativo.|255 caracteres| |7|os\_short|cadena|Nombre corto del sistema operativo.|128 caracteres| |61|poc\_1\_cell|string|Número de móvil POC principal.|64 caracteres| |58|poc\_1\_email|string|Correo electrónico principal.|128 caracteres| |57|poc\_1\_name|cadena|Nombre de POC principal.|128 caracteres| |63|poc\_1\_notes|string|Notas principales de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |59|poc\_1\_phone\_a|string|Teléfono POC principal A.|64 caracteres| |60|poc\_1\_phone\_b|cadena|Teléfono POC principal B.|64 caracteres| |62|poc\_1\_screen|string|Nombre de pantalla de POC principal.|64 caracteres| |68|poc\_2\_cell|string|Número de móvil POC secundario.|64 caracteres| |65|poc\_2\_email|string|Correo electrónico POC secundario.|128 caracteres| |64|poc\_2\_name|cadena|Nombre de POC secundario.|128 caracteres| |70|poc\_2\_notes|cadena|Notas secundarias de POC.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |66|poc\_2\_phone\_a|string|Teléfono POC secundario A.|64 caracteres| |67|poc\_2\_phone\_b|cadena|Teléfono POC secundario B.|64 caracteres| |69|poc\_2\_screen|string|Nombre de pantalla POC secundario.|64 caracteres| |8|serialno\_a|cadena|Número de serie A.|64 caracteres| |9|serialno\_b|cadena|Número de serie B.|64 caracteres| |48|site\_address\_a|cadena|Dirección del sitio A.|128 caracteres| |49|site\_address\_b|cadena|Dirección del sitio B.|128 caracteres| |50|site\_address\_c|cadena|Dirección del sitio C.|128 caracteres| |51|site\_city|cadena|Ciudad del sitio.|128 caracteres| |53|site\_country|cadena|País del sitio.|64 caracteres| |56|site\_notes|string|Notas del sitio.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |55|site\_rack|string|Ubicación del rack del sitio.|128 caracteres| |52|site\_state|cadena|Estado del sitio.|64 caracteres| |54|site\_zip|string|Código postal del sitio.|64 caracteres| |16|software|cadena|Software.|255 caracteres| |18|software\_app\_a|cadena|Aplicación de software A.|64 caracteres| |19|software\_app\_b|cadena|Aplicación de software B.|64 caracteres| |20|software\_app\_c|cadena|Aplicación de software C.|64 caracteres| |21|software\_app\_d|cadena|Aplicación de software D.|64 caracteres| |22|software\_app\_e|cadena|Aplicación de software E.|64 caracteres| |17|software\_full|string|Detalles del software.|Depende de la base de datos utilizada:<br>- 65535 caracteres para bases de datos SQL<br>- 2048 caracteres para bases de datos Oracle| |10|tag|cadena|Etiqueta.|64 caracteres| |1|type|cadena|Tipo.|64 caracteres| |2|type\_full|string|Escriba detalles.|64 caracteres| |35|url\_a|cadena|URL A.|255 caracteres| |36|url\_b|cadena|URL B.|255 caracteres| |37|url\_c|cadena|URL C.|255 caracteres| |31|vendor|cadena|Proveedor.|64 caracteres|

en-us	##### Host item tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |items| |\-| | |Root element for items.| | |name|x|`string`| |Item name.| | |type|\-|`string`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (default)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNAL<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNAL<br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>15 - CALCULATED<br>16 - JMX<br>17 - SNMP\_TRAP<br>18 - DEPENDENT<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT<br>21 - ITEM\_TYPE\_SCRIPT|Item type.| | |snmp\_oid|\-|`string`| |SNMP object ID.<br><br>Required by SNMP items.| | |key|x|`string`| |Item key.| | |delay|\-|`string`|Default: 1m|Update interval of the item.<br><br>Note that `delay` will be always '0' for trapper items.<br><br>Accepts seconds or a time unit with suffix (30s, 1m, 2h, 1d).<br>Optionally one or more [custom intervals](/manual/config/items/item/custom_intervals) can be specified either as flexible intervals or scheduling.<br>Multiple intervals are separated by a semicolon.<br>User macros may be used. A single macro has to fill the whole field. Multiple macros in a field or macros mixed with text are not supported.<br>Flexible intervals may be written as two macros separated by a forward slash (e.g. `{$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}`).| | |history|\-|`string`|Default: 90d|Time period of how long the history data should be stored. A time period using the time suffix, a user macro or LLD macro.| | |trends|\-|`string`|Default: 365d|Time period of how long the trends data should be stored. A time period using the time suffix, a user macro or LLD macro.| | |status|\-|`string`|0 - ENABLED (default)<br>1 - DISABLED|Item status.| | |value\_type|\-|`string`|0 - FLOAT<br>1 - CHAR<br>2 - LOG<br>3 - UNSIGNED (default)<br>4 - TEXT|Received value type.| | |allowed\_hosts|\-|`string`| |List of IP addresses (comma delimited) of hosts allowed sending data for the item.<br><br>Used by trapper and HTTP agent items.| | |units|\-|`string`| |Units of returned values (bps, B, etc).| | |params|\-|`text`| |Additional parameters depending on the type of the item:<br>- executed script for Script, SSH and Telnet items;<br>- SQL query for database monitor items;<br>- formula for calculated items.| | |ipmi\_sensor|\-|`string`| |IPMI sensor.<br><br>Used only by IPMI items.| | |authtype|\-|`string`|Authentication type for SSH agent items:<br>0 - PASSWORD (default)<br>1 - PUBLIC\_KEY<br><br>Authentication type for HTTP agent items:<br>0 - NONE (default)<br>1 - BASIC<br>2 - NTLM|Authentication type.<br><br>Used only by SSH and HTTP agent items.| | |username|\-|`string`| |Username for authentication.<br>Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.<br><br>Required by SSH and Telnet items.<br>When used by JMX agent, password should also be specified together with the username or both properties should be left blank.| | |password|\-|`string`| |Password for authentication.<br>Used by simple check, SSH, Telnet, database monitor, JMX and HTTP agent items.<br><br>When used by JMX agent, username should also be specified together with the password or both properties should be left blank.| | |publickey|\-|`string`| |Name of the public key file.<br><br>Required for SSH agent items.| | |privatekey|\-|`string`| |Name of the private key file.<br><br>Required for SSH agent items.| | |description|\-|`text`| |Item description.| | |inventory\_link|\-|`string`|0 - NONE<br><br>Capitalized host inventory field name. For example:<br>4 - ALIAS<br>6 - OS\_FULL<br>14 - HARDWARE<br>etc.|Host inventory field that is populated by the item.<br><br>Refer to the [host inventory page](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) for a list of supported host inventory fields and their IDs.| | |logtimefmt|\-|`string`| |Format of the time in log entries.<br>Used only by log items.| | |interface\_ref|\-|`string`|Format: `if<N>`|Reference to the host interface.| | |jmx\_endpoint|\-|`string`| |JMX endpoint.<br><br>Used only by JMX agent items.| | |url|\-|`string`| |URL string.<br><br>Required only for HTTP agent items.| | |allow\_traps|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Allow to populate value as in a trapper item.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |follow\_redirects|\-|`string`|0 - NO<br>1 - YES (default)|Follow HTTP response redirects while polling data.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |headers| |\-| | |Root element for HTTP(S) request headers, where header name is used as key and header value as value.<br>Used only by HTTP agent items.| | |name|x|`string`| |Header name.| | |value|x|`string`| |Header value.| | |http\_proxy|\-|`string`| |HTTP(S) proxy connection string.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |output\_format|\-|`string`|0 - RAW (default)<br>1 - JSON|How to process response.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |post\_type|\-|`string`|0 - RAW (default)<br>2 - JSON<br>3 - XML|Type of post data body.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |posts|\-|`string`| |HTTP(S) request body data.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |query\_fields| |\-| | |Root element for query parameters.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |name|x|`string`| |Parameter name.| | |value|\-|`string`| |Parameter value.| | |request\_method|\-|`string`|0 - GET (default)<br>1 - POST<br>2 - PUT<br>3 - HEAD|Request method.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |retrieve\_mode|\-|`string`|0 - BODY (default)<br>1 - HEADERS<br>2 - BOTH|What part of response should be stored.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_cert\_file|\-|`string`| |Public SSL Key file path.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_key\_file|\-|`string`| |Private SSL Key file path.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |ssl\_key\_password|\-|`string`| |Password for SSL Key file.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |status\_codes|\-|`string`| |Ranges of required HTTP status codes separated by commas. Supports user macros.<br>Example: 200,200-{$M},{$M},200-400<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |timeout|\-|`string`| |Item data polling request timeout. Supports user macros.<br><br>Used by HTTP agent and Script items.| | |verify\_host|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Whether to validate that the host name for the connection matches the one in the host's certificate.<br><br>Used only by HTTP agent items.| | |verify\_peer|\-|`string`|0 - NO (default)<br>1 - YES|Whether to validate that the host's certificate is authentic.<br><br>Used only by HTTP agent items.| |parameters| |\-| | |Root element for user-defined parameters.<br><br>Used only by Script items.| | |name|x|`string`| |Parameter name.<br><br>Used only by Script items.| | |value|\-|`string`| |Parameter value.<br><br>Used only by Script items.| |value map| |\-| | |Value map.| | |name|x|`string`| |Name of the value map to use for the item.| |preprocessing| |\-| | |Root element for item value preprocessing.| |step| |\-| | |Individual item value preprocessing step.| | |type|x|`string`|1 - MULTIPLIER<br>2 - RTRIM<br>3 - LTRIM<br>4 - TRIM<br>5 - REGEX<br>6 - BOOL\_TO\_DECIMAL<br>7 - OCTAL\_TO\_DECIMAL<br>8 - HEX\_TO\_DECIMAL<br>9 - SIMPLE\_CHANGE (calculated as (received value-previous value))<br>10 - CHANGE\_PER\_SECOND (calculated as (received value-previous value)/(time now-time of last check))<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>13 - IN\_RANGE<br>14 - MATCHES\_REGEX<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>18 - CHECK\_REGEX\_ERROR<br>19 - DISCARD\_UNCHANGED<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>22 - PROMETHEUS\_PATTERN<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>26 - CHECK\_NOT\_SUPPORTED<br>27 - XML\_TO\_JSON|Type of the item value preprocessing step.| | |parameters|\-| | |Root element for parameters of the item value preprocessing step.| | |parameter|x|`string`| |Individual parameter of the item value preprocessing step.| | |error\_handler|\-|`string`|0 - ORIGINAL\_ERROR (default)<br>1 - DISCARD\_VALUE<br>2 - CUSTOM\_VALUE<br>3 - CUSTOM\_ERROR|Action type used in case of preprocessing step failure.| | |error\_handler\_params|\-|`string`| |Error handler parameters used with 'error\_handler'.| |master\_item| |\-| | |Individual item master item.<br><br>Required by dependent items.| | |key|x|`string`| |Dependent item master item key value.<br><br>Recursion up to 3 dependent items and maximum count of dependent items equal to 29999 are allowed.| |triggers| |\-| | |Root element for simple triggers.| | |*For trigger element tag values, see host [trigger tags](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags).*| | | | | |tags| |\-| | |Root element for item tags.| | |tag|x|`string`| |Tag name.| | |value|\-|`string`| |Tag value.|
es	##### Etiquetas de métrica de equipo  |Elemento|Propiedad del elemento|Obligatorio|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |items| |\-| | |Elemento raíz de las métricas.| | |name|x|`cadena`| |Nombre de la métrica.| | |type|\-|`cadena`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (predeterminado)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNO<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNO <br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>15 - CALCULADO<br>16 - JMX<br>17 - SNMP\_TRAP<br>18 - DEPENDIENTE <br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT<br>21 - ITEM\_TYPE\_SCRIPT|Tipo de métrica.| | |snmp\_oid|\-|`cadena`| |ID de objeto SNMP.<br><br>Requerido por las métricas SNMP.| | |key|x|`cadena`| |Clave de la métrica.| | |delay|\-|`string`|Predeterminado: 1m|Intervalo de actualización de la métrica.<br><br>Tenga en cuenta que `delay` siempre será '0' para las métricas de captura.<br><br>Acepta segundos o una unidad de tiempo con sufijo (30s, 1m, 2h, 1d).<br>Opcionalmente, se pueden especificar uno o más [intervalos personalizados](/manual/config/items/item/custom_intervals) como intervalos flexibles o programación.<br >Varios intervalos están separados por un punto y coma.<br>Se pueden utilizar macros de usuario. Una sola macro tiene que llenar todo el campo. No se admiten múltiples macros en un campo ni macros mezcladas con texto.<br>Los intervalos flexibles se pueden escribir como dos macros separadas por una barra diagonal (por ejemplo, `{$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}`).| | |history|\-|`string`|Predeterminado: 90d|Período de tiempo durante el cual se deben almacenar los datos del historial. Un período de tiempo que utiliza el sufijo de tiempo, una macro de usuario o una macro LLD.| | |trends|\-|`string`|Predeterminado: 365d|Período de tiempo durante el cual se deben almacenar los datos de tendencias. Un período de tiempo que utiliza el sufijo de tiempo, una macro de usuario o una macro LLD.| | |status|\-|`string`|0 - HABILITADO (predeterminado)<br>1 - DISABLED|Estado del elemento.| | |value\_type|\-|`cadena`|0 - FLOAT<br>1 - CHAR<br>2 - LOG<br>3 - UNSIGNED (predeterminado)<br>4 - TEXTO|Tipo de valor recibido.| | |allowed\_hosts|\-|`cadena`| |Lista de direcciones IP (delimitadas por comas) de equipos que se permite que envien datos para la métrica.<br><br>Usado por métricas de captura y agente HTTP.| | |units|\-|`cadena`| |Unidades de valores devueltos (bps, B, etc.).| | |params|\-|`texto`| |Parámetros adicionales según el tipo de métrica:<br>- script ejecutado para elementos Script, SSH y Telnet;<br>- consulta SQL para métricas del monitor de base de datos;<br>- fórmula para métricas calculadas.| | |ipmi\_sensor|\-|`cadena`| |Sensor IPMI.<br><br>Usado solo por métricas IPMI.| | |authtype|\-|`string`|Tipo de autenticación para métricas del agente SSH:<br>0 - CONTRASEÑA (predeterminada)<br>1 - PUBLIC\_KEY<br><br>Tipo de autenticación para métricas del agente HTTP:<br> 0 - NINGUNO (predeterminado)<br>1 - BÁSICO<br>2 - NTLM|Tipo de autenticación.<br><br>Usado solo por métricas de agente SSH y HTTP.| | |username|\-|`cadena`| |Nombre de usuario para autenticación.<br>Usado por verificación simple, SSH, Telnet, monitor de base de datos, métricas de agente JMX y HTTP.<br><br>Requerido por métricas SSH y Telnet.<br>Cuando lo usa el agente JMX, la contraseña también se debe especificar junto con el nombre de usuario o ambas propiedades deben dejarse en blanco.| | |password|\-|`cadena`| |Contraseña para autenticación.<br>Se utiliza mediante comprobación simple, SSH, Telnet, monitor de base de datos, métricas de agente JMX y HTTP.<br><br>Cuando lo utiliza el agente JMX, el nombre de usuario también debe especificarse junto con la contraseña o ambas propiedades. debe dejarse en blanco.| | |publickey|\-|`cadena`| |Nombre del archivo de clave pública.<br><br>Obligatorio para las métricas del agente SSH.| | |privatekey|\-|`cadena`| |Nombre del archivo de clave privada.<br><br>Obligatorio para las métricas del agente SSH.| | |description|\-|`texto`| |Descripción de la métrica.| | |inventory\_link|\-|`string`|0 - NINGUNO<br><br>Nombre del campo de inventario de equipo en mayúsculas. Por ejemplo:<br>4 - ALIAS<br>6 - SO\_FULL<br>14 - HARDWARE<br>etc.|Campo de inventario del equipo que se completa con la métrica.<br><br>Consulte la [página de inventario del equipo](/manual/api/reference/host/object#host_inventory) para obtener una lista de campos de inventario de equipo admitidos y sus ID.| | |logtimefmt|\-|`cadena`| |Formato de la hora en las entradas del registro.<br>Usado sólo por métricas de registro.| | |interface\_ref|\-|`string`|Formato: `if<N>`|Referencia a la interfaz del equipo.| | |jmx\_endpoint|\-|`cadena`| |Punto final JMX.<br><br>Usado solo por métricas del agente JMX.| | |url|\-|`cadena`| |Cadena URL.<br><br>Obligatorio solo para métricas del agente HTTP.| | |allow\_traps|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Permite completar el valor como en una métrica de captura.<br><br>Usado solo por métricas de agente HTTP.| | |follow\_redirects|\-|`string`|0 - NO<br>1 - SÍ (predeterminado)|Siga las redirecciones de respuesta HTTP mientras sondea los datos.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| |headers| |\-| | |Elemento raíz para encabezados de solicitud HTTP(S), donde el nombre del encabezado se usa como clave y el valor del encabezado como valor.<br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del encabezado.| | |value|x|`cadena`| |Valor del encabezado.| | |http\_proxy|\-|`cadena`| |Cadena de conexión de proxy HTTP(S).<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |output\_format|\-|`cadena`|0 - RAW (predeterminado)<br>1 - JSON|Cómo procesar la respuesta.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |post\_type|\-|`string`|0 - RAW (predeterminado)<br>2 - JSON<br>3 - XML|Tipo de cuerpo de datos de la publicación.<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP. | | |posts|\-|`cadena`| |Datos del cuerpo de la solicitud HTTP(S).<br><br>Utilizado únicamente por métricas del agente HTTP.| |query\_fields| |\-| | |Elemento raíz para parámetros de consulta.<br><br>Utilizado únicamente por métricas del agente HTTP.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del parámetro.| | |value|\-|`cadena`| |Valor del parámetro.| | |request\_method|\-|`cadena`|0 - GET (predeterminado)<br>1 - POST<br>2 - PUT<br>3 - HEAD|Método de solicitud.<br><br>Usado solo por HTTP artículos del agente.| | |retrieve\_mode|\-|`string`|0 - CUERPO (predeterminado)<br>1 - ENCABEZADOS<br>2 - AMBOS|Qué parte de la respuesta debe almacenarse.<br><br>Usado solo por el agente HTTP artículos.| | |ssl\_cert\_file|\-|`cadena`| |Ruta del archivo de clave SSL pública.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |ssl\_key\_file|\-|`cadena`| |Ruta del archivo de clave SSL privada.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |ssl\_key\_password|\-|`cadena`| |Contraseña para el archivo de clave SSL.<br><br>Utilizada únicamente por métricas del agente HTTP.| | |status\_codes|\-|`cadena`| |Rangos de códigos de estado HTTP requeridos separados por comas. Admite macros de usuario.<br>Ejemplo: 200,200-{$M},{$M},200-400<br><br>Usado solo por métricas del agente HTTP.| | |timeout|\-|`cadena`| |Tiempo de espera de solicitud de sondeo de datos de elementos. Admite macros de usuario.<br><br>Usado por el agente HTTP y métricas de secuencia de comandos.| | |verify\_host|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Validar si el nombre de equipo en la URL está en el campo Nombre común o en un campo Nombre alternativo del sujeto del certificado de equipo.<br>< br>Usado sólo por métricas del agente HTTP.| | |verify\_peer|\-|`string`|0 - NO (predeterminado)<br>1 - SÍ|Validar si el certificado de host es auténtico.<br><br>Usado solo por elementos del agente HTTP.| |parameters| |\-| | |Elemento raíz para parámetros definidos por el usuario.<br><br>Utilizado únicamente por métricas de script.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del parámetro.<br><br>Usado sólo por métricas de script.| | |value|\-|`cadena`| |Valor del parámetro.<br><br>Usado sólo por métricas de script.| |value map| |\-| | |Mapa de valores.| | |name|x|`cadena`| |Nombre del mapa de valores que se utilizará para la métrica.| |preprocessing| |\-| | |Elemento raíz para el preprocesamiento del valor de la métrica.| |step| |\-| | |Paso de preprocesamiento del valor de la métrica individual.| | |type|x|`cadena`|1 - MULTIPLICADOR<br>2 - RTRIM<br>3 - LTRIM<br>4 - TRIM<br>5 - REGEX<br>6 - BOOL\_TO\_DECIMAL<br>7 - OCTAL\_TO\_DECIMAL<br>8 - HEX\_TO\_DECIMAL<br>9 - SIMPLE\_CHANGE (calculado como (valor recibido-valor anterior))<br>10 - CHANGE\_PER\_SECOND (calculado como (recibido valor-valor anterior)/(hora actual-hora de la última verificación))<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>13 - IN\_RANGE<br>14 - MATCHES\_REGEX<br>15 - NOT \_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>18 - CHECK\_REGEX\_ERROR<br>19 - DISCARD\_UNCHANGED<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED \_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>22 - PROMETHEUS\_PATTERN<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>26 - CHECK \_NOT\_SUPPORTED<br>27 - XML\_TO\_JSON|Tipo de paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| | |parameters|\-| | |Elemento raíz para los parámetros del paso de preprocesamiento del valor del artículo.| | |parameter|x|`cadena`| |Parámetro individual del paso de preprocesamiento del valor de la métrica.| | |error\_handler|\-|`string`|0 - ORIGINAL\_ERROR (predeterminado)<br>1 - DESCARTAR\_VALUE<br>2 - CUSTOM\_VALUE<br>3 - CUSTOM\_ERROR|Tipo de acción utilizado en caso de falla en el paso de preprocesamiento.| | |error\_handler\_params|\-|`cadena`| |Parámetros del controlador de errores utilizados con 'error\_handler'.| |master\_item| |\-| | |Métrica principal de la métrica individual.<br><br>Requerido por métricas dependientes.| | |key|x|`cadena`| |Valor de clave de la métrica principal de la métrica dependiente.<br><br>Se permite la recursividad de hasta 3 métricas dependientes y un recuento máximo de métricas dependientes igual a 29999.| |triggers| |\-| | |Elemento raíz para iniciadores simples.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas de los elementos iniciadores, consulte  las [etiquetas de iniciadores](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) del equipo.*| | | | | |tags| |\-| | |Elemento raíz para etiquetas de métricas.| | |tag|x|`cadena`| |Nombre de etiqueta.| | |value|\-|`cadena`| |Valor de etiqueta.|

en-us	##### Host low-level discovery rule tags  |Element|Element property|Required|Type|Range^**[1](#footnotes)**^|Description| |--|--|-|--|----|--------| |discovery\_rules| |\-| | |Root element for low-level discovery rules.| | |*For most of the element tag values, see element tag values for a regular item. Only the tags that are specific to low-level discovery rules, are described below.*| | | | | | |type|\-|`string`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (default)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNAL<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNAL<br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>16 - JMX<br>18 - DEPENDENT<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP\_AGENT|Item type.| | |lifetime|\-|`string`|Default: 30d|Time period after which items that are no longer discovered will be deleted. Seconds, time unit with suffix or user macro.| |filter| | | | |Individual filter.| | |evaltype|\-|`string`|0 - AND\_OR (default)<br>1 - AND<br>2 - OR<br>3 - FORMULA|Logic to use for checking low-level discovery rule filter conditions.| | |formula|\-|`string`| |Custom calculation formula for filter conditions.| |conditions| |\-| | |Root element for filter conditions.| | |macro|x|`string`| |Low-level discovery macro name.| | |value|\-|`string`| |Filter value: regular expression or global regular expression.| | |operator|\-|`string`|8 - MATCHES\_REGEX (default)<br>9 - NOT\_MATCHES\_REGEX|Condition operator.| | |formulaid|x|`character`| |Arbitrary unique ID that is used to reference a condition from the custom expression. Can only contain capital-case letters. The ID must be defined by the user when modifying filter conditions, but will be generated anew when requesting them afterward.| |lld\_macro\_paths| |\-| | |Root element for LLD macro paths.| | |lld\_macro|x|`string`| |Low-level discovery macro name.| | |path|x|`string`| |Selector for value which will be assigned to the corresponding macro.| |preprocessing| |\-| | |LLD rule value preprocessing.| |step| |\-| | |Individual LLD rule value preprocessing step.| | |*For most of the element tag values, see element tag values for a host item value preprocessing. Only the tags that are specific to low-level discovery value preprocessing, are described below.*| | | | | | |type|x|`string`|5 - REGEX<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK\_XML\_ERROR<br>20 - DISCARD\_UNCHANGED\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br>27 - XML\_TO\_JSON|Type of the item value preprocessing step.| |trigger\_prototypes| |\-| | |Root element for trigger prototypes.| | |*For trigger prototype element tag values, see regular [host trigger](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) tags.*| | | | | |graph\_prototypes| |\-| | |Root element for graph prototypes.| | |*For graph prototype element tag values, see regular [host graph](/manual/xml_export_import/hosts#host_graph_tags) tags.*| | | | | |host\_prototypes| |\-| | |Root element for host prototypes.| | |*For host prototype element tag values, see regular [host](/manual/xml_export_import/hosts#host_tags) tags.*| | | | | |item\_prototypes| |\-| | |Root element for item prototypes.| | |*For item prototype element tag values, see regular [host item](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) tags.*| | | | | |master\_item| |\-| | |Individual item prototype master item/item prototype data.| | |key|x|`string`| |Dependent item prototype master item/item prototype key value.<br><br>Required for a dependent item.|
es	##### Etiquetas de reglas de descubrimiento de bajo nivel del equipo  |Elemento|Propiedad del elemento|Obligatorio|Tipo|Rango^**[1](#footnotes)**^|Descripción| |--|--|-|--|----|--------| |discovery\_rules| |\-| | |Elemento raíz para reglas de descubrimiento de bajo nivel.| | |*Para la mayoría de los valores de etiquetas de métricas, consulte los valores de etiquetas de métricas para una métrica normal. A continuación solo se describen las etiquetas que son específicas de las reglas de descubrimiento de bajo nivel.*| | | | | | |type|\-|`cadena`|0 - ZABBIX\_PASSIVE (predeterminado)<br>2 - TRAP<br>3 - SIMPLE<br>5 - INTERNO<br>7 - ZABBIX\_ACTIVE<br>10 - EXTERNO <br>11 - ODBC<br>12 - IPMI<br>13 - SSH<br>14 - TELNET<br>16 - JMX<br>18 - DEPENDIENTE<br>19 - HTTP\_AGENT<br>20 - SNMP \_AGENT|Tipo de elemento.| | |lifetime|\-|`string`|Predeterminado: 30d|Período de tiempo después del cual se eliminarán las métricas que ya no se descubren. Segundos, unidad de tiempo con sufijo o macro de usuario.| |filter| | | | |Filtro individual.| | |evaltype|\-|`string`|0 - AND\_OR (predeterminado)<br>1 - AND<br>2 - O<br>3 - FÓRMULA|Lógica a usar para verificar las condiciones del filtro de reglas de descubrimiento de bajo nivel. | | |formula|\-|`cadena`| |Fórmula de cálculo personalizada para las condiciones del filtro.| |conditions| |\-| | |Elemento raíz para condiciones de filtrado.| | |macro|x|`cadena`| |Nombre de la macro de descubrimiento de bajo nivel.| | |value|\-|`cadena`| |Valor de filtro: expresión regular o expresión regular global.| | |operator|\-|`cadena`|8 - MATCHES\_REGEX (predeterminado)<br>9 - NOT\_MATCHES\_REGEX|Operador de condición.| | |formulaid|x|`carácter`| |ID único arbitrario que se utiliza para hacer referencia a una condición de la expresión personalizada. Sólo puede contener letras mayúsculas. El ID debe ser definido por el usuario al modificar las condiciones del filtro, pero se generará nuevamente al solicitarlas posteriormente.| |lld\_macro\_paths| |\-| | |Elemento raíz para rutas de macro LLD.| | |lld\_macro|x|`cadena`| |Nombre de la macro de descubrimiento de bajo nivel.| | |path|x|`cadena`| |Selector de valor que se asignará a la macro correspondiente.| |preprocessing| |\-| | |Preprocesamiento del valor de la regla LLD.| |step| |\-| | |Paso de preprocesamiento del valor de regla LLD individual.| | |*Para la mayoría de los valores de etiquetas de elementos, consulte los valores de etiquetas de elementos para el preprocesamiento de valores de elementos host. A continuación solo se describen las etiquetas que son específicas del preprocesamiento de valores de descubrimiento de bajo nivel.*| | | | | | |type|x|`cadena`|5 - REGEX<br>11 - XMLPATH<br>12 - JSONPATH<br>15 - NOT\_MATCHES\_REGEX<br>16 - CHECK\_JSON\_ERROR<br>17 - CHECK \_XML\_ERROR<br>20 - DESCARTAR\_SIN CAMBIAR\_HEARTBEAT<br>21 - JAVASCRIPT<br>23 - PROMETHEUS\_TO\_JSON<br>24 - CSV\_TO\_JSON<br>25 - STR\_REPLACE<br >27 - XML\_TO\_JSON|Tipo de paso de preprocesamiento del valor del elemento.| |trigger\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de iniciador.| | |*Para conocer los valores de etiqueta de elemento de prototipo de iniciador, consulte las etiquetas [iniciador de equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_trigger_tags) normales.*| | | | | |graph\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de gráficos.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas de los elementos del prototipo del gráfico, consulte las etiquetas normales [host graph](/manual/xml_export_import/hosts#host_graph_tags).*| | | | | |host\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de equipo.| | |*Para conocer los valores de etiquetas de elementos del prototipo de equipo, consulte las etiquetas [equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_tags) normales.*| | | | | |item\_prototypes| |\-| | |Elemento raíz para prototipos de métricas.| | |*Para conocer los valores de las etiquetas del elemento prototipo de la métrica, consulte las etiquetas [métricas de equipo](/manual/xml_export_import/hosts#host_item_tags) normales.*| | | | | |master\_item| |\-| | |Datos del prototipo de métrica individual, métrica principal/prototipo de métrica.| | |key|x|`cadena`| |Valor clave del prototipo de métrica principal/valor clave del prototipo de métrica dependiente.<br><br>Obligatorio para una métrica dependiente.|

en-us	##### Host macros configuration  To use VMware simple checks, the host must have the following user macros defined:  - {$VMWARE.URL} - VMware service (vCenter or ESXi hypervisor) SDK URL (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - VMware service user name - {$VMWARE.PASSWORD} - VMware service {$VMWARE.USERNAME} user password
es	##### Configuración de macros de equipo  Para utilizar comprobaciones simples de VMware, el equipo debe tener definidas las siguientes macros de usuario:  - {$VMWARE.URL} - URL del SDK del servicio VMware (vCenter o hipervisor ESXi) (https://servername/sdk) - {$VMWARE.USERNAME} - Nombre de usuario del servicio VMware - {$VMWARE.PASSWORD} - Contraseña de usuario del servicio VMware {$VMWARE.USERNAME}

en-us	### Host macro  The host macro object defines a macro available on a host, host prototype or template. It has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |hostmacroid|string|ID of the host macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *read-only*<br>- *required* for update operations| |hostid|string|ID of the host that the macro belongs to.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constant*<br>- *required* for create operations| |macro|string|Macro string.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *required* for create operations| |value|string|Value of the macro.<br><br>[Property behavior](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *write-only* if `type` is set to "Secret macro"<br>- *required* for create operations| |type|integer|Type of macro.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Text macro;<br>1 - Secret macro;<br>2 - Vault secret.| |description|string|Description of the macro.| |automatic|integer|Defines whether the macro is controlled by discovery rule.<br><br>Possible values:<br>0 - *(default)* Macro is managed by user;<br>1 - Macro is managed by discovery rule.<br><br>User is not allowed to create automatic macro.<br>To update automatic macro, it must be [converted to manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|
es	### Macro de equipo  El objeto macro de equipo define una macro disponible en un equipo, prototipo de equipo o plantilla. Tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |hostmacroid|cadena|ID de la macro de equipo.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo lectura*<br>- *obligatorio* para operaciones de actualización| |hostid|cadena|ID del equipo al que pertenece la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *constante*<br>- * requerido* para crear operaciones| |macro|cadena|Cadena de macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *obligatorio* para operaciones de creación| |value|cadena|Valor de la macro.<br><br>[Comportamiento de la propiedad](/manual/api/reference_commentary#property-behavior):<br>- *solo escritura* si `tipo` está establecido en " Macro secreta"<br>- *obligatoria* para operaciones de creación| |type|entero|Tipo de macro.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* Macro de texto;<br>1 - Macro secreta;<br>2 - Secreto de Vault.| |description|cadena|Descripción de la macro.| |automatic|entero|Define si la macro está controlada por la regla de descubrimiento.<br><br>Valores posibles:<br>0 - *(predeterminado)* La macro es administrada por el usuario;<br>1 - La macro es administrada por el descubrimiento regla.<br><br>El usuario no puede crear una macro automática.<br>Para actualizar la macro automática, debe [convertirse a manual](/manual/api/reference/usermacro/update#change-macro-value-that-was-created-by-discovery-rule).|

en-us	Host markers displayed on the map have the color of the host's most serious problem and green color if a host has no problems. Clicking on a host marker allows viewing the host's visible name and the number of unresolved problems grouped by severity. Clicking on the visible name will open [host menu](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Hosts displayed on the map can be filtered by problem severity. Press on the filter icon in the widget's upper right corner and mark the required severities.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)
es	Los marcadores del equipo que se muestran en el mapa tienen el color más destacado del equipo. Problema grave y color verde si un equipo no tiene problemas. Al hacer clic en un marcador de equipo permite ver el nombre visible del equipo y el número de problemas no resueltos agrupados por gravedad. Al hacer clic en el nombre visible se abrirá [menu del equipo](/manual/web_interface/menu/host_menu).  Los equipos que se muestran en el mapa se pueden filtrar según la gravedad del problema. Pulse en el icono de filtro en la esquina superior derecha del widget y marque las gravedades requeridas.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/geomap_widget_filter.png)

en-us	# host.massadd
es	# host.massadd

en-us	# host.massremove
es	# host.massremove

en-us	# host.massupdate
es	# host.massupdate

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process (active agent). If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo). Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadata  An optional parameter that defines host metadata. Host metadata is used only at host autoregistration process. If not defined, the value will be acquired from HostMetadataItem.<br>The agent will issue an error and not start if the specified value is over the limit of 2034 bytes or a non-UTF-8 string.  Range: 0-2034 bytes
es	##### HostMetadata  Un parámetro opcional que define los metadatos del equipo. Los metadatos del equipo se utilizan únicamente en el proceso de registro automático del equipo. Si no se define, el valor se adquirirá de HostMetadataItem.<br>El agente emitirá un error y no se iniciará si el valor especificado supera el límite de 2034 bytes o una cadena que no sea UTF-8.  Rango: 0-2034 bytes

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores  de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 octetos en UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines an item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process.<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. El elemento [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores  de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo.<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 octetos en UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario y alias. La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo).<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por la métrica especificada supera el límite de 65535 puntos de código UTF-8. El valor devuelto por la métrica debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### HostMetadataItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting host metadata. This option is only used when HostMetadata is not defined. User parameters, performance counters and aliases are supported. The [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>The HostMetadataItem value is retrieved on each autoregistration attempt and is used only at host autoregistration process (active agent).<br>During an autoregistration request the agent will log a warning message if the value returned by the specified item is over the limit of 65535 UTF-8 code points. The value returned by the item must be a UTF-8 string otherwise it will be ignored.
es	##### HostMetadataItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener metadatos del equipo. Esta opción solo se usa cuando HostMetadata no está definido. Se admiten parámetros de usuario, contadores de rendimiento y alias. La métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.<br>El valor HostMetadataItem se recupera en cada intento de registro automático y se utiliza únicamente en el proceso de registro automático del equipo (agente activo).<br>Durante una solicitud de registro automático, el agente registrará un mensaje de advertencia si el valor devuelto por el elemento especificado supera el límite de 65535 puntos de código UTF-8. El valor devuelto por el elemento debe ser una cadena UTF-8; de lo contrario, se ignorará.

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A list of comma-delimited, unique, case-sensitive hostnames. Required for active checks and must match hostnames as configured on the server. The value is acquired from HostnameItem if undefined.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128 characters per hostname, 2048 characters for the entire line.  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Una lista de nombres de equipo únicos, delimitados por comas y que distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Requerido para comprobaciones activas y debe coincidir con los nombres de equipo configurados en el servidor. El valor se adquiere de HostnameItem si no está definido.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128 caracteres por nombre de equipo, 2048 caracteres para toda la línea.  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### Hostname  A unique, case sensitive proxy name. Make sure the proxy name is known to the server.<br>Allowed characters: alphanumeric, '.', ' ', '\_' and '-'. Maximum length: 128  Default: Set by HostnameItem
es	##### Hostname  Un nombre de proxy único que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de que el servidor conozca el nombre del proxy.<br>Caracteres permitidos: alfanuméricos, '.', ' ', '\_' y '-'. Longitud máxima: 128  Valor predeterminado: establecido por HostnameItem

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Valor predeterminado: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines an item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Valor predeterminado: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros o alias de usuario no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Default: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  An optional parameter that defines a Zabbix agent item used for getting the host name. This option is only used when Hostname is not defined. User parameters, performance counters or aliases are not supported, but the [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) item is supported regardless of AllowKey/DenyKey values.<br>See also a [more detailed description](/manual/appendix/install/windows_agent#configuration).  Default: `system.hostname`
es	##### HostnameItem  Un parámetro opcional que define una métrica del agente Zabbix utilizada para obtener el nombre del equipo. Esta opción sólo se utiliza cuando el nombre de equipo no está definido. Los parámetros de usuario , contadores de rendimiento o alias no son compatibles, pero la métrica [system.run[]](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent#system.runcommandmode) sí se admite independientemente de los valores de AllowKey/DenyKey.  Default: `system.hostname`

en-us	##### HostnameItem  The item used for setting Hostname if it is undefined (this will be run on the proxy similarly as on an agent). Ignored if Hostname is set.<br>Does not support UserParameters, performance counters or aliases, but does support system.run\[\].  Default: system.hostname
es	##### HostnameItem  La métrica utilizada para configurar el nombre de equipo si no está definido (esto se ejecutará en el proxy de manera similar a como se ejecuta en un agente). Se ignora si se establece el nombre de equipo.<br>No admite parámetros de usuario, contadores de rendimiento ni alias, pero sí admite system.run\[\].  Valor predeterminado: sistema.nombredehost