en-us	### Source  CItem::create() in *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.
es	### Fuente  CItem::create() en *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.

en-us	### Source  CItem::delete() in *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.
es	### Fuente  CItem::delete() en *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.

en-us	### Source  CItem::get() in *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.
es	### Fuente  CItem::get() en *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.

en-us	### Source  CItemPrototype::create() in *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.
es	### Fuente  CItemPrototype::create() en *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.

en-us	### Source  CItemPrototype::delete() in *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.
es	### Fuente  CItemPrototype::delete() en  *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.

en-us	### Source  CItemPrototype::get() in *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.
es	### Fuente  CItemPrototype::get() en *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.

en-us	### Source  CItemPrototype::update() in *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.
es	### Fuente  CItemPrototype::update() en *ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php*.

en-us	### Source  CItem::update() in *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.
es	### Fuente  CItem::update() en *ui/include/classes/api/services/CItem.php*.

en-us	### Source  CMaintenance::create() in *ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.
es	### Fuente  CMaintenance::create() en*ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.

en-us	### Source  CMaintenance::delete() in *ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.
es	### Fuente  CMaintenance::delete() en *ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.

en-us	### Source  CMaintenance::get() in *ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.
es	### Fuente  CMaintenance::get() en*ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.

en-us	### Source  CMaintenance::update() in *ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.
es	### Fuente  CMaintenance::update() en*ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php*.

en-us	### Source  CMap::create() in *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.
es	### Fuente  CMap::create() en *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.

en-us	### Source  CMap::delete() in *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.
es	### Fuente  CMap::delete() en *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.

en-us	### Source  CMap::get() in *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.
es	### Fuente  CMap::get() en *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.

en-us	### Source  CMap::update() in *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.
es	### Fuente  CMap::update() en *ui/include/classes/api/services/CMap.php*.

en-us	### Source  CMediaType::delete() in *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.
es	### Fuente  CMediaType::delete() en *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.

en-us	### Source  CMediaType::get() in *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.
es	### Fuente  CMediaType::get() en *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.

en-us	### Source  CMediaType::update() in *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.
es	### Fuente  CMediaType::update() en *ui/include/classes/api/services/CMediaType.php*.

en-us	### Source  CProxy::create() in *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.
es	### Fuente  CProxy::create() en *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.

en-us	### Source  CProxy::delete() in *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.
es	### Fuente  CProxy::delete() en *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.

en-us	### Source  CProxy::get() in *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.
es	### Fuente  CProxy::get() en *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.

en-us	### Source  CProxy::update() in *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.
es	### Fuente  CProxy::update() en *ui/include/classes/api/services/CProxy.php*.

en-us	### Source  CRegexp::create() in *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.
es	### Fuente  CRegexp::create() en *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.

en-us	### Source  CRegexp::delete() in *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.
es	### Fuente  CRegexp::delete() en *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.

en-us	### Source  CRegexp::get() in *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.
es	### Fuente  CRegexp::get() en *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.

en-us	### Source  CRegexp::update() in *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.
es	### Fuente  CRegexp::update() en *ui/include/classes/api/services/CRegexp.php*.

en-us	### Source  CReport::create() in *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.
es	### Fuente  CReport::create() en *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.

en-us	### Source  CReport::delete() in *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.
es	### Fuente  CReport::delete() en *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.

en-us	### Source  CReport::get() in *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.
es	### Fuente  CReport::get() en *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.

en-us	### Source  CReport::update() in *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.
es	### Fuente  CReport::update() en *ui/include/classes/api/services/CReport.php*.

en-us	### Source  CRole::create() in *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.
es	### Fuente  CRole::create() in *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.

en-us	### Source  CRole::delete() in *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.
es	### Fuente  CRole::delete() en *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.

en-us	### Source  CRole::get() in *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.
es	### Fuente  CRole::get() en *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.

en-us	### Source  CRole::update() in *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.
es	### Fuente  CRole::update() en *ui/include/classes/api/services/CRole.php*.

en-us	### Source  CScript::create() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::create() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CScript::delete() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::delete() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CScript::execute() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::execute() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CScript::get() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::get() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CScript::getScriptsByHosts() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::getScriptsByHosts() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CScript::update() in *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.
es	### Fuente  CScript::update() en *ui/include/classes/api/services/CScript.php*.

en-us	### Source  CService::create() in *ui/include/classes/api/services/CService.php*.
es	### Fuente  CService::create() en *ui/include/classes/api/services/CService.php*.

en-us	### Source  CService::delete() in *ui/include/classes/api/services/CService.php*.
es	### Fuente  CService::delete() en *ui/include/classes/api/services/CService.php*.

en-us	### Source  CService::get() in *ui/include/classes/api/services/CService.php*.
es	### Fuente  CService::get() en *ui/include/classes/api/services/CService.php*.

en-us	### Source  CService::update() in *ui/include/classes/api/services/CService.php*.
es	### Fuente  CService::update() en *ui/include/classes/api/services/CService.php*.

en-us	### Source  CSettings::get() in *ui/include/classes/api/services/CSettings.php*.
es	### Fuente  CSettings::get() en *ui/include/classes/api/services/CSettings.php*.

en-us	### Source  CSettings::update() in *ui/include/classes/api/services/CSettings.php*.
es	### Fuente  CSettings::update() en *ui/include/classes/api/services/CSettings.php*.

en-us	### Source  CSla::create() in *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.
es	### Fuente  CSla::create() en *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.

en-us	### Source  CSla::delete() in *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.
es	### Fuente  CSla::delete() en *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.

en-us	### Source  CSla:get() in *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.
es	### Fuente  CSla:get() en *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.

en-us	### Source  CSla::getSli() in *ui/include/classes/api/services/CSla.php*
es	### Fuente  CSla::getSli() en *ui/include/classes/api/services/CSla.php*

en-us	### Source  CSla::update() in *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.
es	### Fuente  CSla::update() en *ui/include/classes/api/services/CSla.php*.

en-us	### Source  CTask::create() in *ui/include/classes/api/services/CTask.php*.
es	### Fuente  CTask::create() en *ui/include/classes/api/services/CTask.php*.

en-us	### Source  CTask::get() in *ui/include/classes/api/services/CTask.php*.
es	### Fuente  CTask::get() en *ui/include/classes/api/services/CTask.php*.

en-us	### Source  CTemplate::create() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::create() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplateDashboard::create() in *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.
es	### Fuente  CTemplateDashboard::create() en *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.

en-us	### Source  CTemplateDashboard::delete() in *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.
es	### Fuente  CTemplateDashboard::delete() en *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.

en-us	### Source  CTemplateDashboard::get() in *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.
es	### Fuente  CTemplateDashboard::get() en *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.

en-us	### Source  CTemplateDashboard::update() in *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.
es	### Fuente  CTemplateDashboard::update() en *ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php*.

en-us	### Source  CTemplate::delete() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::delete() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplate::get() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::get() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplate::massAdd() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::massAdd() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplate::massRemove() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::massRemove() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplate::massUpdate() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::massUpdate() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CTemplate::update() in *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.
es	### Fuente  CTemplate::update() en *ui/include/classes/api/services/CTemplate.php*.

en-us	### Source  CToken::create() in *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.
es	### Fuente  CToken::create() en *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.

en-us	### Source  CToken::delete() in *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.
es	### Fuente  CToken::delete() en *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.

en-us	### Source  CToken::generate() in *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.
es	### Fuente  CToken::generate() en *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.

en-us	### Source  CToken::get() in *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.
es	### Fuente  CToken::get() en *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.

en-us	### Source  CToken::update() in *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.
es	### Fuente  CToken::update() en *ui/include/classes/api/services/CToken.php*.

en-us	### Source  CTrend::get() in *ui/include/classes/api/services/CTrend.php*.
es	### Fuente  CTrend::get() en *ui/include/classes/api/services/CTrend.php*.

en-us	### Source  CTrigger::addDependencies() in *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.
es	### Fuente  CTrigger::addDependencies() en *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.

en-us	### Source  CTrigger::create() in *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.
es	### Fuente  CTrigger::create() en *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.

en-us	### Source  CTrigger::deleteDependencies() in *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.
es	### Fuente  CTrigger::addDependencies() en *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.

en-us	### Source  CTriggerPrototype::create() in *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.
es	### Fuente  CTriggerPrototype::create() en *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.

en-us	### Source  CTriggerPrototype::delete() in *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.
es	### Fuente  CTriggerPrototype::delete() en *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.

en-us	### Source  CTriggerPrototype::update() in *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.
es	### Fuente  CTriggerPrototype::update() en *ui/include/classes/api/services/CTriggerPrototype.php*.

en-us	### Source  CTrigger::update() in *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.
es	### Fuente  CTrigger::update() en *ui/include/classes/api/services/CTrigger.php*.

en-us	### Source  CUser::checkAuthentication() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::checkAuthentication() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CUser::create() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::create() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CUser::delete() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::delete() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CUser::get() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::get() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CUserGroup::create() in *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.
es	### Fuente  CUserGroup::create() en *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.

en-us	### Source  CUserGroup::delete() in *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.
es	### Fuente  CUserGroup::delete() en *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.

en-us	### Source  CUserGroup::get() in *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.
es	### Fuente  CUserGroup::get() en *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.

en-us	### Source  CUserGroup::update() in *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.
es	### Fuente  CUserGroup::update() en *ui/include/classes/api/services/CUserGroup.php*.

en-us	### Source  CUser::login() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::login() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CUserMacro::createGlobal() in *ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.
es	### Fuente  CUserMacro::createGlobal() en *ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

en-us	### Source  CUserMacro::deleteGlobal() in *ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.
es	### Fuente  CUserMacro::deleteGlobal() en *ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

en-us	### Source  CUser::update() in *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.
es	### Fuente  CUser::update() en *ui/include/classes/api/services/CUser.php*.

en-us	### Source  CValueMap::create() in *ui/include/classes/api/services/CValueMap.php*.
es	### Fuente  CValueMap::create() en *ui/include/classes/api/services/CValueMap.php*.

en-us	 ### SourceIP support in LDAP simple checks  SourceIP support has been added to LDAP [simple checks](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks). *Note* that with OpenLDAP, version 2.6.1 or above is required.
es	 ### Compatibilidad con SourceIP en comprobaciones simples de LDAP  Se agregó compatibilidad con SourceIP a LDAP [verificaciones simples](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks). *Tenga en cuenta* que con OpenLDAP, se requiere la versión 2.6.1 o superior.

en-us	##### Specify server  Make sure you have the Zabbix server identified in the agent [configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_agentd) - zabbix\_agentd.conf      ServerActive=10.0.0.1  Unless you specifically define a *Hostname* in zabbix\_agentd.conf, the system hostname of agent location will be used by server for naming the host. The system hostname in Linux can be obtained by running the 'hostname' command.  If *Hostname* is defined in Zabbix agent configuration as a comma-delimited list of hosts, hosts will be created for all listed hostnames.  Restart the agent after making any changes to the configuration file.
es	##### Especificar servidor  Asegúrate de tener el Zabbix server identificado en el agente. [configuration file](/manual/appendix/config/zabbix_agentd) - zabbix\_agentd.conf      Servidor activo = 10.0.0.1  A menos que defina específicamente un *Nombre de host* en zabbix\_agentd.conf, el nombre de host de la ubicación del agente será utilizado para nombrar  el host. El nombre de host del sistema en Linux puede ser obtenido ejecutando el comando 'hostname'.  Si *Nombre de host* está definido en la configuración del agente Zabbix como un lista de hosts delimitada por comas, se crearán hosts para todos los nombres de host enumerados.  Reinicie el agente después de realizar cambios en el archivo de configuración.

en-us	#### Spellcheck disabled in non-descriptive text areas  Spellcheck has been disabled for the text areas in which non-descriptive text is entered, such as scripts, expressions, macro values, etc.
es	#### Corrector ortográfico desactivado en áreas de texto no descriptivo  El corrector ortográfico se ha desactivado para las áreas de texto en las que se ingresa texto no descriptivo. como scripts, expresiones, valores de macro, etc.

en-us	#### SQLite  Using SQLite is supported for **Zabbix proxy** only!  ::: noteclassic If using SQLite with Zabbix proxy, database will be automatically created if it does not exist. :::      shell> cd database/sqlite3     shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db < schema.sql  Return to the [installation section](/manual/installation/install).
es	#### SQLite  ¡El uso de SQLite solo es compatible con **Zabbix proxy**!  ::: notaclásica Si usa SQLite con el proxy Zabbix, la base de datos será se crea automáticamente si no existe. :::  shell> cd database/sqlite3 shell> sqlite3 /var/lib/sqlite/zabbix.db < schema.sql  Regrese a la [sección de instalación](/manual/installation/install).

en-us	##### SQL mode setting for successful upgrade  The `sql_mode` setting in MySQL/MariaDB must have the "STRICT_TRANS_TABLES" mode set. If it is absent,  the Zabbix database upgrade will fail (see also  [ZBX-19435](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-19435)).
es	##### Configuración del modo SQL para una actualización exitosa  La configuración `sql_mode` en MySQL/MariaDB debe tener configurado el modo "STRICT_TRANS_TABLES". Si está ausente, la actualización de la base de datos Zabbix fallará (ver también [ZBX-19435](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-19435)).

en-us	#### SSH checks  Some Linux distributions like Debian, Ubuntu do not support encrypted private keys (with passphrase) if the libssh2 library is installed from packages. Please see [ZBX-4850](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-4850) for more details.  When using libssh 0.9.x on CentOS 8 with OpenSSH 8 SSH checks may occasionally report "Cannot read data from SSH server". This is caused by a libssh [issue](https://gitlab.com/libssh/libssh-mirror/-/merge_requests/101) ([more detailed report](https://bugs.libssh.org/T231)). The error is expected to have been fixed by a stable libssh 0.9.5 release. See also [ZBX-17756](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-17756) for details.
es	#### Comprobaciones de SSH  Algunas distribuciones de Linux como Debian, Ubuntu no admiten cifrado claves privadas (con frase de contraseña) si la biblioteca libssh2 está instalada desde paquetes Por favor mira [ZBX-4850](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-4850) para obtener más detalles.  Cuando se usa libssh 0.9.x en CentOS 8 con OpenSSH 8, las comprobaciones de SSH pueden ocasionalmente informar "No se pueden leer los datos del servidor SSH". esto es causado por un libsh [problema](https://gitlab.com/libssh/libssh-mirror/-/merge_requests/101) ([informe más detallado](https://bugs.libssh.org/T231)). el error es se espera que haya sido reparado por una versión estable de libssh 0.9.5. Ver también [ZBX-17756](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-17756) para obtener más detalles.

en-us	#### SSH checks     - Some Linux distributions like Debian, Ubuntu do not support encrypted    private keys (with passphrase) if the libssh2 library is installed from    packages. Please see [ZBX-4850](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-4850) for more details.     - When using libssh 0.9.x on some Linux distributions with OpenSSH 8 SSH checks may    occasionally report "Cannot read data from SSH server". This is caused    by a libssh [issue](https://gitlab.com/libssh/libssh-mirror/-/merge_requests/101)     ([more detailed report](https://bugs.libssh.org/T231)). The error is expected     to have been fixed by a stable libssh 0.9.5 release. See also     [ZBX-17756](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-17756) for details.     - Using the pipe "|" in the SSH script may lead to a     "Cannot read data from SSH server" error. In this case it is recommended     to upgrade the libssh library version. See also [ZBX-21337](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-21337)     for details.
es	#### Comprobaciones SSH     - Algunas distribuciones de Linux como Debian y Ubuntu no admiten cifrado de    claves privadas (con frase de contraseña) si la biblioteca libssh2 está instalada desde los    paquetes. Consulte [ZBX-4850](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-4850) para obtener más detalles.     - Cuando se utiliza libssh 0.9.x en algunas distribuciones de Linux con OpenSSH 8, las comprobaciones de SSH pueden    ocasionalmente informar "No se pueden leer datos del servidor SSH". esto está causado    por un [problema] (https://gitlab.com/libssh/libssh-mirror/-/merge_requests/101) en libssh    ([informe más detallado](https://bugs.libssh.org/T231)). Se espera el error    haber sido solucionado por una versión estable de libssh 0.9.5. Ver también    [ZBX-17756](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-17756) para obtener más detalles.     - Usando la tubería "|" en el script SSH puede provocar un    error "No se pueden leer datos del servidor SSH". En este caso se recomienda    actualizar la versión de la biblioteca libssh. Véase también [ZBX-21337](https://support.zabbix.com/browse/ZBX-21337)    para más detalles.

en-us	#### Starting agent  To start the agent service, you can use Control Panel or do it from command line.  To start a single instance of Zabbix agent with the default configuration file:       zabbix_agentd.exe --start  To start a single instance of Zabbix agent with another configuration file:       zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --start  To start one of multiple instances of Zabbix agent:       zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_this_instance> --start --multiple-agents
es	#### Iniciando el agente  Para iniciar el servicio del agente, puede utilizar el Panel de control o hacerlo desde línea de comando.  Para iniciar una instancia única del agente Zabbix con el valor predeterminado de archivo de configuración:       zabbix_agentd.exe --start  Para iniciar una instancia única del agente Zabbix con otra configuración de archivo:       zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --start  Para iniciar una de las múltiples instancias del agente Zabbix:       zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_this_instance> --start --multiple-agents

en-us	##### Starting Zabbix proxy process  To start a Zabbix proxy process and make it start at system boot:      # service zabbix-proxy start     # systemctl enable zabbix-proxy
es	##### Iniciar el proceso de Zabbix proxy  Para iniciar el proceso de Zabbix proxy y hacer que se inicie en el arranque del sistema:      # service zabbix-proxy start     # systemctl enable zabbix-proxy

en-us	##### Starting Zabbix proxy process  To start a Zabbix proxy process and make it start at system boot:      service zabbix-proxy start     systemctl enable zabbix-proxy
es	##### Iniciar el proceso de Zabbix proxy  Para iniciar el proceso de Zabbix proxy y hacer que se inicie en el arranque del sistema:      service zabbix-proxy start     systemctl enable zabbix-proxy

en-us	#### Starting Zabbix server/agent process  Start Zabbix server and agent processes and make it start at system boot.  With Apache web server:      systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm     systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm  Substitute 'apache2' with 'nginx' for Nginx web server.
es	#### Iniciando el proceso del servidor/agente Zabbix  Inicie los procesos del servidor y agente de Zabbix y haga que se inicien en el sistema al arrancar.  Con servidor web Apache:      systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm     systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 php-fpm  Para el servidor web Nginx, sustituya `apache2` por `nginx`.

en-us	##### Starting Zabbix server as cluster node  Two parameters are required  in the server [configuration](/manual/appendix/config/zabbix_server)  to start a Zabbix server as cluster node:  -    **HANodeName** parameter must be specified for each Zabbix server  that will be an HA cluster node.   This is a unique node identifier (e.g. `zabbix-node-01`) that the server will be referred to in agent and proxy  configurations. If you do not specify HANodeName, then the server will be started  in standalone mode.  -    **NodeAddress** parameter must be specified for each node.   The NodeAddress parameter (address:port) will be used by Zabbix frontend to connect  to the active server node. NodeAddress must match the IP or FQDN name of the respective Zabbix server.  Restart all Zabbix servers after making changes to the configuration files. They will  now be started as cluster nodes. The new status of the servers can be seen in  *Reports* → *[System information](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/status_of_zabbix#status_of_ha_cluster_nodes)*  and also by running:  ``` zabbix_server -R ha_status ```  This runtime command will log the current HA cluster status into the Zabbix server log (and to stdout):  ![](../../../../assets/en/manual/config/runtime_ha_status.png){width="600"}
es	##### Iniciando el servidor Zabbix como nodo del clúster  Se requieren dos parámetros en la [configuración](/manual/appendix/config/zabbix_server) del servidor para iniciar un servidor Zabbix como nodo del clúster:  -   Se debe especificar el parámetro **HANodeName** para cada servidor Zabbix que sea un nodo de clúster HA.  Este es un identificador de nodo único (por ejemplo, `zabbix-node-01`) al que se hará referencia en las configuraciones del agente y proxy. Si no especifica HANodeName, el servidor se iniciará en modo independiente.  -   Se debe especificar el parámetro **NodeAddress** para cada nodo.  El parámetro NodeAddress (dirección: puerto) será utilizado por la interfaz de Zabbix para conectarse al nodo del servidor activo. NodeAddress debe coincidir con la IP o el nombre FQDN del servidor Zabbix respectivo.  Reinicie todos los servidores Zabbix después de realizar cambios en los archivos de configuración. Ahora, se iniciarán como nodos del clúster. El nuevo estado de los servidores se puede ver en *Informes* → *[Información del sistema](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/status_of_zabbix#status_of_ha_cluster_nodes)* y también ejecutando:  ``` zabbix_server -R ha_status ```  Este comando de tiempo de ejecución registrará el estado actual del clúster HA en el registro del servidor Zabbix (y en la salida estándar):  ![](../../../../assets/en/manual/config/runtime_ha_status.png){width="600"}

en-us	 ###### Start request  A request to execute the Start function of the Runner interface.  |   |   | |---|---| |direction|agent → plugin| |response|no|  The request doesn't have specific parameters, it only contains [common data](#common-data) parameters.  *Example:*      {"id":3,"type":4}
es	 ###### solicitud de inicio  Una solicitud para ejecutar la función Inicio de la interfaz Runner.  | | | |---|---| |dirección|agente → complemento| |respuesta|no|  La solicitud no tiene parámetros específicos, solo contiene parámetros de [datos comunes](#common-data).  *Ejemplo:*      {"id":3,"type":4}

en-us	##### Start up manually  If the above does not work you have to start it manually. Find the path to the zabbix\_agentd binary and execute:      zabbix_agentd
es	##### Iniciar manualmente  Si lo anterior no funciona, debe iniciarlo manualmente. encuentre el camino al binario zabbix\_agentd y ejecute:      zabbix_agentd

en-us	##### Start up manually  If the above does not work you have to start it manually. Find the path to the zabbix\_proxy binary and execute:      zabbix_proxy  You can use the following command line parameters with Zabbix proxy:      -c --config <file>              path to the configuration file     -f --foreground                 run Zabbix proxy in foreground     -R --runtime-control <option>   perform administrative functions     -h --help                       give this help     -V --version                    display version number  Examples of running Zabbix proxy with command line parameters:      zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf     zabbix_proxy --help     zabbix_proxy -V
es	##### Iniciar manualmente  Si lo anterior no funciona, debe iniciarlo manualmente. Encuentra la ruta al binario zabbix\_proxy y ejecute:      zabbix_proxy  Puede usar los siguientes parámetros de línea de comando con el proxy Zabbix:      -c --config <archivo> ruta al archivo de configuración     -f --foreground ejecuta el proxy Zabbix en primer plano     -R --runtime-control <opción> realizar funciones administrativas     -h --ayuda dar esta ayuda     -V --versión muestra el número de versión  Ejemplos de ejecución del proxy Zabbix con parámetros de línea de comandos:      zabbix_proxy -c /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf     zabbix_proxy --help     zabbix_proxy-V

en-us	##### Start up manually  If the above does not work you have to start it manually. Find the path to the zabbix\_server binary and execute:      shell> zabbix_server  You can use the following command line parameters with Zabbix server:      -c --config <file>              path to the configuration file (default is /usr/local/etc/zabbix_server.conf)     -f --foreground                 run Zabbix server in foreground     -R --runtime-control <option>   perform administrative functions     -h --help                       give this help     -V --version                    display version number  ::: noteclassic Runtime control is not supported on OpenBSD and NetBSD. :::  Examples of running Zabbix server with command line parameters:      shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf     shell> zabbix_server --help     shell> zabbix_server -V  
es	##### Start up manually  If the above does not work you have to start it manually. Find the path to the zabbix\_server binary and execute:      shell> zabbix_server  You can use the following command line parameters with Zabbix server:      -c --config <file>              path to the configuration file (default is /usr/local/etc/zabbix_server.conf)     -f --foreground                 run Zabbix server in foreground     -R --runtime-control <option>   perform administrative functions     -h --help                       give this help     -V --version                    display version number  ::: noteclassic Runtime control is not supported on OpenBSD and NetBSD. :::  Examples of running Zabbix server with command line parameters:      shell> zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf     shell> zabbix_server --help     shell> zabbix_server -V  

en-us	##### Start up manually  If the above does not work you have to start it manually. Find the path to the zabbix\_server binary and execute:      zabbix_server  You can use the following command line parameters with Zabbix server:      -c --config <file>              path to the configuration file (default is /usr/local/etc/zabbix_server.conf)     -f --foreground                 run Zabbix server in foreground     -R --runtime-control <option>   perform administrative functions     -h --help                       give this help     -V --version                    display version number  Examples of running Zabbix server with command line parameters:      zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf     zabbix_server --help     zabbix_server -V
es	##### Iniciar manualmente  Si lo anterior no funciona, debe iniciarlo manualmente, encuentre el camino al binario zabbix\_proxy y ejecute:      zabbix_server  Puede usar los siguientes parámetros de línea de comando con el servidor Zabbix:      -c --config <archivo>    ruta al archivo de configuración (el predeterminado es /usr/local/etc/zabbix_server.conf)     -f --foreground    ejecuta el server Zabbix en primer plano     -R --runtime-control <opción>.   realizar funciones administrativas     -h --help    dar esta ayuda     -V --version    muestra el número de versión  Ejemplos de ejecución del servidor Zabbix con parámetros de línea de comandos:      zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf     zabbix_server --help     zabbix_server -V

en-us	##### Start-up scripts  The scripts are used to automatically start/stop Zabbix processes during system's start-up/shutdown. The scripts are located under directory misc/init.d.
es	##### Guiones de inicio  Los scripts se utilizan para iniciar/detener automáticamente los procesos de Zabbix durante encendido/apagado del sistema. Los scripts se encuentran en el directorio misc/init.d.

en-us	#### Statistic request object  Statistic request object is used to define what type of information should be collected about server/proxy internal processes. It has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |stats|query|Statistic object properties to be returned. The list of available fields for each type of diagnostic information statistic are [described in detail below](object#list_of_statistic_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).<br><br>Default: `extend` will return all available statistic fields.| |top|object|Object to sort and limit returned statistic values. The list of available fields for each type of diagnostic information statistic are [described in detail below](object#list_of_sorting_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).<br><br>Example:<br>{ “source.alerts”: 10 }|
es	#### Objeto de solicitud de estadística  El objeto de solicitud de estadística se utiliza para definir qué tipo de información se debe recopilar sobre los procesos internos del servidor/proxy. Tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |stats|consulta|Propiedades del objeto estadístico que se devolverán.<br>La lista de campos disponibles para cada tipo de estadística de información de diagnóstico se [describe en detalle a continuación](object#list_of_statistic_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).<br><br>Valor predeterminado: `extend` devolverá todos los campos estadísticos disponibles.| |top|objeto|Objeto para ordenar y limitar los valores estadísticos devueltos. La lista de campos disponibles para cada tipo de estadística de información de diagnóstico se [describe en detalle a continuación](object#list_of_sorting_fields_available_for_each_type_of_diagnostic_information_request).<br><br>Ejemplo: { “source.alerts”: 10 }|

en-us	#### Statistic result object  Statistic result object is retrieved in `result` field of task object.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |status|integer|*(readonly)* Status of the task result.<br><br>Possible values:<br>-1 - error occurred during performing task;<br>0 - task result is created.| |data|string/object|Results according the statistic request object of particular diagnostic information task. Contains error message string if error occurred during performing task.|
es	#### Objeto de resultado estadístico  El objeto de resultado estadístico se recupera en el campo `result` del objeto de tarea.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |status|entero|*(solo lectura)* Estado del resultado de la tarea.<br><br>Valores posibles:<br>-1: se produjo un error durante la realización de la tarea;<br>0: se crea el resultado de la tarea.| | data |cadena/objeto|Resultados según el objeto de solicitud de estadística de una tarea de información de diagnóstico particular. Contiene una cadena de mensaje de error si se produjo un error durante la realización de la tarea.|

en-us	##### Status ​calculation ​and propagation rules  There are new status calculation rules and flexible ​additional rules for calculating the status of a parent service based on the statuses and weight of direct children. It is now also possible to set flexible rules for propagating a service status to parent services.  
es	#### Status ​calculation ​and propagation rules  There are new status calculation rules and flexible ​additional rules for calculating the status of a parent service based on the statuses and weight of direct children. It is now also possible to set flexible rules for propagating a service status to parent services.  

en-us	 #### Status calculation rules  The 'Status calculation algorithm' will be upgraded using the following rules:  - Do not calculate → Set status to OK - Problem, if at least one child has a problem → Most critical of child services - Problem, if all children have problems → Most critical if all children have problems  :::noteclassic If you have upgraded from Zabbix pre-6.0 to Zabbix 6.0.0, 6.0.1 or 6.0.2, see [Known issues](https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en/manual/installation/known_issues#wrong-conversion-of-services-in-zabbix-6.0.0-6.0.2) for Zabbix 6.0 documentation.  :::
es	 #### Reglas de cálculo de estado  El 'Algoritmo de cálculo de estado' se actualizará utilizando las siguientes reglas:  - No calcular → Establecer estado en OK - Problema, si al menos un dependiente tiene un problema → Más crítico con los servicios dependientes - Problema, si todos los dependientes tienen problemas → Más crítico si todos los dependientes tienen problemas  :::noteclassic Si actualizó desde Zabbix anterior a 6.0 a Zabbix 6.0.0, 6.0.1 o 6.0.2, consulte [Problemas conocidos](https://www.zabbix.com/documentation/6.0/en/manual/installation/known_issues#wrong-conversion-of-services-in-zabbix-6.0.0-6.0.2) para la documentación de Zabbix 6.0. :::

en-us	##### Step 1  Add a new web scenario.  We will add a scenario to monitor the web interface of Zabbix. The scenario will execute a number of steps.  Go to *Configuration → Hosts*, pick a host and click on *Web* in the row of that host. Then click on *Create web scenario*.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/new_scenario.png)  All mandatory input fields are marked with a red asterisk.  In the new scenario form we will name the scenario as *Zabbix frontend*. We will also create two variables: {user} and {password}.  You may also want to add a new *Application:Zabbix frontend* tag in the Tags tab.
es	##### Paso 1  Agregue un nuevo escenario web.  Agregaremos un escenario para monitorear la interfaz web de Zabbix. El escenario ejecutará una serie de pasos.  Vaya a *Configuración→ Equipos*, elija un equipo y haga clic en *Web* en la fila de ese equipo. Luego haga clic en *Crear escenario web*.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/new_scenario.png)  Todos los campos de entrada obligatorios están marcados con un asterisco rojo.  En el nuevo formulario de escenario, nombraremos el escenario como *Zabbix frontend*. También crearemos dos variables: {usuario} y {contraseña}.  También es posible que desee agregar una nueva etiqueta *Aplicación:Zabbix frontend* en la pestaña de etiquetas.

en-us	##### Step 1  Configure [some media](media), such as e-mail, SMS, or script to use for the notifications. Refer to the corresponding sections of the manual to perform this task.  ::: noteimportant For notifying on internal events the default severity ('Not classified') is used, so leave it checked when configuring [user media](/manual/config/notifications/media/email#user_media) if you want to receive notifications for internal events. :::
es	##### Paso 1  Configurar [algunos medios](medios), como correo electrónico, SMS o secuencias de comandos para usar para las notificaciones Consulte las secciones correspondientes del manual para realizar esta tarea.  ::: notaimportante Para notificar sobre eventos internos el incumplimiento gravedad ('No clasificado'), así que déjelo marcado cuando configurando [usuario multimedia](/manual/config/notifications/media/email#user_media) si desea para recibir notificaciones de eventos internos. :::

en-us	##### Step 1  Define new media.  The media will execute a script which will send required information to OpenView.
es	##### Paso 1  Definir nuevos medios.  Los medios ejecutarán un script que enviará la información requerida a OpenView.

en-us	##### Step 1  Defining a network discovery rule for our IP range.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discovery.png)  Zabbix will try to discover hosts in the IP range of 192.168.1.1-192.168.1.254 by connecting to Zabbix agents and getting the value from the **system.uname** key. The value received from the agent can be used to name the hosts and also to apply different actions for different operating systems. For example, link Windows servers to the template *Windows*, Linux servers to the template *Linux*.  The rule will be executed every 10 minutes.  When this rule is added, Zabbix will automatically start the discovery and generation of the discovery-based events for further processing.
es	##### Paso 1  Definir una regla de descubrimiento de red para nuestro rango de IP.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discovery.png)  Zabbix intentará descubrir equipos en el rango de IP de 192.168.1.1-192.168.1.254 conectándose con los agentes de Zabbix y obteniendo el valor de la métrica **system.uname**. El valor recibido del agente se puede utilizar para nombrar los equipos y también para aplicar diferentes acciones para diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, vincule servidores de Windows a la plantilla *Windows*, servidores Linux a la plantilla *Linux*.  La regla se ejecutará cada 10 minutos.  Cuando se agrega esta regla, Zabbix iniciará automáticamente el descubrimiento. y generación de eventos basados en descubrimiento para su posterior procesamiento.

en-us	##### Step 1  Find out the SNMP string (or OID) of the item you want to monitor.  To get a list of SNMP strings, use the **snmpwalk** command (part of [net-snmp](http://www.net-snmp.org/) software which you should have installed as part of the Zabbix installation) or equivalent tool:      snmpwalk -v 2c -c public <host IP> .  As '2c' here stands for SNMP version, you may also substitute it with '1', to indicate SNMP Version 1 on the device.  This should give you a list of SNMP strings and their last value. If it doesn't then it is possible that the SNMP 'community' is different from the standard 'public' in which case you will need to find out what it is.  You can then go through the list until you find the string you want to monitor, e.g. if you wanted to monitor the bytes coming in to your switch on port 3 you would use the `IF-MIB::ifHCInOctets.3` string from this line:      IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 3409739121  You may now use the **snmpget** command to find out the numeric OID for 'IF-MIB::ifHCInOctets.3':      snmpget -v 2c -c public -On <host IP> IF-MIB::ifHCInOctets.3  Note that the last number in the string is the port number you are looking to monitor. See also: [Dynamic indexes](/manual/config/items/itemtypes/snmp/dynamicindex).  This should give you something like the following:      .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 = Counter64: 3472126941  Again, the last number in the OID is the port number.  ::: notetip Some of the most used SNMP OIDs are [translated automatically to a numeric representation](/manual/config/items/itemtypes/snmp/special_mibs) by Zabbix. :::  In the last example above value type is "Counter64", which internally corresponds to ASN\_COUNTER64 type. The full list of supported types is ASN\_COUNTER, ASN\_COUNTER64, ASN\_UINTEGER, ASN\_UNSIGNED64, ASN\_INTEGER, ASN\_INTEGER64, ASN\_FLOAT, ASN\_DOUBLE, ASN\_TIMETICKS, ASN\_GAUGE, ASN\_IPADDRESS, ASN\_OCTET\_STR and ASN\_OBJECT\_ID. These types roughly correspond to "Counter32", "Counter64", "UInteger32", "INTEGER", "Float", "Double", "Timeticks", "Gauge32", "IpAddress", "OCTET STRING", "OBJECT IDENTIFIER" in **snmpget** output, but might also be shown as "STRING", "Hex-STRING", "OID" and other, depending on the presence of a display hint.
es	##### Paso 1  Averigüe la cadena SNMP (u OID) de la métrica que desea monitorear.  Para obtener una lista de cadenas SNMP, use el comando **snmpwalk** (parte del software [net-snmp](http://www.net-snmp.org/)  que debe tener instalado como parte de la instalación de Zabbix) o una herramienta equivalente:      snmpwalk -v 2c -c public <host IP> .  Como '2c' aquí representa la versión SNMP, también puede sustituirlo por '1', para indicar la versión 1 de SNMP en el dispositivo.  Esto debería darle una lista de cadenas SNMP y su último valor. Si no lo hace, entonces es posible que la 'comunidad' SNMP sea diferente del valor estándar  'public' , en cuyo caso deberá averiguar qué valor tiene.  A continuación, puede recorrer la lista hasta que encuentre la cadena que desea monitorear, por ej. si desea monitorear los bytes que ingresan a su conmutador de red por el puerto 3, usaría la cadena `IF-MIB::ifInOctets.3` de esta línea:      IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 3409739121  Ahora puede usar el comando **snmpget** para averiguar el OID numérico para 'IF-MIB::ifInOctets.3':      snmpget -v 2c -c public -On <host IP> IF-MIB::ifHCInOctets.3  Tenga en cuenta que el último número de la cadena es el número de puerto que está buscando monitorear. Véase también: [Índices dinámicos](/manual/config/items/itemtypes/snmp/dynamicindex).  Esto debería darte algo como lo siguiente:      .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 = Counter64: 3472126941  Nuevamente, el último número en el OID es el número de puerto.  ::: notetip Algunos de los OID de SNMP más utilizados son [traducidos automáticamente a una representación numérica](/manual/config/items/itemtypes/snmp/special_mibs) por Zabbix. :::  En el último ejemplo anterior, el tipo de valor es "Counter64", que internamente corresponde al tipo ASN\_COUNTER64. La lista completa de tipos admitidos es ASN\_COUNTER, ASN\_COUNTER64, ASN\_UINTEGER, ASN\_UNSIGNED64,ASN\_INTEGER, ASN\_INTEGER64, ASN\_FLOAT, ASN\_DOUBLE, ASN\_TIMETICKS,ASN\_GAUGE, ASN\_IPADDRESS, ASN\_OCTET\_STR y ASN\_OBJECT\_ID. Estos tipos corresponden aproximadamente a "Counter32", "Counter64", "UInteger32", "INTEGER", "Float", "Double", "Timeticks", "Gauge32", "IpAddress", "OCTET STRING", "OBJECT IDENTIFIER" en la salida de **snmpget**, pero también puede mostrarse como "STRING", "Hex-STRING", "OID" y otros, dependiendo de la presencia de una sugerencia de visualización.

en-us	##### Step 1  Get the service name.  You can get the service name by going to the MMC Services snap-in and bringing up the properties of the service. In the *General* tab you should see a field called "Service name". The value that follows is the name you will use when setting up an item for monitoring. For example, if you wanted to monitor the "workstation" service, then your service might be: **lanmanworkstation**.
es	##### Paso 1  Obtenga el nombre del servicio.  Puede obtener el nombre del servicio yendo al complemento Servicios MMC y abriendo las propiedades del servicio. En la pestaña *General* debería ver un campo llamado "Nombre del servicio". El valor que sigue es el nombre que usará al configurar una métrica para su monitoreo. Por ejemplo, si desea monitorear el servicio "workstation", entonces su servicio podría ser: **lanmanworkstation**.

en-us	##### Step 1  Install Kerberos package.  For Debian/Ubuntu:      apt install krb5-user  For RHEL:      dnf install krb5-workstation
es	##### Paso 1  Instale el paquete Kerberos.  Para Debian/Ubuntu:      apt install krb5-user  Para RHEL:      dnf install krb5-workstation

en-us	##### Step 1  To define your own theme you'll need to create a CSS file and save it in the `assets/styles/` folder (for example, *custom-theme.css*). You can either copy the files from a different theme and create your theme based on it or start from scratch.
es	##### Paso 1  Para definir su propio tema, deberá crear un archivo CSS y guardarlo en la carpeta `assets/styles/` (por ejemplo, *custom-theme.css*). Puedes copie los archivos de un tema diferente y cree su tema basado en él o empezar desde cero.

en-us	##### Step 1  Write a script or command line to retrieve required parameter.  For example, we may write the following command in order to get total number of queries executed by a MySQL server:      mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"  When executed, the command returns total number of SQL queries.
es	##### Paso 1  Escriba una secuencia de comandos o una línea de comando para recuperar el parámetro requerido.  Por ejemplo, podemos escribir el siguiente comando para obtener total número de consultas ejecutadas por un servidor MySQL:      estado mysqladmin -uroot | cortar -f4 -d":" | cortar -f1 -d"S"  Cuando se ejecuta, el comando devuelve el número total de consultas SQL.

en-us	##### Step 2  Add the command to zabbix\_agentd.conf:      UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"  **mysql.questions** is a unique identifier. It can be any valid key identifier, for example, *queries*.  Test this parameter by using Zabbix agent with "-t" flag (if running under root, however, note that the agent may have different permissions when launched as a daemon):      zabbix_agentd -t mysql.questions
es	##### Paso 2  Agregue el comando a zabbix\_agentd.conf:      UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status | cortar -f4 -d":" | cortar -f1 -d"S"  **mysql.questions** es un identificador único. Puede ser cualquier clave válida identificador, por ejemplo, *consultas*.  Pruebe este parámetro usando el agente Zabbix con el indicador "-t" (si se está ejecutando bajo root, sin embargo, tenga en cuenta que el agente puede tener diferentes permisos cuando se lanza como un demonio):      zabbix_agentd -t mysql.preguntas

en-us	##### Step 2  Add your theme to the list of themes returned by the APP::getThemes() method. You can do this by overriding the ZBase::getThemes() method in the APP class. This can be done by adding the following code before the closing brace in *include/classes/core/APP.php*:        public static function getThemes() {           return array_merge(parent::getThemes(), [               'custom-theme' => _('Custom theme')           ]);       }  ::: noteimportant Note that the name you specify within the first pair of quotes must match the name of the theme file without extension. :::  To add multiple themes, just list them under the first theme, for example:        public static function getThemes() {           return array_merge(parent::getThemes(), [               'custom-theme' => _('Custom theme'),               'anothertheme' => _('Another theme'),               'onemoretheme' => _('One more theme')           ]);       }  Note that every theme except the last one must have a trailing comma.  ::: notetip To change graph colors, the entry must be added in the *graph\_theme* database table. :::
es	##### Paso 2  Agrega tu tema a la lista de temas devueltos por APP::getThemes() método. Puede hacer esto anulando el método ZBase::getThemes() en la clase de aplicación. Esto se puede hacer agregando el siguiente código antes del llave de cierre en *include/classes/core/APP.php*:        función estática pública getThemes() {           devuelve array_merge(padre::getThemes(), [               'tema personalizado' => _('Tema personalizado')           ]);       }  ::: notaimportante Tenga en cuenta que el nombre que especifique dentro de la primera par de comillas deben coincidir con el nombre del archivo del tema sin extensión. :::  Para agregar varios temas, solo enumérelos debajo del primer tema, por ejemplo:        función estática pública getThemes() {           devuelve array_merge(padre::getThemes(), [               'tema personalizado' => _('Tema personalizado'),               'otrotema' => _('Otro tema'),               'onemoretheme' => _('Un tema más')           ]);       }  Tenga en cuenta que todos los temas, excepto el último, deben tener una coma final.  ::: nota Para cambiar los colores del gráfico, se debe agregar la entrada en el tabla de base de datos *graph\_theme*. :::

en-us	##### Step 2  [Configure an item](/manual/config/items/item) for monitoring the service.  The item `service.info[service,<param>]` retrieves information about a particular service. Depending on the information you need, specify the `param` option which accepts the following values: *displayname*, *state*, *path*, *user*, *startup* or *description*. The default value is *state* if `param` is not specified (`service.info[service]`).  The type of return value depends on chosen `param`: integer for *state* and *startup*; character string for *displayname*, *path* and *user*; text for *description*.  Example:  -   *Key:* `service.info[lanmanworkstation]` -   *Type of information:* Numeric (unsigned)  The item `service.info[lanmanworkstation]` will retrieve information about the state of the service as a numerical value. To map a numerical value to a text representation in the frontend ("0" as "Running", "1" as "Paused", etc.), you can configure [value mapping](/manual/config/items/mapping#configuration) on the host on which the item is configured. To do this, either [link the template](/manual/config/templates/linking#linking-a-template) *Windows services by Zabbix agent* or *Windows services by Zabbix agent active* to the host, or configure on the host a new value map that is based on the *Windows service state* value map configured on the mentioned templates.  Note that both of the mentioned templates have a discovery rule configured that will discover services automatically. If you do not want this, you can [disable the discovery rule](/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/hosts/discovery) on the host level once the template has been linked to the host.
es	##### Paso 2  [Configurar un elemento](/manual/config/items/item) para monitorear el servicio.  La métrica `service.info[service,<param>]` recupera información sobre un servicio en particular. Dependiendo de la información que necesite, especifique la opción `param` que acepta los siguientes valores: *nombre para mostrar*, *estado*, *ruta*, *usuario*, *inicio* o *descripción*. El el valor predeterminado es *estado* si no se especifica `param` (`servicio.info[servicio]`).  El tipo de valor de retorno depende del `param` elegido: entero para *estado* y *inicio*; cadena de caracteres para *nombre para mostrar*, *ruta* y *usuario*; texto para *descripción*.  Ejemplo:  - *Clave:* `servicio.info[lanmanworkstation]` - *Tipo de información:* Numérico (sin firmar)  La métrica `service.info[lanmanworkstation]` recuperará información sobre el estado del servicio como un valor numérico. Para asignar un valor numérico a una representación de texto en la interfaz ("0" como "En ejecución", "1" como "En pausa", etc.), puede configurar la [asignación de valores](/manual/config/items/mapping#configuration) en el equipo en el que está configurada la métrica. Para hacer esto, ya sea [vincular la plantilla](/manual/config/templates/linking#linking-a-template) *servicios de Windows por el agente Zabbix* o *servicios de Windows por el agente Zabbix activo* al equipo, o configurar en el equipo un nuevo mapa de valores que se base en el mapa de valores del *estado del servicio de Windows* configurado en las plantillas mencionadas.  Tenga en cuenta que ambas plantillas mencionadas tienen configurada una regla de descubrimiento que descubrirá los servicios automáticamente. Si no desea esto, puede [deshabilitar la regla de descubrimiento](/manual/web_interface/frontend_sections/configuration/hosts/discovery) a nivel de equipo una vez que la plantilla se haya vinculado al equipo.

en-us	##### Step 2  Configure Kerberos configuration file (see MIT documentation for details)  ``` {.java} cat /etc/krb5.conf  [libdefaults]     default_realm = EXAMPLE.COM  # The following krb5.conf variables are only for MIT Kerberos.     kdc_timesync = 1     ccache_type = 4     forwardable = true     proxiable = true  [realms]     EXAMPLE.COM = {     }  [domain_realm]     .example.com=EXAMPLE.COM     example.com=EXAMPLE.COM  ```
es	##### Paso 2  Configure el archivo de configuración de Kerberos (consulte la documentación del MIT para obtener más información).  ``` {.java} cat /etc/krb5.conf [libdefaults]     default_realm = EXAMPLE.COM  # Las siguientes variables krb5.conf son solo para MIT Kerberos.     kdc_timesync = 1     ccache_type = 4     forwardable = true     proxiable = true  [realms]     EXAMPLE.COM = {     }  [domain_realm]     .example.com=EXAMPLE.COM     example.com=EXAMPLE.COM  ```

en-us	##### Step 2  [Create a host](/manual/config/hosts/host) corresponding to a device.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/items/itemtypes/snmp/snmp_host.png)  Add an SNMP interface for the host:  -   Enter the IP address/DNS name and port number -   Select the *SNMP version* from the dropdown -   Add interface credentials depending on the selected SNMP version:     -   SNMPv1, v2 require only the community (usually 'public')     -   SNMPv3 requires more specific options (see below) -   Leave the *Use bulk requests* checkbox marked to allow bulk     processing of SNMP requests  |SNMPv3 parameter|Description| |--|--------| |*Context name*|Enter context name to identify item on SNMP subnet.<br>*Context name* is supported for SNMPv3 items since Zabbix 2.2.<br>User macros are resolved in this field.| |*Security name*|Enter security name.<br>User macros are resolved in this field.| |*Security level*|Select security level:<br>**noAuthNoPriv** - no authentication nor privacy protocols are used<br>**AuthNoPriv** - authentication protocol is used, privacy protocol is not<br>**AuthPriv** - both authentication and privacy protocols are used| |*Authentication protocol*|Select authentication protocol - *MD5*, *SHA1*, *SHA224*, *SHA256*, *SHA384* or *SHA512*.| |*Authentication passphrase*|Enter authentication passphrase.<br>User macros are resolved in this field.| |*Privacy protocol*|Select privacy protocol - *DES*, *AES128*, *AES192*, *AES256*, *AES192C* (Cisco) or *AES256C* (Cisco).<br>Note that:<br>- on some older systems net-snmp may not support AES256;<br>- on some newer systems (for example, RHEL9) support of DES may be dropped for the net-snmp package.| |*Privacy passphrase*|Enter privacy passphrase.<br>User macros are resolved in this field.|  In case of wrong SNMPv3 credentials (security name, authentication protocol/passphrase, privacy protocol):  -   Zabbix receives an ERROR from net-snmp, except for wrong *Privacy passphrase* in which case Zabbix receives a TIMEOUT error from net-snmp; -   (since Zabbix 6.0.13) SNMP interface availability will switch to red (unavailable).  ::: notewarning  Changes in *Authentication protocol*, *Authentication passphrase*, *Privacy protocol* or *Privacy passphrase*, made without changing the *Security name*, will take effect only after the cache on a server/proxy is manually cleared (by using [-R snmp\_cache\_reload](/manual/concepts/server#running_server)) or the server/proxy is restarted. In cases, where *Security name* is also changed, all parameters will be updated immediately.  :::  You can use one of the provided SNMP templates (*Template SNMP Device* and others) that will automatically add a set of items. However, the template may not be compatible with the host. Click on *Add* to save the host.
es	##### Paso 2  [Crear un equipo](/manual/config/hosts/host) correspondiente a un dispositivo.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/items/itemtypes/snmp/snmp_host.png)  Agregue una interfaz SNMP para el equipo:  - Ingrese la dirección IP/nombre DNS y el número de puerto - Seleccione la *versión SNMP* del menú desplegable - Agregue credenciales de interfaz según la versión SNMP seleccionada:     - SNMPv1, v2 requiere sólo la comunidad (normalmente 'public')     - SNMPv3 requiere opciones más específicas (ver más abajo) - Deje marcada la casilla *Usar solicitudes masivas* para permitir solicitudes masivas en el     procesamiento de solicitudes SNMP  |Parámetro SNMPv3|Descripción| |--|--------| |*Nombre de contexto*|Ingrese el nombre de contexto para identificar el elemento en la subred SNMP.<br>*Nombre de contexto* es compatible con elementos SNMPv3 desde Zabbix 2.2.<br>Las macros de usuario se resuelven en este campo.| |*Nombre de seguridad*|Ingrese el nombre de seguridad.<br>Las macros de usuario se resuelven en este campo.| |*Nivel de seguridad*|Seleccione el nivel de seguridad:<br>**noAuthNoPriv**: no se utilizan protocolos de autenticación ni de privacidad<br>**AuthNoPriv**: se utiliza el protocolo de autenticación, no el protocolo de privacidad<br>**AuthPriv ** - se utilizan protocolos de autenticación y privacidad| |*Protocolo de autenticación*|Seleccione el protocolo de autenticación: *MD5*, *SHA1*, *SHA224*, *SHA256*, *SHA384* o *SHA512*.| |*Frase de contraseña de autenticación*|Ingrese la frase de contraseña de autenticación.<br>Las macros de usuario se resuelven en este campo.| |*Protocolo de privacidad*|Seleccione el protocolo de privacidad: *DES*, *AES128*, *AES192*, *AES256*, *AES192C* (Cisco) o *AES256C* (Cisco).<br>Tenga en cuenta que:<br>- en algunos sistemas más antiguos, es posible que net-snmp no admita AES256;<br>- en algunos sistemas más nuevos (por ejemplo, RHEL9), es posible que se elimine la compatibilidad con DES para el paquete net-snmp.| |*Frase de contraseña de privacidad*|Ingrese la frase de contraseña de privacidad.<br>Las macros de usuario se resuelven en este campo.|  En caso de credenciales SNMPv3 incorrectas (nombre de seguridad, autenticación protocolo/frase de contraseña, protocolo de privacidad):  - Zabbix recibe un ERROR de net-snmp, excepto por una *frase de contraseña de privacidad* incorrecta, en cuyo caso Zabbix recibe un error de TIEMPO DE ESPERA de net-snmp; - (desde Zabbix 6.0.13) La disponibilidad de la interfaz SNMP cambiará a rojo (no disponible).  ::::: notewarning Los cambios en el *Protocolo de autenticación*, *Frase de contraseña de autenticación*, *Protocolo de privacidad* o *Frase de contraseña de privacidad*, realizados sin cambiar el *Nombre de seguridad*, entrarán en vigor sólo después de que el caché en un servidor/proxy se borre manualmente (usando [-R snmp\_cache\_reload](/manual/concepts/server#running_server)) o el servidor/proxy se reinicie. En los casos en los que *Nombre de seguridad* también sea cambiado, todos los parámetros se actualizarán inmediatamente. :::  Puede utilizar una de las plantillas SNMP proporcionadas (*Plantilla de dispositivo SNMP* y otros) que agregarán automáticamente un conjunto de métricas. sin embargo,  es posible que la plantilla no sea compatible con el equipo. Haga clic en *Agregar* para guardar el equipo.

en-us	##### Step 2  Define new user.  The user has to be linked with the media.
es	##### Paso 2  Definir nuevo usuario.  El usuario tiene que estar vinculado con el medio.

en-us	##### Step 2  Define steps for the scenario.  Click on *Add* button in the *Steps* tab to add individual steps.  *Web scenario step 1*  We start by checking that the first page responds correctly, returns with HTTP response code 200 and contains text "Zabbix SIA".  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step1.png){width="600"}  When done configuring the step, click on *Add*.  *Web scenario step 2*  We continue by logging in to the Zabbix frontend, and we do so by reusing the macros (variables) we defined on the scenario level - {user} and {password}.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step2.png){width="600"}  ::: noteimportant Note that Zabbix frontend uses JavaScript redirect when logging in, thus first we must log in, and only in further steps we may check for logged-in features. Additionally, the login step must use full URL to **index.php** file. :::  Take note also of how we are getting the content of the `{sid}` variable (session ID) using a variable syntax with regular expression: `regex:name="csrf-token" content="([0-9a-z]{16})"`. This variable will be required in step 4.  *Web scenario step 3*  Being logged in, we should now verify the fact. To do so, we check for a string that is only visible when logged in - for example, **Administration**.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step3.png){width="600"}  *Web scenario step 4*  Now that we have verified that frontend is accessible and we can log in and retrieve logged-in content, we should also log out - otherwise Zabbix database will become polluted with lots and lots of open session records.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step4.png){width="600"}  *Web scenario step 5*  We can also check that we have logged out by looking for the **Username** string.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step5.png){width="600"}  *Complete configuration of steps*  A complete configuration of web scenario steps should look like this:  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_steps.png){width="600"}
es	##### Paso 2  Defina los pasos para el escenario.  Haga clic en el botón *Agregar* en la pestaña *Pasos* para agregar pasos individuales.  *Escenario web paso 1*  Empezamos comprobando que la primera página responde correctamente, devuelve con código de respuesta HTTP 200 y contiene el texto "Zabbix SIA".  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step1.png){width="600"}  Cuando termine de configurar el paso, haga clic en *Agregar*.  *Escenario web paso 2*  Continuamos iniciando sesión en la interfaz de Zabbix y lo hacemos mediante reutilizar las macros (variables) que definimos en el nivel del escenario - {usuario} y contraseña}.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step2.png){width="600"}  ::: nota importante Tenga en cuenta que la interfaz de Zabbix utiliza la redirección de JavaScript al iniciar sesión, primero debemos iniciar sesión y solo en pasos posteriores puede verificar las funciones registradas. Además, el paso de inicio de sesión debe utilizar URL completa al archivo **index.php**. :::  Tome nota también de cómo obtenemos el contenido de la variable `{sid}` (ID de sesión) usando una sintaxis variable con expresión regular: `regex:nombre="csrf-token" content="([0-9a-z]{16})"`. Esta variable ser requerido en el paso 4.  *Escenario web paso 3*  Al iniciar sesión, ahora deberíamos verificar el hecho. Para ello, comprobamos si hay un cadena que solo es visible cuando se inicia sesión; por ejemplo, **Administración**.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step3.png){width="600"}  *Escenario web paso 4*  Ahora que hemos verificado que la interfaz es accesible y podemos iniciar sesión y recuperar el contenido conectado, también deberíamos cerrar sesión; de lo contrario La base de datos de Zabbix se contaminará con muchísimas sesiones abiertas registros.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step4.png){width="600"}  *Escenario web paso 5*  También podemos comprobar que hemos cerrado sesión buscando el **Nombre de usuario** cadena.  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scen_step5.png){width="600"}  *Configuración completa de pasos*  Una configuración completa de los pasos del escenario web debería verse así:  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_steps.png){width="600"}

en-us	##### Step 2  Defining a discovery [action](/manual/config/notifications/action) for adding the discovered Linux servers to the respective group/template.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action.png)  The action will be activated if:  -   the "Zabbix agent" service is "up" -   the value of system.uname (the Zabbix agent key we used in rule     definition) contains "Linux" -   Uptime is 1 hour (3600 seconds) or more  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_b.png)  The action will execute the following operations:  -   add the discovered host to the "Linux servers" group (and also add     host if it wasn't added previously) -   link host to the *Linux* template. Zabbix will automatically start     monitoring the host using items and triggers from the "Linux"     template.
es	##### Paso 2  Definición de una [acción](/manual/config/notifications/action) de descubrimiento para agregar los servidores Linux descubiertos al grupo/plantilla respectivo.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action.png)  La acción se activará si:  -   el servicio "agente Zabbix" está "activo" -   el valor de system.uname (la clave del agente Zabbix que usamos en la definición      de la regla) contiene "Linux" -   el tiempo de actividad es de 1 hora (3600 segundos) o más  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_b.png)  La acción ejecutará las siguientes operaciones:  -   agregar el equipo descubierto al grupo "servidores Linux" (y también agregar     el equipo si no se agregó previamente) -   vincular el equipo a la plantilla *Linux*. Zabbix comenzará a monitorear      automáticamente el equipo usando las métricas e iniciadores de la plantilla de "Linux".

en-us	##### Step 2  Go to *Configuration → Actions* and select *Internal actions* from the third level menu (or page title dropdown).  ![](../../../../assets/en/manual/config/internal_actions.png){width="600"}  Click on *Create action* to the right to open an action configuration form.
es	##### Paso 2  Vaya a *Configuración → Acciones* y seleccione *Acciones internas* de la menú de tercer nivel (o menú desplegable de título de página).  ![](../../../../assets/en/manual/config/internal_actions.png){ancho="600"}  Haga clic en *Crear acción* a la derecha para abrir una configuración de acción forma.

en-us	##### Step 3  Activate the new theme.  In Zabbix frontend, you may either set this theme to be the default one or change your theme in the user profile.  Enjoy the new look and feel!
es	##### Paso 3  Activar el nuevo tema.  En la interfaz de Zabbix, puede configurar este tema para que sea el predeterminado o cambia tu tema en el perfil de usuario.  ¡Disfruta de la nueva apariencia!

en-us	##### Step 3  Configure actions.  Configure actions to send all (or selected) trigger status changes to the user.
es	##### Paso 3  Configurar acciones.  Configure acciones para enviar todos los cambios de estado de iniciador (o seleccionados) al usuario.

en-us	##### Step 3  Create a Kerberos ticket for user *zabbix*. Run the following command as user *zabbix*:      kinit zabbix  ::: noteimportant It is important to run the above command as user *zabbix*. If you run it as *root* the authentication will not work. :::
es	##### Paso 3  Cree un ticket de Kerberos para el usuario *zabbix*. Ejecute el siguiente comando como usuario *zabbix*:      kinit zabbix  ::: noteimportant Es importante ejecutar el comando anterior como usuario *zabbix*. Si lo ejecuta como *root* la autenticación no funcionará. :::

en-us	##### Step 3  Create an item for monitoring.  So, now go back to Zabbix and click on *Items* for the SNMP host you created earlier. Depending on whether you used a template or not when creating your host, you will have either a list of SNMP items associated with your host or just an empty list. We will work on the assumption that you are going to create the item yourself using the information you have just gathered using snmpwalk and snmpget, so click on *Create item*. In the new item form:  -   Enter the item name -   Change the 'Type' field to 'SNMP agent' -   Enter the 'Key' as something meaningful -   Make sure the 'Host interface' field has your switch/router in it -   Enter the textual or numeric OID that you retrieved earlier into the     'SNMP OID' field, for example: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 -   Set the 'Type of information' to *Numeric (unsigned)* -   Enter an 'Update interval' and 'History storage' period if you want     them to be different from the default -   In the *Preprocessing* tab, add a *Change per second* step     (important, otherwise you will get cumulative values from the SNMP     device instead of the latest change). Choose a custom multiplier if     you want one.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/items/itemtypes/snmp_item.png)  All mandatory input fields are marked with a red asterisk.  Now save the item and go to *Monitoring* → *Latest data* for your SNMP data!
es	##### Paso 3  Cree una métrica para monitorear.  Entonces, ahora regrese a Zabbix y haga clic en *Métricas* para el equipo SNMP que ha creado anteriormente. Dependiendo de si usó una plantilla o no cuando creó su equipo, tendrá una lista de métricas SNMP asociadas con su equipo o simplemente una lista vacía. Trabajaremos sobre la suposición que va a crear la métrica usted mismo utilizando la información que se acaba de reunir usando snmpwalk y snmpget, así que haga clic en *Crear métrica*. En el formulario de nueva métrica:  -   Ingrese el nombre de la métrica -   Cambie el campo 'Tipo' a 'Agente SNMP' -   Ingrese la 'Clave' como algo significativo, p. SNMP-InOctets-Bps -   Asegúrese de que el campo 'Interfaz de equipo' tenga su conmutador/enrutador en él -   Ingrese el OID textual o numérico que recuperó anteriormente en el     campo 'SNMP OID', por ejemplo: .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 -   Establezca el 'Tipo de información' en *Numérico (flotante)* -   Ingrese un 'Intervalo de actualización' y un período de 'Almacenamiento de historial' si lo desea     que sean diferentes de los predeterminados -   En la pestaña *Preprocesamiento*, agregue un paso *Cambio por segundo*     (importante, de lo contrario obtendrá valores acumulativos del      dispositivo SNMP en lugar del último cambio). Elija un multiplicador personalizado si     quiere uno.  ![](../../../../../assets/en/manual/config/items/itemtypes/snmp_item.png)  Todos los campos de entrada obligatorios están marcados con un asterisco rojo.  Ahora guarde la métrica y vaya a *Monitoreo* → *Últimos datos* para su ver sus datos SNMP

en-us	##### Step 3  Defining a discovery action for adding the discovered Windows servers to the respective group/template.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_win.png)  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_win_b.png)
es	##### Paso 3  Definir una acción de descubrimiento para agregar los servidores Windows descubiertos a el grupo/plantilla respectivo.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_win.png)  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_win_b.png)

en-us	##### Step 3  In the **Action** tab enter a name for the action. Then click on *Add* in the condition block to add a new condition.  In the new condition popup window select *Event type* as the condition type and then select *Item in "not supported" state* as the event type value.  ![](../../../../assets/en/manual/config/notifications/action/report_unsupported_cond.png)  Don't forget to click on *Add* to actually list the condition in the *Conditions* block.
es	##### Paso 3  En la pestaña **Acción**, ingrese un nombre para la acción. Luego haga clic en *Agregar* en el bloque de condiciones para agregar una nueva condición.  En la ventana emergente de nueva condición, seleccione *Tipo de evento* como la condición escriba y luego seleccione *Elemento en estado "no compatible"* como tipo de evento valor.  ![](../../../../assets/en/manual/config/notifications/action/report_unsupported_cond.png)  No olvide hacer clic en *Agregar* para listar la condición en el Bloque *Condiciones*.

en-us	##### Step 3  Reload user parameters from the configuration file by running:      zabbix_agentd -R userparameter_reload  You may also restart the agent instead of the runtime control command.  Test the parameter by using [zabbix\_get](/manual/concepts/get) utility.
es	##### Paso 3  Vuelva a cargar los parámetros de usuario desde el archivo de configuración ejecutando:      zabbix_agentd -R userparameter_reload  También puede reiniciar el agente en lugar del comando de control de tiempo de ejecución.  Pruebe el parámetro usando la utilidad [zabbix\_get](/manual/concepts/get).

en-us	##### Step 3  Save the finished web monitoring scenario.  The scenario will be added to a host. To view web scenario information go to *Monitoring → Hosts*, locate the host in the list and click on the Web hyperlink in the last column.  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/web_monitoring.png){width="600"}  Click on the scenario name to see more detailed statistics:  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_details2.png){width="600"}
es	##### Paso 3  Guarde el escenario de monitoreo web terminado.  El escenario se agregará a un equipo. Para ver información del escenario web vaya a *Monitoreo → Equipos*, ubique el equipo en la lista y haga clic en el Hipervínculo web en la última columna.  ![](../../../assets/en/manual/web_interface/web_monitoring.png){width="600"}  Haga clic en el nombre del escenario para ver estadísticas más detalladas:  ![](../../../assets/en/manual/web_monitoring/scenario_details2.png){width="600"}

en-us	##### Step 4  Add new item with Key=mysql.questions to the monitored host. Type of the item must be either Zabbix Agent or Zabbix Agent (active).  Be aware that type of returned values must be set correctly on Zabbix server. Otherwise Zabbix won't accept them.
es	##### Paso 4  Agregue un nuevo elemento con Key=mysql.questions al host monitoreado. tipo de el elemento debe ser Zabbix Agent o Zabbix Agent (activo).  Tenga en cuenta que el tipo de valores devueltos debe configurarse correctamente en Zabbix servidor. De lo contrario, Zabbix no los aceptará.

en-us	##### Step 4  Create a web scenario or HTTP agent item with Kerberos authentication type.  Optionally can be tested with the following curl command:      curl -v --negotiate -u : http://example.com  Note that for lengthy web monitoring it is necessary to take care of renewing the Kerberos ticket. Default time of ticket expiration is 10h.
es	##### Paso 4  Cree un escenario web o una métrica de agente HTTP con tipo de autenticación Kerberos.  Opcionalmente se puede probar con el siguiente comando curl:      curl -v --negotiate -u : http://example.com  Tenga en cuenta que para una monitorización web prolongada es necesario cuidarse de renovar el ticket Kerberos. La hora predeterminada de caducidad del ticket es a las 10 h.

en-us	##### Step 4  Defining a discovery action for removing lost servers.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_remove.png)  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_remove_b.png)  A server will be removed if "Zabbix agent" service is 'down' for more than 24 hours (86400 seconds).
es	##### Paso 4  Definir una acción de descubrimiento para eliminar servidores perdidos.  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_remove.png)  ![](../../../../assets/en/manual/discovery/network_discovery/discov_action_remove_b.png)  Se eliminará un servidor si el servicio "agente Zabbix" está "inactivo" por más de 24 horas (86400 segundos).

en-us	##### Step 4  In the **Operations** tab, click on *Add* in the *Operations* block and select some recipients of the message (user groups/users) and the media types (or 'All') to use for delivery.  Select *Custom message* checkbox if you wish to enter the custom subject/content of the problem message.  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_operation.png)  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_operation_b.png)  Click on *Add* to actually list the operation in the *Operations* block.  If you wish to receive more than one notification, set the operation step duration (interval between messages sent) and add another step.
es	##### Paso 4  En la pestaña **Operaciones**, haga clic en *Agregar* en el bloque *Operaciones* y seleccione algunos destinatarios del mensaje (grupos de usuarios/usuarios) y los medios tipos (o 'Todos') a utilizar para la entrega.  Seleccione la casilla de verificación *Mensaje personalizado* si desea ingresar el mensaje personalizado. asunto/contenido del mensaje del problema.  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_operation.png)  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_operation_b.png)  Haga clic en *Agregar* para listar la operación en el bloque *Operaciones*.  Si desea recibir más de una notificación, configure la operación duración del paso (intervalo entre mensajes enviados) y agregue otro paso.

en-us	##### Step 4  Write media script.  The script will have the following logic. If trigger is ON, then execute OpenView command *opcmsg -id application=<application> msg\_grp=<msg\_grp> object=<object> msg\_text=<text>*. The command will return unique message ID which has to be stored somewhere, preferably in a new table of ZABBIX database. If trigger is OFF then *opcmack <message id>* has to be executed with message ID retrieved from the database.  Refer to OpenView official documentation for more details about opcmsg and opcmack. The media script is not given here.
es	##### Etapa 4  Escribir el script del medio.  El script tendrá la siguiente lógica. Si el iniciador está activado, ejecute el comando OpenView *opcmsg -id application=<aplicación> msg\_grp=<msg\_grp> object=<objeto> msg\_text=<texto>*. El comando devolverá un ID de mensaje único que debe almacenarse en algún lugar, preferiblemente en una nueva tabla de la base de datos ZABBIX. Si el iniciador es DESACTIVADO, entonces *opcmack <ID del mensaje>* debe ejecutarse con el ID del mensaje recuperado de la base de datos.  Consulte la documentación oficial de OpenView para obtener más detalles sobre opcmsg. y opmac. El script de los medios no se proporciona aquí.

en-us	##### Step 5  The **Recovery operations** block allows to configure a recovery notification when an item goes back to the normal state. Click on *Add* in the *Recovery operations* block, select the operation type, the recipients of the message (user groups/users) and the media types (or 'All') to use for delivery.  Select *Custom message* checkbox if you wish to enter the custom subject/content of the problem message.  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_recovery.png)  Click on *Add* in the *Operation details* popup window to actually list the operation in the *Recovery operations* block.
es	##### Paso 5  El bloque **Operaciones de recuperación** permite configurar una recuperación notificación cuando un elemento vuelve a su estado normal. Haga clic en *Agregar* en el bloque *Operaciones de recuperación*, seleccione el tipo de operación, el destinatarios del mensaje (grupos de usuarios/usuarios) y los tipos de medios (o 'Todos') para usar para la entrega.  Seleccione la casilla de verificación *Mensaje personalizado* si desea ingresar el mensaje personalizado. asunto/contenido del mensaje del problema.  ![](../../../../assets/en/manual/config/unsupp_recovery.png)  Haga clic en *Agregar* en la ventana emergente *Detalles de la operación* para ver la lista la operación en el bloque *Operaciones de recuperación*.

en-us	##### Step 6  When finished, click on the **Add** button at the bottom of the form.  And that's it, you're done! Now you can look forward to receiving your first notification from Zabbix if some item turns unsupported.
es	##### Paso 6  Cuando termine, haga clic en el botón **Agregar** en la parte inferior del formulario.  Y eso es todo, ¡ya está! Ahora puede esperar recibir su primera notificación de Zabbix si algún elemento deja de ser compatible.

en-us	#### Steps
es	#### Pasos

en-us	### Steps  **1**. Download the plugin sources from [Zabbix Cloud Images and Appliances](https://cdn.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/sources/). The official download page will be available soon.  **2**. Transfer the archive to the machine where you are going to build the plugin.  **3**. Unarchive the tarball, e.g.:       tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz  Make sure to replace "zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz" with the name of the downloaded archive.  **4**. Enter the extracted directory:      cd <path to directory>  **5**. Run:      make  **6**. The plugin executable may be placed anywhere as long as it is loadable by Zabbix agent 2. Specify the path to the plugin binary in the plugin configuration file, e.g. in postgresql.conf for the PostgreSQL plugin:      Plugins.PostgreSQL.System.Path=/path/to/executable/zabbix-agent2-plugin-postgresql  **7**. Path to the plugin configuration file must be specified in the Include parameter of the Zabbix agent 2 configuration file:      Include=/path/to/plugin/configuration/file/postgresql.conf
es	### Pasos  **1**. Descargue las fuentes del complemento desde las [Imágenes y dispositivos de la nube de Zabbix] (https://cdn.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/sources/). La página de descarga oficial estará disponible pronto.  **2**. Transfiera el archivo a la máquina donde va a crear el complemento.  **3**. Desarchivar el tarball, por ejemplo:      tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz  Asegúrese de reemplazar "zabbix-agent2-plugin-postgresql-6.0.13.tar.gz" con el nombre del archivo descargado.  **4**. Ingrese el directorio extraído:      cd <ruta al directorio>  **5**. Ejecute:      make  **6**. El ejecutable del complemento se puede colocar en cualquier lugar siempre que el agente Zabbix 2 pueda cargarlo. Especifique la ruta al binario del complemento en el archivo de configuración del complemento, p. en postgresql.conf para el complemento PostgreSQL:      Plugins.PostgreSQL.System.Path=/ruta/al/ejecutable/zabbix-agent2-plugin-postgresql  **7**. La ruta al archivo de configuración del complemento debe especificarse en el parámetro include del  archivo de configuración del agente Zabbix 2:      Include=/ruta/a/plugin/configuration/file/postgresql.conf

en-us	### Steps  Turn to your Zabbix administrator if you have forgotten your Zabbix password and cannot log in.   A Super administrator user can change passwords for all users in the user [configuration form](/manual/config/users_and_usergroups/user#general-attributes).  If a Super administrator has forgotten their password and cannot log in, the following SQL query must be run to apply the default password to the Super admin user (replace 'Admin' with the appropriate Super admin username):      UPDATE users SET passwd = '$2a$10$ZXIvHAEP2ZM.dLXTm6uPHOMVlARXX7cqjbhM6Fn0cANzkCQBWpMrS' WHERE username = 'Admin';  After running this query, the user password will be set to *zabbix*. Make sure to change the default password on the first login.
es	### Pasos  Acuda a su administrador de Zabbix si ha olvidado su contraseña de Zabbix y no puede iniciar sesión.  Un usuario Superadministrador puede cambiar las contraseñas de todos los usuarios en el [configuration form](/manual/config/users_and_usergroups/user#atributos-generales).   Si un superadministrador olvidó su contraseña y no puede iniciar sesión, se debe ejecutar la siguiente consulta SQL para aplicar la contraseña predeterminada al usuario superadministrador (reemplace 'Admin' con el nombre de usuario de superadministrador apropiado):  UPDATE users SET passwd = '$2a$10$ZXIvHAEP2ZM.dLXTm6uPHOMVlARXX7cqjbhM6Fn0cANzkCQBWpMrS' WHERE username = 'Admin';  Después de ejecutar esta consulta, la contraseña del usuario se establecerá en *zabbix*. Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada en el primer inicio de sesión.

en-us	#### Stopping agent  To stop the agent service, you can use Control Panel or do it from command line.  To stop a single instance of Zabbix agent started with the default configuration file:       zabbix_agentd.exe --stop  To stop a single instance of Zabbix agent started with another configuration file:       zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --stop  To stop one of multiple instances of Zabbix agent:       zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_this_instance> --stop --multiple-agents
es	#### Para el agente  Para detener el servicio del agente, puede usar el Panel de control o hacerlo desde línea de comando.  Para detener una única instancia del agente Zabbix iniciado con el valor predeterminado de archivo de configuración:       zabbix_agentd.exe --stop  Para detener una sola instancia del agente Zabbix iniciada con otro archivo de configuración:       zabbix_agentd.exe --config <your_configuration_file> --stopZabbix  Para detener una de las múltiples instancias del agente Zabbix:       zabbix_agentd.exe --config <configuration_file_for_this_instance> --stop --multiple-agents

en-us	#### Storage  Compose files are configured to support local storage on a host machine. Docker Compose will create a `zbx_env` directory in the folder with the compose file when you run Zabbix components using the compose file. The directory will contain the same structure as described above in the [Volumes](#Volumes) section and directory for database storage.  There are also volumes in read-only mode for `/etc/localtime` and `/etc/timezone` files.
es	#### Almacenamiento  Los archivos de composición están configurados para admitir el almacenamiento local en una máquina host. Docker Compose creará un directorio `zbx_env` en la carpeta con el archivo de composición cuando ejecuta los componentes de Zabbix usando el archivo de composición. El directorio contendrá la misma estructura que la descrita anteriormente en la Sección [Volumes](#Volumes) y el directorio para el almacenamiento de la base de datos.  También hay volúmenes en modo de solo lectura para los archivos `/etc/localtime` y `/etc/timezone`.

en-us	#### Storing history data in multiple date-based indices  This section describes additional steps required to work with pipelines and ingest nodes.  To begin with, you must create templates for indices.  The following example shows a request for creating uint template:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_template/uint_template \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "index_patterns": [       "uint*"    ],    "settings": {       "index": {          "number_of_replicas": 1,          "number_of_shards": 5       }    },    "mappings": {       "properties": {          "itemid": {             "type": "long"          },          "clock": {             "format": "epoch_second",             "type": "date"          },          "value": {             "type": "long"          }       }    } }' ```  To create other templates, user should change the URL (last part is the name of template), change `"index_patterns"` field to match index name and to set valid mapping, which can be taken from `database/elasticsearch/elasticsearch.map`.  For example, the following command can be used to create a template for text index:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_template/text_template \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "index_patterns": [       "text*"    ],    "settings": {       "index": {          "number_of_replicas": 1,          "number_of_shards": 5       }    },    "mappings": {       "properties": {          "itemid": {             "type": "long"          },          "clock": {             "format": "epoch_second",             "type": "date"          },          "value": {             "fields": {                "analyzed": {                   "index": true,                   "type": "text",                   "analyzer": "standard"                }             },             "index": false,             "type": "text"          }       }    } }' ```  This is required to allow Elasticsearch to set valid mapping for indices created automatically. Then it is required to create the pipeline definition. Pipeline is some sort of preprocessing of data before putting data in indices. The following command can be used to create pipeline for uint index:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_ingest/pipeline/uint-pipeline \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "description": "daily uint index naming",    "processors": [       {          "date_index_name": {             "field": "clock",             "date_formats": [                "UNIX"             ],             "index_name_prefix": "uint-",             "date_rounding": "d"          }       }    ] }' ```  User can change the rounding parameter ("date\_rounding") to set a specific index rotation period. To create other pipelines, user should change the URL (last part is the name of pipeline) and change "index\_name\_prefix" field to match index name.  See also [Elasticsearch documentation](https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/master/date-index-name-processor.html).  Additionally, storing history data in multiple date-based indices should also be enabled in the new parameter in Zabbix server configuration:      ### Option: HistoryStorageDateIndex     # Enable preprocessing of history values in history storage to store values in different indices based on date.     # 0 - disable     # 1 - enable     #     # Mandatory: no     # Default:     # HistoryStorageDateIndex=0
es	#### Almacenamiento de datos históricos en múltiples índices basados en fechas  Esta sección describe los pasos adicionales necesarios para trabajar con canalizaciones y nodosde ingestión.  Para empezar, debe crear plantillas para los índices.  El siguiente ejemplo muestra una solicitud para crear una plantilla uint:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_template/uint_template \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "index_patterns": [       "uint*"    ],    "settings": {       "index": {          "number_of_replicas": 1,          "number_of_shards": 5       }    },    "mappings": {       "properties": {          "itemid": {             "type": "long"          },          "clock": {             "format": "epoch_second",             "type": "date"          },          "value": {             "type": "long"          }       }    } }' ```  Para crear otras plantillas, el usuario debe cambiar la URL (la última parte es el nombre de la plantilla), cambie el campo `"index_patterns"` para que coincida con el nombre del índice y para establecer un mapeo válido, que se puede tomar de `database/elasticsearch/elasticsearch.map`.  Por ejemplo, el siguiente comando se puede utilizar para crear una plantilla para el índice de texto:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_template/text_template \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "index_patterns": [       "text*"    ],    "settings": {       "index": {          "number_of_replicas": 1,          "number_of_shards": 5       }    },    "mappings": {       "properties": {          "itemid": {             "type": "long"          },          "clock": {             "format": "epoch_second",             "type": "date"          },          "value": {             "fields": {                "analyzed": {                   "index": true,                   "type": "text",                   "analyzer": "standard"                }             },             "index": false,             "type": "text"          }       }    } }' ```  Esto es necesario para permitir que Elasticsearch establezca una asignación válida para índices creados automáticamente. Entonces es necesario crear la definición de la canalización. La canalización es una especie de preprocesamiento de datos antes de poner datos en índices. El siguiente comando se puede utilizar para crear la canalización para el índice uint:  ``` {.java} curl -X PUT \  http://your-elasticsearch.here:9200/_ingest/pipeline/uint-pipeline \  -H 'content-type:application/json' \  -d '{    "description": "daily uint index naming",    "processors": [       {          "date_index_name": {             "field": "clock",             "date_formats": [                "UNIX"             ],             "index_name_prefix": "uint-",             "date_rounding": "d"          }       }    ] }' ```  El usuario puede cambiar el parámetro de redondeo ("date\_rounding") para establecer un período de rotación del índice específico. Para crear otras canalizaciones, el usuario debe cambiar la URL (la última parte es el nombre de la canalización) y cambiar el campo "index\_name\_prefix" para que coincida con el nombre del índice.  Véase también la [documentación de Elasticsearch ](https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/master/date-index-name-processor.html).  Además, almacenar datos históricos en múltiples índices basados en fechas también debería habilitarse en el nuevo parámetro en la configuración del servidor Zabbix:      ### Option: HistoryStorageDateIndex     # Enable preprocessing of history values in history storage to store values in different indices based on date.     # 0 - disable     # 1 - enable     #     # Mandatory: no     # Default:     # HistoryStorageDateIndex=0

en-us	### String history  The string history object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |clock|timestamp|Time when that value was received.| |itemid|string|ID of the related item.| |ns|integer|Nanoseconds when the value was received.| |value|string|Received value.|
es	### Historial de cadenas  El objeto de historial de cadena tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#tipos_de_datos)|Descripción| |--|--|------| |reloj|marca de tiempo|Hora en que se recibió ese valor.| |itemid|cadena|ID del item relacionado.| |ns|número entero|Nanosegundos de cuando se recibió el valor.| |valor|cadena|Valor recibido.|

en-us	#### Strings  Strings should be enclosed with single ' or double " quotes. Inside the strings, single or double quotes (depending on which are used to enclose it) and backslashes `\` are escaped with the backslash `\` character.
es	#### Cadenas  Las cadenas deben estar entre comillas simples ' o dobles ". Dentro de las cadenas, las comillas simples o dobles (dependiendo de cuáles se utilicen para encerrar la cadena) y las barras invertidas `\` se escapan con el carácter de barra invertida `\`.

en-us	#### Structure  All Zabbix components are available in the following Docker repositories:  -   Zabbix agent -     [zabbix/zabbix-agent](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-agent/) -   Zabbix server     -   Zabbix server with MySQL database support -         [zabbix/zabbix-server-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-server-mysql/)     -   Zabbix server with PostgreSQL database support -         [zabbix/zabbix-server-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-server-pgsql/) -   Zabbix web-interface     -   Zabbix web-interface based on Apache2 web server with MySQL         database support -         [zabbix/zabbix-web-apache-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-apache-mysql/)     -   Zabbix web-interface based on Apache2 web server with PostgreSQL         database support -         [zabbix/zabbix-web-apache-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-apache-pgsql/)     -   Zabbix web-interface based on Nginx web server with MySQL         database support -         [zabbix/zabbix-web-nginx-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-nginx-mysql/)     -   Zabbix web-interface based on Nginx web server with PostgreSQL         database support -         [zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql/) -   Zabbix proxy     -   Zabbix proxy with SQLite3 database support -         [zabbix/zabbix-proxy-sqlite3](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-proxy-sqlite3/)     -   Zabbix proxy with MySQL database support -         [zabbix/zabbix-proxy-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-proxy-mysql/) -   Zabbix Java Gateway -     [zabbix/zabbix-java-gateway](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-java-gateway/)  Additionally there is SNMP trap support. It is provided as additional repository ([zabbix/zabbix-snmptraps](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-snmptraps/)) based on Ubuntu Trusty only. It could be linked with Zabbix server and Zabbix proxy.
es	#### Estructura  Todos los componentes de Zabbix están disponibles en los siguientes repositorios Docker:  - Agente Zabbix -     [zabbix/agente-zabbix](https://hub.docker.com/r/zabbix/agente-zabbix/) - Servidor Zabbix     - Servidor Zabbix con soporte de base de datos MySQL -         [zabbix/zabbix-servidor-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-servidor-mysql/)     - Servidor Zabbix con soporte de base de datos PostgreSQL -         [zabbix/zabbix-servidor-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-servidor-pgsql/) - Interfaz web Zabbix     - Interfaz web Zabbix basada en el servidor web Apache2 con MySQL         soporte de base de datos -         [zabbix/zabbix-web-apache-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-apache-mysql/)     - Interfaz web Zabbix basada en servidor web Apache2 con PostgreSQL         soporte de base de datos -         [zabbix/zabbix-web-apache-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-apache-pgsql/)     - Interfaz web Zabbix basada en el servidor web Nginx con MySQL         soporte de base de datos -         [zabbix/zabbix-web-nginx-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-nginx-mysql/)     - Interfaz web Zabbix basada en el servidor web Nginx con PostgreSQL         soporte de base de datos -         [zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql/) - Proxy de Zabbix     - Proxy Zabbix con soporte de base de datos SQLite3 -         [zabbix/zabbix-proxy-sqlite3](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-proxy-sqlite3/)     - Proxy Zabbix con soporte de base de datos MySQL -         [zabbix/zabbix-proxy-mysql](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-proxy-mysql/) - Java Gateway de Zabbix-     [zabbix/zabbix-java-gateway](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-java-gateway/)  Además, hay compatibilidad con las capturas SNMP. Se proporciona como repositorio adicional ([zabbix/zabbix-snmptraps](https://hub.docker.com/r/zabbix/zabbix-snmptraps/)) basado únicamente en Ubuntu Trusty. Podría estar vinculado con el servidor Zabbix y Proxy de Zabbix.

en-us	### Structure  The API consists of a number of methods that are nominally grouped into separate APIs. Each of the methods performs one specific task. For example, the `host.create` method belongs to the *host* API and is used to create new hosts. Historically, APIs are sometimes referred to as "classes".  ::: notetip Most APIs contain at least four methods: `get`, `create`, `update` and `delete` for retrieving, creating, updating and deleting data respectively, but some of the APIs may provide a totally different set of methods. :::
es	### Estructura  La API consta de una serie de métodos que se agrupan nominalmente en APIs separadas. Cada uno de los métodos realiza una tarea específica. Por ejemplo, el método `host.create` pertenece a la API *host* y es usada para crear nuevos host. Históricamente las APIs a veces se denominan "classes".  ::::notetip La gran mayoria de las APIs contienen al menos cuatro métodos: `get`, `create`, `update` y `delete` para recuperar, crear, actualizar y borrar datos respectivamente, pero algunas de las APIs pueden proporcionar un conjunto totalmente distinto de métodos. :::

en-us	#### Structure  The content of this manual is divided into sections and subsections to provide easy access to particular subjects of interest.  When you navigate to respective sections, make sure that you expand section folders to reveal full content of what is included in subsections and individual pages.  Cross-linking between pages of related content is provided as much as possible to make sure that relevant information is not missed by the users.
es	#### Estructura  El contenido de este manual está dividido en secciones y subsecciones para facilitar el acceso a temas particulares de interés.  Cuando navegue a las secciones respectivas, asegúrese de expandir carpetas de sección para revelar el contenido completo de lo que se incluye en subsecciones y páginas individuales.  Los enlaces cruzados entre páginas de contenido relacionado se proporcionan en la medida de lo  posible para asegurarse de que la información relevante no se pierdan por los usuarios

en-us	 #### Structure  The header consists of four fields. All numbers in the header are formatted as little-endian.  |Field|Size|Size<br>(large packet)|Description| |--|-|-|------| |`<PROTOCOL>`|4|4|`"ZBXD"` or `5A 42 58 44`| |`<FLAGS>`|1|1|Protocol flags:<br>`0x01` - Zabbix communications protocol<br>`0x02` - compression<br>`0x04` - large packet| |`<DATALEN>`|4|8|Data length.| |`<RESERVED>`|4|8|When compression is used (`0x02` flag) - the length of uncompressed data<br>When compression is not used - `00 00 00 00`|
es	 #### Estructura  El encabezado consta de cuatro campos. Todos los números del encabezado tienen el formato little-endian.  |Campo|Tamaño|Tamaño<br>(paquete grande)|Descripción| |--|-|-|------| |`<PROTOCOLO>`|4|4|`"ZBXD"` o `5A 42 58 44`| |`<FLAGS>`|1|1|Indicadores de protocolo:<br>`0x01` - protocolo de comunicaciones Zabbix<br>`0x02` - compresión<br>`0x04` - paquete grande| |`<DATALEN>`|4|8|Longitud de los datos.| |`<RESERVADO>`|4|8|Cuando se usa compresión (indicador `0x02`): la longitud de los datos sin comprimir<br>Cuando no se usa compresión - `00 00 00 00`|

en-us	##### Substring extraction in trigger tags  Substring extraction is supported for populating the tag name or tag value, using a macro [function](/manual/config/macros/macro_functions) - applying a regular expression to the value obtained by the {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} macro or a low-level discovery macro. For example:      {{ITEM.VALUE}.regsub(pattern, output)}     {{ITEM.VALUE}.iregsub(pattern, output)}      {{#LLDMACRO}.regsub(pattern, output)}     {{#LLDMACRO}.iregsub(pattern, output)}  Tag name and value will be cut to 255 characters if their length exceeds 255 characters after macro resolution.  See also: Using macro functions in [low-level discovery macros](/manual/config/macros/lld_macros#using_macro_functions) for event tagging.
es	##### Extracción de subcadenas en etiquetas desencadenantes  Se admite la extracción de subcadenas para completar el nombre de la etiqueta o la etiqueta valor, usando una macro [función](/manual/config/macros/macro_functions) - aplicando una expresión regular al valor obtenido por {ITEM.VALUE}, {ITEM.LASTVALUE} macro o una macro de descubrimiento de bajo nivel. Por ejemplo:      {{ARTÍCULO.VALOR}.regsub(patrón, salida)}     {{ARTÍCULO.VALOR}.iregsub(patrón, salida)}      {{#LLDMACRO}.regsub(patrón, salida)}     {{#LLDMACRO}.iregsub(patrón, salida)}  El nombre y el valor de la etiqueta se reducirán a 255 caracteres si su longitud excede 255 caracteres después de la resolución macro.  Ver también: Uso de funciones de macro en [descubrimiento de bajo nivel macros](/manual/config/macros/lld_macros#using_macro_functions) para etiquetado de eventos.

en-us	#### Supported agents 2  Older Zabbix agents 2 from version 4.4 onwards are compatible with Zabbix 6.0; Zabbix agent 2 must not be newer than 6.0.  Note that when using Zabbix agent 2 versions 4.4 and 5.0, the default interval of 10 minutes is used for refreshing unsupported items.  To take full advantage of the latest metrics, improved performance and reduced memory usage, use the latest supported agent 2.
es	#### Agentes 2 soportados  Los agentes Zabbix 2 más antiguos a partir de la versión 4.4 en adelante son compatibles con Zabbix 6.0; Zabbix agent 2 no debe ser posterior a 6.0.  Tenga en cuenta que al usar las versiones 4.4 y 5.0 del agente 2 de Zabbix, se utiliza un intervalo predeterminado de 10 minutos para actualizar las métricas no admitidas.  Para aprovechar al máximo las últimas métricas, mejorar el rendimiento y reducir el uso de memoria, use el agente 2 compatible más reciente.

en-us	#### Supported agents  To be compatible with Zabbix 6.0, Zabbix agent must not be older than version 1.4 and must not be newer than 6.0.  You may need to review the configuration of older agents as some parameters have changed, for example, parameters related to [logging](https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/installation/upgrade_notes_300#changes_in_configuration_parameters_related_to_logging) for versions before 3.0.  To take full advantage of the latest metrics, improved performance and reduced memory usage, use the latest supported agent.  **Notes for Windows XP**  On Windows XP/Server 2003, do not use agent templates that are newer than Zabbix 4.0.x. The newer  templates use English performance counters, which are only supported since Windows Vista/Server 2008. 
es	#### Agentes soportados  Para ser compatible con Zabbix 6.0, el agente Zabbix no debe ser anterior a la versión 1.4 ni debe ser posterior a la 6.0.  Es posible que deba revisar la configuración de agentes más antiguos ya que algunos parámetros han cambiado, por ejemplo, los parámetros relacionados con el [registro](https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/installation/upgrade_notes_300#changes_in_configuration_parameters_ related_to_logging) para versiones anteriores a la 3.0.  Para aprovechar al máximo las métricas más recientes, el rendimiento mejorado y el uso reducido de memoria, utilice el agente compatible más reciente.  **Notas para Windows XP**  - En Windows XP/Server 2003, no utilice plantillas de agente que sean más recientes que Zabbix 4.0.x. Las plantillas más nuevas utilizan contadores de rendimiento en inglés, que solo son compatibles desde Windows Vista/Server 2008.

en-us	#### Supported checks  -   Parameters without angle brackets are constants - for example,     'host' and 'available' in `zabbix[host,<type>,available]`. Use them     in the item key *as is*. -   Values for items and item parameters that are "not supported on     proxy" can only be gathered if the host is monitored by server. And     vice versa, values "not supported on server" can only be gathered if     the host is monitored by proxy.  |Key|<|<|<|<|<| |-|------|--|------|------|-| |▲|Description|<|<|Return value|Comments| |zabbix\[boottime\]|<|<|<|<|<| |<|Startup time of Zabbix server or Zabbix proxy process in seconds.|<|<|Integer.|<| |zabbix\[cluster,discovery,nodes\]|<|<|<|<|<| |<|Discover [high availability cluster](/manual/concepts/server/ha) nodes.|<|<|JSON.|This item can be used in low-level discovery.| |zabbix\[history\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the HISTORY table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[history\_log\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the HISTORY\_LOG table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[history\_str\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the HISTORY\_STR table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[history\_text\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the HISTORY\_TEXT table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[history\_uint\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the HISTORY\_UINT table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>This item is supported since Zabbix 1.8.3.<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[host,,items\]|<|<|<|<|<| |<|Number of enabled items (supported and not supported) on the host.|<|<|Integer.|This item is supported since Zabbix 3.0.0.| |zabbix\[host,,items\_unsupported\]|<|<|<|<|<| |<|Number of enabled unsupported items on the host.|<|<|Integer.|This item is supported since Zabbix 3.0.0.| |zabbix\[host,,maintenance\]|<|<|<|<|<| |<|Current maintenance status of a host.|<|<|0 - host in normal state,<br>1 - host in maintenance with data collection,<br>2 - host in maintenance without data collection.|This item is always processed by Zabbix server regardless of host location (on server or proxy). The proxy will not receive this item with configuration data.<br>The second parameter must be empty and is reserved for future use.| |zabbix\[host,discovery,interfaces\]|<|<|<|<|<| |<|Details of all configured interfaces of the host in Zabbix frontend.|<|<|JSON object.|This item can be used in [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/host_interfaces).<br>This item is supported since Zabbix 3.4.0.<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[host,<type>,available\]|<|<|<|<|<| |<|Availability of the main interface of a particular type of checks on the host.|<|<|0 - not available, 1 - available, 2 - unknown.|Valid **types** are:<br>*agent*, *snmp*, *ipmi*, *jmx*<br><br>The item value is calculated according to configuration parameters regarding host [unreachability/unavailability](/manual/appendix/items/unreachability).<br><br>This item is supported since Zabbix 2.0.0.<br>| |zabbix\[hosts\]|<|<|<|<|<| |<|Number of monitored hosts.|<|<|Integer.|<| |zabbix\[items\]|<|<|<|<|<| |<|Number of enabled items (supported and not supported).|<|<|Integer.|<| |zabbix\[items\_unsupported\]|<|<|<|<|<| |<|Number of not supported items.|<|<|Integer.|<| |zabbix\[java,,<param>\]|<|<|<|<|<| |<|Information about Zabbix Java gateway.|<|<|If <param> is *ping*, "1" is returned. Can be used to check Java gateway availability using nodata() trigger function.<br><br>If <param> is *version*, version of Java gateway is returned. Example: "2.0.0".|Valid values for **param** are:<br>*ping*, *version*<br><br>Second parameter must be empty and is reserved for future use.| |zabbix\[lld\_queue\]|<|<|<|<|<| |<|Count of values enqueued in the low-level discovery processing queue.|<|<|Integer.|This item can be used to monitor the low-level discovery processing queue length.<br><br>This item is supported since Zabbix 4.2.0.| |zabbix\[preprocessing\_queue\]|<|<|<|<|<| |<|Count of values enqueued in the preprocessing queue.|<|<|Integer.|This item can be used to monitor the preprocessing queue length.<br><br>This item is supported since Zabbix 3.4.0.| |zabbix\[process,<type>,<mode>,<state>\]|<|<|<|<|<| |<|Time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state> in percentage. It is calculated for the last minute only.<br><br>If <mode> is Zabbix process number that is not running (for example, with 5 pollers running <mode> is specified to be 6), such an item will turn into unsupported state.<br>Minimum and maximum refers to the usage percentage for a single process. So if in a group of 3 pollers usage percentages per process were 2, 18 and 66, min would return 2 and max would return 66.<br>Processes report what they are doing in shared memory and the self-monitoring process summarizes that data each second. State changes (busy/idle) are registered upon change - thus a process that becomes busy registers as such and doesn't change or update the state until it becomes idle. This ensures that even fully hung processes will be correctly registered as 100% busy.<br>Currently, "busy" means "not sleeping", but in the future additional states might be introduced - waiting for locks, performing database queries, etc.<br>On Linux and most other systems, resolution is 1/100 of a second.|<|<|Percentage of time.<br>Float.|Supported **types** of [server processes](/manual/concepts/server#server_process_types):<br>*alert manager*, *alert syncer*, *alerter*, *availability manager*, *configuration syncer*, *discoverer*, *escalator*, *ha manager*, *history poller*, *history syncer*, *housekeeper*, *http poller*, *icmp pinger*, *ipmi manager*, *ipmi poller*, *java poller*, *lld manager*, *lld worker*, *odbc poller*, *poller*, *preprocessing manager*, *preprocessing worker*, *proxy poller*, *self-monitoring*, *service manager*, *snmp trapper*, *task manager*, *timer*, *trapper*, *trigger housekeeper*, *unreachable poller*, *vmware collector*<br><br>Supported **types** of [proxy processes](/manual/concepts/proxy#proxy_process_types):<br>*availability manager*, *configuration syncer*, *data sender*, *discoverer*, *heartbeat sender*, *history poller*, *history syncer*, *housekeeper*, *http poller*, *icmp pinger*, *ipmi manager*, *ipmi poller*, *java poller*, *odbc poller*, *poller*, *preprocessing manager*, *preprocessing worker*, *self-monitoring*, *snmp trapper*, *task manager*, *trapper*, *unreachable poller*, *vmware collector*<br><br>Valid **modes** are:<br>*avg* - average value for all processes of a given type (default)<br>*count* - returns number of forks for a given process type, <state> should not be specified<br>*max* - maximum value<br>*min* - minimum value<br>*<process number>* - process number (between 1 and the number of pre-forked instances). For example, if 4 trappers are running, the value is between 1 and 4.<br><br>Valid **states** are:<br>*busy* - process is in busy state, for example, processing request (default).<br>*idle* - process is in idle state doing nothing.<br><br>Examples:<br>=> zabbix\[process,poller,avg,busy\] → average time of poller processes spent doing something during the last minute<br>=> zabbix\[process,"icmp pinger",max,busy\] → maximum time spent doing something by any ICMP pinger process during the last minute<br>=> zabbix\[process,"history syncer",2,busy\] → time spent doing something by history syncer number 2 during the last minute<br>=> zabbix\[process,trapper,count\] → amount of currently running trapper processes| |zabbix\[proxy,<name>,<param>\]|<|<|<|<|<| |<|Information about Zabbix proxy.|<|<|Integer.|**name**: proxy name<br><br>Valid values for **param** are:<br>*lastaccess* - timestamp of last heart beat message received from proxy<br>*delay* - how long collected values are unsent, calculated as "proxy delay" (difference between the current proxy time and the timestamp of the oldest unsent value on proxy) + ("current server time" - "proxy lastaccess")<br><br>Example:<br>=> zabbix\[proxy,"Germany",lastaccess\]<br><br>`fuzzytime()` [function](/manual/appendix/functions/history) can be used to check availability of proxies.<br>This item is always processed by Zabbix server regardless of host location (on server or proxy).| |zabbix\[proxy\_history\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values in the proxy history table waiting to be sent to the server.|<|<|Integer.|*(not supported on server)*| |zabbix\[queue,<from>,<to>\]|<|<|<|<|<| |<|Number of monitored items in the queue which are delayed at least by <from> seconds but less than by <to> seconds.|<|<|Integer.|**from** - default: 6 seconds<br>**to** - default: infinity<br>[Time-unit symbols](/manual/appendix/suffixes) (s,m,h,d,w) are supported for these parameters.| |zabbix\[rcache,<cache>,<mode>\]|<|<|<|<|<| |<|Availability statistics of Zabbix configuration cache.|<|<|Integer (for size); float (for percentage).|**cache**: *buffer*<br><br>Valid **modes** are:<br>*total* - total size of buffer<br>*free* - size of free buffer<br>*pfree* - percentage of free buffer<br>*used* - size of used buffer<br>*pused* - percentage of used buffer<br><br>*pused* mode is supported since Zabbix 4.0.0.| |zabbix\[requiredperformance\]|<|<|<|<|<| |<|Required performance of Zabbix server or Zabbix proxy, in new values per second expected.|<|<|Float.|Approximately correlates with "Required server performance, new values per second" in *Reports → [System information](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/status_of_zabbix)*.| |zabbix\[stats,<ip>,<port>\]|<|<|<|<|<| |<|Remote Zabbix server or proxy internal metrics.|<|<|JSON object.|**ip** - IP/DNS/network mask list of servers/proxies to be remotely queried (default is 127.0.0.1)<br>**port** - port of server/proxy to be remotely queried (default is 10051)<br><br>Note that the stats request will only be accepted from the addresses listed in the 'StatsAllowedIP' [server](/manual/appendix/config/zabbix_server)/[proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) parameter on the target instance.<br><br>A selected set of internal metrics is returned by this item. For details, see [Remote monitoring of Zabbix stats](/manual/appendix/items/remote_stats#exposed_metrics).<br><br>Supported since 4.2.0.| |zabbix\[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>\]|<|<|<|<|<| |<|Remote Zabbix server or proxy internal queue metrics (see `zabbix[queue,<from>,<to>]`).|<|<|JSON object.|**ip** - IP/DNS/network mask list of servers/proxies to be remotely queried (default is 127.0.0.1)<br>**port** - port of server/proxy to be remotely queried (default is 10051)<br>**from** - delayed by at least (default is 6 seconds)<br>**to** - delayed by at most (default is infinity)<br><br>Note that the stats request will only be accepted from the addresses listed in the 'StatsAllowedIP' [server](/manual/appendix/config/zabbix_server)/[proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) parameter on the target instance.<br><br>Supported since 4.2.0.| |zabbix\[tcache,cache,<parameter>\]|<|<|<|<|<| |<|Effectiveness statistics of the Zabbix trend function cache.|<|<|Integer (for size); float (for percentage).|Valid **parameters** are:<br>*all* - total cache requests (default)<br>*hits* - cache hits<br>*phits* - percentage of cache hits<br>*misses* - cache misses<br>*pmisses* - percentage of cache misses<br>*items* - the number of cached items<br>*requests* - the number of cached requests<br>*pitems* - percentage of cached items from cached items + requests. Low percentage most likely means that the cache size can be reduced.<br><br>Supported since 5.4.0.<br><br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[trends\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the TRENDS table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[trends\_uint\]|<|<|<|<|<| |<|Number of values stored in the TRENDS\_UINT table.|<|<|Integer.|This item is deprecated since Zabbix 6.0.<br>Do not use if MySQL InnoDB, Oracle or PostgreSQL is used!<br>This item is supported since Zabbix 1.8.3.<br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[triggers\]|<|<|<|<|<| |<|Number of enabled triggers in Zabbix database, with all items enabled on enabled hosts.|<|<|Integer.|*(not supported on proxy)*| |zabbix\[uptime\]|<|<|<|<|<| |<|Uptime of Zabbix server or Zabbix proxy process in seconds.|<|<|Integer.|<| |zabbix\[vcache,buffer,<mode>\]|<|<|<|<|<| |<|Availability statistics of Zabbix value cache.|<|<|Integer (for size); float (for percentage).|Valid **modes** are:<br>*total* - total size of buffer<br>*free* - size of free buffer<br>*pfree* - percentage of free buffer<br>*used* - size of used buffer<br>*pused* - percentage of used buffer<br><br>*(not supported on proxy)*| |zabbix\[vcache,cache,<parameter>\]|<|<|<|<|<| |<|Effectiveness statistics of Zabbix value cache.|<|<|Integer.<br><br>With the *mode* parameter:<br>0 - normal mode,<br>1 - low memory mode|Valid **parameter** values are:<br>*requests* - total number of requests<br>*hits* - number of cache hits (history values taken from the cache)<br>*misses* - number of cache misses (history values taken from the database)<br>*mode* - value cache operating mode<br><br>This item is supported since Zabbix 2.2.0 and the *mode* parameter since Zabbix 3.0.0.<br>*(not supported on proxy)*<br><br>Once the low memory mode has been switched on, the value cache will remain in this state for 24 hours, even if the problem that triggered this mode is resolved sooner.<br><br>You may use this key with the *Change per second* preprocessing step in order to get values per second statistics.| |zabbix\[version\]|<|<|<|<|<| |<|Version of Zabbix server or proxy.|<|<|String.|This item is supported since Zabbix 5.0.0.<br><br>Example of return value: 5.0.0beta1| |zabbix\[vmware,buffer,<mode>\]|<|<|<|<|<| |<|Availability statistics of Zabbix vmware cache.|<|<|Integer (for size); float (for percentage).|Valid **modes** are:<br>*total* - total size of buffer<br>*free* - size of free buffer<br>*pfree* - percentage of free buffer<br>*used* - size of used buffer<br>*pused* - percentage of used buffer| |zabbix\[wcache,<cache>,<mode>\]|<|<|<|<|<| |<|Statistics and availability of Zabbix write cache.|<|<|<|Specifying <cache> is mandatory.| |<|**Cache**|**Mode**|<|<|<| |^|values|all<br>*(default)*|Total number of values processed by Zabbix server or Zabbix proxy, except unsupported items.|Integer|Counter.<br>You may use this key with the *Change per second* preprocessing step in order to get values per second statistics.| |^|^|float|Number of processed float values.|Integer|Counter.| |^|^|uint|Number of processed unsigned integer values.|Integer|Counter.| |^|^|str|Number of processed character/string values.|Integer|Counter.| |^|^|log|Number of processed log values.|Integer|Counter.| |^|^|text|Number of processed text values.|Integer|Counter.| |^|^|not supported|Number of times item processing resulted in item becoming unsupported or keeping that state.|Integer|Counter.<br>| |^|history|pfree<br>*(default)*|Percentage of free history buffer.|Float.|History cache is used to store item values. A low number indicates performance problems on the database side.| |^|^|free|Size of free history buffer.|Integer|<| |^|^|total|Total size of history buffer.|Integer|<| |^|^|used|Size of used history buffer.|Integer|<| |^|^|pused|Percentage of used history buffer.|Float.|*pused* mode is supported since Zabbix 4.0.0.| |^|index|pfree<br>*(default)*|Percentage of free history index buffer.|Float.|History index cache is used to index values stored in history cache.<br>*Index* cache is supported since Zabbix 3.0.0.| |^|^|free|Size of free history index history buffer.|Integer|<| |^|^|total|Total size of history index history buffer.|Integer|<| |^|^|used|Size of used history index history buffer.|Integer|<| |^|^|pused|Percentage of used history index buffer.|Float.|*pused* mode is supported since Zabbix 4.0.0.| |^|trend|pfree<br>*(default)*|Percentage of free trend cache.|Float.|Trend cache stores aggregate for the current hour for all items that receive data.<br>*(not supported on proxy)*| |^|^|free|Size of free trend buffer.|Integer|*(not supported on proxy)*| |^|^|total|Total size of trend buffer.|Integer|*(not supported on proxy)*| |^|^|used|Size of used trend buffer.|Integer|*(not supported on proxy)*| |^|^|pused|Percentage of used trend buffer.|Float.|*(not supported on proxy)*<br><br>*pused* mode is supported since Zabbix 4.0.0.|
es	#### Comprobaciones admitidas  - Los parámetros sin corchetes angulares son constantes; por ejemplo,      'host' y 'available' en `zabbix[host,<tipo>,available]`. Uselos      en la clave de la métrica *tal cual*. - Los valores para métricas y parámetros de métricas que "no son compatibles con      proxy" sólo se puede recopilar si el equipo es monitoreado por el servidor. Y      viceversa, los valores "no admitidos en el servidor" sólo se pueden recopilar si      el equipo es monitoreado por proxy.  |Clave|<|<|<|<|<| |-|------|--|------|------|-| |▲|Descripción|<|<|Valor de retorno|Comentarios| |zabbix\[tiempo de arranque\]|<|<|<|<|<| |<|Tiempo de inicio del servidor Zabbix o del proceso proxy Zabbix en segundos.|<|<|Entero.|<| |zabbix\[clúster,descubrimiento,nodos\]|<|<|<|<|<| |<|Descubrir nodos de [clúster de alta disponibilidad](/manual/concepts/server/ha).|<|<|JSON.|Este elemento se puede utilizar en el descubrimiento de bajo nivel.| |zabbix\[historia\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla HISTORIAL.|<|<|Entero.|Este elemento está obsoleto desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>*(no compatible con proxy)*| |zabbix\[historial\_log\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla HISTORY\_LOG.|<|<|Entero.|Este elemento está obsoleto desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>* (no compatible con proxy)*| |zabbix\[historia\_str\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla HISTORY\_STR.|<|<|Entero.|Este elemento está en desuso desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>* (no compatible con proxy)*| |zabbix\[historia\_text\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla HISTORY\_TEXT.|<|<|Entero.|Este elemento está en desuso desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>* (no compatible con proxy)*| |zabbix\[historia\_uint\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla HISTORY\_UINT.|<|<|Entero.|Este elemento está en desuso desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>Esto El elemento es compatible desde Zabbix 1.8.3.<br>*(no es compatible con proxy)*| |zabbix\[host,,items\]|<|<|<|<|<| |<|Número de elementos habilitados (compatibles y no compatibles) en el host.|<|<|Entero.|Este elemento es compatible desde Zabbix 3.0.0.| |zabbix\[host,,items\_unsupported\]|<|<|<|<|<| |<|Número de elementos habilitados no compatibles en el host.|<|<|Entero.|Este elemento es compatible desde Zabbix 3.0.0.| |zabbix\[host,,mantenimiento\]|<|<|<|<|<| |<|Estado de mantenimiento actual de un host.|<|<|0 - host en estado normal,<br>1 - host en mantenimiento con recopilación de datos,<br>2 - host en mantenimiento sin recopilación de datos.|Este elemento es siempre procesado por el servidor Zabbix independientemente de la ubicación del host (en el servidor o proxy). El proxy no recibirá este elemento con datos de configuración.<br>El segundo parámetro debe estar vacío y está reservado para uso futuro.| |zabbix\[host,descubrimiento,interfaces\]|<|<|<|<|<| |<|Detalles de todas las interfaces configuradas del host en la interfaz de Zabbix.|<|<|Objeto JSON.|Este elemento se puede utilizar en [descubrimiento de bajo nivel](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/host_interfaces).< br>Este elemento es compatible desde Zabbix 3.4.0.<br>*(no es compatible con proxy)*| |zabbix\[host,<tipo>,disponible\]|<|<|<|<|<| |<|Disponibilidad de la interfaz principal de un tipo particular de comprobaciones en el host.|<|<|0 - no disponible, 1 - disponible, 2 - desconocido.|Los **tipos** válidos son:<br>*agente *, *snmp*, *ipmi*, *jmx*<br><br>El valor del elemento se calcula según los parámetros de configuración relacionados con el host [inalcanzable/indisponible](/manual/appendix/items/unreachability).<br>< br>Este artículo es compatible desde Zabbix 2.0.0.<br>| |zabbix\[hosts\]|<|<|<|<|<| |<|Número de equipos monitoreados.|<|<|Entero.|<| |zabbix\[elementos\]|<|<|<|<|<| |<|Número de elementos habilitados (compatibles y no compatibles).|<|<|Entero.|<| |zabbix\[items\_unsupported\]|<|<|<|<|<| |<|Número de métricas no admitidas.|<|<|Entero.|<| |zabbix\[java,,<param>\]|<|<|<|<|<| |<|Información sobre la puerta de enlace Java de Zabbix.|<|<|Si <param> es *ping*, se devuelve "1". Se puede utilizar para comprobar la disponibilidad de la puerta de enlace de Java utilizando la función de activación nodata().<br><br>Si <param> es *versión*, se devuelve la versión de la puerta de enlace de Java. Ejemplo: "2.0.0".|Los valores válidos para **param** son:<br>*ping*, *version*<br><br>El segundo parámetro debe estar vacío y está reservado para uso futuro.| |zabbix\[lld\_queue\]|<|<|<|<|<| |<|Recuento de valores en cola en la cola de procesamiento de descubrimiento de bajo nivel.|<|<|Entero.|Este elemento se puede utilizar para monitorear la longitud de la cola de procesamiento de descubrimiento de bajo nivel.<br><br>Este elemento es compatible desde Zabbix 4.2.0.| |zabbix\[preprocesamiento\_queue\]|<|<|<|<|<| |<|Recuento de valores en cola en la cola de preprocesamiento.|<|<|Entero.|Este elemento se puede utilizar para monitorear la longitud de la cola de preprocesamiento.<br><br>Este elemento es compatible desde Zabbix 3.4.0.| |zabbix\[proceso,<tipo>,<modo>,<estado>\]|<|<|<|<|<| |<|Tiempo que un proceso Zabbix particular o un grupo de procesos (identificados por <tipo> y <modo>) pasan en <estado> en porcentaje. Se calcula solo para el último minuto.<br><br>Si <modo> es el número de proceso de Zabbixat no se está ejecutando (por ejemplo, con 5 encuestadores ejecutándose, <modo> se especifica como 6), dicho elemento pasará al estado no admitido.<br>El mínimo y el máximo se refieren al porcentaje de uso para un solo proceso. Entonces, si en un grupo de 3 encuestadores los porcentajes de uso por proceso fueran 2, 18 y 66, el mínimo devolvería 2 y el máximo devolvería 66.<br>Los procesos informan lo que están haciendo en la memoria compartida y el proceso de autocontrol resume esos datos. cada segundo. Los cambios de estado (ocupado/inactivo) se registran al momento del cambio; por lo tanto, un proceso que se vuelve ocupado se registra como tal y no cambia ni actualiza el estado hasta que queda inactivo. Esto garantiza que incluso los procesos completamente bloqueados se registrarán correctamente como 100% ocupados.<br>Actualmente, "ocupado" significa "no inactivo", pero en el futuro se podrían introducir estados adicionales: esperando bloqueos, realizando consultas a la base de datos, etc. <br>En Linux y en la mayoría de los demás sistemas, la resolución es 1/100 de segundo.|<|<|Porcentaje de tiempo.<br>Flotador.|**Tipos** admitidos de [procesos del servidor](/manual/concepts /server#server_process_types):<br>*administrador de alertas*, *sincronizador de alertas*, *alerta*, *administrador de disponibilidad*, *sincronizador de configuración*, *descubridor*, *escaladora mecánica*, *administrador de ha*, *sondeador de historial* , *sincronizador de historial*, *ama de llaves*, *http poller*, *icmp pinger*, *ipmi manager*, *ipmi poller*, *java poller*, *lld manager*, *lld trabajador*, *odbc poller*, *encuesta*, *administrador de preprocesamiento*, *trabajador de preprocesamiento*, *sondeador proxy*, *automonitoreo*, *administrador de servicios*, *trampero snmp*, *administrador de tareas*, *temporizador*, *trampero*, *disparador ama de llaves*, *sondeador inalcanzable*, *vmware Collector*<br><br>**tipos** admitidos de [procesos proxy](/manual/concepts/proxy#proxy_process_types):<br>*administrador de disponibilidad*, *configuración sincronizador*, *remitente de datos*, *descubridor*, *remitente de latidos*, *sondeador de historial*, *sincronizador de historial*, *ama de llaves*, *poler http*, *icmp pinger*, *ipmi manager*, *ipmi poller* , *java poller*, *odbc poller*, *poller*, *administrador de preprocesamiento*, *trabajador de preprocesamiento*, *automonitoreo*, *snmp trapper*, *administrador de tareas*, *trapper*, *sondeador inalcanzable*, *vmware Collector*<br><br>Los **modos** válidos son:<br>*avg*: valor promedio para todos los procesos de un tipo determinado (predeterminado)<br>*count*: devuelve el número de bifurcaciones para un dado el tipo de proceso, <estado> no debe especificarse<br>*max* - valor máximo<br>*min* - valor mínimo<br>*<número de proceso>* - número de proceso (entre 1 y el número de pre- instancias bifurcadas). Por ejemplo, si se están ejecutando 4 tramperos, el valor está entre 1 y 4.<br><br>Los **estados** válidos son:<br>*ocupado*: el proceso está en estado ocupado, por ejemplo, procesando solicitud ( predeterminado).<br>*idle* - el proceso está en estado inactivo sin hacer nada.<br><br>Ejemplos:<br>=> zabbix\[process,poller,avg,busy\] → tiempo promedio de los procesos de sondeo invertidos haciendo algo durante el último minuto<br>=> zabbix\[proceso,"icmp pinger",max,busy\] → tiempo máximo dedicado a hacer algo por cualquier proceso de pinger ICMP durante el último minuto<br>=> zabbix\[proceso ,"sincronizador de historial",2,ocupado\] → tiempo dedicado a hacer algo por el sincronizador de historial número 2 durante el último minuto<br>=> zabbix\[proceso,trapper,count\] → cantidad de procesos de trapper actualmente en ejecución| |zabbix\[proxy,<nombre>,<parámetro>\]|<|<|<|<|<| |<|Información sobre el proxy Zabbix.|<|<|Entero.|**name**: nombre del proxy<br><br>Los valores válidos para **param** son:<br>*lastaccess* - marca de tiempo del último mensaje de latido recibido del proxy<br>*retraso*: cuánto tiempo los valores recopilados permanecen sin enviarse, calculado como "retraso del proxy" (diferencia entre la hora actual del proxy y la marca de tiempo del valor no enviado más antiguo en el proxy) + ("hora actual del servidor " - "proxy lastaccess")<br><br>Ejemplo:<br>=> zabbix\[proxy,"Alemania",lastaccess\]<br><br>`fuzzytime()` [función](/manual/ apéndice/funciones/historial) se puede utilizar para verificar la disponibilidad de servidores proxy.<br>Este elemento siempre es procesado por el servidor Zabbix independientemente de la ubicación del host (en el servidor o proxy).| |zabbix\[proxy\_history\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores en la tabla del historial de proxy esperando ser enviados al servidor.|<|<|Entero.|*(no admitido en el servidor)*| |zabbix\[cola,<de>,<a>\]|<|<|<|<|<| |<|Número de métricas monitoreadas en la cola que se retrasan al menos <desde> segundos pero menos de <to> segundos.|<|<|Entero.|**desde** - predeterminado: 6 segundos<br> **a** - predeterminado: infinito<br>[Símbolos de unidad de tiempo](/manual/appendix/suffixes) (s,m,h,d,w) son compatibles con estos parámetros.| |zabbix\[rcache,<caché>,<modo>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas de disponibilidad de la caché de configuración de Zabbix.|<|<|Entero (para tamaño); float (para porcentaje).|**cache**: *buffer*<br><br>Los **modos** válidos son:<br>*total* - tamaño total del buffer<br>*free* - tamaño de buffer libre<br>*pfree* - porcentaje de buffer libre<br>*used* - tamaño del buffer usado<br>*pused* - porcentaje de buffer usado<br><br>el modo *pused* es compatible desde Zabbix 4.0 .0.| |zabbix\[rendimiento requerido\]|<|<|<|<|<| |<|Rendimiento requerido del servidor Zabbix o proxy Zabbix, en nuevos valores esperados por segundo.|<|<|Float.|Se correlaciona aproximadamente con "Rendimiento requerido del servidor, nuevos valores por segundo".segundo" en *Informes → [Información del sistema](/manual/web_interface/frontend_sections/reports/status_of_zabbix)*.| |zabbix\[estadísticas,<ip>,<puerto>\]|<|<|<|<|<| |<|Métricas internas del servidor Zabbix remoto o proxy.|<|<|Objeto JSON.|**ip** - Lista de IP/DNS/máscara de red de servidores/proxies que se consultarán de forma remota (el valor predeterminado es 127.0.0.1)<br >**puerto**: puerto del servidor/proxy que se consultará de forma remota (el valor predeterminado es 10051)<br><br>Tenga en cuenta que la solicitud de estadísticas solo se aceptará desde las direcciones enumeradas en el [servidor] 'StatsAllowedIP'(/ manual/appendix/config/zabbix_server)/[proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) parámetro en la instancia de destino.<br><br>Este elemento devuelve un conjunto seleccionado de métricas internas. Para obtener más información, consulte [Monitoreo remoto de las estadísticas de Zabbix](/manual/appendix/items/remote_stats#exposed_metrics).<br><br>Compatible desde 4.2.0.| |zabbix\[estadísticas,<ip>,<puerto>,cola,<desde>,<a>\]|<|<|<|<|<| |<|Métricas de cola interna de proxy o servidor Zabbix remoto (ver `zabbix[queue,<from>,<to>]`).|<|<|Objeto JSON.|**ip** - IP/DNS/máscara de red lista de servidores/proxies que se consultarán de forma remota (el valor predeterminado es 127.0.0.1)<br>**puerto** - puerto del servidor/proxy que se consultará de forma remota (el valor predeterminado es 10051)<br>**desde** - retrasado por al menos (el valor predeterminado es 6 segundos)<br>**a** - retrasado como máximo (el valor predeterminado es infinito)<br><br>Tenga en cuenta que la solicitud de estadísticas solo se aceptará desde las direcciones enumeradas en 'StatsAllowedIP' Parámetro [server](/manual/appendix/config/zabbix_server)/[proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) en la instancia de destino.<br><br>Compatible desde 4.2.0.| |zabbix\[tcache,cache,<parámetro>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas de efectividad del caché de la función de tendencia de Zabbix.|<|<|Entero (para tamaño); flotante (para porcentaje).|Los **parámetros** válidos son:<br>*todos* - total de solicitudes de caché (predeterminado)<br>*hits* - aciertos de caché<br>*phits* - porcentaje de aciertos de caché<br >*misses* - errores de caché<br>*pmisses* - porcentaje de errores de caché<br>*items* - el número de elementos almacenados en caché<br>*solicitudes* - el número de solicitudes almacenados en caché<br>*pitems* - porcentaje de elementos almacenados en caché de elementos almacenados en caché + solicitudes. Un porcentaje bajo probablemente significa que se puede reducir el tamaño de la caché.<br><br>Compatible desde 5.4.0.<br><br>*(no compatible con proxy)*| |zabbix\[tendencias\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla TRENDS.|<|<|Entero.|Este elemento está obsoleto desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>*(no compatible con proxy)*| |zabbix\[tendencias\_uint\]|<|<|<|<|<| |<|Número de valores almacenados en la tabla TRENDS\_UINT.|<|<|Entero.|Este elemento está obsoleto desde Zabbix 6.0.<br>¡No lo use si se usa MySQL InnoDB, Oracle o PostgreSQL!<br>Esto El elemento es compatible desde Zabbix 1.8.3.<br>*(no es compatible con proxy)*| |zabbix\[disparadores\]|<|<|<|<|<| |<|Número de activadores habilitados en la base de datos de Zabbix, con todos los elementos habilitados en hosts habilitados.|<|<|Entero.|*(no admitido en proxy)*| |zabbix\[tiempo de actividad\]|<|<|<|<|<| |<|Tiempo de actividad del servidor Zabbix o del proceso proxy Zabbix en segundos.|<|<|Entero.|<| |zabbix\[vcache,buffer,<modo>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas de disponibilidad del caché de valores de Zabbix.|<|<|Entero (para tamaño); float (para porcentaje).|Los **modos** válidos son:<br>*total* - tamaño total del búfer<br>*free* - tamaño del búfer libre<br>*pfree* - porcentaje del búfer libre<br >*usado* - tamaño del búfer usado<br>*pused* - porcentaje del búfer usado<br><br>*(no compatible con proxy)*| |zabbix\[vcache,cache,<parámetro>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas de efectividad del caché de valores de Zabbix.|<|<|Entero.<br><br>Con el parámetro *mode*:<br>0 - modo normal,<br>1 - modo de memoria baja|Válido ** Los valores de los parámetros** son:<br>*solicitudes* - número total de solicitudes<br>*hits* - número de aciertos de caché (valores históricos tomados del caché)<br>*misses* - número de errores de caché (valores históricos tomado de la base de datos)<br>*mode* - modo de funcionamiento de caché de valores<br><br>Este elemento es compatible desde Zabbix 2.2.0 y el parámetro *mode* desde Zabbix 3.0.0.<br>*(no compatible en proxy)*<br><br>Una vez que se haya activado el modo de memoria baja, la caché de valores permanecerá en este estado durante 24 horas, incluso si el problema que activó este modo se resuelve antes.<br><br> Puede utilizar esta clave con el paso de preprocesamiento *Cambio por segundo* para obtener estadísticas de valores por segundo.| |zabbix\[versión\]|<|<|<|<|<| |<|Versión del servidor o proxy de Zabbix.|<|<|Cadena.|Este elemento es compatible desde Zabbix 5.0.0.<br><br>Ejemplo de valor de retorno: 5.0.0beta1| |zabbix\[vmware,búfer,<modo>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas de disponibilidad de la caché de vmware de Zabbix.|<|<|Entero (para tamaño); float (para porcentaje).|Los **modos** válidos son:<br>*total* - tamaño total del búfer<br>*free* - tamaño del búfer libre<br>*pfree* - porcentaje del búfer libre<br >*used* - tamaño del buffer usado<br>*pused* - porcentaje del buffer usado| |zabbix\[wcache,<caché>,<modo>\]|<|<|<|<|<| |<|Estadísticas y disponibilidad del caché de escritura de Zabbix.|<|<|<|Especificar <cache> es obligatorio.| |<|**Caché**|**Modo**|<|<|<| |^|valores|todos<br>*(predeterminado)*|Número total de valores procesados por el servidor Zabbix o el proxy Zabbix, exceptot elementos no admitidos.|Entero|Contador.<br>Puede utilizar esta clave con el paso de preprocesamiento *Cambio por segundo* para obtener estadísticas de valores por segundo.| |^|^|flotante|Número de valores flotantes procesados.|Entero|Contador.| |^|^|uint|Número de valores enteros sin signo procesados.|Entero|Contador.| |^|^|str|Número de valores de caracteres/cadenas procesados.|Entero|Contador.| |^|^|log|Número de valores de registro procesados.|Entero|Contador.| |^|^|texto|Número de valores de texto procesados.|Entero|Contador.| |^|^|no admitido|Número de veces que el procesamiento de elementos resultó en que el elemento dejara de ser compatible o mantuviera ese estado.|Entero|Contador.<br>| |^|history|pfree<br>*(predeterminado)*|Porcentaje de búfer de historial libre.|Flotante.|El caché de historial se utiliza para almacenar valores de elementos. Un número bajo indica problemas de rendimiento en la base de datos.| |^|^|free|Tamaño del búfer de historial libre.|Entero|<| |^|^|total|Tamaño total del búfer de historial.|Entero|<| |^|^|usado|Tamaño del búfer de historial usado.|Entero|<| |^|^|pused|Porcentaje de búfer de historial utilizado.|Float.|El modo *pused* es compatible desde Zabbix 4.0.0.| |^|index|pfree<br>*(predeterminado)*|Porcentaje de búfer de índice de historial libre.|Float.|La caché de índice de historial se utiliza para indexar los valores almacenados en la caché de historial.<br>*La caché de índice* es compatible desde Zabbix 3.0.0.| |^|^|free|Tamaño del búfer de historial de índice de historial libre.|Entero|<| |^|^|total|Tamaño total del búfer de historial del índice histórico.|Entero|<| |^|^|used|Tamaño del búfer de historial del índice de historial usado.|Entero|<| |^|^|pused|Porcentaje de búfer de índice de historial utilizado.|Float.|El modo *pused* es compatible desde Zabbix 4.0.0.| |^|tendencia|pfree<br>*(predeterminado)*|Porcentaje de caché de tendencias libre.|Flotante.|Las tiendas de caché de tendencias se agregan para la hora actual para todos los elementos que reciben datos.<br>*(no compatible con proxy) *| |^|^|gratis|Tamaño del búfer de tendencias libre.|Entero|*(no admitido en proxy)*| |^|^|total|Tamaño total del búfer de tendencias.|Entero|*(no admitido en proxy)*| |^|^|usado|Tamaño del búfer de tendencias usado.|Entero|*(no admitido en proxy)*| |^|^|pused|Porcentaje de búfer de tendencias utilizado.|Float.|*(no compatible con proxy)*<br><br>*el modo push* es compatible desde Zabbix 4.0.0.|

en-us	##### Supported checks  The table below describes in-built items that are supported in IPMI agent checks.  |Item key|<|<|<| |--|--|------|------| |▲|Description|Return value|Comments| |ipmi.get|<|<|<| |<|IPMI-sensor related information.|JSON object|This item can be used for the [discovery of IPMI sensors](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/ipmi_sensors#overview).<br>Supported since Zabbix 5.0.0.|
es	##### Comprobaciones admitidas  La siguiente tabla describe los elementos incorporados que son compatibles con IPMI cheques de agentes.  |Clave de artículo|<|<|<| |--|--|------|------| |▲|Descripción|Valor de retorno|Comentarios| |ipmi.get|<|<|<| |<|Información relacionada con el sensor IPMI.|Objeto JSON|Este elemento se puede usar para el [descubrimiento de sensores IPMI](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/ipmi_sensors#overview).<br>Compatible desde Zabbix 5.0.0 .|

en-us	### Supported DB versions check  Zabbix [server](/manual/appendix/config/zabbix_server) and [proxy](/manual/appendix/config/zabbix_proxy) will now check the database version before launch and will not start if the version is out of the supported range. It is possible to turn off this check by modifying AllowUnsupportedDBVersions configuration parameter, but this approach is not recommended. The list of [officially supported database versions](/manual/installation/requirements#Software) has been updated to exclude databases that are nearing their end of service life point and versions with unfixed issues that may interfere with normal performance.  
es	#### Notification about canceled escalations  When configuring [action operations](/manual/config/notifications/action/operation#configuring-an-operation), it is now possible to cancel notifications about canceled escalations by unmarking the checkbox of the corresponding option.  #### Monitoring → Overview removed  The Overview section in the Monitoring menu has been removed completely. The same functionality can be still accessed by using the *Data overview* and *Trigger overview* dashboard [widgets](/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard/widgets).  

en-us	 #### Supported functions  |Function|Description| |--|--------| |*avg_foreach*|Returns the average value for each item.| |*bucket_rate_foreach*|Returns pairs (bucket upper bound, rate value) suitable for use in the [histogram\_quantile()](/manual/appendix/functions/aggregate#aggregate_functions1) function, where "bucket upper bound" is the value of item key parameter defined by the <parameter number> [parameter](#additional_parameters).| |*count_foreach*|Returns the number of values for each item.| |*exists_foreach*|Returns '1' for each enabled item.| |*last_foreach*|Returns the last value for each item.| |*max_foreach*|Returns the maximum value for each item.| |*min_foreach*|Returns the minimum value for each item.| |*sum_foreach*|Returns the sum of values for each item.|
es	 #### Funciones soportadas  |Función|Descripción| |--|--------| |*avg_foreach*|Devuelve el valor promedio de cada métrica.| |*bucket_rate_foreach*|Devuelve pares (límite superior del depósito, valor de tasa) adecuados para su uso en la función [histogram\_quantile()](/manual/appendix/functions/aggregate#aggregate_functions1), donde "límite superior del depósito" es el valor del parámetro clave de la métrica definida por el [parámetro](#additional_parameters) <número de parámetro>.| |*count_foreach*|Devuelve el número de valores para cada métrica.| |*exists_foreach*|Devuelve '1' para cada métrica habilitada.| |*last_foreach*|Devuelve el último valor de cada métrica.| |*max_foreach*|Devuelve el valor máximo para cada métrica.| |*min_foreach*|Devuelve el valor mínimo para cada métrica.| |*sum_foreach*|Devuelve la suma de los valores de cada métrica.|

en-us	#### Supported item keys  The table provides details on the item keys that you can use with Zabbix agent items grouped by the item family.  See also:  -   [Items supported by     platform](/manual/appendix/items/supported_by_platform) -   [Item keys supported by Zabbix agent     2](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/zabbix_agent2) -   [Item keys specific for Windows     agent](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/win_keys) -   [Minimum permission level for Windows agent     items](/manual/appendix/items/win_permissions)
es	#### Claves de elementos compatibles  La tabla proporciona detalles sobre las claves de elementos que puede usar con Zabbix elementos de agente agrupados por la familia de elementos.  Ver también:  - [Artículos apoyados por     plataforma](/manual/apéndice/elementos/compatible_por_plataforma) - [Claves de artículos compatibles con el agente de Zabbix     2](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/zabbix_agent2) - [Teclas de elementos específicas para Windows     agente](/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/win_keys) - [Nivel de permiso mínimo para el agente de Windows     elementos](/manual/apéndice/elementos/win_permissions)

en-us	#### Supported macros  The discovery will return all instances of the specified object in the {\#INSTANCE} macro, which may be used in the prototypes of perf\_count and perf\_count\_en items.  ``` {.java} [     {"{#INSTANCE}":"0"},     {"{#INSTANCE}":"1"},     {"{#INSTANCE}":"_Total"} ] ```  For example, if the item key used in the discovery rule is:      perf_instance.discovery[Processor]  you may create an item prototype:      perf_counter["\Processor({#INSTANCE})\% Processor Time"]  Notes:  -   If the specified object is not found or does not support variable     instances then the discovery item will become NOTSUPPORTED. -   If the specified object supports variable instances, but currently     does not have any instances, then an empty JSON array will be     returned. -   In case of duplicate instances they will be skipped.
es	#### Macros compatibles  El descubrimiento devolverá todas las instancias del objeto especificado en la macro {\#INSTANCE}, que puede usarse en los prototipos de métrica de perf\_count y perf\_count\_en.  ``` {.java} [     {"{#INSTANCE}":"0"},     {"{#INSTANCE}":"1"},     {"{#INSTANCE}":"_Total"} ] ```  Por ejemplo, si la clave de la métrica utilizada en la regla de descubrimiento es:      perf_instance.discovery[Procesador]  puedes crear un prototipo de métrica:      perf_counter["\Procesador({#INSTANCE})\% Tiempo de procesador"]  Notas:  - Si el objeto especificado no se encuentra o no admite instancias variables,     la métrica de descubrimiento pasará a ser NO COMPATIBLE. - Si el objeto especificado admite instancias variables, pero actualmente     no tiene ninguna instancia, entonces se generará una matriz JSON vacía. - En caso de instancias duplicadas se omitirán.

en-us	##### Supported macros  The following macros are supported for use in the discovery rule [filter](/manual/discovery/low_level_discovery#discovery_rule_filter) and prototypes of items, triggers and graphs:  |Macro|Description| |-----|-----------| |Discovery of MBean attributes|<| |{\#JMXVALUE}|Attribute value.| |{\#JMXTYPE}|Attribute type.| |{\#JMXOBJ}|Object name.| |{\#JMXDESC}|Object name including attribute name.| |{\#JMXATTR}|Attribute name.| |Discovery of MBeans|<| |{\#JMXDOMAIN}|MBean domain. (*Zabbix reserved name*)| |{\#JMXOBJ}|Object name. (*Zabbix reserved name*)| |{\#JMX<key property>}|MBean properties (like {\#JMXTYPE}, {\#JMXNAME}) (see [Limitations](#limitations) below).|
es	##### Macros compatibles  Las siguientes macros son compatibles para su uso en el [filtro](/manual/discovery/low_level_discovery#discovery_rule_filter) de la regla de descubrimiento y en prototipos de métricas, iniciadores y gráficos:  |Macro|Descripción| |-----|-----------| |Descubrimiento de atributos MBean|<| |{\#JMXVALUE}|Valor del atributo.| |{\#JMXTYPE}|Tipo de atributo.| |{\#JMXOBJ}|Nombre del objeto.| |{\#JMXDESC}|Nombre del objeto, incluido el nombre del atributo.| |{\#JMXATTR}|Nombre del atributo.| |Descubrimiento de MBeans|<| |{\#JMXDOMAIN}|Dominio MBean. (*Nombre reservado de Zabbix*)| |{\#JMXOBJ}|Nombre del objeto. (*Nombre reservado de Zabbix*)| |{\#JMX<key property>}|Propiedades de MBean (como {\#JMXTYPE}, {\#JMXNAME}) (consulte las [limitaciones](#limitations) a continuación).|

en-us	#### Supported macros  The following macros are supported for use in the discovery rule [filter](/manual/discovery/low_level_discovery#filter) and prototypes of items, triggers and graphs:  |Macro|Description| |-----|-----------| |{\#IF.CONN}|Interface IP address or DNS host name.| |{\#IF.IP}|Interface IP address.| |{\#IF.DNS}|Interface DNS host name.| |{\#IF.PORT}|Interface port number.| |{\#IF.TYPE}|Interface type ("AGENT", "SNMP", "JMX", or "IPMI").| |{\#IF.DEFAULT}|Default status for the interface:<br>0 - not default interface<br>1 - default interface| |{\#IF.SNMP.BULK}|SNMP bulk processing status for the interface:<br>0 - disabled<br>1 - enabled<br>This macro is returned only if interface type is “SNMP”.|
es	#### Macros compatibles  Las siguientes macros son compatibles para su uso en el [filtro](/manual/discovery/low_level_discovery#filter) de la regla de descubrimiento y prototipos de métricas, iniciadores y gráficos:  |Macro|Descripción| |-----|-----------| |{\#IF.CONN}|Dirección IP de la interfaz o nombre de equipo DNS.| |{\#IF.IP}|Dirección IP de interfaz.| |{\#IF.DNS}|Nombre de equipo DNS de la interfaz.| |{\#IF.PORT}|Número de puerto de interfaz.| |{\#IF.TYPE}|Tipo de interfaz ("AGENT", "SNMP", "JMX" o "IPMI").| |{\#IF.DEFAULT}|Estado predeterminado de la interfaz:<br>0 - interfaz no predeterminada<br>1 - interfaz predeterminada| |{\#IF.SNMP.BULK}|Estado de procesamiento masivo SNMP para la interfaz:<br>0 - deshabilitado<br>1 - habilitado<br>Esta macro se devuelve solo si el tipo de interfaz es “SNMP”.|

en-us	#### Supported macros  This discovery key returns two macros - {\#DEVNAME} and {\#DEVTYPE} identifying the block device name and type respectively, e.g.:  ``` {.java} [     {        "{#DEVNAME}":"loop1",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {        "{#DEVNAME}":"dm-0",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {        "{#DEVNAME}":"sda",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {        "{#DEVNAME}":"sda1",       "{#DEVTYPE}":"partition"    } ] ```  Block device discovery allows to use `vfs.dev.read[]` and `vfs.dev.write[]` items to create item prototypes using the {\#DEVNAME} macro, for example:  -   "vfs.dev.read\[{\#DEVNAME},sps\]" -   "vfs.dev.write\[{\#DEVNAME},sps\]"  {\#DEVTYPE} is intended for device filtering.
es	#### Macros compatibles  Esta clave de descubrimiento devuelve dos macros: {\#DEVNAME} y {\#DEVTYPE} identificando el nombre y tipo del dispositivo de bloque respectivamente, por ejemplo:  ``` {.java} [    {       "{#DEVNAME}":"loop1",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {       "{#DEVNAME}":"dm-0",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {       "{#DEVNAME}":"sda",       "{#DEVTYPE}":"disk"    },    {       "{#DEVNAME}":"sda1",       "{#DEVTYPE}":"partition"    } ] ```  El descubrimiento de dispositivos de bloque permite usar las métricas `vfs.dev.read[]` y `vfs.dev.write[]` para crear prototipos de métricas utilizando la macro  {\#DEVNAME}, por ejemplo:  - "vfs.dev.read\[{\#DEVNAME},sps\]" - "vfs.dev.write\[{\#DEVNAME},sps\]"  {\#DEVTYPE} está destinado al filtrado de dispositivos.

en-us	#### Supported macros  You may use the {\#IFNAME} macro in the discovery rule [filter](/manual/discovery/low_level_discovery#filter) and prototypes of items, triggers and graphs.  Examples of item prototypes that you might wish to create based on "net.if.discovery":  -   "net.if.in\[{\#IFNAME},bytes\]", -   "net.if.out\[{\#IFNAME},bytes\]".  Note that on Windows {\#IFGUID} is also returned.
es	#### Macros compatibles  Puede utilizar la macro {\#IFNAME} en el [filtro](/manual/discovery/low_level_discovery#filter) de la regla de descubrimiento y en los prototipos de métricas, iniciadores y gráficos.  Ejemplos de prototipos de métricas que quizás desee crear en función de "net.if.discovery":  - "net.if.in\[{\#IFNAME},bytes\]", - "net.if.out\[{\#IFNAME},bytes\]".  Tenga en cuenta que en Windows también se devuelve {\#IFGUID}.

en-us	##### Supported parameters  The following set of parameters is supported by created MSIs:  |Number|Parameter|Description| |------|---------|-----------| |1|LOGTYPE|<| |2|LOGFILE|<| |3|SERVER|<| |4|LISTENPORT|<| |5|SERVERACTIVE|<| |6|HOSTNAME|<| |7|TIMEOUT|<| |8|TLSCONNECT|<| |9|TLSACCEPT|<| |10|TLSPSKIDENTITY|<| |11|TLSPSKFILE|<| |12|TLSPSKVALUE|<| |13|TLSCAFILE|<| |14|TLSCRLFILE|<| |15|TLSSERVERCERTISSUER|<| |16|TLSSERVERCERTSUBJECT|<| |17|TLSCERTFILE|<| |18|TLSKEYFILE|<| |19|LISTENIP|<| |20|HOSTINTERFACE|<| |21|HOSTMETADATA|<| |22|HOSTMETADATAITEM|<| |23|STATUSPORT|Zabbix agent 2 only.| |24|ENABLEPERSISTENTBUFFER|Zabbix agent 2 only.| |25|PERSISTENTBUFFERPERIOD|Zabbix agent 2 only.| |26|PERSISTENTBUFFERFILE|Zabbix agent 2 only.| |27|INSTALLFOLDER|<| |28|ENABLEPATH|<| |29|SKIP|`SKIP=fw` - do not install firewall exception rule| |30|INCLUDE|Sequence of includes separated by `;`| |31|ALLOWDENYKEY|Sequence of "AllowKey" and "DenyKey" [parameters](/manual/config/items/restrict_checks) separated by `;`. Use `\\;` to escape the delimiter.|  To install you may run, for example:      SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\za      msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^      LOGTYPE=file^      LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\za.log"^      SERVER=192.168.6.76^      LISTENPORT=12345^      SERVERACTIVE=::1^      HOSTNAME=myHost^      TLSCONNECT=psk^      TLSACCEPT=psk^      TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^      TLSPSKFILE="%INSTALLFOLDER%\mykey.psk"^      TLSCAFILE="c:\temp\f.txt1"^      TLSCRLFILE="c:\temp\f.txt2"^      TLSSERVERCERTISSUER="My CA"^      TLSSERVERCERTSUBJECT="My Cert"^      TLSCERTFILE="c:\temp\f.txt5"^      TLSKEYFILE="c:\temp\f.txt6"^      ENABLEPATH=1^      INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"^      SKIP=fw^      ALLOWDENYKEY="DenyKey=vfs.file.contents[/etc/passwd]"  or      msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^      SERVER=192.168.6.76^      TLSCONNECT=psk^      TLSACCEPT=psk^      TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^      TLSPSKVALUE=1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952
es	 ##### Parametros Soportados La siguiente lista de comandos estan soportados por los MSIs creados:  |Número|Parametro|Descripción| |------|---------|-----------| |1|LOGTYPE|<| |2|LOGFILE|<| |3|SERVER|<| |4|LISTENPORT|<| |5|SERVERACTIVE|<| |6|HOSTNAME|<| |7|TIMEOUT|<| |8|TLSCONNECT|<| |9|TLSACCEPT|<| |10|TLSPSKIDENTITY|<| |11|TLSPSKFILE|<| |12|TLSPSKVALUE|<| |13|TLSCAFILE|<| |14|TLSCRLFILE|<| |15|TLSSERVERCERTISSUER|<| |16|TLSSERVERCERTSUBJECT|<| |17|TLSCERTFILE|<| |18|TLSKEYFILE|<| |19|LISTENIP|<| |20|HOSTINTERFACE|<| |21|HOSTMETADATA|<| |22|HOSTMETADATAITEM|<| |23|STATUSPORT|Zabbix agent 2 only.| |24|ENABLEPERSISTENTBUFFER|Sólo Agente Zabbix 2.| |25|PERSISTENTBUFFERPERIOD|Sólo Agente Zabbix 2.| |26|PERSISTENTBUFFERFILE|Sólo Agente Zabbix 2.| |27|INSTALLFOLDER|<| |28|ENABLEPATH|<| |29|SKIP|`SKIP=fw` - no instalar regla de execpción del cortafuegos| |30|INCLUDE|La secuencia de las inclusiones debe ser separada por `;`| |31|ALLOWDENYKEY|La secuencia de [parametros](/manual/config/items/restrict_checks)"AllowKey" y "DenyKey"  deben ser separados por `;`. Utilice `\\;` para escapar el delimitador.|  Para la instalación se puede executar, por ejemplo:      SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\za      msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^      LOGTYPE=file^      LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\za.log"^      SERVER=192.168.6.76^      LISTENPORT=12345^      SERVERACTIVE=::1^      HOSTNAME=myHost^      TLSCONNECT=psk^      TLSACCEPT=psk^      TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^      TLSPSKFILE="%INSTALLFOLDER%\mykey.psk"^      TLSCAFILE="c:\temp\f.txt1"^      TLSCRLFILE="c:\temp\f.txt2"^      TLSSERVERCERTISSUER="My CA"^      TLSSERVERCERTSUBJECT="My Cert"^      TLSCERTFILE="c:\temp\f.txt5"^      TLSKEYFILE="c:\temp\f.txt6"^      ENABLEPATH=1^      INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"^      SKIP=fw^      ALLOWDENYKEY="DenyKey=vfs.file.contents[/etc/passwd]"  o      msiexec /l*v log.txt /i zabbix_agent-6.0.0-x86.msi /qn^      SERVER=192.168.6.76^      TLSCONNECT=psk^      TLSACCEPT=psk^      TLSPSKIDENTITY=MyPSKID^      TLSPSKVALUE=1f87b595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c963065002c5473194952

en-us	#### Supported PHP versions by distribution  |Distribution|PHP Version| |------------|-----------| |Debian 12 (bookworm)|8.2| |Debian 11 (bullseye)|7.4| |Debian 10 (buster)|7.3| |Debian 9 (stretch)|7.0| |Debian 8 (jessie)|5.6| |Ubuntu 20.04 (focal)|7.4| |Ubuntu 18.04 (bionic)|7.2| |Ubuntu 16.04 (xenial)|7.0| |Ubuntu 14.04 (trusty)|5.5| |Raspbian 10 (buster)|7.3| |Raspbian 8 (stretch)|7.0|  On *stretch, jessie, xenial and trusty* distributions, PHP 7.2 dependency is not available, and therefore Zabbix frontend 5.0 or newer cannot be easily installed. Considering this, `zabbix-frontend-php` package has been replaced with `zabbix-frontend-php-deprecated` package on aforementioned distributions.\ The main difference is absence of direct dependencies on any php or web-server packages. Thus, the user can (and must) provide these dependencies on their own. In other words, installing `zabbix-frontend-php-deprecated` package on its own will not give you a working frontend. A web server as well as PHP 7.2 with its modules have to be installed manually (use PPAs / build PHP from source). We don't endorse any particular method.  ::: noteclassic The official way of getting PHP 7.2 or later on older versions of Debian/Ubuntu is to upgrade to buster/bionic. :::  PHP modules required for Zabbix frontend are `php-gd`, `php-bcmath`, `php-mbstring`, `php-xml`, `php-ldap` and `php-json`.
es	#### Versiones de PHP soportadas por la distribución  |Distribución|Versión de PHP| |------------|-----------| |Debian 12 (bookworm)|8.2| |Debian 11 (bullseye)|7.4| |Debian 10 (buster)|7.3| |Debian 9 (stretch)|7.0| |Debian 8 (jessie)|5.6| |Ubuntu 20.04 (focal)|7.4| |Ubuntu 18.04 (bionic)|7.2| |Ubuntu 16.04 (xenial)|7.0| |Ubuntu 14.04 (trusty)|5.5| |Raspbian 10 (buster)|7.3| |Raspbian 8 (stretch)|7.0|  En las distribuciones *stretch, jessie, xenial y trusty*, la dependencia PHP 7.2 no está disponible, y por lo tanto Zabbix frontend 5.0 o más reciente no puede ser instalado fácilmente. Considerando esto, el paquete `zabbix-frontend-php` ha sido reemplazado por el paquete `zabbix-frontend-php-deprecated` en las distribuciones mencionadas. La principal diferencia es la ausencia de dependencias directas de cualquier paquete php o paquetes del servidor web. Por lo tanto, el usuario puede (y debe) proporcionar estas dependencias por su cuenta. En otras palabras, la instalación de paquete `zabbix-frontend-php-deprecated` por sí solo no le dará un frontend que funcione. Un servidor web así como PHP 7.2 con sus módulos tienen ser instalados manualmente (usar PPAs / construir PHP desde el código fuente). Nosotros no respaldamos ningún método en particular.  ::: noteclassic La forma oficial de obtener PHP 7.2 o posterior en versiones antiguas de Debian/Ubuntu es actualizar a buster/bionic. :::  Los módulos PHP necesarios para la interfaz de Zabbix son `php-gd`, `php-bcmath`,`php-mbstring`, `php-xml`, `php-ldap` y `php-json`.

en-us	#### Supported platforms  Due to the security requirements and mission-critical nature of server operation, UNIX is the only operating system that can consistently deliver the necessary performance, fault tolerance and resilience. Zabbix operates on market leading versions.  Zabbix server is tested on the following platforms:  -   Linux -   Solaris -   AIX -   HP-UX -   Mac OS X -   FreeBSD -   OpenBSD -   NetBSD -   SCO Open Server -   Tru64/OSF1  ::: noteclassic Zabbix may work on other Unix-like operating systems as well. :::
es	#### Plataformas compatibles  Debido a los requisitos de seguridad y la naturaleza de misión crítica del servidor operación, UNIX es el único sistema operativo que puede consistentemente ofrecer el rendimiento, la tolerancia a fallos y la resiliencia necesarios. Zabbix opera en versiones líderes del mercado.  El servidor Zabbix se prueba en las siguientes plataformas:  -Linux -Solaris -AIX -HP-UX -   Mac OS X - FreeBSD - OpenBSD -NetBSD - Servidor abierto SCO -Tru64/OSF1  ::: notaclásica Zabbix puede funcionar en otros sistemas operativos similares a Unix como bien. :::

en-us	### Supported platforms  Support for Debian 12 (Bookworm) has been added, and official packages are available for download on [Zabbix website](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=debian&os_version=12&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache).
es	### Plataformas compatibles  Se ha agregado soporte para Debian 12 (Bookworm) y los paquetes oficiales están disponibles para descargar en el  [Sitio web de Zabbix](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=debian&os_version=12&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache).

en-us	#### Supported platforms  Zabbix agent 2 is supported on the following platforms:  -   Windows (all desktop and server versions [since Windows 10/Server 2016](/manual/installation/requirements#supported-platforms)) - available as a [pre-compiled binary](https://www.zabbix.com/download_agents?version=6.0+LTS&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0) or in [Zabbix sources](https://www.zabbix.com/download_sources#60LTS) -   Linux - available in [distribution packages](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=alma_linux&os_version=9&components=agent_2&db=&ws=) or [Zabbix sources](https://www.zabbix.com/download_sources#60LTS)
es	#### Plataformas compatibles  El Agente 2 de Zabbix es compatible con las siguientes plataformas:  -   Windows (todas las versiones de escritorio y servidor [desde Windows 10/Server 2016](/manual/installation/requirements#supported-platforms);  también disponible como [binario precompilado](https://www.zabbix.com/download_agents?version=6.0+LTS&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging =MSI&show_legacy=0)) o en [fuentes de Zabbix](https://www.zabbix.com/download_sources#60LTS) -   Linux (también disponible en [paquetes de distribución](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=alma_linux&os_version=9&components=agent_2&db=&ws=) o [fuentes de Zabbix](https://www.zabbix. es/download_sources#60LTS)

en-us	#### Supported platforms  Zabbix agent is [supported](https://www.zabbix.com/download_agents?version=6.0+LTS&release=6.0.12&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0) on the following platforms:  -   Windows (all desktop and server versions since XP) -   Linux (also available in [distribution packages](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=alma_linux&os_version=9&components=agent&db=&ws=)) -   macOS -   IBM AIX -   FreeBSD -   OpenBSD -   Solaris  It is also possible to download legacy Zabbix agent binaries for [NetBSD](https://www.zabbix.com/download_agents?version=3.2&release=3.2.0&os=NetBSD&os_version=5.0&hardware=i386&encryption=No+encryption&packaging=Archive&show_legacy=1) and [HP-UX](https://www.zabbix.com/download_agents?version=2.4&release=2.4.4&os=HPUX&os_version=11.31&hardware=amd64&encryption=No+encryption&packaging=Archive&show_legacy=1), and those are compatible with current Zabbix server/proxy version.
es	#### Plataformas soportadas  El agente Zabbix es [compatible](https://www.zabbix.com/download_agents?version=6.0+LTS&release=6.0.12&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=OpenSSL&packaging=MSI&show_legacy=0) con las siguientes plataformas:  -   Windows (todas las versiones de escritorio y servidor desde XP) -   Linux (también disponible en [paquetes de distribución](https://www.zabbix.com/download?zabbix=6.0&os_distribution=alma_linux&os_version=9&components=agent&db=&ws=)) -   Mac OS -   IBM AIX -   FreeBSD -   OpenBSD -   Solaris  También es posible descargar archivos binarios del agente Zabbix heredado para [NetBSD](https://www.zabbix.com/download_agents?version=3.2&release=3.2.0&os=NetBSD&os_version=5.0&hardware=i386&encryption=No+encryption&packaging=Archive&show_legacy=1 ) y [HP-UX](https://www.zabbix.com/download_agents?version=2.4&release=2.4.4&os=HPUX&os_version=11.31&hardware=amd64&encryption=No+encryption&packaging=Archive&show_legacy=1), y son compatibles con la versión actual del servidor/proxy de Zabbix.

en-us	#### Supported platforms  Zabbix proxy runs on the same list of [supported platforms](/manual/concepts/server#supported_platforms) as Zabbix server.
es	#### Plataformas compatibles  El proxy Zabbix se ejecuta en la misma lista de [plataformas compatibles](/manual/concepts/server#supported_platforms) que el servidor Zabbix.

en-us	#### Supported simple checks  List of supported simple checks:  See also:  -   [VMware monitoring item     keys](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks/vmware_keys)  |Key|<|<|<| |--|--|------|------| |**Description**|**Return value**|**Parameters**|**Comments**| |**icmpping**\[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>\]|<|<|<| |Host accessibility by ICMP ping.|0 - ICMP ping fails<br><br>1 - ICMP ping successful|**target** - host IP or DNS name<br>**packets** - number of packets<br>**interval** - time between successive packets in milliseconds<br>**size** - packet size in bytes<br>**timeout** - timeout in milliseconds|Example:<br>=> icmpping\[,4\] → if at least one packet of the four is returned, the item will return 1.<br><br>See also: table of [default values](simple_checks#icmp_pings).| |**icmppingloss**\[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>\]|<|<|<| |Percentage of lost packets.|Float.|**target** - host IP or DNS name<br>**packets** - number of packets<br>**interval** - time between successive packets in milliseconds<br>**size** - packet size in bytes<br>**timeout** - timeout in milliseconds|See also: table of [default values](simple_checks#icmp_pings).| |**icmppingsec**\[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>,<mode>\]|<|<|<| |ICMP ping response time (in seconds).|Float.|**target** - host IP or DNS name<br>**packets** - number of packets<br>**interval** - time between successive packets in milliseconds<br>**size** - packet size in bytes<br>**timeout** - timeout in milliseconds<br>**mode** - possible values: *min*, *max*, *avg* (default)|Packets which are lost or timed out are not used in the calculation.<br><br>If host is not available (timeout reached), the item will return 0.<br>If the return value is less than 0.0001 seconds, the value will be set to 0.0001 seconds.<br><br>See also: table of [default values](simple_checks#icmp_pings).| |**net.tcp.service**\[service,<ip>,<port>\]|<|<|<| |Checks if service is running and accepting TCP connections.|0 - service is down<br><br>1 - service is running|**service** - possible values: *ssh*, *ldap*, *smtp*, *ftp*, *http*, *pop*, *nntp*, *imap*, *tcp*, *https*, *telnet* (see [details](/manual/appendix/items/service_check_details))<br>**ip** - IP address or DNS name (by default host IP/DNS is used)<br>**port** - port number (by default standard service port number is used).|Example:<br>=> net.tcp.service\[ftp,,45\] → can be used to test the availability of FTP server on TCP port 45.<br><br>Note that with *tcp* service indicating the port is mandatory.<br>These checks may result in additional messages in system daemon logfiles (SMTP and SSH sessions being logged usually).<br>Checking of encrypted protocols (like IMAP on port 993 or POP on port 995) is currently not supported. As a workaround, please use net.tcp.service\[tcp,<ip>,port\] for checks like these.<br>*https* and *telnet* services are supported since Zabbix 2.0.| |**net.tcp.service.perf**\[service,<ip>,<port>\]|<|<|<| |Checks performance of TCP service.|Float.<br><br>0.000000 - service is down<br><br>seconds - the number of seconds spent while connecting to the service|**service** - possible values: *ssh*, *ldap*, *smtp*, *ftp*, *http*, *pop*, *nntp*, *imap*, *tcp*, *https*, *telnet* (see [details](/manual/appendix/items/service_check_details))<br>**ip** - IP address or DNS name (by default, host IP/DNS is used)<br>**port** - port number (by default standard service port number is used).|Example:<br>=> net.tcp.service.perf\[ssh\] → can be used to test the speed of initial response from SSH server.<br><br>Note that with *tcp* service indicating the port is mandatory.<br>Checking of encrypted protocols (like IMAP on port 993 or POP on port 995) is currently not supported. As a workaround, please use net.tcp.service.perf\[tcp,<ip>,port\] for checks like these.<br>*https* and *telnet* services are supported since Zabbix 2.0.<br>Called tcp\_perf before Zabbix 2.0.| |**net.udp.service**\[service,<ip>,<port>\]|<|<|<| |Checks if service is running and responding to UDP requests.|0 - service is down<br><br>1 - service is running|**service** - possible values: *ntp* (see [details](/manual/appendix/items/service_check_details))<br>**ip** - IP address or DNS name (by default host IP/DNS is used)<br>**port** - port number (by default standard service port number is used).|Example:<br>=> net.udp.service\[ntp,,45\] → can be used to test the availability of NTP service on UDP port 45.<br><br>This item is supported since Zabbix 3.0, but *ntp* service was available for net.tcp.service\[\] item in prior versions.| |**net.udp.service.perf**\[service,<ip>,<port>\]|<|<|<| |Checks performance of UDP service.|Float.<br><br>0.000000 - service is down<br><br>seconds - the number of seconds spent waiting for response from the service|**service** - possible values: *ntp* (see [details](/manual/appendix/items/service_check_details))<br>**ip** - IP address or DNS name (by default, host IP/DNS is used)<br>**port** - port number (by default standard service port number is used).|Example:<br>=> net.udp.service.perf\[ntp\] → can be used to test response time from NTP service.<br><br>This item is supported since Zabbix 3.0, but *ntp* service was available for net.tcp.service\[\] item in prior versions.|
es	#### Comprobaciones simples admitidas  Lista de comprobaciones simples admitidas:  Ver también:  -   [Claves de métricas de monitoreo de VMware](/manual/config/items/itemtypes/simple_checks/vmware_keys)  |Clave|<|<|<| |--|--|------|------| |**Descripción**|**Valor de retorno**|**Parámetros**|**Comentarios**| |**icmpping**\[<destino>,<paquetes>,<intervalo>,<tamaño>,<tiempo de espera>\]|<|<|<| |Accesibilidad del host mediante ping ICMP.|0: el ping ICMP falla<br><br>1: el ping ICMP se realizó correctamente|**destino**: IP del host o nombre DNS<br>**paquetes**: número de paquetes<br >**intervalo** - tiempo entre paquetes sucesivos en milisegundos<br>**tamaño** - tamaño del paquete en bytes<br>**tiempo de espera** - tiempo de espera en milisegundos|Ejemplo:<br>=> icmpping\[, 4\] → si se devuelve al menos un paquete de los cuatro, el artículo devolverá 1.<br><br>Ver también: tabla de [valores predeterminados](simple_checks#icmp_pings).| |**icmppingloss**\[<destino>,<paquetes>,<intervalo>,<tamaño>,<tiempo de espera>\]|<|<|<| |Porcentaje de paquetes perdidos.|Float.|**destino** - IP del host o nombre DNS<br>**paquetes** - número de paquetes<br>**intervalo** - tiempo entre paquetes sucesivos en milisegundos<br >**size** - tamaño del paquete en bytes<br>**timeout** - tiempo de espera en milisegundos|Ver también: tabla de [valores predeterminados](simple_checks#icmp_pings).| |**icmppingsec**\[<destino>,<paquetes>,<intervalo>,<tamaño>,<tiempo de espera>,<modo>\]|<|<|<| |Tiempo de respuesta de ping ICMP (en segundos).|Flotante.|**destino** - IP del host o nombre DNS<br>**paquetes** - número de paquetes<br>**intervalo** - tiempo entre paquetes sucesivos en milisegundos<br>**tamaño** - tamaño del paquete en bytes<br>**tiempo de espera** - tiempo de espera en milisegundos<br>**modo** - valores posibles: *min*, *max*, *avg* (predeterminado)|Los paquetes que se pierden o se agotan el tiempo de espera no se utilizan en el cálculo.<br><br>Si el host no está disponible (se agotó el tiempo de espera), el elemento devolverá 0.<br>Si el valor de retorno es menor que 0,0001 segundos, el valor se establecerá en 0,0001 segundos.<br><br>Consulte también: tabla de [valores predeterminados](simple_checks#icmp_pings).| |**net.tcp.service**\[servicio,<ip>,<puerto>\]|<|<|<| |Comprueba si el servicio se está ejecutando y acepta conexiones TCP.|0 - el servicio está inactivo<br><br>1 - el servicio se está ejecutando|**servicio** - valores posibles: *ssh*, *ldap*, *smtp*, *ftp*, *http*, *pop*, *nntp*, *imap*, *tcp*, *https*, *telnet* (ver [detalles](/manual/appendix/items/service_check_details))<br> **ip** - dirección IP o nombre DNS (de forma predeterminada se utiliza IP/DNS del host)<br>**puerto** - número de puerto (de forma predeterminada se utiliza el número de puerto de servicio estándar).|Ejemplo:<br>= > net.tcp.service\[ftp,,45\] → se puede utilizar para probar la disponibilidad del servidor FTP en el puerto TCP 45.<br><br>Tenga en cuenta que con el servicio *tcp* indicar el puerto es obligatorio.< br>Estas comprobaciones pueden generar mensajes adicionales en los archivos de registro del demonio del sistema (normalmente se registran sesiones SMTP y SSH).<br>Actualmente no se admite la comprobación de protocolos cifrados (como IMAP en el puerto 993 o POP en el puerto 995). Como solución alternativa, utilice net.tcp.service\[tcp,<ip>,port\] para comprobaciones como estas.<br>Los servicios *https* y *telnet* son compatibles desde Zabbix 2.0.| |**net.tcp.service.perf**\[servicio,<ip>,<puerto>\]|<|<|<| |Comprueba el rendimiento del servicio TCP.|Float.<br><br>0.000000 - el servicio está inactivo<br><br>segundos - el número de segundos transcurridos mientras se conecta al servicio|**servicio** - valores posibles: * ssh*, *ldap*, *smtp*, *ftp*, *http*, *pop*, *nntp*, *imap*, *tcp*, *https*, *telnet* (ver [detalles](/manual /appendix/items/service_check_details))<br>**ip**: dirección IP o nombre DNS (de forma predeterminada, se utiliza IP/DNS del host)<br>**puerto**: número de puerto (de forma predeterminada, puerto de servicio estándar se usa el número).|Ejemplo:<br>=> net.tcp.service.perf\[ssh\] → se puede usar para probar la velocidad de respuesta inicial del servidor SSH.<br><br>Tenga en cuenta que con * El servicio tcp* que indica el puerto es obligatorio.<br>Actualmente no se admite la verificación de protocolos cifrados (como IMAP en el puerto 993 o POP en el puerto 995). Como solución alternativa, utilice net.tcp.service.perf\[tcp,<ip>,port\] para comprobaciones como estas.<br>Los servicios *https* y *telnet* son compatibles desde Zabbix 2.0.<br>Llamado tcp\_perf antes de Zabbix 2.0.| |**net.udp.service**\[servicio,<ip>,<puerto>\]|<|<|<| |Comprueba si el servicio se está ejecutando y respondiendo a las solicitudes UDP.|0 - el servicio está inactivo<br><br>1 - el servicio se está ejecutando|**servicio** - valores posibles: *ntp* (consulte [detalles](/manual /appendix/items/service_check_details))<br>**ip**: dirección IP o nombre DNS (de forma predeterminada se utiliza IP/DNS del host)<br>**puerto**: número de puerto (de forma predeterminada, número de puerto de servicio estándar se utiliza).|Ejemplo:<br>=> net.udp.service\[ntp,,45\] → se puede utilizar para probar la disponibilidad del servicio NTP en el puerto UDP 45.<br><br>Este elemento es compatible desde Zabbix 3.0, pero el servicio *ntp* estaba disponible para el elemento net.tcp.service\[\] en versiones anteriores.| |**net.udp.service.perf**\[servicio,<ip>,<puerto>\]|<|<|<| |Comprueba el rendimiento del servicio UDP.|Float.<br><br>0.000000 - el servicio está inactivo<br><br>segundos - el número de segundos transcurridos esperando respuesta del servicio|**servicio** - valores posibles: *ntp* (consulte [detalles](/manual/appendix/items/service_check_details))<br>**ip**: dirección IP o nombre DNS (de forma predeterminada, se utiliza IP/DNS del host)<br>**puerto ** - número de puerto (de forma predeterminada se utiliza el número de puerto de servicio estándar).|Ejemplo:<br>=> net.udp.service.perf\[ntp\] → se puede utilizar para probar el tiempo de respuesta del servicio NTP.<br ><br>Este elemento es compatible desde Zabbix 3.0, pero el servicio *ntp* estaba disponible para el elemento net.tcp.service\[\] en versiones anteriores.|

en-us	#### Supported XML files  XML files not older than version 1.8 are supported for import in Zabbix 6.0.  ::: noteimportant In the XML export format, trigger dependencies are stored by name only. If there are several triggers with the same name (for example, having different severities and expressions) that have a dependency defined between them, it is not possible to import them. Such dependencies must be manually removed from the XML file and re-added after import. :::
es	#### Archivos XML admitidos  Los archivos XML no anteriores a la versión 1.8 son compatibles para importar en Zabbix 6.0.  ::: notaimportante En el formato de exportación XML, las dependencias de activación son almacenados solo por nombre. Si hay varios disparadores con el mismo nombre (por ejemplo, que tienen diferentes gravedades y expresiones) que tienen un dependencia definida entre ellos, no es posible importarlos. Tal las dependencias deben eliminarse manualmente del archivo XML y volver a agregarse después de la importación. :::

en-us	#### Supported Zabbix proxies  To be compatible with Zabbix 6.0, the proxy must be of the same major version; thus only Zabbix 6.0.x proxies can work with Zabbix 6.0.x server.  ::: noteimportant It is no longer possible to start the upgraded server and have older and unupgraded proxies report data to a newer server. This approach, which was never recommended nor supported by Zabbix, now is officially disabled, as the server will ignore data from unupgraded proxies. See also the [upgrade procedure](/manual/installation/upgrade). :::  Warnings about using incompatible Zabbix daemon versions are logged.
es	#### Proxies Zabbix compatibles  Para ser compatible con Zabbix 6.0, el proxy debe ser del mismo nivel de versión; por lo tanto, sólo los proxies Zabbix 6.0.x pueden funcionar con el servidor Zabbix 6.0.x.  ::: noteimportant Ya no es posible iniciar el servidor actualizado  y hacer que los servidores proxy más antiguos y no actualizados informen de los datos a un servidor más nuevo. Este enfoque, que nunca fue recomendado ni soportado por Zabbix, ahora está oficialmente deshabilitado, ya que el servidor ignorará los datos de proxies no actualizados. Consulte también el [procedimiento de actualización](/manual/installation/upgrade). :::  Se registran advertencias sobre el uso de versiones incompatibles del demonio Zabbix.

en-us	#### Support for ARM64/AArch64  ARM64/AArch64 installation packages are now available for Debian, RHEL 8, 9 and its derivatives, as well as SLES/OpenSUSE Leap 15.
es	#### Soporte para ARM64/AArch64  Los paquetes de instalación ARM64/AArch64 ahora están disponibles para Debian, RHEL 8, 9 y sus derivados, así como SLES/OpenSUSE Leap 15.

en-us	### SUSE  Open the `/etc/zypp/repos.d/zabbix.repo` file and set enable=1 for the `zabbix-unstable` repo.       [zabbix-unstable]     name=Zabbix Official Repository     type=rpm-md     baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/     gpgcheck=1     gpgkey=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/repodata/repomd.xml.key     enabled=1     update=1
es	### SUSE  Abra el archivo `/etc/zypp/repos.d/zabbix.repo` y configure enable=1 para el repositorio `zabbix-unstable`.       [zabbix-unstable]     name=Zabbix Official Repository     type=rpm-md     baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/     gpgcheck=1     gpgkey=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/repodata/repomd.xml.key     enabled=1     update=1

en-us	##### Switching interface back to available  When the unreachability period is over, the interface is polled again, decreasing priority for item that turned the interface into unreachable state. If the unreachable interface reappears, the monitoring returns to normal automatically:      resuming Zabbix agent checks on host "New host": connection restored  ::: noteclassic Once interface becomes available, the host does not poll all its items immediately for two reasons:  -   It might overload the host. -   The interface restore time is not always matching planned item     polling schedule time.  So, after the interface becomes available, items are not polled immediately, but they are getting rescheduled to their next polling round. :::
es	##### Cambiando la interfaz nuevamente a disponible  Cuando finaliza el período de inaccesibilidad, se vuelve a sondear la interfaz, decrementando la prioridad para la métrica que convirtió la interfaz en estado inalcanzable.  Si la interfaz inalcanzable reaparece, el monitoreo vuelve al estado normal automáticamente:      reanudando las comprobaciones del agente Zabbix en el equipo "Nuevo host": conexión restaurada  ::: noteclassic Una vez que la interfaz está disponible, el equipo no sondea todos sus métricas inmediatamente por dos razones:  - Podría sobrecargar el equipo. - El tiempo de restauración de la interfaz no siempre coincide con el      horario planificado de la métrica.  Entonces, una vez que la interfaz esté disponible, las métricas no se sondean. inmediatamente, pero están siendo reprogramados para su próxima ronda de consultas. :::

en-us	#### Switching to raw values  A dropdown on the upper right allows to switch from the simple graph to the *Values/500 latest values* listings. This can be useful for viewing the numeric values making up the graph.  The values represented here are raw, i.e. no units or postprocessing of values is used. Value mapping, however, is applied.
es	#### Cambiar a valores sin procesar  Un menú desplegable en la parte superior derecha permite cambiar del gráfico simple a los listados de *Valores/500 últimos valores*. Esto puede ser útil para ver los valores numéricos que componen el gráfico.  Los valores representados aquí son brutos, es decir, no hay unidades ni posprocesamiento de Se utilizan valores. Sin embargo, se aplica el mapeo de valores.

en-us	 ### Symlink name expansion  Symlink name and full path of the symlink are now returned in `vfs.dir.get[]` and `vfs.file.get[]` items,  instead of resolving to the symlink target. 
es	 ### Expansión del nombre del enlace simbólico  El nombre del enlace simbólico y la ruta completa del enlace simbólico ahora se devuelven en los elementos `vfs.dir.get[]` y `vfs.file.get[]`. en lugar de resolverse en el objetivo del enlace simbólico.

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-p**\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-t** *item-key*\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_agent2 -h**\ **zabbix\_agent2 -V**\ \ [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-p**\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-t** *item-key*\ **zabbix\_agent2** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_agent2 -h**\ **zabbix\_agent2 -V**\ \ [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_agentd** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_agentd** \[**-c** *config-file*\] **-p**\ **zabbix\_agentd** \[**-c** *config-file*\] **-t** *item-key*\ **zabbix\_agentd** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_agentd -h**\ **zabbix\_agentd -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  ** zabbix\_agentd ** \[** -c ** *archivo-de-configuración*\]\ ** zabbix\_agentd ** \[** -c ** *archivo-de-configuración*\] ** -p**\ ** zabbix\_agentd ** \[** -c ** *archivo-de-configuración*\] ** -t ** *clave-de-monitor* \ ** zabbix\_agentd ** \[** -c ** *archivo-de-configuración*\] ** -R ** *opciones-de-tiempo-de-ejecución*\ ** zabbix\_agentd -h ** \ ** zabbix\_agentd -V ** [] {# lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-agent-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-agent-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -h**\ **zabbix\_get -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-agent-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-agent-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -s** *host-name-or-IP* \[**-p** *port-number*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *item-key*\ **zabbix\_get -h**\ **zabbix\_get -V** [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_js -s** *script-file* **-p** *input-param* \[**-l** *log-level*\] \[**-t** *timeout*\]\ **zabbix\_js -s** *script-file* **-i** *input-file* \[**-l** *log-level*\] \[**-t** *timeout*\]\ **zabbix\_js -h**\ **zabbix\_js -V** [ ]{#lbAD}
es	## SYNOPSIS  **zabbix\_js -s** *script-file* **-p** *input-param* \[**-l** *log-level*\] \[**-t** *timeout*\]\ **zabbix\_js -s** *script-file* **-i** *input-file* \[**-l** *log-level*\] \[**-t** *timeout*\]\ **zabbix\_js -h**\ **zabbix\_js -V** [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_proxy** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_proxy** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_proxy -h**\ **zabbix\_proxy -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_proxy** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_proxy** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_proxy -h**\ **zabbix\_proxy -V** [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender -h**\ **zabbix\_sender -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **cert** **--tls-ca-file** *CA-file* \[**--tls-crl-file** *CRL-file*\] \[**--tls-server-cert-issuer** *cert-issuer*\] \[**--tls-server-cert-subject** *cert-subject*\] **--tls-cert-file** *cert-file* **--tls-key-file** *key-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] **-s** *host* **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-z** *server* \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] **-k** *key* **-o** *value*\ **zabbix\_sender** \[**-v**\] **-c** *config-file* \[**-z** *server*\] \[**-p** *port*\] \[**-I** *IP-address*\] \[**-t** *timeout*\] \[**-s** *host*\] **--tls-connect** **psk** **--tls-psk-identity** *PSK-identity* **--tls-psk-file** *PSK-file* \[**--tls-cipher13** *cipher-string*\] \[**--tls-cipher** *cipher-string*\] \[**-T**\] \[**-N**\] \[**-r**\] **-i** *input-file*\ **zabbix\_sender -h**\ **zabbix\_sender -V** [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_server** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_server** \[**-c** *config-file*\] **-R** *runtime-option*\ **zabbix\_server -h**\ **zabbix\_server -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_server** \[**-c** *archivo de configuración*\]\ **zabbix\_server** \[**-c** *archivo de configuración*\] **-R** *opción de tiempo de ejecución*\ **zabbix\_servidor -h**\ **zabbix\_servidor -V** [ ]{#lbAD}

en-us	## SYNOPSIS  **zabbix\_web\_service** \[**-c** *config-file*\]\ **zabbix\_web\_service -h**\ **zabbix\_web\_service -V** [ ]{#lbAD}
es	## SINOPSIS  **zabbix\_web\_service** \[**-c** *archivo de configuración*\]\ **zabbix\_web\_service -h**\ **zabbix\_web\_service -V** [ ]{#lbAD}

en-us	#### Syntax  Aggregates can be retrieved by working with either:  -   history of items:  ```{=html} <!-- --> ```     aggregate_function(function(/host/item,parameter),function(/host2/item2,parameter),...)  -   a [foreach function](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach)     as the only parameter:  ```{=html} <!-- --> ```     aggregate_function(foreach_function(/*/key?[group="host group"],timeperiod))  where:  - `aggregate_function` is one of the supported [aggregate functions](/manual/appendix/functions/aggregate#aggregate-functions-1): avg, max, min, sum, etc. - `foreach_function` is one of the supported foreach functions: avg_foreach, count_foreach, etc.   Foreach functions use an [item filter](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach#item-filter), to work with the history of multiple items, and return an array of values - one for each item.  ::: noteclassic If the aggregate results in a float value it will be trimmed to an integer if the aggregated item type of information is *Numeric (unsigned)*. :::  An aggregate calculation may become unsupported if:  -   none of the referenced items is found (which may happen if the item     key is incorrect, none of the items exists or all included groups     are incorrect) -   no data to calculate a function
es	#### Sintaxis  Los agregados se pueden recuperar trabajando con:  - historial de artículos:  ```{=html} <!-- --> ```     función_agregada(función(/host/elemento,parámetro),función(/host2/elemento2,parámetro),...)  - una [función foreach](/manual/apéndice/funciones/agregado/foreach)     como único parámetro:  ```{=html} <!-- --> ```     added_function(foreach_function(/*/key?[group="host group"],timeperiod))  dónde:  - La `función_agregada` es una de las [funciones agregadas] admitidas (/manual/appendix/functions/agregado#agregado-funciones-1): avg, max, min, sum, etc. - `foreach_function` es una de las funciones foreach admitidas: avg_foreach, count_foreach, etc.  Las funciones de Foreach usan un [filtro de elementos](/manual/appendix/functions/aggregate/foreach#item-filter), para trabajar con el historial de varios elementos y devolver una matriz de valores, uno para cada elemento.  ::: notaclásica Si el agregado da como resultado un valor flotante, se recortará a un número entero si el tipo de información del elemento agregado es *Numérico (no firmado)*. :::  Un cálculo agregado puede dejar de ser compatible si:  - no se encuentra ninguno de los elementos a los que se hace referencia (lo que puede suceder si el elemento     la clave es incorrecta, ninguno de los elementos existe o todos los grupos incluidos     son incorrectos) - no hay datos para calcular una función

en-us	 ### Systemd  |Key|<|<|<| |--|--|------|------| |**Description**|**Return value**|**Parameters**|**Comments**| |systemd.unit.get\[unit name,<interface>\]|<|<|<| |Returns all properties of a systemd unit.|JSON object|**unit name** - unit name (you may want to use the {\#UNIT.NAME} macro in item prototype to discover the name)<br>**interface** - unit interface type, possible values: *Unit* (default), *Service*, *Socket*, *Device*, *Mount*, *Automount*, *Swap*, *Target*, *Path*|This item is supported on Linux platform only.<br><br>LoadState, ActiveState and UnitFileState for Unit interface are returned as text and integer:<br>`"ActiveState":{"state":1,"text":"active"}`| |systemd.unit.info\[unit name,<property>,<interface>\]|<|<|<| |Systemd unit information.|String|**unit name** - unit name (you may want to use the {\#UNIT.NAME} macro in item prototype to discover the name)<br>**property** - unit property (e.g. ActiveState (default), LoadState, Description)<br>**interface** - unit interface type (e.g. Unit (default), Socket, Service)|This item allows to retrieve a specific property from specific type of interface as described in [dbus API](https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/dbus/).<br><br>This item is supported on Linux platform only.<br><br>Examples:<br>=> systemd.unit.info\["{\#UNIT.NAME}"\] - collect active state (active, reloading, inactive, failed, activating, deactivating) info on discovered systemd units<br>=> systemd.unit.info\["{\#UNIT.NAME}",LoadState\] - collect load state info on discovered systemd units<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,Id\] - retrieve service technical name (mysqld.service)<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,Description\] - retrieve service description (MySQL Server)<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp\] - retrieve the last time the service entered the active state (1562565036283903)<br>=> systemd.unit.info\[dbus.socket,NConnections,Socket\] - collect the number of connections from this socket unit| |systemd.unit.discovery\[<type>\]|<|<|<| |List of systemd units and their details. Used for [low-level discovery](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|JSON object|**type** - possible values: *all*, *automount*, *device*, *mount*, *path*, *service* (default), *socket*, *swap*, *target*|This item is supported on Linux platform only.|
es	 ### Systemd  |Clave|<|<|<| |--|--|------|------| |**Descripción**|**Valor devuelto**|**Parámetros**|**Comentarios**| |systemd.unit.get\[nombre de la unidad,<interfaz>\]|<|<|<| |Devuelve todas las propiedades de una unidad systemd.|Objeto JSON|**nombre de la unidad** - nombre de la unidad (es posible que desee utilizar la macro {\#UNIT.NAME} en el prototipo del elemento para descubrir el nombre)<br>** interface** - tipo de interfaz de unidad, valores posibles: *Unit* (predeterminado), *Service*, *Socket*, *Device*, *Mount*, *Automount*, *Swap*, *Target*, *Path*| Este elemento solo es compatible con la plataforma Linux.<br><br>LoadState, ActiveState y UnitFileState para la interfaz Unit se devuelven como texto y número entero:<br>`"ActiveState":{"state":1,"text":" activo"}`| |systemd.unit.info\[nombre de la unidad,<propiedad>,<interfaz>\]|<|<|<| |Información de la unidad del sistema.|String|**nombre de la unidad** - nombre de la unidad (es posible que desee utilizar la macro {\#UNIT.NAME} en el prototipo del elemento para descubrir el nombre)<br>**propiedad** - unidad propiedad (por ejemplo, ActiveState (predeterminado), LoadState, Descripción)<br>**interfaz** - tipo de interfaz de unidad (por ejemplo, Unidad (predeterminado), Socket, Servicio)|Este elemento permite recuperar una propiedad específica de un tipo específico de interfaz como descrito en [dbus API](https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/dbus/).<br><br>Este elemento solo es compatible con la plataforma Linux.<br><br>Ejemplos: <br>=> systemd.unit.info\["{\#UNIT.NAME}"\]: recopila información sobre el estado activo (activo, recargando, inactivo, fallido, activando, desactivando) en unidades systemd descubiertas<br>=> systemd.unit.info\["{\#UNIT.NAME}",LoadState\] - recopilar información de estado de carga en unidades systemd detectadas<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,Id\] - recuperar nombre técnico del servicio (mysqld.service)<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,Description\] - recuperar la descripción del servicio (MyS QL Server)<br>=> systemd.unit.info\[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp\]: recupera la última vez que el servicio ingresó al estado activo (1562565036283903)<br>=> systemd.unit.info\[dbus. socket,NConnections,Socket\]: recopile el número de conexiones de esta unidad de socket| |systemd.unit.discovery\[<tipo>\]|<|<|<| |Lista de unidades systemd y sus detalles. Se usa para [descubrimiento de bajo nivel](/manual/discovery/low_level_discovery/examples/systemd).|Objeto JSON|**tipo** - valores posibles: *todos*, *montaje automático*, *dispositivo*, *montaje*, *ruta*, *servicio* (predeterminado), *socket*, *intercambio*, *destino*|Este elemento solo es compatible con la plataforma Linux.|

en-us	#### System requirements
es	#### Requisitos del sistema

en-us	##### System requirements:  -   *RAM*: 1.5 GB -   *Disk space*: at least 8 GB should be allocated for the virtual     machine.  Zabbix installation CD/DVD boot menu:  ![](../../assets/en/manual/installation_cd_boot_menu1.png){width="600"}  Zabbix appliance contains a Zabbix server (configured and running on MySQL) and a frontend.  Zabbix virtual appliance is available in the following formats:  -   VMware (.vmx) -   Open virtualization format (.ovf) -   Microsoft Hyper-V 2012 (.vhdx) -   Microsoft Hyper-V 2008 (.vhd) -   KVM, Parallels, QEMU, USB stick, VirtualBox, Xen (.raw) -   KVM, QEMU (.qcow2)  To get started, boot the appliance and point a browser at the IP the appliance has received over DHCP.  ::: noteimportant  DHCP must be enabled on the host.  :::  To get the IP address from inside the virtual machine run:      ip addr show  To access Zabbix frontend, go to **http://<host\_ip>** (for access from the host's browser bridged mode should be enabled in the VM network settings).  ::: notetip If the appliance fails to start up in Hyper-V, you may want to press `Ctrl+Alt+F2` to switch tty sessions. :::
es	##### Requisitos del sistema:  -   *RAM*: 1,5GB -   *Espacio en disco*: se deben asignar al menos 8 GB para la máquina virtual.  Menú de inicio del CD/DVD de instalación de Zabbix:  ![](../../assets/en/manual/installation_cd_boot_menu1.png){width="600"}  El dispositivo Zabbix contiene un servidor Zabbix (configurado y ejecutándose en MySQL) y una interfaz.  El dispositivo virtual Zabbix está disponible en los siguientes formatos:  -   VMware (.vmx) -   Formato de virtualización abierto (.ovf) -   Microsoft Hyper-V 2012 (.vhdx) -   Microsoft Hyper-V 2008 (.vhd) -   KVM, Parallels, QEMU, memoria USB, VirtualBox, Xen (.raw) -   KVM, QEMU (.qcow2)  Para comenzar, inicie el dispositivo y apunte un navegador a la IP que el dispositivo ha recibido a través de DHCP.  ::: noteimportant  DHCP debe estar habilitado en el equipo. :::  Para obtener la dirección IP desde el interior de la máquina virtual, ejecute:      ip addr show  Para acceder a la interfaz de Zabbix, vaya a **http://<host\_ip>** (para acceder desde el modo puente del navegador del equipo debe estar habilitado en los ajustes de la red de la VM ).  ::: notetip Si el dispositivo no se inicia en Hyper-V, es posible que desee presionar `Ctrl+Alt+F2` para cambiar de sesión tty. :::

en-us	#### system.run and AllowKey  A hypothetical script like 'myscript.sh' may be executed on a host via Zabbix agent in several ways:  1\. As an item key in a passive or active check, for example:  -   system.run\[myscript.sh\] -   system.run\[myscript.sh,wait\] -   system.run\[myscript.sh.nowait\]  Here the user may add "wait", "nowait" or omit the 2nd argument to use its default value in system.run\[\].  2\. As a global script (initiated by user in frontend or API).  A user configures this script in *Administration* → *Scripts*, sets "Execute on: Zabbix agent" and puts "myscript.sh" into the script's "Commands" input field. When invoked from frontend or API the Zabbix server sends to agent:  -   system.run\[myscript.sh,wait\] - up to Zabbix 5.0.4 -   system.run\[myscript.sh\] - since 5.0.5  Here the user does not control the "wait"/"nowait" parameters.  3\. As a remote command from an action. The Zabbix server sends to agent:  -   system.run\[myscript.sh,nowait\]  Here again the user does not control the "wait"/"nowait" parameters.  What that means is if we set AllowKey like:      AllowKey=system.run[myscript.sh]  then  -   system.run\[myscript.sh\] - will be allowed -   system.run\[myscript.sh,wait\], system.run\[myscript.sh,nowait\]     will not be allowed - the script will not be run if invoked as a     step of action  To allow all described variants you may add:      AllowKey=system.run[myscript.sh,*]      DenyKey=system.run[*]  to the agent/agent2 parameters.
es	#### system.run y AllowKey  Un script hipotético como 'myscript.sh' puede ejecutarse en un host a través de Agente Zabbix de varias maneras:  1\. Como clave de elemento en una comprobación pasiva o activa, por ejemplo:  - system.run\[miscript.sh\] - system.run\[myscript.sh,wait\] - system.run\[miscript.sh.nowait\]  Aquí el usuario puede agregar "esperar", "no esperar" u omitir el segundo argumento para usar su valor predeterminado en system.run\[\].  2\. Como script global (iniciado por el usuario en la interfaz o API).  Un usuario configura este script en *Administración* → *Scripts*, establece "Ejecutar en: agente de Zabbix" y pone "myscript.sh" en el script Campo de entrada "Comandos". Cuando se invoca desde la interfaz o la API, Zabbix servidor envía al agente:  - system.run\[myscript.sh,wait\] - hasta Zabbix 5.0.4 - system.run\[myscript.sh\] - desde 5.0.5  Aquí el usuario no controla los parámetros "esperar"/"noesperar".  3\. Como un comando remoto desde una acción. El servidor Zabbix envía a agente:  - system.run\[myscript.sh,nowait\]  Aquí nuevamente el usuario no controla los parámetros "esperar"/"no esperar".  Lo que eso significa es si configuramos AllowKey como:      AllowKey=sistema.ejecutar[miscript.sh]  después  - system.run\[myscript.sh\] - estará permitido - system.run\[myscript.sh,wait\], system.run\[myscript.sh,nowait\]     no se permitirá: el script no se ejecutará si se invoca como     paso de acción  Para permitir todas las variantes descritas, puede agregar:      AllowKey=sistema.ejecutar[miscript.sh,*]     DenyKey=sistema.ejecutar[*]  a los parámetros agent/agent2.

en-us	#### - System Services  Systemd services are available:      systemctl list-units zabbix*
es	#### - Servicios del sistema  Los servicios de Systemd están disponibles:      systemctl list-units zabbix*

en-us	#### System stats  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/system_information1.png){width="600"}  Displayed data:  |Parameter|Value|Details| |--|------|------| |*Zabbix server is running*|Status of Zabbix server:<br>**Yes** - server is running<br>**No** - server is not running<br>*Note:* To display the rest of the information the web, frontend needs the server to be running and there must be at least one trapper process started on the server (StartTrappers parameter in [zabbix\_server.conf](/manual/appendix/config/zabbix_server) file > 0).|Location and port of Zabbix server.| |*Number of hosts*|Total number of hosts configured is displayed.|Number of monitored hosts/not monitored hosts.| |*Number of templates*|Total number of templates is displayed.| | |*Number of items*|Total number of items is displayed.|Number of monitored/disabled/unsupported host-level items.<br>Items on disabled hosts are counted as disabled.| |*Number of triggers*|Total number of triggers is displayed.|Number of enabled/disabled host-level triggers; split of the enabled triggers according to "Problem"/"OK" states.<br><br>Triggers listed under the "OK" state include triggers with the status "Unknown".<br>Triggers dependent on disabled items or assigned to disabled hosts are counted as disabled.| |*Number of users*|Total number of users configured is displayed.|Number of users online.| |*Required server performance, new values per second*|The expected number of new values processed by Zabbix server per second is displayed.|*Required server performance* is an estimate and can be useful as a guideline. For precise numbers of values processed, use the `zabbix[wcache,values,all]` [internal item](/manual/config/items/itemtypes/internal).<br><br>Enabled items from monitored hosts are included in the calculation. Log items are counted as one value per item update interval. Regular interval values are counted; flexible and scheduling interval values are not. The calculation is not adjusted during a "nodata" maintenance period. Trapper items are not counted.| |*Database history tables upgraded*|Database upgrade status:<br>**No** - database history tables have not been upgraded|This field is displayed if database upgrade to extended range for numeric (float) values has not been completed. See [instructions for](https://www.zabbix.com/documentation/5.0/manual/installation/upgrade_notes_500#enabling_extended_range_of_numeric_float_values) enabling an extended range of numeric (float) values.| |*High availability cluster*|Status of [high availability cluster](/manual/concepts/server/ha) for Zabbix server:<br>**disabled** - standalone server<br>**enabled** - at least one high availability node exists|If enabled, the failover delay is displayed.|  *System information* will also display an error message in the following conditions:  -   The database used does not have the required character set or collation (UTF-8). -   The version of the database is below or above the [supported range](/manual/installation/requirements#required_software) (available only to users with the *Super admin role* type). -   [Housekeeping](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/housekeeping) for [TimescaleDB](/manual/appendix/install/timescaledb) is incorrectly configured (history or trend tables contain compressed chunks, but *Override item history period* or *Override item trend period* options are disabled).
es	#### Estadísticas del sistema  ![](../../../../../assets/en/manual/web_interface/system_information1.png){width="600"}  Datos mostrados:  |Parámetro|Valor|Detalles| |--|------|------| |*El servidor Zabbix se está ejecutando*|Estado del servidor Zabbix:<br>**Sí** - el servidor se está ejecutando<br>**No** - el servidor no se está ejecutando<br>*Nota:* Para mostrar el resto de la información que la web y el frontend necesitan para que el servidor se esté ejecutando y debe haber al menos un proceso de captura iniciado en el servidor (parámetro StartTrappers en el archivo [zabbix\_server.conf](/manual/appendix/config/zabbix_server) > 0) .|Ubicación y puerto del servidor Zabbix.| |*Número de equipos*|Se muestra el número total de hosts configurados.|Número de hosts monitoreados/hosts no monitoreados.| |*Número de plantillas*|Se muestra el número total de plantillas.| | |*Número de métricas*|Se muestra el número total de métricas.|Número de métricas monitoreadas/deshabilitadas/no admitidas a nivel de equipo.<br>Las métricas en equipos deshabilitados se cuentan como deshabilitados.| |*Número de iniciadores*|Se muestra el número total de iniciadores.|Número de iniciadores habilitados/deshabilitados a nivel de equipo; división de los iniciadores habilitados según los estados "Problema"/"OK".<br><br>Los iniciadores enumerados en el estado "OK" incluyen iniciadores con el estado "Desconocido".<br>Los iniciadores que dependen de elementos deshabilitados o asignados a los hosts deshabilitados se cuentan como deshabilitados.| |*Número de usuarios*|Se muestra el número total de usuarios configurados.|Número de usuarios en línea.| |*Rendimiento requerido del servidor, nuevos valores por segundo*|Se muestra el número esperado de nuevos valores procesados por el servidor Zabbix por segundo.|*Rendimiento requerido del servidor* es una estimación y puede ser útil como guía. Para obtener números precisos de valores procesados, use `zabbix[wcache,values,all]` [elemento interno](/manual/config/items/itemtypes/internal).<br><br>Los elementos habilitados de los hosts monitoreados se incluyen en el cálculo. Los elementos del registro se cuentan como un valor por intervalo de actualización de elementos. Se cuentan los valores de intervalos regulares; los valores de intervalos flexibles y de programación no lo son. El cálculo no se ajusta durante un período de mantenimiento "sin datos". Los objetos de trampero no se cuentan.| |*Tablas del historial de la base de datos actualizadas*|Estado de actualización de la base de datos:<br>**No**: las tablas del historial de la base de datos no se han actualizado|Este campo se muestra si no se ha completado la actualización de la base de datos al rango extendido para valores numéricos (flotantes). Consulte las [instrucciones para](https://www.zabbix.com/documentation/5.0/manual/installation/upgrade_notes_500#enabling_extended_range_of_numeric_float_values) para habilitar un rango ampliado de valores numéricos (flotantes).| |*Clúster de alta disponibilidad*|Estado del [clúster de alta disponibilidad](/manual/concepts/server/ha) para el servidor Zabbix:<br>**deshabilitado** - servidor independiente<br>**habilitado** - al menos existe un nodo de alta disponibilidad|Si está habilitado, se muestra el retraso de conmutación por error.|  *Información del sistema* también mostrará un mensaje de error en las siguientes condiciones:  - La base de datos utilizada no tiene el juego de caracteres ni la intercalación requerida (UTF-8). - La versión de la base de datos está por debajo o por encima del [rango admitido](/manual/installation/requirements#required_software) (disponible solo para usuarios con el tipo *rol de superadministrador*). - [Limpiador](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/housekeeping) para [TimescaleDB](/manual/appendix/install/timescaledb) está configurado incorrectamente (las tablas de historial o tendencias contienen fragmentos comprimidos, pero *Anula el período del historial de elementos* o *Las opciones de Anular período de tendencia de elementos* están deshabilitadas).

en-us	##### Tabs for favorite filters  Frequently used sets of filter parameters can be saved in tabs.  To save a new set of filter parameters, open the main tab, and configure the filter settings, then press the *Save as* button. In a new popup window, define *Filter properties*.  ![problem\_filter0.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/filter_properties.png)  |Parameter|Description| |--|--------| |*Name*|The name of the filter to display in the tab list.| |*Show number of records*|Check, if you want the number of problems to be displayed next to the tab name.| |*Set custom time period*|Check to set specific default time period for this filter set. If set, you will only be able to change the time period for this tab by updating filter settings. For tabs without a custom time period, the time range can be changed by pressing the time selector button in the top right corner (button name depends on selected time interval: This week, Last 30 minutes, Yesterday, etc.).<br>This option is available only for filters in *Monitoring→Problems*.| |*From/To*|[Time period](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) start and end in absolute (`Y-m-d H:i:s`) or relative time syntax (`now-1d`). Available, if *Set custom time period* is checked.|  When saved, the filter is created as a named filter tab and immediately activated.  To edit the filter properties of an existing filter, press the gear symbol next to the active tab name.  ![problem\_filter2.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/filter_properties_link.png)  Notes:  -   To hide the filter area, click on the name of the current tab. Click on the     active tab name again to open the filter area again. -   Keyboard navigation is supported: use arrows to switch between tabs,     press *Enter* to open. -   The left/right buttons above the filter may be used to switch between     saved filters. Alternatively, the downward pointing button opens a drop-down      menu with all saved filters and you can click on the one you need. -   Filter tabs can be re-arranged by dragging and dropping. -   If the settings of a saved filter have been changed (but not saved), a green     dot is displayed after the filter name. To update the filter according to the new     settings, click on the *Update* button, which is displayed instead of the     *Save as* button. -   Current filter settings are remembered in the user profile. When the user     opens the page again, the filter settings will have stayed the same.  ::: noteclassic To share filters, copy and send to others a URL of an active filter. After opening this URL, other users will be able to save this set of parameters as a permanent filter in their Zabbix account.\ See also: [Page parameters](/manual/web_interface/page_parameters). :::
es	##### Pestañas para filtros favoritos  Los conjuntos de parámetros de filtro utilizados con frecuencia se pueden guardar en pestañas.  Para guardar un nuevo conjunto de parámetros de filtro, abra la pestaña principal y configure la configuración del filtro, luego presione el botón *Guardar como*. En una nueva ventana emergente ventana, defina *Propiedades del filtro*.  ![problema\_filter0.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/filter_properties.png)  |Parámetro|Descripción| |--|--------| |*Nombre*|El nombre del filtro que se mostrará en la lista de pestañas.| |*Mostrar número de registros*|Marque, si desea que el número de problemas se muestre junto al nombre de la pestaña.| |*Establecer período de tiempo personalizado*|Marque para establecer un período de tiempo predeterminado específico para este conjunto de filtros. Si está configurado, solo podrá cambiar el período de tiempo de esta pestaña actualizando la configuración del filtro. Para pestañas sin un período de tiempo personalizado, el rango de tiempo se puede cambiar presionando el botón selector de tiempo en la esquina superior derecha (el nombre del botón depende del intervalo de tiempo seleccionado: esta semana, últimos 30 minutos, ayer, etc.).<br> Esta opción está disponible sólo para filtros en *Monitoreo→Problemas*.| |*Desde/Hasta*|[Período de tiempo](/manual/config/visualization/graphs/simple#time_period_selector) comienza y finaliza en sintaxis de tiempo absoluta (`Y-m-d H:i:s`) o relativa (`now-1d` ). Disponible si se marca *Establecer período de tiempo personalizado*.|  Cuando se guarda, el filtro se crea como una pestaña de filtro con nombre y se activa inmediatamente.  Para editar las propiedades de filtro de un filtro existente, presione el símbolo del engranaje junto al nombre de la pestaña activa.  ![problem\_filter2.png](../../../../../assets/en/manual/web_interface/filter_properties_link.png)  Notas:  -   Para ocultar el área de filtro, haga clic en el nombre de la pestaña actual. Haga clic en el     nombre de la pestaña activa nuevamente para abrir el área de filtro nuevamente. -   Se admite la navegación con teclado: use flechas para cambiar entre pestañas,     presione *Entrar* para abrir. -   Los botones izquierda/derecha encima del filtro se pueden utilizar para cambiar entre     Filtros Guardados. Alternativamente, el botón que apunta hacia abajo abre un menú desplegable     Menú con todos los filtros guardados y puedes hacer clic en el que necesites. -   Las pestañas de filtro se pueden reorganizar arrastrando y soltando. -   Si la configuración de un filtro guardado se ha cambiado (pero no se ha guardado), aparecerá una luz verde.     Se muestra un punto después del nombre del filtro. Para actualizar el filtro según las nuevas     configuración, haga clic en el botón *Actualizar*, que se muestra en lugar del botón     Botón *Guardar como*. -   La configuración del filtro actual se recuerda en el perfil del usuario. Cuando el usuario     abre la página nuevamente, la configuración del filtro habrá permanecido igual.  ::: noteclassic Para compartir filtros, copie y envíe a otros una URL de un filtro activo. Después de abrir esta URL, otros usuarios podrán guardar este conjunto de parámetros como un filtro permanente en su cuenta Zabbix.\ Ver también: [Página de parámetros](/manual/web_interface/page_parameters). :::

en-us	### Tag based permission  The tag based permission object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |**groupid**<br>(required)|string|ID of the host group to add permission to.| |**tag**|string|Tag name.| |**value**|string|Tag value.|
es	### Permiso basado en etiquetas  El objeto de permiso basado en etiquetas tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |**groupid**<br>(obligatorio)|cadena|ID del grupo de equipos al que agregar permiso.| |**tag**|cadena|Nombre de etiqueta.| |**value**|cadena|Valor de etiqueta.|

en-us	#### Tags  -   Performance – device family MIBs provide a way to monitor CPU and     memory items; -   Fault - device family MIBs provide a way to monitor at least one     temperature sensor; -   Inventory – device family MIBs provide a way to collect at least the     device serial number and model name; -   Certified – all three main categories above are covered.
es	#### Etiquetas  - Rendimiento: las MIB de la familia de dispositivos proporcionan una forma de monitorear la CPU y     artículos de memoria; - Falla: las MIB de la familia de dispositivos proporcionan una manera de monitorear al menos una     sensor de temperatura; - Inventario: las MIB de familias de dispositivos proporcionan una manera de recopilar al menos     número de serie del dispositivo y nombre del modelo; - Certificado: se cubren las tres categorías principales anteriores.

en-us	 ### Tags There are two different types of tags in services:   - Service tags  - Problem tags  #### Service tags  Service tags are used to match services with [service actions](/manual/it_services/service_actions) and [SLAs](/manual/it_services/sla). These tags are specified at the *Tags* service configuration tab.  For mapping SLAs, *OR* logic is used: a service will be mapped to an SLA if it has at least one matching tag. In service actions, mapping rules are configurable and can use either *AND*, *OR*, or *AND/OR* logic.   ![](../../../assets/en/manual/config/service_tags.png){width=600}
es	 ### Etiquetas Hay dos tipos diferentes de etiquetas en los servicios:   - Etiquetas de servicio  - Etiquetas de problemas  #### Etiquetas de servicio  Las etiquetas de servicio se utilizan para hacer coincidir servicios con [acciones de servicio](/manual/it_services/service_actions) y [SLA](/manual/it_services/sla). Estas etiquetas se especifican en la pestaña de configuración del servicio *Etiquetas*. Para asignar SLA, se utiliza la lógica *OR*: un servicio se asignará a un SLA si tiene al menos una etiqueta coincidente. En las acciones de servicio, las reglas de mapeo son configurables y pueden usar lógica *Y*, *O* o *Y/O*.  ![](../../../assets/en/manual/config/service_tags.png){width=600}

en-us	# task.create
es	# task.create

en-us	# task.get
es	# task.get

en-us	##### Task manager  If the 'Allow manual close' setting is enabled for trigger, then it's possible to manually close problem events generated by the trigger. This is done in the frontend when [updating a problem](/manual/acknowledges#updating_problems). The event is not closed directly – instead a 'close event' task is created, which is handled by the task manager shortly. The task manager will generate a corresponding OK event and the problem event will be closed.
es	##### Administrador de tareas  Si la configuración 'Permitir cierre manual' está habilitada para el disparador, entonces es Es posible cerrar manualmente los eventos problemáticos generados por el disparador. Este se hace en la interfaz al [actualizar un problema](/manual/acknowledges#updating_problems). el evento no es cerrado directamente: en su lugar, se crea una tarea de 'cerrar evento', que es manejado por el administrador de tareas en breve. El administrador de tareas generará un evento OK correspondiente y el evento problemático se cerrará.

en-us	#### Tasks  Interact with Zabbix server task manager, creating tasks and retrieving response.  [Task API](/manual/api/reference/task)
es	#### Tareas  Interactúe con el administrador de tareas del servidor Zabbix, creando tareas y obteniendo su respuesta.  [API de Tareas](/manual/api/reference/task)

en-us	# Task  This class is designed to work with tasks (such as checking items or low-level discovery rules without config reload).  Object references:\  -   [Task](/manual/api/reference/task/object) -   ['Check now' request     object](/manual/api/reference/task/object#check_now_request_object) -   ['Diagnostic information' request     object](/manual/api/reference/task/object#diagnostic_information_request_object) -   [Statistic request     object](/manual/api/reference/task/object#statistic_request_object) -   [Statistic result     object](/manual/api/reference/task/object#statistic_result_object)  Available methods:\  -   [task.create](/manual/api/reference/task/create) - creating new     tasks -   [task.get](/manual/api/reference/task/get) - retrieving tasks
es	# Tarea  Esta clase está diseñada para trabajar con tareas (como comprobar elementos o reglas de descubrimiento de bajo nivel sin recarga de configuración).  Referencias de objetos:\  - [Task](/manual/api/referencia/tarea/objeto) -['Check now' request  object](/manual/api/reference/task/object#verificar_ahora_objeto_de_solicitud) -['Diagnostic information' request  object](/manual/api/reference/task/object#informacion_de_diagnostico_objeto_de_solicitud) -[Statistic request  object](/manual/api/reference/task/object#objeto_solicitud_estadistica) [Statistic result  object](/manual/api/reference/task/object#objeto_resultado_estadístico)  Métodos disponibles:\  - [task.create](/manual/api/reference/task/create) - crear nuevas     tareas - [task.get](/manual/api/reference/task/get) - recuperar tareas

en-us	 #### template  Changes:\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867) `template.create`, `template.update`, `template.delete`, `template.massadd`, `template.massupdate`, `template.massremove`: added strict validation of the methods parameters.\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867) `template.create`, `template.update`, `template.massadd`, `template.massupdate`: dropped support of parameter `hosts`.\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867) `template.massremove`: dropped support of parameter `hostids`.
es	#### plantilla  Cambios:\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867) `template.create`,`template.update`,`template.delete`,`template.massadd`,`template.massupdate`,`template.massremove`: añadida validación estricta de los parámetros de los métodos.\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867)`template.create`,`template.update`,`template.massadd`,`template.massupdate`: abandonado el soporte del parámetro `hosts`.\ [ZBXNEXT-6867](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6867)`template.massremove`:abandonado el soporte del parámetro `hostids`.

en-us	#### template  Changes:\ [ZBXNEXT-7951](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-7951) `template.update`: the parameter `uuid` can now be updated.\
es	#### template  Cambios:\ [ZBXNEXT-7951](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-7951) `template.update`: el parámetro `uuid` ahora se puede actualizar.\

en-us	# template.create
es	# template.crear

en-us	#### templatedashboard Changes:\ [ZBXNEXT-6966](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6966) added support of new widget type `item`.\
es	#### templatedashboard  Cambios:\ [ZBXNEXT-6966](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-6966) añadido soporte del nuevo tipo de herramienta `item`.\

en-us	#### templatedashboard  Changes:\ [ZBXNEXT-7951](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-7951) `templatedashboard.update`: the parameter `uuid` can now be updated.\
es	#### templatedashboard  Cambios:\ [ZBXNEXT-7951](https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-7951) `tempdedashboard.update`: el parámetro `uuid` ahora se puede actualizar.\

en-us	# templatedashboard.create
es	# templatedashboard.create

en-us	# templatedashboard.delete
es	# templatedashboard.delete

en-us	# templatedashboard.get
es	# templatedashboard.get

en-us	# > Template dashboard object  The following objects are directly related to the `templatedashboard` API.
es	# > Objeto de plantilla de tablero  Los siguientes objetos están directamente relacionados con el API `templatedashboard`.

en-us	### Template dashboard page  The template dashboard page object has the following properties.  |Property|[Type](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Description| |--|--|------| |dashboard\_pageid|string|*(readonly)* ID of the dashboard page.| |name|string|Dashboard page name.<br><br>Default: empty string.| |display\_period|integer|Dashboard page display period (in seconds).<br><br>Possible values: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Default: 0 (will use the default page display period).| |widgets|array|Array of the [template dashboard widget](object#template_dashboard_widget) objects.|
es	### Página de plantilla de tablero  El objeto de página de plantilla de tablero tiene las siguientes propiedades.  |Propiedad|[Tipo](/manual/api/reference_commentary#data_types)|Descripción| |--|--|------| |dashboard\_pageid|cadena|*(readonly)* ID de la página del panel.| |name|cadena|Nombre de la página del panel.<br><br>Predeterminado: cadena vacía.| |display\_period|entero|Periodo de visualización de la página del panel (en segundos).<br><br>Valores posibles: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.<br><br>Predeterminado: 0 (Utilizará el período de visualización de página predeterminado).| |widgets|matriz|Matriz de objetos [widget de la plantilla de tablero](object#template_dashboard_widget).|

en-us	# Template dashboard  This class is designed to work with template dashboards.  Object references:\  -   [Template dashboard](/manual/api/reference/templatedashboard/object) -   [Template dashboard     page](/manual/api/reference/templatedashboard/object#template_dashboard_page) -   [Template dashboard     widget](/manual/api/reference/templatedashboard/object#template_dashboard_widget) -   [Template dashboard widget     field](/manual/api/reference/templatedashboard/object#template_dashboard_widget_field)  Available methods:\  -   [templatedashboard.create](/manual/api/reference/templatedashboard/create) -     creating new template dashboards -   [templatedashboard.delete](/manual/api/reference/templatedashboard/delete) -     deleting template dashboards -   [templatedashboard.get](/manual/api/reference/templatedashboard/get) -     retrieving template dashboards -   [templatedashboard.update](/manual/api/reference/templatedashboard/update) -     updating template dashboards
es	# Tablero de template  Esta clase está diseñada para trabajar con tableros de template.  Referencias de objetos:\  -   [Template dashboard](/manual/api/reference/templatedashboard/object) -   [Template dashboardpage](/manual/api/reference/templatedashboard/object#pagina_de_tablero_de_template) -   [Template dashboardwidget](/manual/api/reference/templatedashboard/object#widget_de_tablero_de_template) -   [[Template dashboard widgetfield](/manual/api/reference/templatedashboard/object#campo_de_widget_de_tablero_de_template)  Métodos disponibles:\  -   [templatedashboard.create](/manual/api/reference/templatedashboard/create) -     crear nuevos tableros de template -   [tempdedashboard.delete](/manual/api/reference/tempdedashboard/delete) -     eliminar tableros de template -   [tempdedashboard.get](/manual/api/reference/tempdedashboard/get) -     recuperar tableros de template -   [tempdedashboard.update](/manual/api/reference/tempdedashboard/update) -     actualizar tableros de template

en-us	# templatedashboard.update
es	# templatedashboard.update

en-us	# template.delete
es	# template.delete

en-us	#### Template design  Templates were designed with the following in mind:  -   User macros are used as much as possible so triggers can be tuned by     the user; -   Low-level discovery is used as much as possible to minimize the     number of unsupported items; -   All templates depend on Template ICMP Ping so all devices are also     checked by ICMP; -   Items don't use any MIBs - SNMP OIDs are used in items and low-level     discoveries. So it's not necessary to load any MIBs into Zabbix for     templates to work; -   Loopback network interfaces are filtered when discovering as well as     interfaces with ifAdminStatus = down(2); -   64bit counters are used from IF-MIB::ifXTable where possible. If it     is not supported, default 32bit counters are used instead.  All discovered network interfaces have a trigger that monitors its operational status (link), for example:     ```     {$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}=1 and last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}])=2 and (last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1)<>last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2))    ```  -   If you do no want to monitor this condition for a specific     interface create a user macro with context with the value 0. For example:  ![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol.png)  where Gi0/0 is {\#IFNAME}. That way the trigger is not used any more for this specific interface.  -   You can also change the default behavior for all triggers not to fire and activate this trigger only to limited number of interfaces like uplinks:  ![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol2.png)
es	#### Diseño de plantilla  Las plantillas se diseñaron teniendo en cuenta lo siguiente:  -   Las macros de usuario se utilizan tanto como sea posible para que los iniciadores puedan ajustarse por     el usuario; -   El descubrimiento de bajo nivel se utiliza tanto como sea posible para minimizar el     número de métricas no admitidas; -   Todas las plantillas dependen de la plantilla ICMP Ping, por lo que todos los dispositivos también son     comprobados por ICMP; -   Las métricas no utilizan ningún MIB - Los OID SNMP se utilizan en métricas y en niveles bajos     descubrimientos. Por lo tanto, no es necesario cargar ningún MIB en Zabbix para     que las plantillas puedan trabajar; -   Las interfaces de red loopback se filtran al descubrir y también     interactúan con ifAdminStatus = down(2); -   Se utilizan contadores de 64 bits de IF-MIB::ifXTable siempre que sea posible. Si     no es compatible, en su lugar se utilizan contadores predeterminados de 32 bits.  Todas las interfaces de red descubiertas tienen un iniciador que monitorea su estado operativo (enlace), por ejemplo:     ```     {$IFCONTROL:"{#IFNAME}"}=1 and last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}])=2 and (last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#1)<>last(/Alcatel Timetra TiMOS SNMP/net.if.status[ifOperStatus.{#SNMPINDEX}],#2))    ```  -   Si no desea monitorear esta condición para una interfaz específica,    cree una macro de usuario con contexto con el valor 0. Por ejemplo:  ![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol.png)  donde Gi0/0 es {\#IFNAME}. De esta manera el iniciador ya no se usa para esta interfaz específica.  - También puede cambiar el comportamiento predeterminado para que todos los iniciadores no se activen y activar este iniciador solo en un número limitado de interfaces como enlaces ascendentes:  ![](../../../../assets/en/manual/config/template_ifcontrol2.png)

en-us	# template.get
es	# template.get