en-us	#### Overview  The table contains a complete list of macros supported by Zabbix out-of-the-box.  ::: notetip To see all macros supported in a location (for example, in "map URL"), you may paste the location name into the search box at the bottom of your browser window (accessible by pressing CTRL+F) and do a search for *next*. :::  |Macro|Supported in|Description| |-----|------------|-----------| |{ACTION.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications|*Numeric ID of the triggered action.*| |{ACTION.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications|*Name of the triggered action.*| |{ALERT.MESSAGE}|→ Alert script parameters|*'Default message' value from action configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{ALERT.SENDTO}|→ Alert script parameters|*'Send to' value from user media configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{ALERT.SUBJECT}|→ Alert script parameters|*'Default subject' value from action configuration.*<br>Supported since 3.0.0.| |{DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current date in yyyy.mm.dd. format.*| |{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}|→ Discovery notifications and commands|*IP address of the discovered device.*<br>Available always, does not depend on host being added.| |{DISCOVERY.DEVICE.DNS}|→ Discovery notifications and commands|*DNS name of the discovered device.*<br>Available always, does not depend on host being added.| |{DISCOVERY.DEVICE.STATUS}|→ Discovery notifications and commands|*Status of the discovered device*: can be either UP or DOWN.| |{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}|→ Discovery notifications and commands|*Time since the last change of discovery status for a particular device*, with precision down to a second.<br>For example: 1h 29m 01s.<br>For devices with status DOWN, this is the period of their downtime.| |{DISCOVERY.RULE.NAME}|→ Discovery notifications and commands|*Name of the discovery rule that discovered the presence or absence of the device or service.*| |{DISCOVERY.SERVICE.NAME}|→ Discovery notifications and commands|*Name of the service that was discovered.*<br>For example: HTTP.| |{DISCOVERY.SERVICE.PORT}|→ Discovery notifications and commands|*Port of the service that was discovered.*<br>For example: 80.| |{DISCOVERY.SERVICE.STATUS}|→ Discovery notifications and commands|*Status of the discovered <service://> can be either UP or DOWN. \| \|{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME} \|→ Discovery notifications and commands \|*Time since the last change of discovery status for a particular service*, with precision down to a second.<br>For example: 1h 29m 01s.<br>For services with status DOWN, this is the period of their downtime. \| \|{ESC.HISTORY} \|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Internal notifications \|*Escalation history. Log of previously sent messages.*<br>Shows previously sent notifications, on which escalation step they were sent and their status (*sent//, *in progress* or *failed*).| |{EVENT.ACK.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Acknowledgment status of the event (Yes/No)*.| |{EVENT.AGE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Age of the event that triggered an action*, with precision down to a second.<br>Useful in escalated messages.| |{EVENT.DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Date of the event that triggered an action.*| |{EVENT.DURATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Duration of the event (time difference between problem and recovery events)*, with precision down to a second.<br>Useful in problem recovery messages.<br><br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric ID of the event that triggered an action.*| |{EVENT.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the problem event that triggered an action.*<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event severity.* Possible values: 0 - Not classified, 1 - Information, 2 - Warning, 3 - Average, 4 - High, 5 - Disaster.<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.OBJECT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of of the event object.* Possible values: 0 - Trigger, 1 - Discovered host, 2 - Discovered service, 3 - Autoregistration, 4 - Item, 5 - Low-level discovery rule.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.OPDATA}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Operational data of the underlying trigger of a problem.*<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.RECOVERY.DATE}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Date of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.ID}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Numeric ID of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.NAME}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Name of the recovery event.*<br>Supported since 4.4.1.| |{EVENT.RECOVERY.STATUS}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Verbal value of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.TAGS}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*A comma separated list of recovery event tags.* Expanded to an empty string if no tags exist.<br>Supported since 3.2.0.| |{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*A JSON array containing event tag [objects](/manual/api/reference/event/object#event_tag).* Expanded to an empty array if no tags exist.<br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.RECOVERY.TIME}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Time of the recovery event.*| |{EVENT.RECOVERY.VALUE}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands (if recovery took place)<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (if recovery took place)|*Numeric value of the recovery event.*| |{EVENT.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the event severity.*<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.SOURCE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event source.* Possible values: 0 - Trigger, 1 - Discovery, 2 - Autoregistration, 3 - Internal.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Verbal value of the event that triggered an action.*| |{EVENT.TAGS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A comma separated list of event tags.* Expanded to an empty string if no tags exist.<br>Supported since 3.2.0.| |{EVENT.TAGSJSON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A JSON array containing event tag [objects](/manual/api/reference/event/object#event_tag).* Expanded to an empty array if no tags exist.<br>Supported since 5.0.0.| |{EVENT.TAGS.<tag name>}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Webhook media type URL names and URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Event tag value referenced by the tag name.*<br>A tag name containing non-alphanumeric characters (including non-English multibyte-UTF characters) should be double quoted. Quotes and backslashes inside a quoted tag name must be escaped with a backslash.<br>Supported since 4.4.2.| |{EVENT.TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Time of the event that triggered an action.*| |{EVENT.UPDATE.ACTION}|→ Problem update notifications and commands|*Human-readable name of the action(s)* performed during [problem update](/manual/acknowledges#updating_problems).<br>Resolves to the following values: *acknowledged*, *commented*, *changed severity from (original severity) to (updated severity)* and *closed* (depending on how many actions are performed in one update).<br>Supported since 4.0.0.| |{EVENT.UPDATE.DATE}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Date of event [update](/manual/config/notifications/action/update_operations) (acknowledgment, etc).*<br>Deprecated name: {ACK.DATE}| |{EVENT.UPDATE.HISTORY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Log of problem updates (acknowledgments, etc).*<br>Deprecated name: {EVENT.ACK.HISTORY}| |{EVENT.UPDATE.MESSAGE}|→ Problem update notifications and commands|*Problem update message.*<br>Deprecated name: {ACK.MESSAGE}| |{EVENT.UPDATE.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of of the problem update status.* Possible values: 0 - Webhook was called because of problem/recovery event, 1 - Update operation.<br>Supported since 4.4.0.| |{EVENT.UPDATE.TIME}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Time of event [update](/manual/config/notifications/action/update_operations) (acknowledgment, etc).*<br>Deprecated name: {ACK.TIME}| |{EVENT.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Service recovery notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric value of the event that triggered an action (1 for problem, 0 for recovering).*| |{FUNCTION.VALUE<1-9>}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Event names|*Results of the Nth item-based function in the trigger expression at the time of the event.*<br>Only functions with */host/key* as the first parameter are counted. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Results of the Nth item-based function in the recovery expression at the time of the event.*<br>Only functions with */host/key* as the first parameter are counted. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.CONN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address or DNS name, depending on host settings*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.CONN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host description.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host DNS name*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Item key parameters<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host ID.*<br><br>May be used with a numeric index as {HOST.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ JMX item endpoint field<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Host IP address*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{HOST.METADATA}|→ Autoregistration notifications and commands|*Host metadata.*<br>Used only for active agent autoregistration.| |{HOST.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Item key parameters<br>→ Host interface IP/DNS<br>→ Trapper item "Allowed hosts" field<br>→ Database monitoring additional parameters<br>→ SSH and Telnet scripts<br>→ Web monitoring^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Low-level discovery rule filter regular expressions<br>→ URL field of dynamic URL dashboard widget<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Description of item value widget|*Visible host name.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ JMX item endpoint field<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host (agent) port*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|IP address or DNS name of the target host, depending on host settings.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|DNS name of the target host.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|Technical name of the target host.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|IP address of the target host.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Trigger-based commands<br>→ Problem update commands<br>→ Discovery commands<br>→ Autoregistration commands|Visible name of the target host.<br>Supported since 5.4.0.| |{HOSTGROUP.ID}|→ Map element labels, map URL names and values|*Host group ID.*| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Alias field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Asset tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Chassis field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contact field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Contract number field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Deployment status field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host networks field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Host router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Hardware architecture field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware decommissioned field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware maintenance expires field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware installed field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date hardware purchased field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Installer name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location latitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Location longitude field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*MAC address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Model field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB IP address field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB subnet mask field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OOB router field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*OS (Short) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Primary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC cell field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC email field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC phone B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Secondary POC screen name field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Serial number B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site address C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site city field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site country field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site notes field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site rack location field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site state/province field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Site ZIP/postal field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application D field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software application E field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Software (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Tag field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` is deprecated.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Type (Full details) field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL A field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL B field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*URL C field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Vendor field in host inventory.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Description of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Description (with macros unresolved) of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.DESCRIPTION.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Supported since 5.2.0.| |{ITEM.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, query fields, request body, headers, proxy, SSL certificate file, SSL key file<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Numeric ID of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.KEY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, query fields, request body, headers, proxy, SSL certificate file, SSL key file<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Key of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.KEY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{TRIGGER.KEY}` is deprecated.| |{ITEM.KEY.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Script type item, item prototype and discovery rule parameter names and values^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ HTTP agent type item, item prototype and discovery rule fields:<br>URL, Query fields, Request body, Headers, Proxy, SSL certificate file, SSL key file, Allowed hosts.^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Original key (with macros not expanded) of the Nth item in the trigger expression that caused a notification ^[4](supported_by_location#footnotes)^.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.KEY.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LASTVALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*The latest value of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br>It will resolve to \*UNKNOWN\* in the frontend if the latest history value has been collected more than the *Max history display period* time ago (set in the [Administration→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui) menu section).<br>Note that since 4.0, when used in the problem name, it will not resolve to the latest item value when viewing problem events, instead it will keep the item value from the time of problem happening.<br>It is alias to `last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})`.<br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro; starting with Zabbix 3.2.0.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LASTVALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. item in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.AGE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Age of the log item event*, with precision down to a second.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.AGE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.DATE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Date of the log item event.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.DATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.EVENTID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*ID of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.EVENTID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Numeric severity of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.NSEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Verbal severity of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.SEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SOURCE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Source of the event in the event log.*<br>For Windows event log monitoring only.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.SOURCE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, operational data and descriptions<br>→ Trigger URLs<br>→ Event tags and values<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Time of the log item event.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.LOG.TIME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Name of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.*<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|This macros is deprecated since Zabbix 6.0. It used to resolve to the *original name (i.e. without macros resolved) of the item* in pre-6.0 Zabbix versions when user macros and positional macros were supported in the item name.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.NAME.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE}|→ Item-based internal notifications<br>→ Description of item value widget|*The latest state of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.* Possible values: **Not supported** and **Normal**.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE.ERROR}|→ Item-based internal notifications|*Error message with details why an item became unsupported.* <br> <br> If an item goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{ITEM.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger names, event names, operational data and descriptions<br>→ [Tag names and values](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Trigger URLs<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|Resolved to either:<br>1) the historical (at-the-time-of-event) value of the Nth item in the trigger expression, if used in the context of trigger status change, for example, when displaying events or sending notifications.<br>2) the latest value of the Nth item in the trigger expression, if used without the context of trigger status change, for example, when displaying a list of triggers in a pop-up selection window. In this case works the same as {ITEM.LASTVALUE}<br>In the first case it will resolve to \*UNKNOWN\* if the history value has already been deleted or has never been stored.<br>In the second case, and in the frontend only, it will resolve to \*UNKNOWN\* if the latest history value has been collected more than the *Max history display period* time ago (set in the [Administration→General](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui) menu section).<br><br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro, starting with Zabbix 3.2.0.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.VALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. item in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.VALUETYPE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Description of item value widget|*Value type of the Nth item in the trigger expression that caused a notification.* Possible values: 0 - numeric float, 1 - character, 2 - log, 3 - numeric unsigned, 4 - text.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {ITEM.VALUETYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Supported since 5.4.0.| |{LLDRULE.DESCRIPTION}|→ LLD-rule based internal notifications|*Description of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.DESCRIPTION.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Description (with macros unresolved) of the low-level discovery rule which caused a notification.*<br>Supported since 5.2.0.| |{LLDRULE.ID}|→ LLD-rule based internal notifications|*Numeric ID of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.KEY}|→ LLD-rule based internal notifications|*Key of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.KEY.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Original key (with macros not expanded) of the low-level discovery rule which caused a notification.*| |{LLDRULE.NAME}|→ LLD-rule based internal notifications|*Name of the low-level discovery rule (with macros resolved) that caused a notification.*| |{LLDRULE.NAME.ORIG}|→ LLD-rule based internal notifications|*Original name (i.e. without macros resolved) of the low-level discovery rule that caused a notification.*| |{LLDRULE.STATE}|→ LLD-rule based internal notifications|*The latest state of the low-level discovery rule.* Possible values: **Not supported** and **Normal**.| |{LLDRULE.STATE.ERROR}|→ LLD-rule based internal notifications|*Error message with details why an LLD rule became unsupported.* <br> <br> If an LLD rule goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{MAP.ID}|→ Map element labels, map URL names and values|*Network map ID.*| |{MAP.NAME}|→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Text field in map shapes|*Network map name.*<br>Supported since 3.4.0.| |{PROXY.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Description of the proxy*. Resolves to either:<br>1) proxy of the Nth item in the trigger expression (in trigger-based notifications). You may use [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) macros here.<br>2) proxy, which executed discovery (in discovery notifications). Use {PROXY.DESCRIPTION} here, without indexing.<br>3) proxy to which an active agent registered (in autoregistration notifications). Use {PROXY.DESCRIPTION} here, without indexing.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {PROXY.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{PROXY.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the proxy*. Resolves to either:<br>1) proxy of the Nth item in the trigger expression (in trigger-based notifications). You may use [indexed](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) macros here.<br>2) proxy, which executed discovery (in discovery notifications). Use {PROXY.NAME} here, without indexing.<br>3) proxy to which an active agent registered (in autoregistration notifications). Use {PROXY.NAME} here, without indexing.<br><br>This macro may be used with a numeric index e.g. {PROXY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} to point to the first, second, third, etc. host in a trigger expression. See [indexed macros](supported_by_location#indexed_macros).| |{SERVICE.NAME}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Name of the service* (with macros resolved).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*List of trigger problem events that caused a service to fail*, sorted by severity and host name. Includes the following details: host name, event name, severity, age, service tags and values.| |{SERVICE.TAGS}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A comma separated list of service event tags.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty string if no tags exist.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*A JSON array containing service event tag objects.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags. Expanded to an empty array if no tags exist.| |{SERVICE.TAGS.<tag name>}|→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands|*Service event tag value referenced by the tag name.* Service event tags can be defined in the service configuration section Tags.<br>A tag name containing non-alphanumeric characters (including non-English multibyte-UTF characters) should be double quoted. Quotes and backslashes inside a quoted tag name must be escaped with a backslash.| |{TIME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Service-based notifications and commands<br>→ Service update notifications and commands<br>→ Discovery notifications and commands<br>→ Autoregistration notifications and commands<br>→ Internal notifications<br>→ Trigger event names<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current time in hh:mm:ss.*| |{TRIGGER.DESCRIPTION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger description.*<br>All macros supported in a trigger description will be expanded if `{TRIGGER.DESCRIPTION}` is used in notification text.<br>`{TRIGGER.COMMENT}` is deprecated.| |{TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)<br>→ Event names|*Partially evaluated trigger expression.*<br>Item-based functions are evaluated and replaced by the results at the time of event generation whereas all other functions are displayed as written in the expression. Can be used for debugging trigger expressions.| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN}|→ Problem [recovery notifications](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Partially evaluated trigger recovery expression.*<br>Item-based functions are evaluated and replaced by the results at the time of event generation whereas all other functions are displayed as written in the expression. Can be used for debugging trigger recovery expressions.| |{TRIGGER.EVENTS.ACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of acknowledged events for a map element in maps, or for the trigger which generated current event in notifications.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of acknowledged PROBLEM events for all triggers disregarding their state.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of unacknowledged PROBLEM events for all triggers disregarding their state.*| |{TRIGGER.EVENTS.UNACK}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Number of unacknowledged events for a map element in maps, or for the trigger which generated current event in notifications.*| |{TRIGGER.HOSTGROUP.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A sorted (by SQL query), comma-space separated list of host groups in which the trigger is defined.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged PROBLEM events for triggers in PROBLEM state.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged PROBLEM events for triggers in PROBLEM state.*| |{TRIGGER.EXPRESSION}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger expression.*| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger recovery expression* if *OK event generation* in [trigger configuration](/manual/config/triggers/trigger) is set to 'Recovery expression'; otherwise an empty string is returned.<br>Supported since 3.2.0.| |{TRIGGER.ID}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Map element labels, map URL names and values<br>→ Trigger URLs<br>→ Trigger tag value<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numeric trigger ID which triggered this action.*<br>Supported in trigger tag values since 4.4.1.| |{TRIGGER.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Name of the trigger* (with macros resolved).<br>Note that since 4.0.0 {EVENT.NAME} can be used in actions to display the triggered event/problem name with macros resolved.| |{TRIGGER.NAME.ORIG}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Original name of the trigger* (i.e. without macros resolved).| |{TRIGGER.NSEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Numerical trigger severity.* Possible values: 0 - Not classified, 1 - Information, 2 - Warning, 3 - Average, 4 - High, 5 - Disaster.| |{TRIGGER.SEVERITY}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger severity name.* Can be defined in *Administration → General → Trigger displaying options*.| |{TRIGGER.STATE}|→ Trigger-based internal notifications|*The latest state of the trigger.* Possible values: **Unknown** and **Normal**.| |{TRIGGER.STATE.ERROR}|→ Trigger-based internal notifications|*Error message with details why a trigger became unsupported.* <br> <br> If a trigger goes into the unsupported state and then immediately gets supported again the error field can be empty.| |{TRIGGER.STATUS}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger value at the time of operation step execution.* Can be either PROBLEM or OK.<br>`{STATUS}` is deprecated.| |{TRIGGER.TEMPLATE.NAME}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*A sorted (by SQL query), comma-space separated list of templates in which the trigger is defined, or \*UNKNOWN\* if the trigger is defined in a host.*| |{TRIGGER.URL}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger-based internal notifications<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Trigger URL.*| |{TRIGGER.VALUE}|→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Trigger expressions<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts)|*Current trigger numeric value*: 0 - trigger is in OK state, 1 - trigger is in PROBLEM state.| |{TRIGGERS.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged triggers for a map element, disregarding trigger state.*<br>A trigger is considered to be unacknowledged if at least one of its PROBLEM events is unacknowledged.| |{TRIGGERS.PROBLEM.UNACK}|→ Map element labels|*Number of unacknowledged PROBLEM triggers for a map element.*<br>A trigger is considered to be unacknowledged if at least one of its PROBLEM events is unacknowledged.| |{TRIGGERS.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged triggers for a map element, disregarding trigger state.*<br>A trigger is considered to be acknowledged if all of it's PROBLEM events are acknowledged.| |{TRIGGERS.PROBLEM.ACK}|→ Map element labels|*Number of acknowledged PROBLEM triggers for a map element.*<br>A trigger is considered to be acknowledged if all of it's PROBLEM events are acknowledged.| |{USER.FULLNAME}|→ Problem update notifications and commands<br>→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Name, surname and username of the user* who added event acknowledgment or started the script.<br>Supported for problem updates since 3.4.0, for global scripts since 5.0.2| |{USER.NAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Name of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.| |{USER.SURNAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Surname of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.| |{USER.USERNAME}|→ Manual host action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)<br>→ Manual event action [scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) (including confirmation text)|*Username of the user* who started the script.<br>Supported since 5.0.2.<br>{USER.ALIAS}, supported before Zabbix 5.4.0, is now deprecated.| |{$MACRO}|→ See: [User macros supported by location](/manual/appendix/macros/supported_by_location_user)|*[User-definable](/manual/config/macros/user_macros) macros.*| |{\#MACRO}|→ See: [Low-level discovery macros](/manual/config/macros/lld_macros)|*Low-level discovery macros.*<br><br>[Customizing](/manual/config/macros/macro_functions) the macro value is supported for this macro, starting with Zabbix 4.0.0.| |{?EXPRESSION}|→ Trigger event names<br>→ Trigger-based notifications and commands<br>→ Problem update notifications and commands<br>→ Map element labels^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Map shape labels^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Link labels in maps^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Graph names^[5](supported_by_location#footnotes)^|*Expression macro* for formula calculations. Calculated by expanding all macros inside and evaluating the resulting expression.<br>See [example](/manual/config/triggers/expression#example_17) of using an expression macro in the event name.<br>Supported since 5.2.0.|  
pt-br	#### Visão geral  A tabela contém uma lista completa de macros suportadas nativamente pelo Zabbix.  ::: notetip Para ver todas as macros suportadas em uma localização (por exemplo, em "URL de mapa"), você pode colar o nome da localização no campo de busca na parte inferior da janela do seu navegador (acessível pela combinação CTRL+F) e fazer uma busca pela *próxima* ocorrência. :::  |Macro|Suportada em|Descrição| |-----|------------|-----------| |{ACTION.ID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas|*ID numérico da ação engatilhada.*| |{ACTION.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas|*Nome da ação engatilhada.*| |{ALERT.MESSAGE}|→ Parâmetros de script de alerta|*Valor 'Mensagem padrão' da configuração da ação.*<br>Suportado desde 3.0.0.| |{ALERT.SENDTO}|→ Parâmetros de script de alerta|*Valor 'Enviar para' da configuração de mídia de usuário.*<br>Suportado desde 3.0.0.| |{ALERT.SUBJECT}|→ Parâmetros de script de alerta|*Valor 'Assunto padrão' da configuração da ação.*<br>Suportado desde 3.0.0.| |{DATE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Data atual no formato yyyy.mm.dd.*| |{DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Endereço IP do dispositivo descoberto.*<br>Sempre disponível, não depende do host sendo adicionado.| |{DISCOVERY.DEVICE.DNS}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Nome DNS do dispositivo descoberto.*<br>Sempre disponível, não depende do host sendo adicionado.| |{DISCOVERY.DEVICE.STATUS}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Estado do dispositivo descoberto*: pode ser UP ou DOWN.| |{DISCOVERY.DEVICE.UPTIME}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Tempo desde a última mudança de estado de descoberta para um dispositivo em particular*, com precisão de até um segundo.<br>Por exemplo: 1h 29m 01s.<br>Para dispositivos com estado DOWN, este é o período de seus tempo de queda (downtime).| |{DISCOVERY.RULE.NAME}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Nome da regra de descoberta que descobriu a presença ou ausência do dispositivo ou serviço.*| |{DISCOVERY.SERVICE.NAME}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Nome do serviço que foi descoberto.*<br>Por exemplo: HTTP.| |{DISCOVERY.SERVICE.PORT}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Porta do serviço que foi descoberto.*<br>Por exemplo: 80.| |{DISCOVERY.SERVICE.STATUS}|→ Notificações e comandos de descoberta|*Estado do serviço <service://> descoberto pode ser UP ou DOWN. \| \|{DISCOVERY.SERVICE.UPTIME} \|→ Notificações e comandos de descoberta \|*Tempo desde a última mudança de estado de descoberta para um serviço em particular*, com precisão de até um segundo.<br>Por exemplo: 1h 29m 01s.<br>Para serviços com estado DOWN, este é o período de seus tempo de queda (downtime). \| \|{ESC.HISTORY} \|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações internas \|*Histórico de escalação. Log das mensagens enviadas previamente.*<br>Mostra as notificações enviadas previamente, em qual passo de escalação elas foram enviadas e seus estados (*enviado//, *em progresso* ou *falhou*).| |{EVENT.ACK.STATUS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Estado de reconhecimento do evento (Sim/Não)*.| |{EVENT.AGE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Idade do evento que engatilhou uma ação*, com precisão de até um segundo.<br>Útil em mensagens escaladas.| |{EVENT.DATE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Data do evento que engatihou uma ação.*| |{EVENT.DURATION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Duração do evento (diferença de tempo entre os eventos de problema e recuperação)*, com precisão de até um segundo.<br>Útil em mensagens de recuperação de problema.<br><br>Suportado desde 5.0.0.| |{EVENT.ID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*ID numérico do evento que engatilhou uma ação.*| |{EVENT.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome do evento de problema que engatilhou uma ação.*<br>Suportado desde 4.0.0.| |{EVENT.NSEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico da severidade do evento.* Valores possíveis: 0 - Não classificado, 1 - Informação, 2 - Alerta, 3 - Média, 4 - Alta, 5 - Desastre.<br>Suportado desde 4.0.0.| |{EVENT.OBJECT}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico do objeto de evento.* Valores possíveis: 0 - Gatilho, 1 - Hosts descobertos, 2 - Serviços descobertos, 3 - Autoregistro, 4 - Item, 5 - Regra de descoberta de baixo-nível.<br>Suportado desde 4.4.0.| |{EVENT.OPDATA}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Dados operacionais do gatilho subjacente de um problema.*<br>Suportado desde 4.4.0.| |{EVENT.RECOVERY.DATE}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Data do evento de recuperação.*| |{EVENT.RECOVERY.ID}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*ID numérico do evento de recuperação.*| |{EVENT.RECOVERY.NAME}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Nome do evento de recuperação.*<br>Suportado desde 4.4.1.| |{EVENT.RECOVERY.STATUS}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Valor verbal do evento de recuperação.*| |{EVENT.RECOVERY.TAGS}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Uma lista separada por vírgulas das etiquetas de evento de recuperação.* Expandido para um string vazia se não houver etiquetas.<br>Suportado desde 3.2.0.| |{EVENT.RECOVERY.TAGSJSON}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Um array JSON contendo [objetos](/manual/api/reference/event/object#event_tag) de etiqueta de evento.* Expandido para um string vazia se não houver etiquetas.<br>Suportado desde 5.0.0.| |{EVENT.RECOVERY.TIME}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Tempo do evento de recuperação.*| |{EVENT.RECOVERY.VALUE}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema (se ocorreu recuperação)<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (se ocorreu recuperação)|*Valor numérico do evento de recuperação.*| |{EVENT.SEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome da severidade do evento.*<br>Suportado desde 4.0.0.| |{EVENT.SOURCE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico da origem do evento.* Valores possíveis: 0 - Gatilho, 1 - Descoberta, 2 - Autoregistro, 3 - Interno.<br>Suportado desde 4.4.0.| |{EVENT.STATUS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor verbal do evento que engatilhou uma ação.*| |{EVENT.TAGS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Uma lista separada por vírgulas de etiquetas de evento.* Expandido para uma string vazia se não houver etiquetas.<br>Suportado desde 3.2.0.| |{EVENT.TAGSJSON}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Um array JSON contendo [objects](/manual/api/reference/event/object#event_tag) de etiqueta de evento.* Expandido para uma string vazia se não houver etiquetas.<br>Suportado desde 5.0.0.| |{EVENT.TAGS.<tag name>}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Nomes de URL de mídia do tipo webhook e URLs<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor de etiqueta de evento referenciado pelo nome da etiqueta.*<br>Um nome de etiqueta contendo caracteres não-alfanuméricos (incluindo caracteres não-Inglês multibyte-UTF) deve ser quotado por aspas duplas. Aspas e contrabarras dentro de um nome de etiqueta quotado devem ser escapados com uma contrabarra.<br>Suportado desde 4.4.2.| |{EVENT.TIME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Tempo do evento que engatilhou um ação.*| |{EVENT.UPDATE.ACTION}|→ Notificações e comandos de atualização de problema|*Nome da(s) ação(ões)* legível para humanos executada durante a [atualização do problema](/manual/acknowledges#updating_problems).<br>Resolve para os seguintes valores: *reconhecido (acknowledged)*, *comentado (commented)*, *severidade alterada de (severidade original) para (severidade atualizada)* e *fechado* (dependendo de quantas ações são executadas em uma atualização).<br>Suportado desde 4.0.0.| |{EVENT.UPDATE.DATE}|→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Data de [atualização](/manual/config/notifications/action/update_operations) do evento(reconhecimento, etc.).*<br>Nome obsoleto: {ACK.DATE}| |{EVENT.UPDATE.HISTORY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Log de atualizações de problema (reconhecimento, etc).*<br>Nome obsoleto: {EVENT.ACK.HISTORY}| |{EVENT.UPDATE.MESSAGE}|→ Notificações e comandos de atualização de problema|*Mensagem de atualização de problema.*<br>Nome obsoleto: {ACK.MESSAGE}| |{EVENT.UPDATE.STATUS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico do estado de atualização de problema.* Valores possíveis: 0 - Webhook foi chamado por causa do evento de problema/recuperação, 1 - Operação de atualização.<br>Suportado desde 4.4.0.| |{EVENT.UPDATE.TIME}|→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Tempo do evento de [atualização](/manual/config/notifications/action/update_operations) (reconhecimento, etc.).*<br>Nome obsoleto: {ACK.TIME}| |{EVENT.VALUE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de recuperação de serviço<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico do evento que engatilhou uma ação (1 para problema, 0 para recuperação).*| |{FUNCTION.VALUE<1-9>}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Nomes de evento|*Resultado de uma função baseada em item n-ésima na expressão de gatilho no tempo do evento.*<br>Apenas funções com */host/chave* como o primeiro parâmetro são contadas. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Resultados da função baseada em item n-ésima na expressão de recuperação no tempo do evento.*<br>Apenas funções com */host/chave* como o primeiro parâmetro são contadas. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.CONN}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento de mapa, nomes de URL de mapa e valores<br>→ Parâmetros de chave de item^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de interface do host<br>→ Campo "Hosts permitidos" do item de gatilho<br>→ Parâmetros adicionais de monitoramento de banco de dados<br>→ Scripts SSH e Telnet<br>→ Campo endpoint do item JMX<br>→ Monitoramento web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expressões regulares de filtro de regra de descoberta de baixo-nível<br>→ Campo de URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes de etiqueta e valores](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Endereço IP do host ou nome DNS, dependendo das configurações do host*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Pode ser usado com um índice numérico como {HOST.CONN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DESCRIPTION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Descrição do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.DNS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ Parâmetros de chave de item^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de interface do host<br>→ Campo "Hosts permitidos" do item de gatilho<br>→ Parâmetros adicionais de monitoramento de banco de dados<br>→ Scripts SSH e Telnet<br>→ Campo de endpoint do item JMX<br>→ Monitoramento web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expressões regulares de filtro de regra de descoberta de baixo-nível<br>→ Campo URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Nome DNS do Host*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.DNS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.HOST}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ Parâmetros de chave de item<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ IP/DNS de interface do host<br>→ Campo "Hosts permitidos" do item de gatilho<br>→ Parâmetros adicionais de monitoramento de banco de dados<br>→ Scripts SSH e Telnet<br>→ Campo de endpoint do item JMX<br>→ Monitoramento web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expressões regulares de filtro de regra de descoberta de baixo-nível<br>→ Campo URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Nome do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.HOST[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{HOSTNAME<1-9>}` é obsoleto.| |{HOST.ID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ Campo URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*ID do host.*<br><br>Pode ser usado com um índice numérico como {HOST.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.IP}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ Parâmetros de chave de item^[1](supported_by_location#footnotes)^<br>→ IP/DNS de interface do host<br>→ Campo "Hosts permitidos" do item de gatilho<br>→ Parâmetros adicionais de monitoramento de banco de dados<br>→ Scripts SSH e Telnet<br>→ Campo de endpoint do item JMX<br>→ Monitoramento web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expressões regulares de filtro de regra de descoberta de baixo-nível<br>→ Campo URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Endereço IP do host*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{IPADDRESS<1-9>}` é obsoleto.| |{HOST.METADATA}|→ Notificações e comandos de autoregistro|*Metadados do host.*<br>Usado apenas para autoregistro de agente ativo.| |{HOST.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ Parâmetros de chave de item<br>→ IP/DNS de interface do host<br>→ Campo "Hosts permitidos" do item de gatilho<br>→ Parâmetros adicionais de monitoramento de banco de dados<br>→ Scripts SSH e Telnet<br>→ Monitoramento web^[4](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Expressões regulares de filtro de regra de descoberta de baixo-nível<br>→ Campo URL do widget de dashboard de URL dinâmica<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Nome de host visível.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.PORT}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Campo de endpoint do item JMX<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Porta (agente) do host*^[2](supported_by_location#footnotes)^.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {HOST.PORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{HOST.TARGET.CONN}|→ Comandos baseado em gatilho<br>→ Comandos de atualização de problema<br>→ Comandos de descoberta<br>→ Comandos de autoregistro|Endereço IP ou nome DNS do host de destino, dependendo das configurações do host.<br>Suportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.DNS}|→ Comandos baseado em gatilho<br>→ Comandos de atualização de problema<br>→ Comandos de descoberta<br>→ Comandos de autoregistro|DNS do host de destino.<br>Suportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.HOST}|→ Comandos baseado em gatilho<br>→ Comandos de atualização de problema<br>→ Comandos de descoberta<br>→ Comandos de autoregistro|Nome técnico do host de destino.<br>Suportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.IP}|→ Comandos baseado em gatilho<br>→ Comandos de atualização de problema<br>→ Comandos de descoberta<br>→ Comandos de autoregistro|Endereço IP do host de destino.<br>Suportado desde 5.4.0.| |{HOST.TARGET.NAME}|→ Comandos baseado em gatilho<br>→ Comandos de atualização de problema<br>→ Comandos de descoberta<br>→ Comandos de autoregistro|Nome visível do host de destino.<br>Suportado desde 5.4.0.| |{HOSTGROUP.ID}|→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa|*ID de grupo de host.*| |{INVENTORY.ALIAS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Apelido" (Alias) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.ALIAS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.ASSET.TAG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Etiqueta de ativo" (Asset tag) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.ASSET.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CHASSIS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Chassis" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.CHASSIS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.CONTACT}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Contato" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.CONTACT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.CONTACT<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.CONTRACT.NUMBER}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Número de contrato" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Estado de Implementação" (Deployment) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HARDWARE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Hardware" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HARDWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.HARDWARE<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.HARDWARE.FULL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Hardware (Detalhes completos)" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HARDWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETMASK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campos "Máscara de subrede do host" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HOST.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.NETWORKS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Redes do host" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HOST.NETWORKS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HOST.ROUTER}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Roteador do host" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HOST.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.ARCH}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Arquitetura de hardware" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HW.ARCH[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.DECOMM}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Data de hardware desativado" (decommissioned) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Data de expiração de manutenção de hardware" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.INSTALL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Data de hardware instalado" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Data hardware comprado" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.INSTALLER.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome do instalador" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.INSTALLER.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Localização" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.LOCATION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.LOCATION<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.LOCATION.LAT}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Latidude de localização" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.LOCATION.LAT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.LOCATION.LON}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Longitude de localização" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.LOCATION.LON[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MACADDRESS.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço de MAC A" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.MACADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.MACADDRESS.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço de MAC B" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.MACADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.MODEL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Modelo" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.MODEL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NAME<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.NOTES}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Notas" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.NOTES<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.OOB.IP}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço de IP OOB" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OOB.IP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.NETMASK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Máscara de subnet OOB" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OOB.NETMASK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OOB.ROUTER}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Roteador OOB" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OOB.ROUTER[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "SO" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OS[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.OS<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.OS.FULL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "SO (Detalhes completos) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OS.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.OS.SHORT}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "SO (Curto)" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.OS.SHORT[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Célula POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "E-mail POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Notas POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Telefone A POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Telefone B POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome de tela POC primário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Célula POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "E-mail POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Notas POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Telefone A POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Telefone B POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Nome de tela POC secundário" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SERIALNO.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Número de série A" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SERIALNO.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SERIALNO<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.SERIALNO.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Número de série B" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SERIALNO.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço do site A" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço do site B" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ADDRESS.C}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Endereço do site C" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.CITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Cidade do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.CITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.COUNTRY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "País do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.COUNTRY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.NOTES}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Notas do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.NOTES[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.RACK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Localização do rack do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.RACK[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.STATE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Estado/província do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SITE.ZIP}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "CEP/postal do site" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SITE.ZIP[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Software" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Aplicação de software A" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Aplicação de software B" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.C}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Aplicação de software C" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.D}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Aplicação de software D" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.APP.E}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Aplicação de software E" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.SOFTWARE.FULL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Software (Detalhes completos) no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.SOFTWARE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.TAG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Etiqueta" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.TAG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.TAG<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.TYPE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Tipo" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.TYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}` é obsoleto.| |{INVENTORY.TYPE.FULL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Tipo (Detalhes completos)" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.TYPE.FULL[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.A}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo URL A" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.URL.A[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.B}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "URL B" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.URL.B[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.URL.C}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "URL C" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.URL.C[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{INVENTORY.VENDOR}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Campo "Fornecedor" no inventário do host.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {INVENTORY.VENDOR[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Descrição do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.DESCRIPTION.ORIG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Descrição (com macros não resolvidas) do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.DESCRIPTION.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Suportado desde 5.2.0.| |{ITEM.ID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, campos de consulta, corpo de requisição, cabeçalhos, proxy, arquivo de certificado SSL, arquivo de chave SSL<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*ID numérico do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.ID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.KEY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, query fields, request body, headers, proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Chave do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.KEY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>`{TRIGGER.KEY}` é obsoleto.| |{ITEM.KEY.ORIG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ Item de tipo Script, protótipo de item e nomes e valores de parâmetro de regra de descoberta^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Item de tipo agente HTTP, protótipo de item e campos de regra de descoberta:<br>URL, Campos de consulta, Corpo de requisição, Cabeçalhos, Proxy, Arquivo de certificado SSL, Arquivo de chave SSL, Hosts permitidos.^[6](supported_by_location#footnotes)^<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Chave original (com macros não expandidas) do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação ^[4](supported_by_location#footnotes)^.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.KEY.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LASTVALUE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*O valor mais recente do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br>Ele resolverá para \*DESCONHECIDO\* (DESCONHECIDO) no Frontend se o valor histórico mais recente foi coletado mais do que o *Período de exibição de histórico máximo* tempo atrás (configurado na seção de menu [Administração→Geral](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)).<br>Note que desde a versão 4.0, quando usado no nome do problema, ele não resolverá para o valor de item mais recente quando visualizando eventos de problema, em vez disso ele manterá o valor do item do momento em que o problema ocorreu.<br>É um apelido para `last(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY})`.<br>[Customizar](/manual/config/macros/macro_functions) o valor da macro é suportado para esta macro; começando com 3.2.0.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LASTVALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. item na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.AGE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Idade do evento de item de log*, com precisão de até um segundo.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.AGE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.DATE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Data do evento de item de log.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.DATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.EVENTID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*ID do evento no log de evento.*<br>Apenas para monitoramento de log de evento Windows.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.EVENTID[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.NSEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Severidade numérica do evento no log de evento.*<br>Apenas para monitoramento de log de evento do Windows.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.NSEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Severidade verbal do evento no log de evento.*<br>Apenas para monitoramento de log de evento do Windows.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.SEVERITY[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.SOURCE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Origem do evento no log de evento.*<br>Apenas para monitoramento de log de evento do Windows.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.SOURCE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.LOG.TIME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, dados operacionais e descrições<br>→ URLs de gatilho<br>→ Etiquetas e valores de evento<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Horário do evento de item de log.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.LOG.TIME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Nome do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.*<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.NAME.ORIG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|Esta macro é obsoleta desde o Zabbix 6.0. Costumava resolver para o *nome original (p.e. sem macros resolvidas) do item* em versões de Zabbix pré-6.0 quando macros de usuário e macros posicionais eram suportadas no nome do item.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.NAME.ORIG[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE}|→ Notificações internas baseadas em item<br>→ Descrição do widget de valor do item|*O estado mais recente do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.* Valores possíveis: **Não suportado** e **Normal**.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.STATE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.STATE.ERROR}|→ Notificações internas baseadas em item|*Mensagem de erro com detalhes do por quê um item se tornou não suportado.* <br> <br> Se um item vai para o estado não suportado e então imediatamente se torna suportado novamente o campo de erro pode estar vazio.| |{ITEM.VALUE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Nomes de gatilho, nomes de evento, dados operacionais e descrições<br>→ [Nomes e valores de etiqueta](/manual/config/tagging#macro_support)<br>→ URLs de gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|Resolvido para:<br>1) o valor histórico (no momento do evento) do n-ésimo item na expressão de gatilho, se usado no contexto de mudança de estado do gatilho, por exemplo, quando apresentando eventos ou enviado notificações.<br>2) o valor mais recente do n-ésimo item na expressão de gatilho, se usado sem o contexto de mudança de estado do gatilho, por exemplo, quando apresentando um lista de gatilhos em uma janela de seleção pop-up. Neste caso funciona da mesma maneira que {ITEM.LASTVALUE}<br>No primeiro caso ele resolverá para \*DESCONHECIDO\* se o valor histórico já foi excluído ou nunca foi armazenado.<br>No segundo caso, e no Frontend apenas, ele resolverá para \*DESCONHECIDO\* se o valor histórico mais recente foi coletado mais do que *Período de exibição e histórico máximo* tempo atrás (configurado na seção de menu [Administração→Geral](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#gui)).<br><br>[Customizar](/manual/config/macros/macro_functions) o valor da macro é suportado para esta macro, começando com Zabbix 3.2.0.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.VALUE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. item na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{ITEM.VALUETYPE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Descrição do widget de valor do item|*Tipo de valor do n-ésimo item na expressão de gatilho que causou uma notificação.* Valores possíveis: 0 - numérico flutuante (float), 1 - caracter, 2 - log, 3 - numérico não assinado (unsigned), 4 - texto.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {ITEM.VALUETYPE[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).<br><br>Suportado desde 5.4.0.| |{LLDRULE.DESCRIPTION}|→ Notificações internas baseadas em regra de descoberta de baixo-nível (LLD)|*Descrição da regra de descoberta de baixo-nível a qual causou uma notificação.*| |{LLDRULE.DESCRIPTION.ORIG}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Descrição (com macros não resolvidas) da regra de descoberta de baixo-nível a qual causou uma notificação.*<br>Suportado desde 5.2.0.| |{LLDRULE.ID}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*ID numérico da regra de descoberta de baixo-nível a qual causou uma notificação.*| |{LLDRULE.KEY}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Chave da regra de descoberta de baixo-nível a qual causou uma notificação.*| |{LLDRULE.KEY.ORIG}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Chave original (com macros não expandidas) da regra de descoberta de baixo-nível a qual causou uma notificação.*| |{LLDRULE.NAME}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Nome da regra de descoberta de baixo-nível (com macros resolvidas) que causou uma notificação.*| |{LLDRULE.NAME.ORIG}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Nome original (p.e. com macros resolvidas) da regra de descoberta de baixo-nível que causou uma notificação.*| |{LLDRULE.STATE}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*O estado mais recente da regra de descoberta de baixo-nível.* Valores possíveis: **Não suportado** e **Normal**.| |{LLDRULE.STATE.ERROR}|→ Notificações internas baseadas em regra LLD|*Mensagem de erro com detalhes do por quê uma regra LLD se tornou não suportada.* <br> <br> Se uma regra LLD vai para o estado não suportado e então imediatamente se torna suportada novamente o campo de erro pode estar vazio.| |{MAP.ID}|→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa|*ID do mapa de rede.*| |{MAP.NAME}|→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ Campo texto nas formas de mapa|*Nome do mapa de rede.*<br>Suportado desde 3.4.0.| |{PROXY.DESCRIPTION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Descrição do proxy*. Resolve para:<br>1) proxy do n-ésimo item na expressão de gatilho (em notificações baseadas em gatilho). Você pode usar macros [indexadas](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) aqui.<br>2) proxy, o qual executou a descoberta (em notificações de descoberta). Use {PROXY.DESCRIPTION} aqui, sem indexação.<br>3) proxy ao qual um agente ativo se registrou (em notificações de autoregistro). Use {PROXY.DESCRIPTION} aqui, sem indexação.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {PROXY.DESCRIPTION[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{PROXY.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome do proxy*. Resolve para:<br>1) proxy do n-ésimo item na expressão de gatilho (em notificações baseadas em gatilho). Você pode usar macros [indexadas](/manual/appendix/macros/supported_by_location#indexed_macros) aqui.<br>2) proxy, o qual executou a descoberta (em notificações de descoberta). Use {PROXY.NAME} aqui, sem indexação.<br>3) proxy ao qual um agente ativo se registrou (em notificações de autoregistro). Use {PROXY.NAME} aqui, sem indexação.<br><br>Esta macro pode ser usada com um índice numérico p.e. {PROXY.NAME[<1-9>](supported_by_location#indexed_macros)} para apontar para o primeiro, segundo, terceiro, etc. host na expressão de gatilho. Veja [macros indexadas](supported_by_location#indexed_macros).| |{SERVICE.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Nome do serviço* (com macros resolvidas).| |{SERVICE.ROOTCAUSE}|→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Lista de eventos de problema de gatilho que causaram a falha de um serviço*, ordenados por severidade e nome de host. Inclui os seguintes detalhes: nome de host, nome de evento, severidade, idade, etiquetas de serviço e valores.| |{SERVICE.TAGS}|→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Uma lista separada por vírgulas de etiquetas de evento de serviço.* Etiquetas de evento de serviço podem ser definidas na configuração do serviço, seção de Etiquetas. Expandido para uma string vazia se não houver etiquetas.| |{SERVICE.TAGSJSON}|→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Um array JSON contendo objetos de etiqueta de evento de serviço.* Etiquetas de evento de serviço podem ser definidas na configuração do serviço, seção de Etiquetas. Expandido para um string vazia se não houver etiquetas.| |{SERVICE.TAGS.<tag name>}|→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço|*Valor de etiqueta de evento de serviço referenciado pelo nome da etiqueta.* Etiquetas de evento de serviço podem ser definidas na configuração do serviço, seção de Etiquetas.<br>Um nome de etiqueta contendo caracteres não-alfanuméricos (incluindo caracteres não-Inglês multibyte-UTF) devem ser quotados com aspas duplas. Aspas e contrabarras dentro de um nome de etiqueta quotado devem ser escapadas com uma contrabarra.| |{TIME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações e comandos baseados em serviço<br>→ Notificações e comandos de atualização de serviço<br>→ Notificações e comandos de descoberta<br>→ Notificações e comandos de autoregistro<br>→ Notificações internas<br>→ Nomes de evento de gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Hora atual em hh:mm:ss.*| |{TRIGGER.DESCRIPTION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Descrição do gatilho.*<br>Todas as macros suportadas em uma descrição de gatilho serão expandidas se `{TRIGGER.DESCRIPTION}` é usada no texto de notificação.<br>`{TRIGGER.COMMENT}` é obsoleto.| |{TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual<br>→ Nomes de evento|*Expressões de gatilho parcialmente avaliadas.*<br>Funções baseadas em item são avaliadas e substituídas pelos resultados no momento da geração do evento enquanto todas as outras funções são exibidas como escritas na expressão. Pode ser usado para depuração (debugging) de expressões de gatilho.| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN}|→ [Notificações de recuperação](/manual/config/notifications/action/recovery_operations) de problema e comandos<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Expressões de recuperação de gatilho parcialmente avaliadas.*<br>Funções baseadas em item são avaliadas e substituídas pelos resultados no momento da geração do evento enquanto todas as outras funções são exibidas como escritas na expressão. Pode ser usado para depuração (debugging) de expressões de recuperação de gatilho.| |{TRIGGER.EVENTS.ACK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Rótulos de elemento do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Número de eventos reconhecidos para um elemento de mapa em mapas, ou para o gatilho que gerou o evento atual nas notificações.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Rótulos de elemento do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Número de eventos de PROBLEMA reconhecidos para todos os gatilhos desconsiderando seus estados.*| |{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Rótulos de elemento do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Número de eventos de PROBLEMA não reconhecidos para todos os gatilhos desconsiderando seus estados.*| |{TRIGGER.EVENTS.UNACK}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Rótulos de elemento do mapa<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Número de eventos não reconhecidos para um elemento de mapa em mapas, ou para o gatilho que gerou o evento atual nas notificações.*| |{TRIGGER.HOSTGROUP.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Uma lista ordenada (por consulta SQL), separada por espaço-vírgula de grupos de host nos quais o gatilho é definido.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.ACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de eventos de PROBLEMA reconhecidos para gatilhos em estado de PROBLEMA.*| |{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de eventos de PROBLEMA não reconhecidos para gatilhos em estado de PROBLEMA.*| |{TRIGGER.EXPRESSION}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Expressão de gatilho.*| |{TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Expressão de recuperação de gatilho* se *geração de evento OK* na [configuração de gatilho](/manual/config/triggers/trigger) estiver configurada para 'Expressão de recuperação'; caso contrário um string vazia é retornada.<br>Suportado desde 3.2.0.| |{TRIGGER.ID}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ Rótulos de elemento do mapa, nomes e valores de URL do mapa<br>→ URLs de gatilho<br>→ Valor de etiqueta de gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*ID numérico do gatilho o qual engatilhou esta ação.*<br>Suportado em valores de etiqueta de gatilho desde 4.4.1.| |{TRIGGER.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome do gatilho* (com macros resolvidas).<br>Note que desde 4.0.0 {EVENT.NAME} pode ser usado em ações para exibir o nome do evento/problema engatilhado com macros resolvidas.| |{TRIGGER.NAME.ORIG}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome original do gatilho* (p.e. sem macros resolvidas).| |{TRIGGER.NSEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Severidade numérica do gatilho.* Valores possíveis: 0 - Não classificado, 1 - Informação, 2 - Alerta, 3 - Média, 4 - Alta, 5 - Desastre.| |{TRIGGER.SEVERITY}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Nome da severidade do gatilho.* Pode ser definida em *Administração → Geral → Opções de exibição de gatilho*.| |{TRIGGER.STATE}|→ Notificações internas baseadas em gatilho|*O estado mais recente do gatilho.* Valores possíveis: **Desconhecido** e **Normal**.| |{TRIGGER.STATE.ERROR}|→ Notificações internas baseadas em gatilho|*Mensagem de erro com detalhes do por quê um gatilho se tornou não suportado.* <br> <br> Se um gatilho vai para o estado não suportado e então imediatamente se torna suportado novamente o campo de erro pode estar vazio.| |{TRIGGER.STATUS}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor do gatilho no momento da execução da etapa de operação.* Pode ser ou PROBLEMA ou OK.<br>`{STATUS}` é obsoleto.| |{TRIGGER.TEMPLATE.NAME}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Uma lista ordenada (por consulta SQL), separada por espaço-vírgula, de templates nos quais o gatilho está definido, ou \*DESCONHECIDO\* se o gatilho está definido em um host.*| |{TRIGGER.URL}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Notificações internas baseadas em gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*URL do gatilho.*| |{TRIGGER.VALUE}|→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Expressões do gatilho<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual|*Valor numérico atual do gatilho*: 0 - gatilho está no estado OK, 1 - gatilho está no estado de PROBLEMA.| |{TRIGGERS.UNACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de gatilhos não reconhecidos para um elemento de mapa, desconsiderando o estado do gatilho.*<br>Um gatilho é considerado estar não reconhecido se ao menos um dos seus eventos de PROBLEMA é não reconhecido.| |{TRIGGERS.PROBLEM.UNACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de gatilhos em PROBLEMA não reconhecidos para um elemento de mapa.*<br>Um gatilho é considerado estar não reconhecido se ao menos um dos seus eventos de PROBLEMA é não reconhecido.| |{TRIGGERS.ACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de gatilhos reconhecidos para um elemento de mapa, deconsiderando o estado do gatilho.*<br>Um gatilho é considerado estar reconhecido se todos os seus eventos de PROBLEMA estão reconhecidos.| |{TRIGGERS.PROBLEM.ACK}|→ Rótulos de elemento do mapa|*Número de gatilhos em PROBLEMA reconhecidos para um elemento de mapa.*<br>Um gatilho é considerado estar reconhecido se todos os seus eventos de problema estão reconhecidos.| |{USER.FULLNAME}|→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)|*Nome, sobrenome e nome de usuário do usuário* que adicionou o reconhecimento do evento ou iniciou o script.<br>Suportado para atualizações de problema desde 3.4.0, para scripts globais desde 5.0.2| |{USER.NAME}|→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)|*Nome do usuário* que iniciou o script.<br>Suportado desde 5.0.2.| |{USER.SURNAME}|→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)|*Sobrenome do usuário* que iniciou o script.<br>Suportado desde 5.0.2.| |{USER.USERNAME}|→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de host manual (incluindo texto de confirmação)<br>→ [Scripts](/manual/web_interface/frontend_sections/administration/scripts) de ação de evento manual (incluindo texto de confirmação)|*Nome de usuário do usuário* que iniciou o script.<br>Suportado desde 5.0.2.<br>{USER.ALIAS}, suportado antes do Zabbix 5.4.0, é agora obsoleto.| |{$MACRO}|→ Veja: [Macros de usuário suportadas por localização](/manual/appendix/macros/supported_by_location_user)|*Macros [definíveis por usuário](/manual/config/macros/user_macros).*| |{\#MACRO}|→ Veja: [Macros de descoberta de baixo-nível](/manual/config/macros/lld_macros)|*Macros de descoberta de baixo-nível.*<br><br>[Customizar](/manual/config/macros/macro_functions) o valor da macro é suportado para esta macro, começando com Zabbix 4.0.0.| |{?EXPRESSION}|→ Nomes de evento do gatilho<br>→ Notificações e comandos baseados em gatilho<br>→ Notificações e comandos de atualização de problema<br>→ Rótulos de elemento do mapa^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Rótulos de formar de mapa^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Rótulos direcionais (link) nos mapas^[3](supported_by_location#footnotes)^<br>→ Nomes de gráfico^[5](supported_by_location#footnotes)^|*Macro de expressão* para cálculo de fórmula. Calculado pela expansão de todas as macros interiores e avaliação da expressão resultante.<br>Consulte [exemplo](/manual/config/triggers/expression#example_17) de utilização de um macro de expressão no nome do evento.<br>Suportado desde 5.2.0.|       

en-us	#### Overview  The trigger list for a host can be accessed from *Configuration → Hosts* by clicking on *Triggers* for the respective host.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/triggers.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |------|-----------| |*Severity*|Severity of the trigger is displayed by both name and cell background color.| |*Value*|Trigger value is displayed:<br>**OK** - the trigger is in the OK state<br>**PROBLEM** - the trigger is in the Problem state| |*Host*|Host of the trigger.<br>This column is displayed only if multiple hosts are selected in the filter.| |*Name*|Name of the trigger, displayed as a blue link to trigger details.<br>Clicking on the trigger name link opens the trigger [configuration form](/manual/config/triggers/trigger#configuration).<br>If the host trigger belongs to a template, the template name is displayed before the trigger name, as a gray link. Clicking on the template link will open the trigger list on the template level.<br>If the trigger has been created from a trigger prototype, its name is preceded by the low-level discovery rule name, in orange. Clicking on the discovery rule name will open the trigger prototype list.| |*Operational data*|Operational data definition of the trigger, containing arbitrary strings and macros that will resolve dynamically in *Monitoring* → *Problems*.| |*Expression*|Trigger expression is displayed. The host-item part of the expression is displayed as a link, leading to the item configuration form.| |*Status*|Trigger status is displayed - *Enabled*, *Disabled* or *Unknown*. By clicking on the status you can change it - from Enabled to Disabled (and back); from Unknown to Disabled (and back).<br>Problems of a disabled trigger are no longer displayed in the frontend, but are not deleted.| |*Info*|If everything is working correctly, no icon is displayed in this column. In case of errors, a square icon with the letter "i" is displayed. Hover over the icon to see a tooltip with the error description.| |*Tags*|If a trigger contains tags, tag name and value are displayed in this column.|  To configure a new trigger, click on the *Create trigger* button at the top right corner.
pt-br	 A lista de triggers para um host pode ser acessada em *Configuration → Hosts* clicando em *Triggers* para o respectivo host.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/triggers.png){width="600"}  Dados exibidos:  |Coluna|Descrição| |------|-----------| |*Gravidade*|A gravidade do acionador é exibida pelo nome e pela cor de fundo da célula.| |*Valor*|O valor do triggers é exibido:<br>**OK** - o triggers está no estado OK<br>**PROBLEM** - o triggers está no estado Problema| |*Host*|Host do acionador.<br>Esta coluna é exibida apenas se vários hosts forem selecionados no filtro.| |*Nome*|Nome do triggers, exibido como um link azul para detalhes do triggers.<br>Clicar no link do nome do triggers abre o triggers [formulário de configuração](/manual/config/triggers/trigger#configuration).<br >Se o acionador do host pertencer a um modelo, o nome do modelo será exibido antes do nome do acionador, como um link cinza. Clicar no link do modelo abrirá a lista de acionadores no nível do modelo.<br>Se o acionador tiver sido criado a partir de um protótipo de acionador, seu nome será precedido pelo nome da regra de descoberta de baixo nível, em laranja. Clicar no nome da regra de descoberta abrirá a lista de protótipos do acionador.| |*Dados operacionais*|Definição dos dados operacionais do trigger, contendo strings e macros arbitrárias que serão resolvidas dinamicamente em *Monitoring* → *Problems*.| |*Expressão*|Exibida a expressão do triggers. A parte do item do host da expressão é exibida como um link, levando ao formulário de configuração do item.| |*Status*|O status do triggers é exibido - *Ativado*, *Desativado* ou *Desconhecido*. Ao clicar no status você pode alterá-lo - de Ativado para Desativado (e vice-versa); de Desconhecido para Desabilitado (e vice-versa).<br>Problemas de um triggers desabilitado não são mais exibidos no frontend, mas não são excluídos.| |*Info*|Se tudo estiver funcionando corretamente, nenhum ícone será exibido nesta coluna. Em caso de erros, um ícone quadrado com a letra "i" é exibido. Passe o mouse sobre o ícone para ver uma dica de ferramenta com a descrição do erro.| |*Tags*|Se um acionador contiver tags, o nome e o valor da tag serão exibidos nesta coluna.|  Para configurar um novo acionador, clique no botão *Criar acionador* na canto superior direito.

en-us	#### Overview  The trigger list for a template can be accessed from *Configuration → Templates* by clicking on *Triggers* for the respective template.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/template_triggers.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |------|-----------| |*Severity*|Severity of the trigger is displayed by both name and cell background color.| |*Template*|Template the trigger belongs to.<br>This column is displayed only if multiple templates are selected in the filter.| |*Name*|Name of the trigger displayed as a blue link to trigger details.<br>Clicking on the trigger name link opens the trigger [configuration form](/manual/config/triggers/trigger#configuration).<br>If the trigger is inherited from another template, the template name is displayed before the trigger name, as a gray link. Clicking on the template link will open the trigger list on that template level.| |*Operational data*|Operational data definition of the trigger, containing arbitrary strings and macros that will resolve dynamically in *Monitoring* → *Problems*.| |*Expression*|Trigger expression is displayed. The template-item part of the expression is displayed as a link, leading to the item configuration form.| |*Status*|Trigger status is displayed - *Enabled* or *Disabled*. By clicking on the status you can change it - from Enabled to Disabled (and back).| |*Tags*|If a trigger contains tags, tag name and value are displayed in this column.|  To configure a new trigger, click on the *Create trigger* button at the top right corner.
pt-br	#### Visão geral  A lista de gatilhos para um modelo pode ser acessada em *Configuração → Modelos* clicando em *Triggers* para o respectivo modelo.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/template_triggers.png){width="600"}  Dados exibidos:  |Coluna|Descrição| |------|-----------| |*Gravidade*|A gravidade do acionador é exibida pelo nome e pela cor de fundo da célula.| |*Modelo*|Modelo ao qual o acionador pertence.<br>Esta coluna é exibida apenas se vários modelos forem selecionados no filtro.| |*Nome*|Nome do gatilho exibido como um link azul para detalhes do gatilho.<br>Clicar no link do nome do gatilho abre o gatilho [formulário de configuração](/manual/config/triggers/trigger#configuration).<br> Se o gatilho for herdado de outro modelo, o nome do modelo será exibido antes do nome do gatilho, como um link cinza. Clicar no link do modelo abrirá a lista de gatilhos nesse nível de modelo.| |*Dados operacionais*|Definição dos dados operacionais do trigger, contendo strings e macros arbitrárias que serão resolvidas dinamicamente em *Monitoring* → *Problems*.| |*Expressão*|Exibida a expressão do gatilho. A parte do item de modelo da expressão é exibida como um link, levando ao formulário de configuração do item.| |*Status*|O status do gatilho é exibido - *Ativado* ou *Desativado*. Ao clicar no status, você pode alterá-lo - de Ativado para Desativado (e vice-versa).| |*Tags*|Se um acionador contiver tags, o nome e o valor da tag serão exibidos nesta coluna.|  Para configurar um novo acionador, clique no botão *Criar acionador* na canto superior direito.

en-us	### Overview  The VMware performance counter path has the `group/counter[rollup]` format where:  -   `group` - the performance counter group, for example *cpu* -   `counter` - the performance counter name, for example *usagemhz* -   `rollup` - the performance counter rollup type, for example     *average*  So the above example would give the following counter path: `cpu/usagemhz[average]`  The performance counter group descriptions, counter names and rollup types can be found in [VMware documentation](https://developer.vmware.com/apis/968).  It is possible to obtain internal names and create custom performance counter names by using script item in Zabbix.
pt-br	### Overview  The VMware performance counter path has the `group/counter[rollup]` format where:  -   `group` - the performance counter group, for example *cpu* -   `counter` - the performance counter name, for example *usagemhz* -   `rollup` - the performance counter rollup type, for example     *average*  So the above example would give the following counter path: `cpu/usagemhz[average]`  ### Overview  O caminho do contador de desempenho do VMware tem o  `group/counter[rollup]` onde:  -   `group` - o grupo do contador de desempenho, por exemplo *cpu* -   `counter` - o nome do contador de desempenho, por exemplo *usagemhz* -   `rollup` - o contador de desempenho tipo rollup, por exemplo *average*  Portanto, o exemplo acima resultaria no  seguinte caminho do contador: `cpu/usagemhz[average]`  As descrições do contador de desempenho grupo, nomes e tipos rollup podem ser encontrados em [documentação VMware](https://developer.vmware.com/apis/968).  É possível obter nomes internos e criar nomes personalizados para contadores de desempenho usando o item de script no Zabbix.   It is possible to obtain internal names and create custom performance counter names by using script item in Zabbix.

en-us	#### Overview  The web scenario list for a host can be accessed from *Configuration → Hosts* by clicking on *Web* for the respective host.  A list of existing web scenarios is displayed.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/web_scenarios.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |------|-----------| |*Name*|Name of the web scenario. Clicking on the web scenario name opens the web scenario [configuration form](/manual/web_monitoring#configuring_a_scenario).<br>If the host web scenario belongs to a template, the template name is displayed before the web scenario name as a gray link. Clicking on the template link will open the web scenario list on the template level.| |*Number of steps*|The number of steps the scenario contains.| |*Update interval*|How often the scenario is performed.| |*Attempts*|How many attempts for executing web scenario steps are performed.| |*Authentication*|Authentication method is displayed - Basic, NTLM, or None.| |*HTTP proxy*|Displays HTTP proxy or 'No' if not used.| |*Status*|Web scenario status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.| |*Tags*|Web scenario tags are displayed.<br>Up to three tags (name:value pairs) can be displayed. If there are more tags, a "..." link is displayed that allows to see all tags on mouseover.| |*Info*|If everything is working correctly, no icon is displayed in this column. In case of errors, a square icon with the letter "i" is displayed. Hover over the icon to see a tooltip with the error description.|  To configure a new web scenario, click on the *Create web scenario* button at the top right corner.
pt-br	#### Visão geral  A lista de cenários da web para um host pode ser acessada em *Configuration → Hosts* clicando em *Web* para o respectivo host.  Uma lista de cenários da Web existentes é exibida.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/web_scenarios.png){width="600"}  Dados exibidos:  |Coluna|Descrição| |------|-----------| |*Nome*|Nome do cenário da web. Clicar no nome do cenário da Web abre o [formulário de configuração] do cenário da Web (/manual/web_monitoring#configuring_a_scenario).<br>Se o cenário da Web do host pertencer a um modelo, o nome do modelo será exibido antes do nome do cenário da Web como um link cinza . Clicar no link do modelo abrirá a lista de cenários da Web no nível do modelo.| |*Número de etapas*|O número de etapas que o cenário contém.| |*Intervalo de atualização*|Com que frequência o cenário é executado.| |*Tentativas*|Quantas tentativas de execução das etapas do cenário da Web são realizadas.| |*Autenticação*|O método de autenticação é exibido - Básico, NTLM ou Nenhum.| |*HTTP proxy*|Exibe o proxy HTTP ou 'Não' se não for usado.| |*Status*|O status do cenário da Web é exibido - *Ativado* ou *Desativado*.<br>Clicando no status você pode alterá-lo.| |*Tags*|As tags de cenário da Web são exibidas.<br>Até três tags (pares nome:valor) podem ser exibidas. Se houver mais tags, um link "..." é exibido que permite ver todas as tags ao passar o mouse.| |*Info*|Se tudo estiver funcionando corretamente, nenhum ícone será exibido nesta coluna. Em caso de erros, um ícone quadrado com a letra "i" é exibido. Passe o mouse sobre o ícone para ver uma dica de ferramenta com a descrição do erro.|  Para configurar um novo cenário da web, clique em *Criar cenário da web* botão no canto superior direito.

en-us	#### Overview  The web scenario list for a template can be accessed from *Configuration → Templates* by clicking on *Web* for the respective template.  A list of existing web scenarios is displayed.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/template_web_scenarios.png){width="600"}  Displayed data:  |Column|Description| |------|-----------| |*Name*|Name of the web scenario. Clicking on the web scenario name opens the web scenario [configuration form](/manual/web_monitoring#configuring_a_scenario).<br>If the web scenario is inherited from another template, the template name is displayed before the web scenario name, as a gray link. Clicking on the template link will open the web scenarios list on that template level.| |*Number of steps*|The number of steps the scenario contains.| |*Update interval*|How often the scenario is performed.| |*Attempts*|How many attempts for executing web scenario steps are performed.| |*Authentication*|Authentication method is displayed - Basic, NTLM on None.| |*HTTP proxy*|Displays HTTP proxy or 'No' if not used.| |*Status*|Web scenario status is displayed - *Enabled* or *Disabled*.<br>By clicking on the status you can change it.| |*Tags*|Web scenario tags are displayed.<br>Up to three tags (name:value pairs) can be displayed. If there are more tags, a "..." link is displayed that allows to see all tags on mouseover.|  To configure a new web scenario, click on the *Create web scenario* button at the top right corner.
pt-br	#### Visão geral  A lista de cenários da Web para um modelo pode ser acessada em *Configuration → Modelos* clicando em *Web* para o respectivo modelo.  Uma lista de cenários da Web existentes é exibida.  ![](../../../../../../assets/en/manual/web_interface/template_web_scenarios.png){width="600"}  Dados exibidos:  |Coluna|Descrição| |------|-----------| |*Nome*|Nome do cenário da web. Clicar no nome do cenário da web abre o [formulário de configuração] do cenário da web (/manual/web_monitoring#configuring_a_scenario).<br>Se o cenário da web for herdado de outro modelo, o nome do modelo será exibido antes do nome do cenário da web, em cinza link. Clicar no link do modelo abrirá a lista de cenários da Web nesse nível de modelo.| |*Número de etapas*|O número de etapas que o cenário contém.| |*Intervalo de atualização*|Com que frequência o cenário é executado.| |*Tentativas*|Quantas tentativas de execução das etapas do cenário da Web são realizadas.| |*Autenticação*|O método de autenticação é exibido - Básico, NTLM em Nenhum.| |*HTTP proxy*|Exibe o proxy HTTP ou 'Não' se não for usado.| |*Status*|O status do cenário da Web é exibido - *Ativado* ou *Desativado*.<br>Clicando no status você pode alterá-lo.| |*Tags*|As tags de cenário da Web são exibidas.<br>Até três tags (pares nome:valor) podem ser exibidas. Se houver mais tags, um link "..." é exibido que permite ver todas as tags ao passar o mouse.|  Para configurar um novo cenário da web, clique em *Criar cenário da web* botão no canto superior direito.